工具名称：远程硬件测试系统

功能：主要用于外地办事处技术同事实施测试设备前，进行硬件自检，确保硬件质量。
      此系统是为了替换simple_diag_v3.sh和simple_diag_v4.sh工具，提高测试覆盖面。


使用范围：
硬件平台：X86架构的所有设备，增加支持MVL平台，（P5100、S5100、MIG mips架构和其他arm架构的设备不支持）
软件系统：支持SSL、WANCC、AC、BM、SG、AD、SC、AF、APM、VDI 、WAC、DAS 、SIS、STA等


用法：
1， 测试前，通过web控制台，设置好被测设备的网关IP及DNS。
    确保被测设备可以正常连接互联网，正常解析域名。
	

2， 使用远程硬件测试工具连接被测设备，输入型号及编码信息，
    并给被测设备下达测试指令。具体步骤根据工具提示操作。
    （远程硬件测试工具的运行，需要标准升级客户端里面的库文件，所以需要先安装升级客户端4.0或5.0）


测试时长：最小的测试周期至少需要3小时，如果有条件建议测试12小时以上。
邮箱：如果填写了邮箱，测试3个小时后，系统会发邮件到所填写的邮箱

测试结果：可以通过测试工具提示的网页上去获取。


-----------
备注：
！！！此硬件测试不可以在客户运行业务的设备上执行，因为测试过程会占用大量系统资源。！！！


