1	缓冲区溢出
2	段存在
3	段溢出
4	设备错误
5	设备未就绪
6	设备已选择
7	致命错误
8	文件存在
9	找不到文件
10	文件夹存在
11	找不到文件夹
12	文件无效
13	文件夹无效
14	索引无效
15	语言代码无效
16	介质类型无效
17	元数据无效
18	元数据名称无效
19	无效操作
20	参数无效
21	程序类型无效
22	项目类型无效
23	引用无效
24	流格式无效
25	流类型无效
26	字符串类型无效
27	样式套件无效
28	时间规格无效
29	时间单位无效
30	轨道类型无效
31	介质已满
32	找不到元数据
33	元数据类型不匹配
34	存储空间不足
35	找不到项目
36	功能在此版本的 AuthorScript 中不可用 - 请联系 Sonic Solutions
37	AuthorScript 未初始化
38	不受支持
39	预览错误
40	项目预览存在
41	预览未加载
42	重新进入调用
43	找不到样式
44	样式表已加载
45	轨道计数溢出
46	找不到切换
47	不支持的版本
48	已被用户取消

100	正在扫描影片

201	命名 PCM 文件夹时发生问题
202	无可用的资源
203	音频编码类型无效，.qt 可能已损毁
204	内存不足
205	内存不足
206	缺少影片
207	除音频之外刻录机其它功能均出错
208	重设时间无效
301	.qt 可能已损毁
302	严重的分析错误
303	.qt 可能已损毁
304	.qt 可能已损毁
305	底片媒体时间
306	时间码格式无效
307	所请求的视频速率无效，仅支持 PAL 和 NTSC
308	.qt 可能已损毁
309	保存请求无效
310	.qt 可能已损毁
311	.qt 所请求的路径无效

401	.qt 可能已损毁
402	.qt 可能已损毁

501	.qt 可能已损毁
502	轨道未初始化
503	轨道功能未执行
504	.qt 可能已损毁
505	无写权限而试图写入.qt

701	影片为空
702	内存不足
703	缩略图为空

801	跟踪过多文件

-1	内存分配错误
-2	内部软件错误：%0，行 %1
-3	运行时错误：%0
-4	未知错误：%0
-11	操作系统错误：号码 = %0 - %1
-12	操作系统错误：号码 = %0 - %1
-13	操作系统错误：Gdiplus::Status = %0
-14	操作系统错误：HRESULT = %0 - %1
-15	操作系统错误：MMRESULT = %0
-16	QuickTime 系统错误：号码 = %0

-100	无法打开所选项目文档
-103	所选项目文档已损坏或者是不支持的版本，因而无法打开
-104	“子标题导入”失败
-700	创建失败
-701	错误
-702	警告
-703	没有足够的磁盘空间创建此项目
-704	DVDIt! 找不到任何 CD-R 或 DVD-R 刻录机。
-705	所选驱动器中无磁盘。
-708	定位文件：
-709	定位文件夹：
-710	请插入包含以下内容的盘片
-711	进入驱动器
-712	所有文件

-750	正在启动。
-751	正在转换图形（菜单）。
-752	正在转换视频。 
-753	正在创建项目 (AuthorScript)。
-754	正在创建项目（标题）。
-755	完成。
-756	正在转换视频（编码转换）。 
-757	正在转换音频（编码转换）。 
-758	正在打开文件（转换）。 
-759	正在转换图形（图像）。 
-760	正在转换音频。 
-761	正在转换音频（编码）。 
-763	第三方刻录
-762	aplix 刻录

-770	MyDVD 项目中的所有 MPEG 视频必须具有相同的分辨率。
-771	MyDVD 项目中的所有 MPEG 视频必须具有相同的长宽比。

-780	此文件不能用于创建 DVD 图像
-781	WAV 文件必须具有 16 位采样深度
-782	此文件的数据速率对于 DVD 可能太高。出于安全考虑，应将此文件替换为一个具有较低数据速率的文件。按“确定”忽略此警告并继续执行。
-783	Quicktime 音频必须具有 16 位采样深度
-784	Quicktime 音频必须是立体声格式
-785	Quicktime 音频必须具有 48k 的采样速率

-790	DVDit! 仅支持立体声格式的 Dolby Digital。此文件含有太多声道。
-795	每个 GOP 标头前必须有序列标头。

-800	请指定一个项目...
-801	就绪。按“开始”继续。
-802	正在打开项目。
-803	正在初始化项目。
-804	正在检查项目。
-805	正在分析项目。
-806	正在启动项目。
-807	正在准备项目。
-808	正在收集用于影片的文件。
-809	正在编制用于影片的视频。
-810	正在编制用于影片的导航。
-811	正在编制用于影片的音频。 
-812	正在编制用于影片的多角度视频。
-813	正在排序用于影片的文件。
-814	正在编制 DVD 音频。 
-815	正在创建导航。
-816	正在检查导航。
-817	正在写入可录制的 DVD 盘片。
-818	项目完成。
-819	创建因错误而终止。

-900	由于以下原因无法完成上一个命令：  
-901	其它可能的原因有

-950	请将空白盘片插入驱动器...
-951	正在写入可录制的 CD 盘片。

-1000	正在打开图像文件。
-1001	正在检查媒体。
-1002	前转。
-1003	后转。
-1004	正在倒带。
-1005	正在写入 DDPID/DDVID。
-1006	正在写入 VOB 表。
-1007	正在写入导入控制。
-1008	无导入控制数据。
-1009	无 T5 文本。
-1010	正在写入 T5 文本。
-1011	正在启动 Image.dat。
-1012	正在完成 Image.dat。
-1013	正在装入第二盘录像带。
-1014	正在创建盘片图像映像。
-1015	正在写入图像文件。
-1016	正在装入盘片。
-1017	等待盘片就绪。
-1018	正在检查盘片容量。
-1019	正在清除旧文件信息。
-1020	正在读取盘片信息。
-1021	正在设置写入模式。
-1022	正在设置时间戳。
-1023	正在保留盘片空间。
-1024	正在写入导出。这可能需要几分钟时间。
-1025	正在弹出盘片。
-1026	正在读取录像带标签。
-1027	正在加载 DPPID。
-1028	正在加载 DDPMS。
-1029	正在加载 T5text。
-1030	正在加载 VOB 表。
-1031	正在加载导入控制。
-1032	正在加载图像数据。
-1033	正在刷新内部缓存。
-1034	正在写入文件系统（阶段 1）。
-1035	正在写入文件系统（阶段 2）。
-1036	正在写入文件。
-1037	正在写入文件： 
-1038	正在写入文件。
-1039	等待盘片。
-1040	等待更换盘片
-1041	正在取消。
-1042	等待更换媒体。
-1043	等待录像带。
-1044	正在弹出录像带。
-1045	正在写入母盘制作信息。
-1046	正在装入第二张盘片。
-1047	正在准备数据。
-1048	正在创建文件系统（文件名）。
-1049	正在创建文件系统（目录）。
-1050	正在创建文件系统（安全）。
-1051	正在创建文件系统 (ISO 9660)。
-1052	正在创建文件系统 (Joliet)。
-1053	正在创建文件系统 (UDF)。
-1054	正在创建文件系统（排序）。
-1055	正在创建文件系统（解决快捷方式）。
-1056	正在格式化 DVD+RW 媒体，这可能需要几分钟时间...
-1057	正在擦除盘片。
-1058	正在以测试模式写入文件
-1059	创建成功完成。正在清除。
-1060	正在刻录盘片。
-1061	未知的应用程序	
-1062	Sonic 应用程序
-1063	正在转换文件
-1064	在编辑盘片前提取“附加文件”
-1065	解析 ROM 数据...
-1066	没有足够的空间存储数据。
-1067	正在写入伪目标。若要停止，请删除文件："build_to_dummy_target"
-1068	正在测试 0x0100000 字节的大写入。若要中断此测试，请删除文件“test_big_writes”

-1100	正在复制文件。
-1101	正在创建 DVD 盘片图像。
-1102	正在创建 AuthorScript。
-1103	正在获取文件大小。
-1104	正在获取录像带的文件大小。
-1105	复制完成。
-1106	正在复制文件。

-2001	影片中的段太多。

-3000	正在编码转换视频
-3001	正在编码转换音频
-3002	正在导入视频
-3003	临时空间已用完。

-4800	不是 smpte 时间码类型
-4801	丢帧格式不允许的帧值
-4802	指示格式不允许的帧值
-4803	空字符串已传递
-4804	TC 字符串中有错误语法
-4805	TC 字符串中有错误数字
-4807	采样速率无效

-5000	按名称排序
-5001	按日期排序
-5002	连续播放
-5003	添加更多的节目
-5004	添加更多的节目
-5005	添加更多的节目
-5006	添加更多的节目
-5007	添加更多的节目
-5008	添加更多的节目
-5009	添加更多的节目
-5010	添加更多的节目
-5011	添加更多的节目
-5012	添加更多的节目
-5013	添加更多的节目
-5014	添加更多的节目
-5015	添加更多的节目
-5016	添加更多的节目
-5017	添加更多的节目
-5018	添加更多的节目
-5019	添加更多的节目
-5020	添加更多的节目
-5021	添加更多的节目

-9000	设备错误 - 检测码 (%0 %1 %2)
-9001	设备错误 - 传送无效
-9078	设备错误 - 总线重置
-9079	设备错误 - 目标设备不适于和该设备子类一起使用
-9080	设备错误 - 缓冲区太大
-9090	设备错误 - 零长度传送
-9091	设备错误 - 非法长度
-9094	设备错误 - 命令超时；设备可能已被删除或重置。
-9097	设备错误 - 超载/欠载运行
-9098	设备错误 - 无总线
-9099	设备错误 - 无目标

-9979	设备错误 - 目标设备不适于和该设备子类一起使用
-9980	设备错误 - 缓冲区太大
-9981	设备错误 - 内存分配故障
-9982	设备错误 - 媒体错误
-9983	设备错误 - 无法解释的错误
-9984	设备错误 - 遇到 EOF
-9985	设备错误 - 向前读取或留空前进时遇到空白磁带
-9986	设备错误 - 媒体不存在。
-9987	设备错误 - 正在倒带或加载
-9988	设备错误 - 已中止
-9989	设备错误 - 无操作可中止
-9990	设备错误 - 零长度传送
-9991	设备错误 - 非法长度
-9992	设备错误 - 自动检测失败
-9993	设备错误 - 奇偶错误
-9994	设备错误 - 命令超时；设备可能已被删除或重置。
-9995	设备错误 - 选择超时
-9996	设备错误 - 非零状态
-9997	设备错误 - 超载/欠载运行
-9998	设备错误 - 无总线
-9999	设备错误 - 无目标

-10000	拒绝访问
-10001	所有文件
-10002	正在复制 %0
-10003	文件结尾
-10004	文件存在	
-10005	找不到文件
-10006	文件夹非空
-10007	无效的介质
-10008	无效的文件路径
-10009	无介质
-10010	找不到文件路径
-10011	卷已满
-10012	卷已锁定
-10013	找不到卷

-16000	拒绝访问
-16001	不良起始块
-16002	不良状态块
-16003	块已在使用中
-16004	块已经空闲
-16005	块超出范围
-16006	没有空闲块
-16007	BAT 没有初始化
-16008	块多重分配
-16009	块超出范围
-16010	请求的高速缓冲超出范围
-16011	信息交换失败
-16012	目录混淆
-16013	目录被锁定
-16014	实体混淆
-16015	不能在同一个卷中克隆文件
-16016	文件被锁定
-16017	文件节点混淆
-16018	不是一个大块文件
-16019	找不到文件
-16020	文件太小
-16021	文件名太长
-16022	无效的自变量
-16023	无效的目录项号
-16024	目录登录号有误
-16025	无效的扇区大小
-16026	正在进行操作
-16027	 文件名已存在
-16028	卷需要修复
-16030	不能删除根目录
-16031	文件节点不够
-16033	内存不够
-16034	文件没有名称
-16035	指针块不够
-16036	不能重命名根目录
-16037	硬盘上无空间
-16038	没有 SCSI 设备
-16039	不是一个目录
-16040	不能删除非空目录
-16041	不能初始化
-16042	找不到卷
-16043	不可写
-16044	物理大小非零
-16045	指针列表混淆
-16046	修补太大
-16047	用户登录
-16048	卷被锁定
-16049	找不到卷
-16051	ID 已经存在
-16052	未知错误
-16053	读盘出错
-16054	写盘出错
-16055	不在高速缓冲器中
-16056	文件正在使用中
-16057	未排列的非缓冲传输
-16058	没有会话
-16059	用户高速缓冲错误
-16060	卷已发布
-16061	没有文件通道
-16062	不是一个文件
-16063	没有执行
-16064	服务器脱机
-16065	卷脱机
-16066	卷没有安装
-16067	错误地址
-16068	对这个文件系统来说，卷太小
-16069	没有 SCSI 总线
-16070	这个卷不是 MOFS 格式
-16071	参数错误
-16072	文件终点
-16073	驱动上没有盘
-16074	不支持网络驱动器

-19001	尚未初始化
-19002	非法初始编码请求
-19003	非法重新编码请求
-19004	请求时间无效
-19005	路径名无效
-19006	文件类型无效
-19007	参数无效
-19008	无可用编码器控制板
-19009	无可用解码器控制板
-19010	所请求的功能尚未执行
-19011	未知文件类型
-19012	用户已取消
-19013	文件错误
-19014	Sonic 事件错误
-19015	文件版本比软件版本高
-19016	未知错误
-19017	时间码模式未初始化
-19018	流的最后一帧图片已损坏
-19019	文件不存在
-19020	文件版本太低，不适用于此软件修订版本
-19021	内存不足
-19022	流太大
-19023	流类型不匹配
-19024	内部软件错误
-19025	文件 I/O 错误
-19026	此应用程序不支持虚拟内存
-19027	磁盘已满
-19028	未正确安装或已修改了应用程序。请重新安装此应用程序。
-19029	客户机拒绝的导入资产
-19030	PGC 错误
-19031	%0 - PGC 信息：名称 = %1，引用 = %2，时间 = %3
-19032	%0 - 文件信息：路径 = %1，位置 = %2
-19033	文件： %0

-19101	无法打开两个 Sonic DVDEngine，请关闭其它 Sonic 应用程序
-19102	无启用“制作”的 Sonic 密钥

-19201	区段时间码格式不匹配
-19202	区段声音资源文件错误
-19203	区段编码清除失败
-19204	所需的采样速率无效

-19301	参数 ID 无效
-19302	类型无效
-19303	索引无效
-19304	选择已禁用
-19305	超出范围
-19306	未执行
-19307	时间超出范围
-19330	起点超出范围
-19331	终点超出范围
-19332	影片太短
-19333	轨道无效
-19334	无法统一 IVT
-19335	无法填满左 IVT
-19336	时间超出范围

-19401	中止错误
-19402	无片段

-19501	片段已中止
-19502	片段参数检查失败
-19503	录像带错误
-19504	录像带列表无效
-19505	子片段错误
-19506	AV 片段段点 IVT 错误
-19507	AV 片段段点位置错误

-19601	机器控制 - 无声音机器
-19602	机器控制 - 无时间码阅读器

-19701	时间码请求无效
-19702	无可用资源

-19801	流类型无效
-19802	新流创建失败
-19803	流请求不存在
-19804	.ses 文件已损毁
-19805	未添加编码录像带
-19806	未创建编码区段
-19807	区段未打开
-19808	非法克隆 - 类型无效
-19809	非法克隆 - 无路径名
-19810	非法克隆 - 包含流
-19811	区段封装程序未初始化
-19812	区段未初始化
-19813	资源无法从其当前位置导入
-19814	无法找出区段文件

-19890	找不到区段轨道
-19891	无流队列
-19892	时间无效
-19893	查找过于提前
-19894	错误处理大小
-19895	流重叠
-19896	队列错误

-19901	已到达流结尾
-19902	流尚未编码
-19903	缩略图文件不可用
-19904	线路 21 对于该流类型不可用
-19905	.str 文件已损毁
-19906	编码失败
-19907	
-19908	解码失败
-19909	参数未正确设置编码
-19910	编码前未指定源
-19911	找不到文件
-19912	已打开流
-19913	关闭的标题文件无效
-19914	找不到图片
-19915	代理流不支持所请求的功能
-19916	.str 文件已损毁
-19917	流持续时间无效
-19918	流大小无效
-19919	流位速率无效
-19920	流源时间无效
-19921	文件格式不是 MPEG
-19922	资源修改日期已更改，将进行更新
-19923	音频文件必须具备 48k 的采样速率
-19924	无法从帧克隆其本身
-19925	无法获得克隆的有效名称
-19926	流封装程序未初始化
-19927	无法更新流
-19928	已打开流作为代理
-19929	流的开头
-19930	流未初始化
-19931	流文件类型无效
-19932	流版本无效 - 无法更新流

-20200	无可用视频解码器控制板
-20201	未安装视频解码器控制板
-20202	阅读视频解码器设备修订版本时出错，请确定已正确安装此卡
-20203	缺少启动视频解码器设备的文件
-20204	缺少启动视频解码器设备的文件
-20205	启动视频解码器设备时出错，请确定已正确安装此卡
-20206	启动视频解码器设备时出错，请确定已正确安装此卡
-20207	启动视频解码器设备时出错，请确定已正确安装此卡
-20208	配置视频解码器时出错，请重新启动应用程序
-20209	视频解码器设备无响应，请重新启动应用程序
-20210	视频解码器设备无响应，请重新启动应用程序
-20211	视频解码器设备无响应，请重新启动应用程序
-20212	视频解码器设备无响应，请重新启动应用程序
-20213	无可用视频源。请检查所有连接。
-20214	缺少启动视频解码器设备的文件
-20215	无可用视频板

-20300	未打开具有该编码的文件
-20301	缓存已溢出，将自动进行重试
-20302	在未播放视频时选择了停止
-20303	缓存已溢出
-20304	视频编码器设备已异常中止，将自动进行重试
-20305	视频编码器设备已暂时丢失同步。请检查连接。
-20306	文件 I/O 期间出错
-20307	内存不足
-20308	缓存已溢出，将自动进行重试
-20309	缓存已下溢，将自动进行重试

-20400	这不是一个有效的 MPEG 文件。
-20401	帧速率无效。
-20402	文件格式不是 MPEG。
-20403	DVD 不支持此文件的分辨率。
-20404	此文件的数据速率对于 DVD 太高。必须将该文件替换为一个具有较低数据速率的文件。
-20405	DVD 不支持此文件的长宽比。
-20406	DVD 不支持此文件的帧速率。
-20407	无法使用此 MPEG 文件，因为其包含非视频成分。
-20408	此文件为 MPEG-1 格式。DVDit! 仅支持 MPEG-2 格式。
-20409	GOP 不完整

-20500	.qt 文件已损坏
-20501	内存不足
-20502	板忙碌中错误

-20600	流分析程序 - 无流错误
-20601	流分析程序 - 大小错误无效
-20602	流分析程序 - 无同步标记
-20603	流分析程序 - 条件已满足
-20604	流分析程序 - 未知类型

-20701	AVSession 时间码格式不匹配
-20702	AVSession 声音资源文件错误
-20703	AVSession 编码清除失败
-20704	AVSession 所需的采样速率无效

-20900	TC 标记无效
-20901	找不到帧
-20902	找不到视频包
-20903	播放状态错误
-20904	无法更改角度

-21000	VBR 配置程序 - 未知错误
-21001	VBR 配置程序 - 不支持的标头
-21002	VBR 配置程序 - 无法在此等级进行构建
-21003	VBR 配置程序 - 未预期的标头
-21004	VBR 配置程序 - 未知的高速缓存文件版本
-21005	VBR 配置程序 - 高速缓存写入失败
-21006	VBR 配置程序 - 高速缓存文件读取失败
-21007	VBR 配置程序 - 高速缓存版本太高故障
-21008	VBR 配置程序 - 位速率功能失败
-21009	VBR 配置程序 - 未设置目标
-21010	VBR 配置程序 - 传递统计信息无效
-21011	VBR 配置程序 - 位速率功能不工作
-21012	VBR 配置程序 - 传递系数无效
-21013	VBR 配置程序 - 提升至 I 无效
-21014	VBR 配置程序 - 未预期的传递样式
-21015	VBR 配置程序 - 分析区域超出界限
-21016	VBR 配置程序 - 获取分析区域第一盘录像带错误
-21017	VBR 配置程序 - 获取分析区域最后一盘录像带错误
-21018	VBR 配置程序 - 强制功能失败
-21019	VBR 配置程序 - 场景功能失败
-21020	VBR 配置程序 - 分割 GOP 失败
-21021	VBR 配置程序 - GOP 删除图片失败
-21022	VBR 配置程序 - 未接收到首帧图片
-21023	VBR 配置程序 - 未计算出统计信息
-21024	VBR 配置程序 - 区域启动不匹配
-21025	VBR 配置程序 - 未预期的传递结尾
-21026	VBR 配置程序 - 未设置缓存大小

-22000	后处理程序 - 未知错误
-22001	后处理程序 - 找不到序列标头
-22002	后处理程序 - 找不到 Gop 标头
-22003	后处理程序 - 找不到图片标头
-22004	后处理程序 - PPR 高速缓存文件矢量空白
-22005	后处理程序 - 无评估传递
-22006	后处理程序 - 无法恢复

-23000	MQ 模型 - 未知错误
-23001	MQ 模型 - 不支持的复杂性等级错误
-23002	MQ 模型 - 超出优化评估错误
-23003	MQ 模型 - 优化模型除零
-23004	MQ 模型 - 优化无数据点
-23005	MQ模型 - 无法分配模型
-23006	MQ 模型 - 迭代太多
-23007	MQ 模型 - 空 GOP 列表
-23008	MQ 模型 - Mquant 不匹配
-23009	MQ 模型 - 无传递给区域的数据
-23010	MQ 模型 - 伪造传递太多
-23011	MQ 模型 - 模型传递不匹配
-23012	MQ 模型 - 逆矩阵除零

-24000	VBV 模型 - 未预期的标头
-24001	VBV 模型 - 不支持的标头
-24002	VBV 模型 - 空列表
-24003	VBV 模型 - 未设置模型位速率

-25000	未发现命令控制器错误

-25101	非法初始编码请求
-25102	非法重新编码请求
-25103	非法 CBR 重新编码请求

-26001	不兼容版本
-26002	未知源类型
-26003	源类型无效

-26101	保存前未调用完整编辑
-26102	权限错误
-26103	调用完整编辑后不允许进行添加
-26104	源容器超出范围
-26105	容器未对齐
-26106	找不到

-26201	此文件不是一个有效的 WAV 文件。
-26202	此文件每样本位数值无效。DVD 支持 16、20 或 24 位音频。
-26203	不支持此文件的采样速率。
-26204	不支持此 WAV 文件的频道数量。
-26205	此 WAV 文件已损毁或不受支持。
-26206	此 WAV 文件无法写入。
-26207	此 WAV 文件无法读取。
-26208	此 WAV 文件已损毁。

-26301	序列标头不在第一位
-26302	GOP 未在首图片前
-26303	图片在序列结尾前
-26304	找不到序列结尾
-26305	无有效图片
-26306	在找到起始代码之前已经到达流结尾
-26399	MPEG 文件中的数据无效

-26400	AVI 文件无效

-26500	在同一 DVD 项目中不可同时使用 MPEG-1 和 MPEG-2 文件。
-26501	在同一 DVD 项目中不可同时使用 NTSC 和 PAL MPEG 文件。
-26502	项目具有音频但无视频。按钮至少必须附接一个视频剪辑。
-26503	音频文件必须为立体声格式。
-26504	在同一 DVD 项目中不可同时使用单声道和立体声音频文件。
-26505	此文件的数据速率对于 DVD 太高。必须将此剪辑替换为一个具有较低数据速率的文件。 
-26506	含链接的按钮在菜单中不可被重叠。
-26507	菜单中的按钮不可超过 36 个。
-26508	此项目的内容超出盘片上的可用空间。必须删除一些视频或音频，以便在盘片上容纳此项目。
-26509	此文件未包含任何视频流。
-26510	MPEG1 音频文件必须具备 48k 的采样速率。
-26511	MPEG1 音频文件必须具备第 1 层或第 2 层编码。
-26512	此项目的内容（在编码转换之后）超出 CD-R 上的可用空间 650 MB。您必须删除一些视频或音频以在 CD-R 上容纳此项目。
-26513	无法为此项目正确设置层断点。
-26530	AC3 音频必须具备在 64 kbp 和 448 kbp 之间的位速率。
-26531	AC3 音频必须具备 48 kHz 的采样速率。
-26532	视频宽度或高度不可为零。
-26533	PCM 参数无效

-26549	MyDVD 需要 MPEG2 视频。
-26550	MPEG1 NTSC 视频必须具备 352x240 的分辨率。
-26551	MPEG1 PAL 视频必须具备 352x288 的分辨率。
-26552	MPEG2 NTSC 视频必须具备 720x480、704x480 或 352x480 的分辨率。逐行顺序打开时支持 352x240 分辨率。
-26553	MPEG2 具有 352x240 分辨率的 NTSC 视频必须打开逐行顺序。
-26554	MPEG2 PAL 视频必须具备 720x576、704x576 或 352x576 的分辨率。逐行顺序打开时支持 352x288 分辨率。
-26555	MPEG2 具有 352x288 分辨率的 PAL 视频必须打开逐行顺序。
-26556	MPEG2 硬盘视频必须具备 1280x720 的分辨率。
-26557	MPEG1 视频必须具备 4:3 的长宽比。
-26558	MPEG2 视频必须具备 4:3 或 16:9 的长宽比。
-26559	MPEG1 视频位速率不可超过 1,856,000 bps。
-26560	MPEG2 视频位速率不可超过 9,800,000 bps。
-26561	每个 GOP 标头前必须有序列标头。
-26562	缺少或错误的系统标头。无法恢复此流中的音频。
-26563	已超出 DVD 中 GOP 的最大长度。
-26564	MPEG 视频包含非标准的语法。
-26565	NTSC 视频必须具备每秒 29.97 帧的帧速率。
-26566	PAL 视频必须具备每秒 25 帧的帧速率。

-26570	"适用于 MPEG 视频的 TV 系统必须是 NTSC 或 PAL。
-26571	不可识别的流格式。

-26582	一个频道的 MPEG1 音频位速率必须在 64,000 bps 和 192,000 bps 之间。
-26583	两个频道的 MPEG1 音频位速率必须在 64,000 bps 和 384,000 bps 之间。
-26584	零视频持续时间无效。
-26585	SVCD 不支持 MPEG1 视频。
-26586	VCD 不支持 MPEG2 视频。
-26587	VCD 或 SVCD 不支持此类流类型。

-26600	无定义

-26701	Drax 编码器 - 设备初始化失败
-26702	Drax 编码器 - 设备无效交换请求
-26703	Drax 编码器 - 设备无效 Pico 大小

-26800	无定义

-26901	不可用的采样速率
-26902	音频参数无效

-27001	盘面编号无效。必须为 1 或 2
-27002	盘面无效。必须为 0 或 1
-27003	层编号无效。必须为 1 或 2
-27004	层无效。必须为 0 或 1
-27005	磁盘大小无效
-27006	不支持的扇区大小。
-27007	DVD 扇区编号无效。
-27008	层起始扇区对于相反轨道路径第一层来说无效。
-27009	未知的映像包数据类型
-27010	项目无可播放区域。
-27011	层的源图像不是 DVD 扇区的整倍数
-27012	无法读取 DDPID 单元文件。
-27013	不支持此 DDP 版本。
-27014	DDP 单元类型不是 DVD。
-27015	无法读取 DDVMS 块。
-27016	DDVID 包含一个无效 DDVMS 描述符
-27017	DDVID 包含太多 DDVMS 描述符
-27018	DDP 单元为第 0 层指定了无效的转换方向“由外向内”。
-27019	找不到“主”DDVMS 描述符。
-27020	在第一层上找不到“控制”DDVMS 描述符。
-27021	未了解如何加载文本文件。
-27022	未了解如何加载 VOB 表。
-27023	ANSI 录像带格式无效
-27024	不正确的录像带块大小。
-27025	无法读取导入控制单元文件。
-27026	试图将导入控制数据加载到无效的 DDP 包中。
-27027	导入控制数据与 DDP 不匹配
-27028	导入控制数据无效
-27029	数据流长度无效
-27030	数据流长度无效
-27031	T5 文本表无效
-27032	扇区标头无法用于母盘片
-27033	双层布局

-27201	无法让盘片用于写入
-27202	盘片容量太小。如果要继续刻录，请击打“确定”。
-27203	盘片不是空白 DVD-R
-27204	无盘片
-27205	请插入用于第二层的媒体... 
-27206	发生媒体错误。请修正问题并击打“确定”
-27207	此图像不是 2048 扇区大小的整倍数
-27208	目标媒体已满。虽然遗漏了一些数据，但转换已成功完成。
-27209	此图像具有扇区标头。如果要在删除扇区标头后继续刻录，请击打“确定”。
-27210	插入空盘，然后单击“确定”。
-27211	插入空盘并关闭托盘，然后单击“确定”。
-27212	盘片正反面可能颠倒了。请将其翻转，然后单击“确定”。
-27213	刻录机无法刻录此类型的盘片。
-27214	刻录机无法识别此盘片格式。
-27215	刻录机无法刻录此类型的盘片。
-27216	刻录机无法刻录清洁盘片。
-27217	此 DVD 刻录机无需写入测试。请另行选择创建盘片。
-27218	盘片写保护。将写保护标签或开关移到关闭位置并重试。
-27219	盘片永久写保护。应使用其它盘片。
-27220	盘片被驱动器写保护。如果驱动器为外部设备，请将其关闭并再次打开。否则，重新启动使盘片可写入。
-27221	由于未知原因盘片已写保护。使用其它盘片。
-27222	此盘不是空白的。确定要将其内容全部删除吗？
-27223	此 DVDIt 版本不刻录此类型盘片。
-27224	不可删除此磁盘

-27230	请插入用于下一副本的媒体... 
-27231	目标媒体未就绪... 
-27232	击打“确定”继续。
-27233	正在等待...."
-27234	媒体写保护。请插入新媒体... 
-27235	发生未知的媒体错误。请插入新媒体。
-27236	发生欠载运行状况。请参阅用户手册以获得有关工作区解决方案的提示。
-27237	请重新插入测试媒体以开始写入。
-27238	临界操作进行中...请等待取消....
-27239	正在等待取消...
-27240	未预期的设备检测码： %0

-27250	无法写入磁盘因为其处于使用中。关闭其中的文档和应用程序并重试。

-27301	无法建立不包含文件的盘片图像
-27302	假设的根目录不是目录
-27303	在 AUDIO_TS 或 VIDEO_TS 目录中找到未预期的文件。
-27304	无法生成合法的 ISO9660 名称
-27305	无法将文件名转换成 Unicode
-27306	无法生成合法的 Joliet 文件名
-27307	无法生成合法的 UDF 压缩文件名
-27308	无法生成合法的 UDF 文件名
-27309	在 VIDEO_TS 中发现一个具有长度并非扇区整数倍的文件！
-27310	发现复制文件
-27311	无法分辨别名
-27312	流无效
-27313	目标卷将容纳在单层上
-27314	"层计划程序中未预期的错误。
-27315	目标不是文件夹。如果要删除，请击打“确定”。
-27316	目标不为空。进行格式化时必须为空。如果要删除其中内容，请击打“确定”。
-27317	格式化期间尚未设置层断点
-27318	此制作脚本处理项目校验符。是否要继续
-27319	此制作脚本中明显违反了一些项目校验符。是否要继续
-27321	除大小写不同以外，盘片上的两个文件名相同：
-27322	确定要继续吗？”
-27323	空项目
-27324	目录结构超过了 8 级，对 ISO9660 无效。如果要继续进行建立，请击打“确定”。
-27325	无法创建工作目录
-27326	流文件无效
-27327	文件系统大小超出此媒体所允许的最大限制。请减少项目中的资源数目。

-27350	Rom 数据文件夹不存在

-27401	已发生媒体错误。请修正问题... 
-27402	请插入用于第二层的媒体... 
-27403	不是一个扇区大小的整数倍
-27404	所请求的副本超出了总文件大小
-27405	不支持的操作 - 无法将加密数据写入 DVD-R
-27406	不支持的操作 - 无法将双层磁盘写入 DVD-R
-27407	复制磁盘空间不足
-27408	转换数量不等于请求数量
-27409	缓存长度无效
-27410	文件大小为零
-27411	MPEG 流分析错误
-27412	MPEG 文件格式错误
-27413	写入失败
-27414	录像带驱动器不是 DLT 单元
-27415	恢复的文件大小与录像带标头信息不同
-27416	文件大小与制作脚本不匹配
-27417	此图像由低版本的图像程序创建。要继续吗？
-27418	检测到不正确的录像带层。请插入正确的录像带... 

-27501	转换已失败。
-27502	转换已成功完成。
-27503	目标卷上无足够的空间。
-27504	请找出已建立的脚本。
-27505	内存不足
-27506	未知异常
-27507	无法正确地取消转换...已中止...注 - 硬件可能处于不一致的状态。
-27508	转换无效
-27509	无法创建线程。
-27510	文档不是一个有效的制作脚本。
-27511	无法打开制作脚本。
-27512	密钥文件不存在、已过期或无效。 
-27513	找不到 FusionLib。检查安装是否正确。
-27514	转换使用中。击打“确定”以便“退出”！
-27515	正在等待转换中止....

-27601	预传递数据创建程序缓存下溢

-27800	找不到 Padus
-27801	Padus 初始化失败
-27802	Padus 无效单元
-27803	找不到空白媒体...
-27804	项目对于 CD-R 太大...
-27805	源项目为空...
-27806	无品牌错误
-27807	插入空盘并关闭托盘，然后单击“确定”。

-27901	分配表无效
-27902	层/模式扩展错误
-27903	无法搜索 PCM 声音数据。
-27904	无法写入 AIFF 标头。
-27905	请检查合成窗口表 'dewindow'
-27906	检查合成窗口表中的索引
-27907	请检查分析窗口表“enwindow”
-27908	采样频率无效
-27909	表无效
-27910	absthr 表中的错误
-27911	子函数中 FFT 大小错误
-27912	界限表无效
-27913	频率和 cband 表无效
-27914	无法修复单声道 MPEG 音频流上的模式
-27915	无法修复联合立体声 MPEG 音频流上的模式

-28000	此版本不支持该帧编码器。
-28001	此版本不支持 Quicktime 影片编码器。
-28002	此版本不支持 AVI 影片编码器。
-28003	软件编码器不支持此文件。

-28100	PrimoSDK 未知错误
-28101	PrimoSDK 命令顺序错误
-28102	PrimoSDK 找不到 ASPI
-28103	PrimoSDK 内部处理错误
-28104	PrimoSDK 参数错误
-28108	PrimoSDK 不可读
-28109	PrimoSDK 已存在
-28110	PrimoSDK 正在运行
-28111	PrimoSDK 衬片错误
-28112	发生 PrimoSDK SCSI 错误
-28113	发生 PrimoSDK 单元错误
-28114	PrimoSDK 未就绪
-28116	PrimoSDK 无效源
-28117	PrimoSDK 不兼容
-28118	PrimoSDK 文件错误
-28123	PrimoSDK 演示模式
-28124	PrimoSDK 用户中止
-28125	PrimoSDK 句柄错误
-28126	PrimoSDK 单元错误
-28127	PrimoSDK 加载错误
-28129	PrimoSDK 设备锁定失败
-28130	PrimoSDK 读取错误
-28131	PrimoSDK 写入错误
-28132	PrimoSDK 临时空间溢出
-28133	PrimoSDK DVD 结构太大
-28134	PrimoSDK 文件太大
-28135	PrimoSDK 高速缓存已满

-29000	在当前播放器区域无法播放 DVD
-29001	DVD 图像或 VOB 已损毁
-29002	无上一级 ID 匹配此 PGC
-29003	角度号错误
-29004	标题号错误
-29005	无匹配的语言
-29006	角度块错误
-29007	无当前国家的上一级信息
-29008	段编号错误
-29009	无可用 PGC
-29010	无匹配的国家
-29011	菜单 ID 错误
-29012	找不到上一级块
-29013	无国家和语言菜单
-29014	无语言和上一级 ID 菜单
-29015	未加载盘片

-29400	无可用 AC3 音频解码器
-29401	菜单或影片无视频
-29402	启用子图片覆盖时出错。
-29403	设置子图片时出错。
-29404	设置突出显示时出错。
-29405	模拟播放器未停止。
-29406	播放器搜索错误。
-29407	设置播放器窗口时出错。
-29408	获取播放持续时间时出错。
-29409	开始播放时出错。
-29410	暂停时出错。
-29411	停止时出错。
-29412	确定时间码显示字符串时出错。
-29413	从播放器获取时间位置时出错。
-29414	将播放器窗口设置为显示时出错。
-29415	无法从此 DVD 预览整部影片。利用当前 DVD 盘片或从新建了此项目的盘片，通过 DVD 播放器可查看整部影片。
-29416	用户取消的幻灯片放映预加载。

-31200	EditOnDisc -- 处于不一致状态的盘片。
-31201	EditOnDisc -- 无法编辑此盘片。
-31202	EditOnDisc -- 此盘片必须进行磁盘碎片整理。
-31203	DualLayer -- 此盘片需要层断点。
-31204	EditOnDisc -- 无法编辑双层盘片。
-31205	EditOnDisc -- VMG 在第 1 层容纳不下。

-31230	TitlePlan: 找不到标题。
-31231	TitlePlan: 找不到 pgc。
-31232	TitlePlan: 未分配标题号。

-32101	AC3 编码器 - 常规错误（未知）
-32102	AC3 编码器 - 分配内存失败
-32103	AC3 编码器 - 启动 SAM 失败
-32104	AC3 编码器 - 打开输入文件失败
-32105	AC3 编码器 - 创建输出文件失败
-32106	AC3 编码器 - 文件 I/O 操作失败
-32107	AC3 编码器 - 输入文件太小
-32108	AC3 编码器 - 没有足够的磁盘空间用于输出文件
-32109	AC3 编码器 - 编码器参数无效
-32110	AC3 编码器 - 文件持序时间或启动时间不一致
-32111	AC3 编码器 - 嵌套的文件夹太多
-32112	AC3 编码器 - 将日志状态记入日志文件时失败

-34000	PluginCoder 错误：号码 = %0
-34001	PluginCoder 错误：未初始化的内存
-34002	PluginCoder 错误：API 初始化失败
-34003	PluginCoder 错误：API 终止失败
-34004	PluginCoder 错误：超出范围
-34005	PluginCoder 错误：不受支持
-34006	PluginCoder 错误：未知编码器单元
-34007	PluginCoder 错误：未执行的编码器单元
-34008	PluginCoder 错误：未知
-34009	PluginCoder 错误：未初始化的参数
-34010	PluginCoder 错误：流溢出
-34011	PluginCoder 错误：流下溢
-34012	PluginCoder 错误：流状态未知
-34013	PluginCoder 错误：流类型未知
-34014	PluginCoder 错误：流类型不匹配
-34015	PluginCoder 错误：不支持的流类型
-34016	PluginCoder 错误：未执行
-34017	PluginCoder 错误：不可用
-34018	PluginCoder 错误：参数类型不匹配
-34019	PluginCoder 错误：大小版本结构错误

-34101	PluginCoder 错误：未知
-34102	PluginCoder 错误：无连接
-34103	PluginCoder 错误：无该名称的插件 DLL
-34104	PluginCoder 错误：无插件 DLL
-34105	PluginCoder 错误：无编码器
-34106	PluginCoder 错误：单元编号错误
-34107	PluginCoder 错误：功能索引错误
-34108	PluginCoder 错误：插件索引错误
-34109	PluginCoder 错误：单元索引错误
-34110	PluginCoder 错误：管理器未初始化

-34201	PluginCoder 错误：未执行的 MPEG 参数
-34202	PluginCoder 错误：未执行的 MPEG 源

-35000	RT 流编码时间码格式不匹配

-36000	元数据类型不匹配。
-36001	不支持的元数据类型。
-36002	不支持的元数据标记。

-37000	仍需要视频
-37001	无法链接到自己
-37002	PGC 无效
-37003	菜单编辑器无效
-37004	找不到要链接的菜单
-37005	找不到要链接的影片
-37006	找不到要链接的段点
-37007	"找不到用于创建菜单的背景图像
-37008	  "菜单项目编辑器无效
-37009	此操作需要使用 HLI
-37010	"入点无效
-37011	所指定的按钮编号无效
-37012	正在尝试数组范围之外的插入
-37013	需要视频
-37014	菜单背景无法更改
-37015	编辑器无效
-37016	此发行版本无法合成资源
-37017	图像层不存在
-37018	子图片层不存在
-37019	流引用无效
-37020	段按钮包含一个无效链接
-37021	找不到合法的视频修剪输入时间
-37022	找不到合法的视频修剪输出时间
-37023	PGC 样式无效
-37024	所选的操作需要使用文本层

-38000	菜单项目已锁定
-38001	按钮太多

-41000	不是文件夹。
-41001	不是文件。
-41002	正在添加
-41003	正在创建影片
-41004	正在从 DVD 传送“%s”...

-42000	未设置选择焦点
-42001	不允许全选

-43000	没有要导入的流
-43001	需要视频流
-43002	PGC 类型错误
-43003	需要音轨
-43004	需要音频流
-43005	PPCM 音频流错误
-43006	需要视频轨道
-43007	PGC 轨道不匹配
-43008	轨道流不匹配
-43009	段点范围
-43010	PGC 入点不匹配
-43011	无合法的段点时间
-43012	段点不可移动
-43013	无法将所有的已选择段点移动相同的数量
-43014	未设置首次播放
-43015	找不到 PGC
-43016	不是图样
-43017	菜单项目无链接
-43018	达到段点的最大数量
-43019	所选操作的选择焦点不正确
-43020	操作不适用于多个选择
-43021	无法在指定位置创建区段文件目录
-43022	资源目录命名冲突
-43023	区段文件副本失效
-43024	正在尝试保存 AS 的临时版本 - 首先执行“另存为...”
-43025	进行此操作需要文件名
-43026	需要空目录
-43027	无法覆盖现有文件
-43028	编辑器无效
-43029	选择了无效按钮
-43030	命令操作已禁用
-43031	指定了非法暗度值
-43032	所请求的命令找不到
-43033	所请求的命令未设置
-43034	静止类型的静止持续时间无效
-43035	缺少为此文件建立的数据库
-43036	NTSC 需要 PCM 或 AC3
-43037	视频资源与此项目的 TV 标准不兼容
-43038	与现有对象名称冲突
-43039	在首次播放域中不存在 PGC
-43040	此流属性尚未设置
-43041	已达到音轨的最大数量
-43042	此操作需要动画视频
-43043	需要子图片轨道
-43044	已达到子图片轨道的最大数量
-43045	已达到标题的最大数量
-43046	在此文件夹中找不到有效的 Sonic 项目
-43047	ASEditor 无效
-43048	不是 VCD 项目
-43049	选择了未定义语言
-43050	功能在 VCD 项目中不受支持
-43999	执行尚未完成

-44000	选择了图样组
-44001	图样使用中
-44002	未缺少图样资源

-45000	未知版本
-45001	菜单超出范围
-45002	无文件名
-45003	未选择菜单
-45004	按钮超出范围
-45005	按钮类型不存在
-45006	"未设置选择焦点
-45007	此名称的文件已存在
-45008	此操作需要文件
-45009	找不到系统临时目录
-45010	无法在指定位置创建区段文件目录
-45011	PCM 音频流错误
-45012	项目目录为写锁定。请将此项目保存到新位置
-45013	项目文件无效
-45014	文件"%0"包含不兼容 DVR-MS 视频。\n您仍然可以选择导入此文件。然而，这样做将导致文件\n的编码转换。\n\n您是否要继续？

-45100	未知
-45101	视频
-45102	Quicktime
-45103	MPEG
-45104	DV
-45105	音频
-45106	WAV
-45107	PCM
-45108	MPEG-1
-45109	AC3
-45110	DTS
-45111	静止
-45112	BMP
-45113	Photoshop
-45114	JPEG
-45115	TGA
-45116	PNG
-45117	TIFF
-45118	GIF
-45119	PICT
-45120	SPU
-45121	HLI
-45122	子图片
-45123	AVI
-45124	Quicktime
-45125	MPEG
-45126	MPEG
-45150	视频
-45151	图像
-45152	音频
-45153	媒体

-45180	正在转换静止
-45181	正在转换音频
-45182	正在导入视频
-45183	正在导入静止
-45184	正在导入音频

-45200	子标题中找不到文本
-45201	子标题中时间重叠
-45202	子标题中时间无效
-45203	需要有视频流才能制作影片
-45204	Script 错误：找不到子标题图像文件
-45205	Script 错误：未指定子标题图像目录
-45206	正在分析 Captions Inc. 脚本
-45207	正在分析 FAB 图像脚本
-45208	正在分析文本脚本

-45300	幻灯片放映 PGC 无效
-45301	幻灯片索引超出范围
-45302	找不到幻灯片
-45303	非法幻灯片持续时间
-45304	幻灯片持续时间太长
-45305	非法渐变持续时间
-45306	渐变持续时间太长
-45307	渐变持续时间太短
-45308	VCD 项目中不允许渐变
-45309	无限静片中不允许渐变
-45310	无限静片不允许渐变
-45311	此项目中不存在默认切换
-45312	幻灯片放映使用 VOB 幻灯片
-45313	VOB 幻灯片不能修改

-46000	不是菜单
-46001	按钮编号无效
-46002	菜单流无效
-46003	正在建立菜单...

-47000	AVDecoder 错误
-47001	用于对媒体进行解码的软件在此系统上不可用。为您正在使用的文件安装正确的解码器可能有助于修正问题。
-47005	不支持的流类型
-47006	解码器不支持音频编辑。
-47007	音频解码失败。
-47008	不支持使用 LZW 压缩模式的图片。
-47009	缺少此流的源文件。
-47010	无法制作缩略图。确定已安装正确的解码器。
-47011	此 Quick Time 影片取决于其它找不到的文件。
-47012	文件受复制保护而无法使用。
-47013	此文件不允许复制，无法使用。
-47014	不支持的文件！试图导入 MyDVD 的文件因受复制保护而无法使用。请确认使用的文件没有复制保护，然后重试。

-48000	MyDVD 宏未知错误
-48001	此菜单项目不是一个有效的 MyDVD 可编辑的文本项目
-48002	无法将按钮链接到无效影片
-48003	找不到要删除的有效影片
-48004	这不是一个有效的 MyDVD 项目文件
-48005	无法创建幻灯片放映

-50000	位速率太高而且 VCD 格式化失败
-50001	SVCD 静止影片轨道至少包含一个具有非法水平尺寸的图像
-50002	VCD 静止影片轨道至少包含一个具有非法水平尺寸的图像

-51000	系统上的 DVD 或 CD 设备控制软件不支持写入大数据块。我们建议您将驱动程序升级到最新版本以获得改善的性能。单击“确定”，开始使用已降低的缓存大小。
-51001	无法打开流

-53101	SlideshowCompiler 的使用无效
-53100	不是有效的幻灯片放映 pgc

-54001	媒体文件不支持进行场景检测
-54002	DV 信号格式不支持进行场景检测
-54003	场景检测功能未打开
-54004	无法译码要进行场景检测的资源
-54005	场景检测所用的格式错误
-54006	修剪场景列表失败

-55000	SonicSurfaces 的使用无效
-55001	SonicSurfaces 中未执行的功能
-55002	引用计数在 SonicSurface 中仍有效
-55003	DirectShow 使用无效
-55004	找不到匹配的图样颜色

-56000	不兼容的针类型
-56001	DirectShow 错误
-56002	已传递给功能的参数不正确
-56003	列表中不存在时间线对象
-56004	介质样本类型无效
-56005	切换类型无效
-56006	切换方向无效
-56007	切换时间无效
-56008	不兼容的介质样本
-56009	此 PGC 不是一个有效的时间线 PGC
-56010	此功能未执行
-56011	子图片格式无效。必须是像素值为 0-3 的 8 位图像。
-56012	视频位深度无效。
-56013	此 AS 不是一个有效的时间线 PGC。
-56014	音频采样速率无效。
-56015	音频格式无效。样本大小和/或频道数量无效。
-56016	时间戳无效。
-56017	图形状态无效。
-56018	长宽比无效。
-56019	对象不属于此轨道。无法操作非子级成员。
-56020	轨道不属于此组。无法操作非子级成员。
-56021	如果没有有效的 GraphBuilder，播放器无法创建图形
-56022	视频格式无效。
-56023	无法创建请求的切换。
-56024	指定时间线源的数据不足
-56025	唯一的 ID 已被使用。
-56026	播放器使用前 GraphBuilder 未调用 Initialize()。
-56027	擦除
-56028	窗格
-56029	滤镜
-56030	深褐色色调
-56031	异形电视重叠		
-56032	帷幕重叠		
-56033	万圣节图案重叠	
-56034	徽标 1 重叠		
-56035	徽标 2 重叠
-56036	爱心重叠		
-56037	星形重叠	
-56038	创意气泡重叠
-56039	从左边	
-56040	从右边	
-56041	从顶端	
-56042	从底端	
-56043	时钟

-57000	IFF 文件需要根目录
-57001	IFF 文件规格无效
-57002	不支持的 IFF 版本
-57003	无法创建 IFF 文件
-57004	无法写入 IFF 文件
-57005	无法找到文件以添加到 IFF 文件
-57006	无法在 IFF 文件中设置位置
-57007	无法确定 IFF 文件的大小
-57008	IFF 文件无效
-57009	无法分解 IFF 文件资产
-57010	IFF 文件的使用无效
-57011	无法读取 IFF 文件

-58000	正在创建幻灯片放映...

-59001	请求了未知的 MPEG 解码器或分割器滤镜
-59002	无法加载首选的 MPEG 解码器或分割器滤镜
-59003	无法设置 DirectShow 录像带滤镜

-61000	传递了 NULL 指针
-61001	设备 ID 无效
-61002	设备正在忙碌中
-61003	传递了无效的控点
-61004	无法清除媒体
-61005	影片索引无效
-61006	未创建项目"
-61007	此示例中未设置可刻录的媒体
-61008	传递了未预期的参数
-61009	清除媒体失败
-61010	菜单索引无效
-61011	不存在任何菜单
-61012	主菜单不存在
-61013	影片已存在于项目中
-61014	缺少元数据文件
-61015	元数据文件无效
-61016	不存在有效的媒体
-61017	样式或样式组无效
-61018	未正确加载样式或样式组
-61019	PGC 无效
-61020	没有任何影片加入到项目中

-62001	未知的捕获错误。
-62002	未知的捕获错误。
-62003	未知的捕获错误。
-62004	创建视频设备列表失败。
-62005	创建视频设备列表失败。
-62006	创建音频设备列表失败。
-62007	删除设备失败。
-62008	选择设备失败。
-62009	不支持设备。
-62010	选择视频设备时发生错误。
-62011	选择音频设备时发生错误。
-62012	选择设备失败。
-62013	未运行或参数错误。
-62014	运行预览时发生错误。
-62015	运行捕获时发生错误。
-62016	不支持视频标准。
-62017	释放编码器部分失败。
-62018	释放预览部分失败。
-62019	释放设备部分失败。
-62020	初始化捕获格式失败。
-62021	初始化编码格式失败。
-62022	初始化预览格式失败。
-62023	设备组建预览失败。
-62024	编码组建预览失败。
-62025	预览组建预览失败。
-62026	最终组建预览失败。
-62027	设备组建捕获失败。
-62028	编码组建捕获失败。
-62029	预览组建捕获失败。
-62030	最终组建捕获失败。
-62031	生成组建捕获失败。
-62032	捕获状态无效。
-62033	介质格式错误。
-62034	预览类型时出现错误。
-62035	开始初始化时出现错误。
-62036	结束初始化时出现错误。
-62037	非活动接口错误。
-62038	停止预览时出现错误。
-62039	停止捕获时出现错误。
-62040	完成捕获时出现错误。
-62041	取消捕获时出现错误。
-62042	调谐器错误。
-62043	不受支持的国家代码。
-62044	抓取帧时出现错误。

-63000	Mpeg 转换器错误。
-63001	音频转换编码器插件无必需容量
-63002	视频转换编码器插件无必需容量
-63003	转换编码器初始化失败

-63101	无法连接到转换编码器插件
-63102	无法连接到音频转换编码器插件
-63103	无法连接到视频转换编码器插件
-63104	安装转换编码插件期间发生错误
-63105	安装转换编码的音频插件期间发生错误
-63106	安装转换编码的视频插件期间发生错误
-63107	搜索转换编码器插件时发生错误
-63108	转换视频编码时发生错误
-63109	转换音频编码时发生错误

-64000	正在建立影片...
-64001	正在编码转换音频...

-65000	介质样本类型无效。
-65001	不兼容的针类型。
-65002	图形状态无效。
-65003	时间戳无效。
-65004	已传递给功能的参数不正确。
-65005	流样本无效。
-65006	唯一的 FilterInfo ID 已存在。
-65007	音频采样速率无效
-65008	音频格式无效 - 样本大小和/或通道数量无效
-65009	视频格式无效
-65010	视频位深度无效

-67000	未执行
-67001	DashVR 卷未初始化
-67002	已达到最大的程序数
-67003	程序受到保护
-67004	已达到最大的入点数
-67005	DVD-VR 程序不存在
-67006	已达到最大的存储单元数
-67007	指定的存储单元类型无效
-67008	DVD-VR 存储单元不存在
-67009	DVD-VR VOB 不存在
-67010	DVD-VR VOB 流信息不存在
-67011	DVD-VR 播放列表不存在
-67012	已达到最大的 VOB 数
-67013	已达到最大的 VOB 流信息数
-67014	DVD-VR VOB 不在正常状态
-67015	入点无效
-67016	DVD-VR 文本数据管理器将会超过限制
-67017	CHRS 已经设置
-67018	CHRS 代码无效
-67019	读取 DVD-VR IFO 文件失败
-67020	为 IFO 数据分配内存出错
-67021	CPRM: 加密标题键已设置
-67022	CPRM: 指定的 CPRM 版本无效
-67023	CPRM: 不同的版本已设置
-67024	CPRM: 复制保护模式不 CPRM

-68000	无法获取 Sonic 事件
-68001	内部错误。AV 刻录机必须空转以开始编码
-68002	超过了分配用于搜索的时间
-68003	没有很快调整视频以开始。尝试较长的前转时间
-68004	没有很快调整音频以开始。尝试较长的前转时间
-68005	没有很快调整缩略图以开始。尝试较长的前转时间
-68006	搜索失败：时间码与请求的时间码不匹配
-68007	调整时间码时发生错误。时间码阅读器提供的读数不一致。在录像带的不同段尝试 9 针 VITC 或较长的前转进行调整
-68008	调整时间码时发生错误。时间码阅读器提供的读数不一致。尝试 LTC
-68009	无效的 LTC 错误。请确定您的音频硬件已初始化和/或尝试使用 9 针作为时间戳源
-68010	绝对不能从 9 针端口获取有效的时间码。尝试较长的前转时间
-68011	当前的时间码类型与此录像带不匹配
-68012	无慢速队列
-68013	增量慢速队列发生错误
-68014	录音机已经启动
-68015	走带机构处于未知状态
-68016	由于走带机构处于本地模式，因此无法进行编码

-69000	文件系统无效

-70000	命令类型错误
-70001	链接选项错误
-70002	GoTo 的命令编号错误
-70003	GoTo 选项错误
-70004	LinkPGCN 中有错误的 PGCN
-70005	LinkPTTN 中有错误的 PTTN
-70006	LinkCN 中有错误的 CN
-70007	LinkPGCN 中有错误的 PGN
-70008	hilight 按钮编号错误
-70009	JumpTT 中有错误的 TTN
-70010	JumpVTS_TT 中有错误的 VTS_TTN
-70011	JumpVTS_PTT 中有错误的 VTS_TTN
-70012	JumpVTS_PTT 中有错误的 PTTN
-70013	CalSS 中有错误的 CN
-70014	跳转选项错误
-70015	SetNVTMR 中有错误的 TT_PGCN
-70016	SetSystem 选项错误
-70017	SubInstruction 错误
-70018	在“设置”命令中被零除
-70019	“设置”选项错误

-71000	所有文件
-71001	%0 - 文件信息：路径 = %1，位置 = %2
-71002	文件： %0
-71003	查找文件：
-71004	查找文件夹：
-71005	请将包含 %0 的磁盘插入驱动器 %1

-72001	非法视频基本数据
-72002	非法音频基本数据
-72003	基本数据出错
-72004	非法输入数据
-72005	STD 错误；无法保持同步
-72006	视频基本流参数对所选系统格式来说非法
-72007	音频基本流参数对所选系统格式来说非法
-72008	找到大的视频 DTS 重叠或空隙；无法继续混合
-72009	非法输入流
-72010	流读取错误

-73001	找不到配置文件
-73002	找不到 Sonic 密钥
-73003	警告。检测不到安全加密狗。请检查是否正确安装加密狗及相应的驱动程序。
-73004	未授权该加密狗运行此软件。请联系您的 Avid 代表寻求帮助。

-73101	正在生成图像按钮、文本按钮和阴影文件
-73102	正在生成 HTA 脚本
-73103	正在复制标准资源
-73104	第 %0 段
-73105	正在复制项目资源

-84001	OldDirEntry 必须是用于此操作的目录
-84002	必须是唯一的名称
-84003	文件/文件夹必须实际存在
-84004	必须提供名称
-84005	Rom 数据文件夹不存在
-84006	区码无效
-84999	执行尚未完成

-90002	参数无效
-90003	找不到文件
-90004	文件写入错误
-90005	找不到样式
-90006	找不到临时文件夹
-90100	必须选择一个设备
-90101	设备尚未就绪
-90200	无法清除媒体
-90300	未知编码转换错误
-90301	正在转换编码
-90302	源音频格式无效
-90400	正在刻录
-90401	擦除失败
-90500	正在读取
-90600	主菜单
-90601	刻录
-90602	正在擦除
-90603	正在准备
-90604	轨道 %0
-90605	正在读取“%0”
-90606	正在编码转换“%0”
-90607	Playlist.m3u
-90608	未知
-90700	未知 Px 错误
-90701	不存在 aspi 接口
-90702	Px 调用顺序错误（比如在调用 Px_Start 之前调用 Px_stop）
-90703	Px 内部错误（通常是内部结构损坏）
-90704	没有用于此单元的句柄
-90705	没有更多的可用内存
-90706	已禁用所有驱动器，操作系统未加载辅助程序
-90707	单元句柄无效
-90708	aspi 接口故障
-90709	命令因超时而终止（E_TIMEOUT 在别处定义）
-90710	单元已报告错误，使用 Px_GetUnitStatus 获取详细信息
-90711	请求了太多的上下文（实际上可请求的最大值为 64）
-90712	上下文句柄无效
-90713	该单元返回的错误涉及一些重要命令，因此我们断定该单元与 MMC 不兼容并将放弃它
-90714	轨道索引无效
-90715	找不到文件
-90716	创建线程时出错（通常是崩溃）
-90717	上下文不会损坏，因为有一个命令仍处于活动状态
-90718	校验错误
-90719	上一个异步操作仍在该上下文中运行：请等待或使用另一上下文
-90720	输入 Gi 文件、其它输入文件或要写入 CD 的格式错误
-90721	DVD - 格式无效
-90722	Gi 格式被破坏
-90723	写入输出文件时出错（通常是磁盘满）
-90724	动态增加高速缓存失败（现在未用）
-90725	核心线程已强制该单元缓冲区欠载（现在未用）
-90726	单元出错且错误被解码为缓冲区欠载
-90727	单元出错且错误被解码为读取时的媒体错误
-90728	单元出错且错误被解码为写入时的媒体错误
-90729	单元不支持请求的功能（比如擦除...）
-90730	单元已报告“主轴伺服错误”、“聚焦伺服错误”等类错误
-90731	打开 spti 接口时出现问题
-90732	使用 spti 接口向下发送命令时出现问题
-90733	其中一个参数有非法值（组合值）
-90734	高速读写单元在低速读写单元中
-90735	外部驱动器无电源。
-90736	音频文件丢失
-90737	尚未执行
-90738	所有驱动器在作业期间都出现故障。（致命）
-90739	驱动器中的介质不适用（例如目标无法写入、源为空）
-90740	源或目标驱动器未准备好运行（无光盘？）
-90741	源光盘不可用（例如复制空白光盘）
-90742	文件错误
-90743	用户中止
-90744	加载错误
-90745	无 AIN 控制
-90746	读取错误
-90747	写入错误
-90748	文件太大
-90749	类未注册
-90750	尚未调用 CoInitialize
-90800	无法添加此资源。无可用的编码转换器。
-90801	无法解码此视频/程序资源： %0
-90802	无法解码此音频资源： %0
-90803	无法使此资源适合项目
-90804	此资源太大，项目中未留下空间
-90805	此视频/程序资源受 DRM 保护： %0
-90806	此音频资源受 DRM 保护： %0
-90807	“%0”是 PAL 资源，无法添加到 NTSC 光盘。
-90808	“%0”是 NTSC 资源，无法添加到 PAL 光盘。

0x7f000001	装置错误 - Sense Code(0 00 01) - 发现文件标记 
0x7f000002	装置错误 - Sense Code(0 00 02) - 分隔/媒体-的-结尾被发现 
0x7f000003	装置错误 - Sense Code(0 00 03) - 发现组合标记
0x7f000004	装置错误 - Sense Code(0 00 04) - 分隔/媒体-的-开始被发现 
0x7f000005	装置错误 - Sense Code(0 00 05) - 数据-的-结尾被发现 
0x7f0B0006	装置错误 - Sense Code(B 00 06) - 输入/输出过程中止, 播放操作停顿 - 一般
0x7f000011	装置错误 - Sense Code(0 00 11) - 音频播放操作正在进行 - 音频播放
0x7f000012	装置错误 - Sense Code(0 00 12) - 音频播放操作暂停 - 音频播放
0x7f000013	装置错误 - Sense Code(0 00 13) - 音频播放操作成功结束 - 音频播放
0x7f000014	装置错误 - Sense Code(0 00 14) - 音频播放操作因发生错误而停止 - 音频播放
0x7f000015	装置错误 - Sense Code(0 00 15) - 无法返回当前音频状态 - 音频播放
0x7f000016	装置错误 - Sense Code(0 00 16) - 操作正在进行 - 序列写入 
0x7f040017	装置错误 - Sense Code(4 00 17) - 要求清洗 - 读取
0x7f040100	装置错误 - Sense Code(4 01 00) - 无索引/区段信号 - 读取
0x7f030200	装置错误 - Sense Code(3 02 00) - 未完成搜索 - 读取
0x7f030300	装置错误 - Sense Code(3 03 00) - 外围装置写入错误 随机 - 写入
0x7f030301	装置错误 - Sense Code(3 03 01) - 现无写入 
0x7f030302	装置错误 - Sense Code(3 03 02) - 过度写入错误 
0x7f020400	装置错误 - Sense Code(2 04 00) - 逻辑单元未准备好, 不可报告原因 - 一般
0x7f020401	装置错误 - Sense Code(2 04 01) - 逻辑单元正在准备过程中 - 读取
0x7f020402	装置错误 - Sense Code(2 04 02) - 逻辑单元未准备好,初始化指令。要求 - 读取
0x7f020403	装置错误 - Sense Code(2 04 03) - 逻辑单元未准备好, 要求手工干预 - 一般
0x7f020404	装置错误 - Sense Code(2 04 04) - 逻辑单元未准备好, 格式化正在进行中 随机 - 写入
0x7f020405	装置错误 - Sense Code(2 04 05) - 逻辑单元未准备好, 正在进行重建 
0x7f020406	装置错误 - Sense Code(2 04 06) - 逻辑单元未准备好, 正在进行重新计算 
0x7f020407	装置错误 - Sense Code(2 04 07) - 逻辑单元未准备好, 正在进行操作 - 读取
0x7f020408	装置错误 - Sense Code(2 04 08) - 逻辑单元未准备好, 正在进行长期写入 - 写入
0x7f020500	装置错误 - Sense Code(2 05 00) - 逻辑单元未对选择作出反应 - 一般
0x7f020600	装置错误 - Sense Code(2 06 00) - 未发现参考位置 （媒体可能倒置） - 读取
0x7f050700	装置错误 - Sense Code(5 07 00) - 选择了多个外围装置
0x7f040800	装置错误 - Sense Code(4 08 00) - 逻辑单元通信失败 - 一般
0x7f040801	装置错误 - Sense Code(4 08 01) - 逻辑单元通信时-限 - 一般
0x7f040802	装置错误 - Sense Code(4 08 02) - 逻辑单元通信奇偶校验错误 - 一般
0x7f040803	装置错误 - Sense Code(4 08 03) - 逻辑单元通信 CRC 错误 （超-Dma/32) - 一般
0x7f040900	装置错误 - Sense Code(4 09 00) - 轨道追随错误 - 读取
0x7f040901	装置错误 - Sense Code(4 09 01) - 跟踪伺服失败 - 读取
0x7f040902	装置错误 - Sense Code(4 09 02) - 聚焦伺服失败 - 读取
0x7f040903	装置错误 - Sense Code(4 09 03) - 心轴伺服失败 - 读取
0x7f040904	装置错误 - Sense Code(4 09 04) - 头选择故障 
0x7f060a00	装置错误 - Sense Code(6 0a 00) - 错误日志溢流 - 一般
0x7f010b00	装置错误 - Sense Code(1 0b 00) - 警告 - 一般
0x7f010b01	装置错误 - Sense Code(1 0b 01) - 警告 - 超过规定的温度 - 一般
0x7f010b02	装置错误 - Sense Code(1 0b 02) - 警告 - 附件退化 - 一般
0x7f030c00	装置错误 - Sense Code(3 0c 00) - 写入错误 - 写入
0x7f030c01	装置错误 - Sense Code(3 0c 01) - 写入错误 - 以自动再配置恢复 
0x7f030c02	装置错误 - Sense Code(3 0c 02) - 写入错误 - 自动再配置失败 - 随机写入
0x7f030c03	装置错误 - Sense Code(3 0c 03) - 写入错误 - 建议重新分配 - 随机写入
0x7f030c04	装置错误 - Sense Code(3 0c 04) - 压缩检验比较错误 
0x7f030c05	装置错误 - Sense Code(3 0c 05) - 压缩中发生数据扩展 
0x7f030c06	装置错误 - Sense Code(3 0c 06) - 区块不可压缩 
0x7f030c07	装置错误 - Sense Code(3 0c 07) - 写入错误 - 需要恢复 - 写入
0x7f030c08	装置错误 - Sense Code(3 0c 08) - 写入错误 - 恢复失败 - 写入
0x7f030c09	装置错误 - Sense Code(3 0c 09) - 写入错误 - 失去流动 - 序列写入
0x7f030c0a	装置错误 - Sense Code(1 0c 0a) - 写入错误 - 已增加填补区块 - 序列写入
0x7f031000	装置错误 - Sense Code(3 10 00) - 标识 CRC 或 ECC 错误 - 读取
0x7f031100	装置错误 - Sense Code(3 11 00) - 无法恢复的读取错误 - 读取
0x7f031101	装置错误 - Sense Code(3 11 01) - 读取重试已用尽 - 读取
0x7f031102	装置错误 - Sense Code(3 11 02) - 错误太长，无法纠正 - 读取
0x7f031103	装置错误 - Sense Code(3 11 03) - 多次读取错误 
0x7f031104	装置错误 - Sense Code(3 11 04) - 未恢复的读取错误 - 自动再配置失败 
0x7f031105	装置错误 - Sense Code(3 11 05) - L-EC 无法纠正的错误 - 读取
0x7f031106	装置错误 - Sense Code(3 11 06) - CIRC 未恢复的错误 - CD 读取
0x7f031107	装置错误 - Sense Code(3 11 07) - 再-同步错误 
0x7f031108	装置错误 - Sense Code(3 11 08) - 不完全区块 - 读取 
0x7f031109	装置错误 - Sense Code(3 11 09) - 未发现间隔 
0x7f03110a	装置错误 - Sense Code(3 11 0a) - 未正确纠正的错误 
0x7f03110b	装置错误 - Sense Code(3 11 0b) - 未恢复的读取错误 - 建议重新分配 
0x7f03110c	装置错误 - Sense Code(3 11 0c) - 未恢复的读取错误 - 建议重新写入数据 
0x7f03110d	装置错误 - Sense Code(3 11 0d) - 解-压缩 CRC 错误 
0x7f03110e	装置错误 - Sense Code(3 11 0e) - 不能用所宣布的算法解压缩 
0x7f03110f	装置错误 - Sense Code(3 11 0f) - 读取 UPC/EAN 数字错误 - CD 读取
0x7f031110	装置错误 - Sense Code(3 11 10) - 读取 ISRC 数字错误 - CD 读取
0x7f0b1111	装置错误 - Sense Code(B 11 11) - 读取错误 - 失去流动 - 读取
0x7f031200	装置错误 - Sense Code(3 12 00) - 未发现标识字段的地址码 - 读取
0x7f031300	装置错误 - Sense Code(3 13 00) - 未发现数据字段的地址码 - 读取
0x7f031400	装置错误 - Sense Code(3 14 00) - 未发现所记录的实体 - 写入
0x7f031401	装置错误 - Sense Code(3 14 01) - 未发现记录 - 读取
0x7f031402	装置错误 - Sense Code(3 14 02) - 未发现文件标记或组合标记 
0x7f031403	装置错误 - Sense Code(3 14 03) - 未发现数据-的-结尾 
0x7f031404	装置错误 - Sense Code(3 14 04) - 区块顺序错误 
0x7f031405	装置错误 - Sense Code(3 14 05) - 未发现记录 - 建议重新分配 - 读取
0x7f031406	装置错误 - Sense Code(3 14 06) - 未发现记录 - 数据被自动-再配置 - 读取
0x7f041500	装置错误 - Sense Code(4 15 00) - 随机定位错误 ?读取
0x7f041501	装置错误 - Sense Code(4 15 01) - 机械定位错误 - 读取
0x7f031502	装置错误 - Sense Code(3 15 02) - 读取媒体发现定位错误 - 读取
0x7f031600	装置错误 - Sense Code(3 16 00) - 数据同步标志错误 - 随机写入
0x7f031601	装置错误 - Sense Code(3 16 01) - 数据同步错误 - 数据被重新写入 - 随机写入
0x7f031602	装置错误 - Sense Code(3 16 02) - 数据同步错误 - 建议重新写入 - 随机写入
0x7f031603	装置错误 - Sense Code(3 16 03) - 数据同步错误 - 数据被自动-再配置 - 随机写入
0x7f031604	装置错误 - Sense Code(3 16 04) - 数据同步错误 - 建议重新分配 - 随机写入
0x7f011700	装置错误 - Sense Code(1 17 00) - 数据已恢复，但错误校正未 - 实施 读取
0x7f011701	装置错误 - Sense Code(1 17 01) - 数据经重试后已恢复 - 读取
0x7f011702	装置错误 - Sense Code(1 17 02) - 以正向前部抵消恢复数据 - 读取
0x7f011703	装置错误 - Sense Code(1 17 03) - 以负向前部抵消恢复数据 - 读取
0x7f011704	装置错误 - Sense Code(1 17 04) - 数据经重试和／或应用 CIRC 后被恢复 - 读取
0x7f011705	装置错误 - Sense Code(1 17 05) - 用前一个区段标识恢复数据 - 读取
0x7f011706	装置错误 - Sense Code(1 17 06) - 未用 ECC 恢复数据 - 数据被自动-再配置 - 随机写入
0x7f011707	装置错误 - Sense Code(1 17 07) - 未用 ECC 恢复数据 - 建议重新分配 - 随机写入
0x7f011708	装置错误 - Sense Code(1 17 08) - 未用 ECC 恢复数据 - 建议重新写入 - 随机写入
0x7f011709	装置错误 - Sense Code(1 17 09) - 未用 ECC 恢复数据 - 数据已被重新写入 - 随机写入
0x7f011800	装置错误 - Sense Code(1 18 00) - 应用纠错程序恢复了数据 - 读取
0x7f011801	装置错误 - Sense Code(1 18 01) - 应用纠错程序并重试后恢复了数据 - 读取
0x7f011802	装置错误 - Sense Code(1 18 02) - 恢复的数据 - 数据被自动-再配置 - 随机写入
0x7f011803	装置错误 - Sense Code(1 18 03) - 以 CIRC CD恢复数据 - 读取
0x7f011804	装置错误 - Sense Code(1 18 04) - 数据恢复是以 L-EC -  读取
0x7f011805	装置错误 - Sense Code(1 18 05) - 恢复的数据 - 建议重新分配 - 随机写入
0x7f011806	装置错误 - Sense Code(1 18 06) - 恢复的数据 - 建议重新写入 - 随机写入
0x7f011807	装置错误 - Sense Code(1 18 07) - 以 ECC恢复的数据 - 数据已被重新写入 - 随机写入
0x7f011808	装置错误 - Sense Code(1 18 08) - 以链接恢复的数据 
0x7f031900	装置错误 - Sense Code(3 19 00) - 缺点列表错误   - 随机写入
0x7f031901	装置错误 - Sense Code(3 19 01) - 缺点列表不可用 - 随机写入
0x7f031902	装置错误 - Sense Code(3 19 02) - 在主列表中的缺点列表错误 - 随机写入
0x7f031903	装置错误 - Sense Code(3 19 03) - 在成长列表中的缺点列表错误 - 随机写入
0x7f051a00	装置错误 - Sense Code(5 1a 00) - 参数列表长度错误 - 一般
0x7f041b00	装置错误 - Sense Code(4 1b 00) - 同步数据转移错误 - 一般
0x7f041c00	装置错误 - Sense Code(4 1c 00) - 未发现缺点列表 随机 - 写入
0x7f041c01	装置错误 - Sense Code(4 1c 01) - 未发现主缺点列表 随机 - 写入
0x7f041c02	装置错误 - Sense Code(4 1c 02) - 未发现成长缺点列表 随机 - 写入
0x7f0e1d00	装置错误 - Sense Code(e 1d 00) - 证实操作中的比较错误 - 写入
0x7f011e00	装置错误 - Sense Code(1 1e 00) - 以 ECC 纠错恢复的标识 - 读取
0x7f031f00	装置错误 - Sense Code(3 1f 00) - 部分缺点列表转移 
0x7f052000	装置错误 - Sense Code(5 20 00) - 无效的指令操作代码 - 一般
0x7f052100	装置错误 - Sense Code(5 21 00) - 逻辑区块地址超出范围 - 读取
0x7f052101	装置错误 - Sense Code(5 21 01) - 无效的要素地址 
0x7f052102	装置错误 - Sense Code(5 21 02) - 无效的地址，不能用于写入 递增 - 流动写入
0x7f052200	装置错误 - Sense Code(5 22 00) - 非法功能 （使用 20 00, 24 00, 或 26 00） 
0x7f052400	装置错误 - Sense Code(5 24 00) - CDB 中的无效字段 ?一般
0x7f052500	装置错误 - Sense Code(5 25 00) - 不支持的逻辑单元 - 一般
0x7f052600	装置错误 - Sense Code(5 26 00) - 参数列表中的无效字段 - 一般
0x7f052601	装置错误 - Sense Code(5 26 01) - 不支持的参数 - 一般
0x7f052602	装置错误 - Sense Code(5 26 02) - 参数值无效 - 一般
0x7f052603	装置错误 - Sense Code(5 26 03) - 不支持的阈参数 - 一般
0x7f052604	装置错误 - Sense Code(5 26 04) - 释放现行持续保留无效 - 一般
0x7f072700	装置错误 - Sense Code(7 27 00) - 写入保护 - 写入
0x7f072701	装置错误 - Sense Code(7 27 01) - 硬件受写入保护 - 写入
0x7f072702	装置错误 - Sense Code(7 27 02) - 逻辑单元软件受写入保护 - 写入
0x7f072703	装置错误 - Sense Code(7 27 03) - 关联写入保护 - 写入
0x7f072704	装置错误 - Sense Code(7 27 04) - 持续写入保护 - 写入
0x7f072705	装置错误 - Sense Code(7 27 05) - 永久写入保护 - 写入
0x7f072706	装置错误 - Sense Code(7 27 06) - 条件写入保护 - 写入
0x7f062800	装置错误 - Sense Code(6 28 00) - 尚未能接受变化, 媒体可能改变 - 一般
0x7f062801	装置错误 - Sense Code(6 28 01) - 接近了输入或输出要素
0x7f062900	装置错误 - Sense Code(6 29 00) - 发生了通电、重置、或总线装置重置 - 一般
0x7f062901	装置错误 - Sense Code(6 29 01) - 发生了通电 - 一般
0x7f062902	装置错误 - Sense Code(6 29 02) - 发生了 SCSI 总线重置 - 一般
0x7f062903	装置错误 - Sense Code(6 29 03) - 行使了总线装置重置功能 - 一般
0x7f062904	装置错误 - Sense Code(6 29 04) - 装置内部重置 - 一般
0x7f062a00	装置错误 - Sense Code(6 2a 00) - 参数已变更 - 一般
0x7f062a01	装置错误 - Sense Code(6 2a 01) - 状态参数已变更 - 一般
0x7f062a02	装置错误 - Sense Code(6 2a 02) - 日志参数已变更 - 一般
0x7f062a03	装置错误 - Sense Code(6 2a 03) - 保留品被先取 - 一般
0x7f052b00	装置错误 - Sense Code(5 2b 00) - 复制无法执行，因主机不能切断连接 - 一般
0x7f052c00	装置错误 - Sense Code(5 2c 00) - 指令顺序错误 - 一般
0x7f052c01	装置错误 - Sense Code(5 2c 01) - 规定了太多的视窗
0x7f052c02	装置错误 - Sense Code(5 2c 02) - 无效的规定视窗组合
0x7f052c03	装置错误 - Sense Code(5 2c 03) - 当前程序区域未清空 - CD 写入
0x7f052c04	装置错误 - Sense Code(5 2c 04) - 当前程序区域已清空 - CD 写入
0x7f052c05	装置错误 - Sense Code(5 2c 05) - 持续阻止冲突形态
0x7f032d00	装置错误 - Sense Code(3 2d 00) - 更新覆盖错误存在 
0x7f062e00	装置错误 - Sense Code(6 2e 00) - 为操作限时规定的时间不够
0x7f062f00	装置错误 - Sense Code(6 2f 00) - 被另一个初始程序清除的指令 - 一般
0x7f023000	装置错误 - Sense Code(2 30 00) - 安装了不兼容的媒体 - 读取
0x7f023001	装置错误 - Sense Code(2 30 01) - 不能读取媒体 - 未知格式 - 读取
0x7f023002	装置错误 - Sense Code(2 30 02) - 不能读取媒体 - 不兼容格式 - 读取
0x7f053002	装置错误 - Sense Code(5 30 02) - 不能读取媒体 - 不兼容格式 - 读取
0x7f023003	装置错误 - Sense Code(2 30 03) - 安装了清洗盒带 - 读取
0x7f053004	装置错误 - Sense Code(5 30 04) - 不能写入媒体 - 未知格式 - 写入
0x7f053005	装置错误 - Sense Code(5 30 05) - 不能写入媒体 - 不兼容格式 - 写入
0x7f053006	装置错误 - Sense Code(5 30 06) - 不能写入媒体 - 不兼容媒体 - 随机写入
0x7f023007	装置错误 - Sense Code(2 30 07) - 清洗失败
0x7f053008	装置错误 - Sense Code(5 30 08) - 不能写入 - 应用程序代码不相配 - 序列写入
0x7f053009	装置错误 - Sense Code(5 30 09) - 当前会话未固定，无法增补 - 序列写入
0x7f033100	装置错误 - Sense Code(3 31 00) - 媒体格式损坏 - 随机写入
0x7f033101	装置错误 - Sense Code(3 31 01) - 格式化指令失败 - 可格式化
0x7f033102	装置错误 - Sense Code(3 31 02) - 多余连接导致分带格式化失败 - 可格式化
0x7f033200	装置错误 - Sense Code(3 32 00) - 已无可利用的缺点备用位置 - 随机写入
0x7f033201	装置错误 - Sense Code(3 32 01) - 缺点列表更新失败 - 随机写入
0x7f033300	装置错误 - Sense Code(3 33 00) - 磁带长度错误
0x7f043400	装置错误 - Sense Code(4 34 00) - 附件失败 - 一般
0x7f043500	装置错误 - Sense Code(4 35 00) - 附件服务失败 - 一般
0x7f053501	装置错误 - Sense Code(5 35 01) - 不支持的附件功能 - 一般
0x7f023502	装置错误 - Sense Code(2 35 02) - 附件服务不可用 - 一般
0x7f043503	装置错误 - Sense Code(4 35 03) - 附件服务转移失败 - 一般
0x7f053504	装置错误 - Sense Code(5 35 04) - 附件服务转移被拒绝 - 一般
0x7f033600	装置错误 - Sense Code(3 36 00) - 色带、油墨、或调色剂故障
0x7f013700	装置错误 - Sense Code(1 37 00) - 四舍五入的参数
0x7f053800	装置错误 - Sense Code(5 38 00) - 保留的 - 序列写入
0x7f053900	装置错误 - Sense Code(5 39 00) - 不支持保存参数 - 一般
0x7f023a00	装置错误 - Sense Code(2 3a 00) - 媒体不存在 - 一般
0x7f023a01	装置错误 - Sense Code(2 3a 01) - 媒体不存在 - 托盘关闭 - 一般
0x7f023a02	装置错误 - Sense Code(2 3a 02) - 媒体不存在 - 托盘 - 一般
0x7f033b00	装置错误 - Sense Code(3 3b 00) - 序列定位错误
0x7f033b01	装置错误 - Sense Code(3 3b 01) - 磁带位置错误 在媒体-的-开始
0x7f033b02	装置错误 - Sense Code(3 3b 02) - 磁带位置错误 在媒体-的-结尾
0x7f033b03	装置错误 - Sense Code(3 3b 03) - 磁带或电子垂直表格单元未就位
0x7f043b04	装置错误 - Sense Code(4 3b 04) - 回转失败
0x7f043b05	装置错误 - Sense Code(4 3b 05) - 纸张堵塞
0x7f033b06	装置错误 - Sense Code(3 3b 06) - 未能感知表格 Sense Top-的-顶端
0x7f033b07	装置错误 - Sense Code(3 3b 07) - 未能感知表格 Sense Bottom-的-底部
0x7f033b08	装置错误 - Sense Code(3 3b 08) - 重新定位错误 
0x7f033b09	装置错误 - Sense Code(3 3b 09) - 读取越过媒体的结尾 
0x7f033b0a	装置错误 - Sense Code(3 3b 0a) - 读取越过媒体的开始 
0x7f033b0b	装置错误 - Sense Code(3 3b 0b) - 定位越过媒体的结尾 
0x7f033b0c	装置错误 - Sense Code(3 3b 0c) - 定位越过媒体的开始 
0x7f053b0d	装置错误 - Sense Code(5 3b 0d) - 媒体目标要素已满 
0x7f053b0e	装置错误 - Sense Code(5 3b 0e) - 媒体来源要素尚空 
0x7f063b0f	装置错误 - Sense Code(6 3b 0f) - 已到达媒体的结尾 - 读取
0x7f023b11	装置错误 - Sense Code(2 3b 11) - 媒体仓库不可接近 - Load
0x7f063b12	装置错误 - Sense Code(6 3b 12) - 媒体仓库已删除 - Load
0x7f063b13	装置错误 - Sense Code(6 3b 13) - 媒体仓库插入 - Load
0x7f063b14	装置错误 - Sense Code(6 3b 14) - 媒体仓库闭锁 - Load
0x7f063b15	装置错误 - Sense Code(6 3b 15) - 媒体仓库解锁 - Load
0x7f043b16	装置错误 - Sense Code(4 3b 16) - 机械定位或变换器错误 - Load
0x7f053d00	装置错误 - Sense Code(5 3d 00) - 标识信息中的无效位元 - 一般
0x7f023e00	装置错误 - Sense Code(2 3e 00) - 逻辑单元尚未自我-配置 - 一般
0x7f043e01	装置错误 - Sense Code(4 3e 01) - 逻辑单元失败 - 一般
0x7f043e02	装置错误 - Sense Code(4 3e 02) - 逻辑单元时限已到 - 一般
0x7f063f00	装置错误 - Sense Code(6 3f 00) - 目标操作状态已改变 ?一般
0x7f063f01	装置错误 - Sense Code(6 3f 01) - 微代码已改变 - 一般
0x7f06ef02	装置错误 - Sense Code(6 3f 02) - 改变的操作定义 - 一般
0x7f063f03	装置错误 - Sense Code(6 3f 03) - 查询数据已改变 - 一般
0x7f044000	装置错误 - Sense Code(4 40 00) - Ram 故障（应采用 40 NN） 
0x7f044100	装置错误 - Sense Code(4 41 00) - 数据路径失败（应采用 40 NN） 
0x7f044200	装置错误 - Sense Code(4 42 00) - 通电-或自我-检测失败（应采用 40 NN） 
0x7f054300	装置错误 - Sense Code(5 43 00) - 信息错误 - 一般
0x7f044400	装置错误 - Sense Code(4 44 00) - 内部目标失败 - 一般
0x7f0b4500	装置错误 - Sense Code(b 45 00) - 选择或重新选择失败 - 一般
0x7f044600	装置错误 - Sense Code(4 46 00) - 软重置未成功 - 一般
0x7f044700	装置错误 - Sense Code(4 47 00) - SCSI 奇偶校验错误 - 一般
0x7f0b4800	装置错误 - Sense Code(b 48 00) - 收到初始程序发现的错误信息 - 一般
0x7f0b4900	装置错误 - Sense Code(b 49 00) - 无效信息错误 - 一般
0x7f044a00	装置错误 - Sense Code(4 4a 00) - 指令位相错误 - 一般
0x7f044b00	装置错误 - Sense Code(4 4b 00) - 数据位相错误 - 一般
0x7f044c00	装置错误 - Sense Code(4 4c 00) - 逻辑单元自我-配置失败 - 一般
0x7f0b4d00	装置错误 - Sense Code(b 4d 00) - 标记的重叠指令 （NN = 队列标记) - 一般
0x7f0b4e00	装置错误 - Sense Code(b 4e 00) - 企图发出重叠指令 - 一般
0x7f005000	装置错误 - Sense Code(0 50 00) - 写入增补错误 
0x7f005001	装置错误 - Sense Code(0 50 01) - 写入增补位置错误 
0x7f005002	装置错误 - Sense Code(0 50 02) - 与定时相关的位置错误 
0x7f035100	装置错误 - Sense Code(3 51 00) - 抹消失败 - 随机写入
0x7f035101	装置错误 - Sense Code(3 51 01) - 抹消失败 - 发现未完成的抹消操作 - 序列写入
0x7f035200	装置错误 - Sense Code(3 52 00) - 带盒故障 
0x7f045300	装置错误 - Sense Code(4 53 00) - 媒体装载或弹放失败 - Load
0x7f005301	装置错误 - Sense Code(0 53 01) - 卸载磁带失败 
0x7f025302	装置错误 - Sense Code(2 53 02) - 媒体取出被阻止 - 一般
0x7f055302	装置错误 - Sense Code(5 53 02) - 媒体取出被阻止 - 一般
0x7f005400	装置错误 - Sense Code(0 54 00) - SCSI 到主机系统界面机故障 
0x7f055500	装置错误 - Sense Code(5 55 00) - 系统资源故障 - 一般
0x7f005501	装置错误 - Sense Code(0 55 01) - 系统缓冲区已满 
0x7f035700	装置错误 - Sense Code(3 57 00) - 无法恢复-目-录 - 读取
0x7f005800	装置错误 - Sense Code(0 58 00) - 不存在这一代 
0x7f005900	装置错误 - Sense Code(0 59 00) - 更新的区块读取 
0x7f065a00	装置错误 - Sense Code(6 5a 00) - 操作员要求或状态改变输入 - 一般
0x7f06fa01	装置错误 - Sense Code(6 5a 01) - 操作员要求取出媒体 - 一般
0x7f065a02	装置错误 - Sense Code(6 5a 02) - 操作员选择的写入保护 - 写入
0x7f065a03	装置错误 - Sense Code(6 5a 03) - 操作员选择的写入许可 - 写入
0x7f055b00	装置错误 - Sense Code(6 5b 00) - 日志例外 - 一般
0x7f065b01	装置错误 - Sense Code(6 5b 01) - 阈条件被满足 - 一般
0x7f065b02	装置错误 - Sense Code(6 5b 02) - 日志计数器位于最大限度 - 一般
0x7f065b03	装置错误 - Sense Code(6 5b 03) - 日志列表代码用尽 - 一般
0x7f065c00	装置错误 - Sense Code(6 5c 00) - RPL 状态改变 
0x7f065c01	装置错误 - Sense Code(6 5c 01) - 心轴已同步 
0x7f035c02	装置错误 - Sense Code(3 5c 02) - 心轴未同步 
0x7f015d00	装置错误 - Sense Code(1 5d 00) - 已超出失败预报阈 ?预报的逻辑单元失败 - 一般
0x7f015d01	装置错误 - Sense Code(1 5d 01) - 已超出失败预报阈 ?预报的媒体失败 - 一般
0x7f015d03	装置错误 - Sense Code(1 5d 03) - 已超出失败预报阈 - 预报的备用区域用尽 - 随机写入
0x7f015dff	装置错误 - Sense Code(1 5d FF) - 已超出失败预报阈（错误的）- 一般
0x7f065e00	装置错误 - Sense Code(6 5e 00) - 低电力状况启动 - 一般
0x7f065e01	装置错误 - Sense Code(6 5e 01) - 空转状况被计时器启动 - 一般
0x7f065e02	装置错误 - Sense Code(6 5e 02) - 待机状况被计时器启动 - 一般
0x7f065e03	装置错误 - Sense Code(6 5e 03) - 空转状况被指令启动 - 一般
0x7f065e04	装置错误 - Sense Code(6 5e 04) - 待机状况被指令启动 - 一般
0x7f046000	装置错误 - Sense Code(4 60 00) - 指示灯故障 
0x7f036100	装置错误 - Sense Code(3 61 00) - 视频获取错误 
0x7f036101	装置错误 - Sense Code(3 61 01) - 无法获取视频 
0x7f036102	装置错误 - Sense Code(3 61 02) - 失去聚焦 
0x7f046200	装置错误 - Sense Code(4 62 00) - 扫描头定位错误 
0x7f056300	装置错误 - Sense Code(5 63 00) -CD 这一轨道上遇到用户区域结尾 - 读取
0x7f056301	装置错误 - Sense Code(5 63 01) - 信息包不能放进 CD 现有空间 - 读取
0x7f056400	装置错误 - Sense Code(5 64 00) - 不合 CD 这一轨道规定的模态  - 读取
0x7f056401	装置错误 - Sense Code(5 64 01) - 信息包大小无效的 CD - 写入
0x7f056500	装置错误 - Sense Code(4 65 00) - 电压错误 - 一般
0x7f046600	装置错误 - Sense Code(4 66 00) - 自动文档供给机遮挡 
0x7f046601	装置错误 - Sense Code(4 66 01) - 自动文档供给机举起 
0x7f046602	装置错误 - Sense Code(4 66 02) - 自动文档供给机内文档堵塞 
0x7f046603	装置错误 - Sense Code(4 66 03) - 自动文档供给机内文档供给失误 
0x7f046700	装置错误 - Sense Code(4 67 00) - 配置失败 
0x7f046701	装置错误 - Sense Code(4 67 01) - 配置不合适逻辑单元失败 
0x7f046702	装置错误 - Sense Code(4 67 02) - 添加逻辑单元失败 
0x7f046703	装置错误 - Sense Code(4 67 03) - 更改逻辑单元失败 
0x7f046704	装置错误 - Sense Code(4 67 04) - 交换逻辑单元失败 
0x7f046705	装置错误 - Sense Code(4 67 05) - 删除逻辑单元失败 
0x7f046706	装置错误 - Sense Code(4 67 06) - 附加逻辑单元失败 
0x7f046707	装置错误 - Sense Code(4 67 07) - 创建逻辑单元失败 
0x7f026800	装置错误 - Sense Code(2 68 00) - 逻辑单元未配置 
0x7f046900	装置错误 - Sense Code(4 69 00) - 逻辑单元的数据丢失 
0x7f046901	装置错误 - Sense Code(4 69 01) - 多次逻辑单元失败 
0x7f046902	装置错误 - Sense Code(4 69 02) - 奇偶校验/ 数据不相配 N/ A
0x7f016a00	装置错误 - Sense Code(1 6a 00) - 信息的, 参见日志 
0x7f066b00	装置错误 - Sense Code(6 6b 00) - 发生了状态变化 
0x7f066b01	装置错误 - Sense Code(6 6b 01) - 冗余水平改善 
0x7f066b02	装置错误 - Sense Code(6 6b 02) - 冗余水平恶化 
0x7f036c00	装置错误 - Sense Code(3 6c 00) - 发生了重建失误 
0x7f036d00	装置错误 - Sense Code(3 6d 00) - 发生了重算失误 
0x7f046e00	装置错误 - Sense Code(4 6e 00) - 对逻辑单元指令失败 
0x7f056f00	装置错误 - Sense Code(5 6f 00) - 复制保护键交换失误 - 认证失败 - CPP
0x7f056f01	装置错误 - Sense Code(5 6f 01) - 复制保护键交换失误 - 键不在场 CPP
0x7f056f02	装置错误 - Sense Code(5 6f 02) - 复制保护键交换失误 - 键未确立 - CPP
0x7f056f03	装置错误 - Sense Code(5 6f 03) - 未经认证读取扰乱区段 - CPP
0x7f056f04	装置错误 - Sense Code(5 6f 04) - 媒体区域代码与逻辑单元区域不相配 - CPP
0x7f056f05	装置错误 - Sense Code(5 6f 05) - 驱动器区域必须为永久/区域重置错误 - CPP
0x7f037000	装置错误 - Sense Code(3 70 00) - 解压缩例外 NN 短算法标志 
0x7f037100	装置错误 - Sense Code(3 71 00) - 解压缩例外 长算法标志 
0x7f037200	装置错误 - Sense Code(3 72 00) - 会话固定错误 - 序列写入
0x7f037201	装置错误 - Sense Code(3 72 01) - 会话固定错误写入 引-入 - 序列写入
0x7f037202	装置错误 - Sense Code(3 72 02) - 会话固定错误写入 引-出 - 序列写入
0x7f057203	装置错误 - Sense Code(5 72 03) - 会话固定错误 - 会话中未完成轨道 - 序列写入
0x7f057204	装置错误 - Sense Code(5 72 04) - 保留轨道为空或部分写入 - 序列写入
0x7f057205	装置错误 - Sense Code(5 72 05) - 不再允许 R-带保留 - 序列写入
0x7f037300	装置错误 - Sense Code(3 73 00) - CD 控制错误 - CD 读取
0x7f017301	装置错误 - Sense Code(1 73 01) - 动力校准区域将满 - 序列写入
0x7f037302	装置错误 - Sense Code(3 73 02) - 动力校准区域已满 - 序列写入
0x7f037303	装置错误 - Sense Code(3 73 03) - 动力校准区域错误 - 序列写入
0x7f037304	装置错误 - Sense Code(3 73 04) - 程序记忆区域/RMA 更新失败 - 序列写入
0x7f037305	装置错误 - Sense Code(3 73 05) - 程序记忆区域/RMA 已满 - 序列写入
0x7f017306	装置错误 - Sense Code(1 73 06) - 程序记忆区域/RMA 已（将）满 - 序列写入
0x7fff0008      设备错误 - 设备已从系统中删除
