Если принтер не найден, убедитесь что:
- Питание включено. Сетевой кабель правильно подключен.
- Параметры TCP/IP верны и на ПК и на принтере.
- Принтер и ПК находятся в одном сегменте сети.

Ручная установка порта принтера потребуется при:
- Печати в очередь печати NetWare.
- Печати в принтер общего доступа Windows
- Использовании протокола NetBEUI для печати
- Печати в другой сегмент TCP/IP

Хотите установить вручную?  
(При ручной установке, '%s' не может быть установлено)

