    在没有外接激励源的情况下，由电容Ｃ和电感Ｌ所具有的初始储能通过电阻Ｒ进行的放电过程，称为RLC电路的零输入响应。
     在RLC 串联电路的放电过程中，电容和电感的能量将被电阻消耗而逐渐减少。随电路参数的不同，响应可能是单调的，也可能形成一定程度的电磁振荡。但是，只要Ｒ不为零，电路的能量终归要被电阻消耗尽，响应总是衰减为零。
     依阻尼系数和谐振角频率之间大小关系的不同，放电过程可分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和无阻尼四种不同的形式；每一种过程所对应的微分方程的解的形式都极其复杂，仅凭数学知识是很难掌握其丰富的物理内涵的。（解的具体形式可参考电工学中相关章节的内容）
