2.0beta新增功能

1.支持分布式Dynamips，最多支持9台PC联合进行路由交换模拟(可能存在问题,请测试提出问题)
2.设备支持数量增加至路由器44台,交换机44台,适应超大型环境模拟
3.支持2691,3725,3745(可能存在问题,请测试提出问题)
4.集成最新dynamips-0.2.6-RC4
5.更换UDP端口算法
6.单机桥接网卡数量增加到10块(仅限本机)
7.生成文件按主机进行分类

2.0beta修正BUG&去除功能
1.修正ATM交换机VC设置BUG
2.去除RACK设置

2.0Final 修正BUG&修改功能
1.修改ATM交换机设置
2.修正FR交换机无法加载的BUG
3.修正分布式设置设备分配存在的BUG
4.修改去除连接的部分功能

2.1修正BUG&修改功能
1.修正桥接PC连接及撤销存在的BUG
2.修改FR端口、ATM端口、PC端口连接，自定义状况下，没有设置的端口不再显示，防止FRSWITCH、ATMSWITCH连接异常
3.修正若干小BUG
4.集成最新dynamips-0.2.6-RC5

2.2修正BUG&修改功能
1.修正无法计算3660 IDLE值的BUG
2.添加设备直接输出选项，方便小规模网络的调试

2.3修正新增功能
1.支持2610,2611,2620,2621,2650,2610XM,2620XM,2650XM,仅支持2模块
2.26,36,37路由器添加支持NM-16ESW交换模块(交换模块需特殊IOS支持)
3.72添加支持NPE-G2,添加支持PA-2FE-TX,PA-GE(部分模块需特殊IOS支持)
4.集成最新dynamips 0.2.7-RC1

2.4修正新增功能
1.增加输出连接信息，便于查看拓扑连接
2.增加支持生成linux脚本,做好了进一步集成PIXEMU的准备
3.集成最新dynamips 0.2.7-RC2

2.5新增功能修正BUG
1.集成PEMU>PemuGUI
2.支持生成linux下脚本，支持Dynamips Pemu 互联互通
3.支持Pemu桥接
4.修正原2.4脚本在linux下需要linux的文本编辑器保存才能运行的bug

2.6新增功能修正BUG
1.集成PEMU linux版本&Win32 2.0版
2.集成dynamips 0.2.7-RC3
3.增加添加tap网卡功能
4.修改linux下桥接脚本
4.增加windows下运行PIX防火墙，生成脚本自动桥接到TAP网卡
5.修正原2.5版本,生成路由器帧中继连接错误的bug

2.7新增功能修正BUG
1.集成dynamips 0.2.7-final
2.集成虚拟PC工具VPCS 0.13a
3.支持windows下dynamips与VPCS的直接udp桥接
4.集成安装windows下PEMU 降低CPU使用率工具BES 1.2.2请自行使用

2.8新增功能修正BUG
1.集成dynamips 0.2.8-rc1,未支持17
2.集成官方win版PEMU，提供TAP/UDP两种模式连接，支持UDP端口直接桥接dynamips,
3.修正VPCS连接显示的BUG
4.新增自动更新功能，未注册版本含部分自动更新功能
5.添加注册及广告位，支持软件发展

本版本为2.8,同时发布中英文版,安装完成后将会自动安装Winpcap4.0.
有任何问题请mail: xiaofan4444@yahoo.com.cn
http://www.dynamipsgui.com
最后更新于2007年09月25日


