Copyright CANON INC. 1994-2010

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers 版本 1.00
Microsoft Windows
用法说明

 IJ打印机驱动程序: 版本 2.45
 扫描仪驱动程序: 版本 17.1.0
 传真驱动程序: 版本 10.00
 IJ Network Tool: 版本 2.8.0
 IJ Network Scanner Selector EX: 版本 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
一般注释
====================================================================

  - 使用 MP Drivers 时，部分 USB 集线器可能会遇到问题。如果出现这
    种情况，请将设备直接连接到 PC 机的 USB 端口，或改变设备所连接
    的 USB 端口。

  - 将设备连接到所用 PC 上时，与“读卡器”有关的驱动器可能不会出现
    在“Windows 资源管理器”上。
    在给本地卷和 CD-ROM 驱动器指定驱动器盘符后，如果将下一个可用驱
    动器盘符映射到网络驱动器，就会出现这种情况。若遇这种问题，可给
    网络驱动器指定其他驱动器盘符，并重新启动 PC。

  - 在处理非常大的文件时，Windows 可能会因虚拟内存不足而变慢，并且
    无法正常工作。如果发生这种情况，请参阅您的 Windows 文档中有关增
    加虚拟内存设置的部分。

____________________________________________________________________

  Microsoft 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
  Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
  本文档中提及的所有品牌名称和产品名称分别是其公司的商标或注册商标。
