Copyright CANON INC. 1994-2010

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers, версия 1.00, 64-разрядный выпуск
для Microsoft Windows
Инструкции

 Драйвер принтера IJ: версия 2.45
 Драйвер сканера: версия 17.1.0
 Драйвер факса: версия 10.00
 IJ Network Tool: версия 2.8.0
 IJ Network Scanner Selector EX: версия 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Общие замечания
====================================================================

  - Некоторые концентраторы USB могут работать неправильно с
    компонентами MP Drivers. Если это произошло, подключите аппарат
    непосредственно к компьютеру или выберите другой порт USB для
    подключения аппарата.

  - При подключении аппарата к компьютеру дисковод, относящийся
    к считывающему устройству для карт (Card Reader), может не
    появиться в Проводнике. Это может произойти, если был подключен
    сетевой диск, и для его обозначения была использована следующая
    свободная буква после присвоенных локальным дискам и дисководам
    компакт-дисков. Если возникла эта неполадка, то следует
    присвоить сетевому диску любую другую букву и перезагрузить
    компьютер.

  - При работе с файлами большого объема система Windows может
    испытывать нехватку виртуальной памяти и работать с ошибками.
    В этом случае обратитесь к документации системы Windows, где
    указано, как увеличить объем виртуальной памяти.

  - Более подробные сведения о функциях, относящихся к 64-разрядным
    версиям операционной системы Windows, см. в соответствующем
    руководстве пользователя.

  - За сведениями о прикладном программном обеспечении, которое
    можно использовать с 64-разрядными версиями операционной системы
    Windows, обращайтесь к соответствующему производителю.

  - Если параметры "Штамп", "Фон" и "Плитка/постер" включены,
    из некоторых приложений документы могут распечатываться
    неправильно. В таких случаях откройте окно настройки драйвера
    принтера, следуя представленной ниже процедуре, отключите
    параметры "Штамп", "Фон" и "Плитка/постер",
    а затем выполните печать.

    1) В меню [Пуск] выберите следующие команды.
       Для Windows 7:      [Устройства и принтеры]
       Для Windows Vista:  [Панель управления]-
                           [Оборудование и звук]-[Принтеры]
       Для Windows XP:     [Панель управления]-
                           [Принтеры и другое оборудование]-
                           [Принтеры и факсы]
    2) Щелкните значок используемого принтера.
    3) В меню [Файл] выберите команду [Настройка печати].
       Если меню [Файл] не отображается, нажмите клавишу [Alt]
       на клавиатуре, чтобы открыть меню [Файл].

     Примечание.
     Если при выборе пункта меню [Настройка печати] отображается
     несколько моделей принтеров, выберите нужный.
____________________________________________________________________

  Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft
  Corporation.
  Windows является товарным знаком или охраняемым товарным знаком
  Microsoft Corporation в США и/или других странах.
  Все названия компаний и изделий, упомянутые в настоящем документе,
  являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками
  соответствующих компаний.
