Copyright CANON INC. 1994-2010

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers version 1.00
för Microsoft Windows
Instruktioner

 Skrivardrivrutin för IJ: Version 2.45
 Scannerdrivrutin: Version 17.1.0
 Faxdrivrutin: Version 10.00
 IJ Network Tool: Version 2.8.0
 IJ Network Scanner Selector EX: Version 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Allmän information
====================================================================

  - Med vissa USB-nav kan det uppstå problem med MP Drivers. I så
    fall ansluter du enheten direkt till USB-porten på datorn eller
    byter USB-porten som enheten är ansluten till.

  - När du ansluter enheten till datorn, kanske den enhet som
    relaterar till kortläsaren inte visas i Utforskaren.
    Det här kan inträffa om du mappar en nätverksenhet till nästa
    tillgängliga enhetsbeteckning efter det att de lokala volymerna
    och cd-enheterna har tilldelats enhetsbeteckningar. Om det här
    problemet uppstår tilldelar du nätverksenheten till någon annan
    enhetsbeteckning och startar om datorn.

  - När du arbetar med mycket stora filer kan det virtuella minnet
    bli lågt och Windows fungerar inte som det ska. I så fall läser
    du i dokumentationen till Windows om hur du ökar inställningen
    för det virtuella minnet.

____________________________________________________________________

  Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör
  Microsoft Corporation.
  Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
  Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
  Alla andra namn och produkter som nämns i det här dokumentet är
  varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
  företag.
