Copyright CANON INC. 1994-2010

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers เวอร์ชัน 1.00
สำหรับ Microsoft Windows
ขั้นตอนการใช้

 ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ IJ: เวอร์ชัน 2.45
 ไดรเวอร์เครื่องสแกนเนอร์: เวอร์ชัน 17.1.0
 ไดรเวอร์แฟกซ์: เวอร์ชัน 10.00
 IJ Network Tool: เวอร์ชัน 2.8.0
 IJ Network Scanner Selector EX: เวอร์ชัน 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
หมายเหตุทั่วไป
====================================================================

  - ฮับ USB บ้างอาจเกิดปัญหาขึ้นเมื่อใช้งานด้วย MP Drivers
    หากเกิดอย่างนี้ขึ้น เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพอร์ต USB บน PC โดยตรง
    หรือเปลี่ยนพอร์ต USB ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่ออยู่

  - ในขณะที่ท่านเชื่อมอุปกรณ์ต่อ PC ของท่าน ไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องกับ
     'ตัวอ่านบัตร' อาจไม่ปรากฎขึ้นใน Windows Explorer
    ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากท่านแมปไดรฟ์เครือข่ายไปที่อักษรไดรฟ์ที่ใช้งานได้ถัดไป
    หลังจากไดรฟ์ข้อมูลภายในและไดรฟ์ CD-ROM ได้กำหนดตัวอักษรของไดรฟ์
    หากปัญหานี้เกิดขึ้น ท่านต้องการกำหนดไดรฟ์เครือข่าย
    ไปที่อักษรไดรฟ์อื่น แล้วเริ่มต้น PC ใหม่

  - เมื่อปฏิบัติการได้ด้วยไฟล์ที่ใหญ่มากมาย Windows อาจจะปฎิบัติการ
    ต่ำลงหรือทำงานได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยความจำเสมือนไม่เพียงพอ
    ในกรณีนี้ โปรดอ่านวิธีการเพิ่มการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนในเอกสาร Windows ของท่าน

____________________________________________________________________

  Microsoft เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
  Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
  Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
  ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พูดถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้า
  หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ
