Wi-Fi-oppsett mislyktes hvis det vises en advarsel eller feilmelding.
Trykk OK, kontroller elementene nedenfor, og utfør deretter nettverkskonfigurasjon på nytt.
Kontroller at den trådløse ruteren (tilgangspunktet) er slått på. Hvis den er slått av, slår du den på, og deretter utfører du nettverkskonfigurasjonen på nytt.
Hvis du utførte et PIN-kodeoppsett, kontrollerer du at PIN-koden du skrev inn i den trådløse ruteren (tilgangspunktet), er riktig.
Plasser skriveren i nærheten av den trådløse ruteren (tilgangspunktet).
Kontroller at Wi-Fi-kommunikasjonsmodusen (IEEE802.11*) som er angitt for tilgangspunktet, samsvarer med det som støttes av skriveren. (*Hva som vises, avhenger av sted.)
Hvis filtreringsfunksjonen for MAC-adressen er aktivert, registrerer du skriverens MAC-adresse for å hindre at skriveren blir filtrert.
Kontroller om DHCP-funksjonen for tilgangspunktet er aktivert. Hvis den er deaktivert, endrer du den til aktivert.