Якщо відображено попередження або екран помилки, це свідчить про те, що не вдалося виконати налаштування Wi-Fi.
Натисніть OK, перевірте наведені нижче пункти, а потім знову виконайте налаштування мережі.
Перевірте, чи увімкнено безпроводовий маршрутизатор (точку доступу). Якщо його вимкнено, ввімкніть його та знову виконайте налаштування мережі.
Якщо було виконано налаштування PIN-коду, перевірте, чи вірно введено PIN-код у службову програму безпроводового маршрутизатора (точки доступу).
Посуньте принтер ближче до безпроводового маршрутизатора (точки доступу).
Переконайтесь, що режим зв'язку Wi-Fi (IEEE802.11*), встановлений для точки доступу, співпадає з режимом, який підтримує принтер. (*Відображення залежить від вашого місцезнаходження.)
Якщо функція фільтрування MAC-адрес увімкнена, зареєструйте MAC-адресу принтера, щоб запобігти фільтруванню принтера.
Перевірте, чи увімкнено функцію DHCP для точки доступу. Якщо її було вимкнено, увімкніть її.