Valikkovalinta vaihtelee tulostimen mallin mukaan.
Kun käytössä on kosketusnäytöllinen malli, paina kuvaketta suoraan tulostimen näytössä.
Kun käytössä on malleja, joissa ei ole kosketusnäyttöä, valitse kohteet nuolinäppäimillä. Paina sitten OK.
Varmista, että tulostin on päällä ja käyttövalmis.
Lisätietoja
Mene tulostimen luo ja siirry Wi-Fi-asetusvalikkoon noudattamalla jotakin alla olevista menetelmistä tulostimen mukaan.
Valitse .
Valitse Wi-Fi-asetus.
Napauta ja sitten Wi-Fi-asetus.
Valitse Painiketila (WPS)/ Painike (WPS).
Paina langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta. Paina sitten Jatka tai OK tulostimessa.
HUOMAUTUS:
Jos langattomassa reitittimessä (tukiasemassa) ei ole painiketta, ota WPS käyttöön käyttämällä langattoman reitittimen (tukiaseman) toimitukseen kuuluvaa ohjelmistoa.
Kun esiin tulee valmistumisviesti, tee WLAN-asetukset valmiiksi painamalla OK.
Napsauta seuraavaa linkkiä, jos WLAN-asetukset epäonnistuivat.
Asetus epäonnistui