Druk op om de foutmelding te wissen, controleer de volgende punten en geef de netwerkinstellingen opnieuw op.
Controleer of de draadloze router (het toegangspunt) aanstaat. Zet het apparaat zo nodig alsnog aan en geef de netwerkinstellingen opnieuw op.
Als u voor het instellen de methode met de pincode hebt gebruikt, controleer dan of de pincode die u in de draadloze router (het toegangspunt) hebt ingevoerd, correct is.
Zet de printer vlak bij de draadloze router (het toegangspunt).
Controleer of de Wi-Fi-communicatiemodus (IEEE802.11*) die op het toegangspunt is ingesteld, wel wordt ondersteund door de printer. (*Precieze versie afhankelijk van locatie.)
Als het filter op basis van MAC-adres is ingeschakeld, dan moet u het MAC-adres van uw printer registreren om te voorkomen dat uw printer wordt tegengehouden.
Controleer of de DHCP-functie van het toegangspunt is ingeschakeld. Zo niet, schakel deze functie dan in.