## Materiales y bandejas

Este capítulo ofrece información sobre cómo cargar el material de impresión en el dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Selección de materiales de impresión

- Cambio del tamaño de la bandeja

- Carga de papel en la bandeja

- Impresión de materiales especiales

- Uso del soporte de salida del papel

## Selección de materiales de impresión

Puede imprimir en diversos tipos de material de impresión, como papel normal, sobres, etiquetas y transparencias. Utilice siempre material de impresión que cumpla con las directrices de uso del dispositivo.

### Guías para seleccionar el material de impresión

El material de impresión que no cumpla con las directrices que se describen en este manual del usuario puede ocasionar los siguientes problemas:

- Baja calidad de impresión.

- Aumento de atascos de papel.

- Desgaste prematuro del dispositivo.

Las propiedades, tales como el gramaje, la composición, la rugosidad y la humedad, son factores importantes que pueden afectar el rendimiento del dispositivo y la calidad de impresión. Al seleccionar el material de impresión, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El tipo, el tamaño y el gramaje del papel para esta impresora se describen en las especificaciones de material de impresión. (Consulte Especificaciones del material de impresión.)

- Cómo obtener los resultados deseados: el material de impresión que elija deberá ser el adecuado para el tipo de impresión que desee realizar.

- Brillo: el material de impresión más blanco permite obtener copias impresas de mayor nitidez y contraste.

- Homogeneidad de la superficie: según la homogeneidad o la rugosidad del material de impresión, se obtendrán copias impresas de mayor o menor nitidez.

Es posible que algunos tipos de papel cumplan con todas las directrices que se describen en esta sección y aun así no se obtengan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a una manipulación incorrecta, a una temperatura y a niveles de humedad no aceptables o a otras variables sobre las que no tenga control alguno. Antes de adquirir grandes cantidades de material de impresión, asegúrese de que cumpla con los requisitos especificados en este manual del usuario.

El uso de material de impresión que no cumpla con estas especificaciones podría ocasionar problemas que requieran reparación. La garantía y los acuerdos de servicio no cubren estas reparaciones. La cantidad de papel que se coloca en la bandeja puede variar según el tipo de material que se usa. (Consulte Especificaciones del material de impresión.)

### Tamaños de material compatibles en cada modo

Modo | Tamaño | Tipo | Origen
--- | --- | --- | ---
Impresión a una cara | Para obtener más información sobre los tamaños del papel, consulte Especificaciones del material de impresión. | Para obtener más información sobre los tipos del papel, consulte Especificaciones del material de impresión. | bandeja 1 bandeja manual
Impresión a doble cara (manual)[a] | Carta, A4, Legal, US Folio, Oficio | Plana, Color, Preimpreso, Reciclado, Bond, Archivo | bandeja 1
[a] De 75 a 90 g/m2 únicamente.

## Cambio del tamaño de la bandeja

La bandeja está predeterminada en el tamaño Carta o A4, en función del país en el que se encuentre. Para cambiar el tamaño, deberá ajustar las guías de papel.

| Guía de soporte Guía de longitud del papel Bloqueo de la guía Guía de ancho del papel

1. Con una mano presione y deslice el bloqueo de la guía y, con la otra mano, sujete juntas la guía de longitud de papel y la de soporte. Deslice la guía de longitud de papel y la de soporte para colocarlas en la ranura correspondiente de tamaño de papel.

2. Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora. Introduzca el papel en la bandeja.

3. Después de introducir el papel en la bandeja, ajuste la guía de extensión de modo que toque ligeramente la pila de papel.

4. Apriete las guías de anchura del papel y deslícelas hasta la posición correcta para el tamaño del papel que cargará. Éste está marcado en la parte inferior de la bandeja.

   No empuje las guías de ancho más de lo necesario, ya que los materiales podrían deformarse. Si no ajusta la guía de ancho del papel, se pueden producir atascos de papel. No use papel con más de 6 mm abarquillamiento.

## Carga de papel en la bandeja

### Bandeja 1

1. Tire de la bandeja de papel. Ajuste el tamaño de la bandeja al del material que está colocando. (Consulte Cambio del tamaño de la bandeja.)

2. Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.

3. Y coloque el papel con el lado que desea imprimir hacia abajo.

4. Defina el tipo y tamaño de papel para la bandeja 1. (Consulte Configuración de la bandeja y el papel predeterminados.)

   Si tiene problemas con la alimentación del papel, compruebe que este se ajusta a la especificación de material. (Consulte Especificaciones del material de impresión.)

### Bandeja manual

La bandeja manual puede cargar tamaños y tipos de materiales de impresión especiales, como postales, tarjetas y sobres. Es útil para la impresión de una sola página en papel con membrete o en papel de color.

#### Consejos para usar la bandeja manual

- Si selecciona Alimentación manual en Origen en la aplicación de software, deberá pulsar (botón Cancelar) cada vez que imprima una página y cargue un solo tipo, tamaño y gramaje de papel a la vez en la bandeja manual.

- Para prevenir atascos de papel, no añada papel durante la impresión. Esta regla también se aplica a otros tipos de materiales de impresión.

- El material de impresión debe cargarse con la cara de impresión hacia arriba, de manera que el extremo superior entre en primer lugar en la bandeja manual. Además, deberá situarse en el centro de la bandeja.

- Utilice siempre los materiales de impresión especificados para evitar atascos de papel y problemas en la calidad de impresión. (Consulte Especificaciones del material de impresión.)

- Aplane cualquier irregularidad que presenten las postales, los sobres y las etiquetas antes de cargarlas en la bandeja manual.

1. Cargue el papel en la bandeja manual.

   Al cargar papel, no lo fuerce sobre la superficie de la marca . Para la impresión de materiales especiales, debe seguir las indicaciones de carga. (Consulte Impresión de materiales especiales.) Si ocurre una superposición de papel al imprimir con la bandeja manual, abra la bandeja 1 y quite las hojas superpuestas. Luego, intente imprimir de nuevo. Si el papel no se introduce correctamente al imprimir, introduzca el papel de forma manual hasta que se inicie la alimentación automáticamente.

2. Presione las guías de papel de la bandeja manual y ajústelas a la anchura del papel. No presione con demasiada fuerza o el papel se doblará, provocando un atasco de papel o una impresión torcida.

3. Para imprimir desde una aplicación, abra una aplicación e inicie el menú de impresión.

4. Abra Preferencias de impresión. (Consulte Abrir la preferencias de impresión.)

5. Pulse la ficha Papel en Preferencias de impresión y seleccione un tipo de original apropiado.

   Por ejemplo, si desea utilizar una etiqueta, establezca el tipo de papel en Etiquetas.

6. En el origen del papel, seleccione Alimentación manual y luego pulse Aceptar.

7. Comience a imprimir desde la aplicación.

Si la impresión comprende varias páginas, cargue la siguiente página una vez impresa la primera y pulse (botón Cancelar). Repita este procedimiento para cada página que vaya a imprimir.

## Impresión de materiales especiales

La tabla siguiente muestra los materiales especiales disponibles para cada bandeja.

Al utilizar materiales especiales, le recomendamos que introduzca un papel cada vez. Compruebe la capacidad máxima de entrada de los materiales en cada bandeja. (Consulte Especificaciones del material de impresión.)

Tipos | Bandeja 1 | Bandeja manual
--- | --- | ---
Papel normal | ● | ●
Grueso | ● | ●
Fino | ● | ●
Bond |  | ●
Papel de color |  | ●
Tarjetas |  | ●
Etiquetas |  | ●
Transparencia |  | ●
Sobres |  | ●
Preimpreso |  | ●
Algodón |  | ●
Reciclado | ● | ●
Papel archivo | ● | ●

(●: admitido, en blanco: no admitido)

Los tipos de material se muestran en Preferencias de impresión. Esta opción de tipo de papel permite establecer el tipo de papel que se cargará en la bandeja. Esta opción aparece en la lista para que pueda seleccionarla. De este modo, conseguirá la mejor calidad de impresión. De lo contrario, es posible que no se obtenga la calidad de impresión deseada.

- Papel normal: papel normal de 60 a 120 g/m2.

- Grueso: papel grueso de 90 g/m2.

- Fino: papel fino de 60 a 70 g/m2.

- Bond: papel bond de 105 a 120 g/m2.

- Papel de color: papel de color de 75 a 90 g/m2.

- Tarjetas: tarjetas de 105 a 163 g/m2.

- Etiquetas: etiquetas de 120 a 150 g/m2.

- Transparencia: papel de transparencias de 138 a 146 g/m2.

- Sobres: sobres de 75 a 90 g/m2.

- Preimpreso: papel preimpreso o con membrete de 75 a 90 g/m2.

- Algodón: papel de algodón de 75 a 90 g/m2.

- Reciclado: papel reciclado de 75 a 90 g/m2.

  Cuando utilice papel reciclado, es posible que las copias se arruguen.

- Papel archivo: papel de 70 a 90 g/m2. Si necesita guardar la impresión durante mucho tiempo, como en el caso de los archivos, seleccione esta opción.

### Sobre

La impresión satisfactoria de los sobres depende de la calidad de éstos.

Para imprimir en un sobre, el área del sello se encuentra en la parte izquierda, y el borde del sobre con el área del sello se introduce primero en la impresora, en la parte central de la bandeja manual.

Si los sobres se imprimen con arrugas, pliegues o líneas negras, abra la cubierta posterior y tire de la palanca de fijación y vuelva a imprimir. Mantenga abierta la cubierta posterior durante la impresión.

| Palanca de fijación

- Cuando seleccione sobres, tenga en cuenta los siguientes factores:

  - Gramaje: el gramaje del sobre no debe exceder los 90 g/m2, ya que podría producirse un atasco de papel.

  - Estructura: antes de imprimirlos, los sobres deben estar completamente planos, con menos de 6 mm de abarquillamiento, y no deben contener aire.

  - Estado: los sobres no deben presentar arrugas, muescas ni ningún otro tipo de deterioro.

  - Temperatura: utilice sobres que sean compatibles con las condiciones de calor y presión de la impresora durante su funcionamiento.

- Utilice sólo sobres con pliegues bien definidos.

- No utilice sobres con sellos.

- No utilice sobres con broches, cierres, ventanillas, revestimientos satinados, sellos autoadhesivos u otros materiales sintéticos.

- No utilice sobres dañados o de baja calidad.

- Asegúrese de que el cierre que hay en ambos extremos llegue hasta la esquina del sobre.

  1. Aceptable

  2. Inaceptable

- Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o más de una solapa plegable que permite un cierre hermético deben utilizar materiales adhesivos que soporten la temperatura de fusión de la impresora de aproximadamente 170 °C durante 0,1 segundos. Las solapas y las bandas adicionales podrían arrugarse y producir atascos, e incluso podrían ocasionar daños en el fusor.

- Para obtener una calidad de impresión óptima, coloque los márgenes a una distancia no superior a 15 mm de los extremos del sobre.

- No imprima en el área donde coinciden los puntos de unión del sobre.

### Transparencias

Para evitar daños en la impresora, utilice sólo transparencias diseñadas para impresoras láser.

- Las transparencias que se utilicen en el dispositivo deben ser capaces de soportar la temperatura de fusión del dispositivo.

- Colóquelas sobre una superficie plana tras retirarlas de la impresora.

- No deje transparencias sin usar en la bandeja de papel durante mucho tiempo. El polvo y la suciedad podrían acumularse y causar manchas en la impresión.

- Maneje con cuidado las transparencias para evitar que se corra la impresión o que queden los dedos marcados.

- Para evitar que pierdan el color, no exponga las transparencias impresas a la luz solar durante mucho tiempo.

- Asegúrese de que las transparencias no presenten arrugas, abarquillamiento o bordes rasgados.

- No utilice transparencias que se separen de la lámina posterior.

- Para evitar que las transparencias se adhieran entre sí, no las coloque unas encima de otras a medida que se imprimen.

### Etiquetas

Para evitar daños en el dispositivo, utilice sólo etiquetas diseñadas para dispositivos láser.

- Cuando seleccione etiquetas, tenga en cuenta los siguientes factores:

  - Adhesivos: el material adhesivo debe soportar la temperatura de fusión del dispositivo de aproximadamente 170 °C.

  - Disposición: utilice sólo etiquetas que no dispongan de refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden desprenderse de las hojas con espacios entre las etiquetas, lo que puede ocasionar graves atascos de papel.

  - Abarquillamiento: antes de imprimirlas, debe comprobar que las etiquetas no estén arrugadas y que su abarquillamiento no supere los 13 mm en cualquier dirección.

  - Estado: no utilice etiquetas que presenten arrugas, burbujas de aire u otras indicaciones de separación.

- Compruebe que no haya ningún material adhesivo entre ellas. De lo contrario, éstas pueden desprenderse durante la impresión y ocasionar atascos de papel. El material adhesivo, además puede causar daños en componentes de la impresora.

- No cargue la misma hoja de etiquetas en la impresora más de una vez. El material adhesivo de las etiquetas está diseñado para que se utilice una sola vez en el dispositivo.

- No utilice etiquetas que se hayan desprendido de la hoja posterior o que presenten arrugas, burbujas de aire u otros daños.

### Tarjetas o papel de tamaño personalizado

Se pueden imprimir con esta impresora postales, tarjetas y otros materiales de tamaño personalizado.

- No intente imprimir en materiales cuyo tamaño sea inferior a 76 mm de ancho o 127 mm de largo.

- En la aplicación de software, defina los márgenes con un valor mínimo de 6,4 mm de los extremos del material.

- Si el peso del papel es superior a 160 g/m2, intente imprimir en la cubierta posterior (cara arriba).

### Papel con membrete o preimpreso

| Una cara | Doble cara
--- | --- | ---
Bandeja 1 | Cara de impresión hacia abajo | Cara de impresión hacia arriba
Bandeja manual | Cara de impresión hacia arriba | Cara de impresión hacia abajo

- El papel con membrete/preimpreso debe estar impreso con tintas no inflamables y resistentes al calor, que no se diluyan, vaporicen ni desprendan emisiones peligrosas cuando se someten a la temperatura de fusión de la impresora (unos 170 °С) durante 0,1 segundos.

- La tinta de los papeles con membrete/preimpreso no debe ser inflamable y no debe afectar a ninguno de los rodillos de la impresora.

- Los formularios y los papeles con membrete deben estar herméticamente sellados, en un envoltorio resistente a la humedad, para evitar deformaciones durante su almacenamiento.

- Antes de proceder a cargar el papel con membrete/papel preimpreso, compruebe que la tinta del papel está seca. Durante el proceso de fusión, la tinta húmeda puede desprenderse del papel preimpreso y reducir así la calidad de impresión.

### Foto

- Asegúrese de que no utiliza papel de fotografía de inyección de tinta con este equipo. La máquina se podría dañar.

### Satinado

Cargue una hoja cada vez en la bandeja manual, con la cara satinada hacia arriba.

- Material recomendado: papel satinado (Carta) para esta impresora de HP Brochure Paper (Producto: Q6611A) únicamente.

- Material recomendado: papel satinado (A4) para esta impresora de HP Superior Paper 160 glossy (Producto: Q6616A).

## Uso del soporte de salida del papel

La superficie de la bandeja de salida podría calentarse si imprime muchas páginas seguidas. Asegúrese de no tocar la superficie y no permita que los niños se acerquen a ella.

Las páginas impresas se apilan en el soporte de salida, y el soporte de salida ayudará a que éstas se alineen. La impresora envía impresiones a la bandeja de salida de forma predeterminada. Si desea utilizar la bandeja de salida, asegúrese de que la cubierta posterior está cerrada.

Si está utilizando papel A5, doble la bandeja de salida. De lo contrario, las páginas impresas podrían quedar mal alineadas o atascadas.