## Specifikationer

Dette kapitel indeholder oplysninger om maskinens specifikationer.

Kapitlet omfatter:

- Hardwarespecifikationer

- Miljøspecifikationer

- Elektriske specifikationer

- Specifikationer af udskriftsmedier

De specifikationsværdier, der er anført her, er baseret på foreløbige data. Du kan finde de seneste oplysninger på www.dell.com eller support.dell.com.

## Hardwarespecifikationer

Emne | Beskrivelse
--- | ---
Mål | Højde | 197 mm
Dybde | 389 mm
Bredde | 360 mm
Vægt | Maskine med forbrugsstoffer | Dell 1130: 7,25 kg Dell 1130n: 7,30 Kg
Emballagens vægt | Papir | 1,23 kg
Plastik | 0,19 kg

## Miljøspecifikationer

Emne | Beskrivelse
--- | ---
Støjniveau[a] | Klar-tilstand | 26 dB(A)
Udskrivningstilstand | Dell 1130: 49 dB(A) Dell 1130n: 50 dB(A)
Temperatur | Drift | 10 til 32 °C
Opbevaring (ikke-emballeret) | 0 til 40 °C
Luftfugtighed | Drift | 20 til 80 % RL
Opbevaring (ikke-emballeret) | 10 til 80 % RL
[a] Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.

## Elektriske specifikationer

Strømkravene er baseret på det land/det område, hvor enheden sælges. Undgå at konvertere driftsspændingerne. Dette kan skade enheden og ophæve garantien.

Emne | Beskrivelse
--- | ---
Nominel effekt [a] | 110 volt-modeller | AC 110-127 V
220 volt-modeller | AC 220-240 V
Strømforbrug | Gennemsnitlig driftstilstand | Mindre end 360 W
Klar-tilstand | Dell 1130: Mindre end 45 W Dell 1130n: Mindre end 60 W
Strømsparetilstand | Dell 1130: Mindre end 4,5 W Dell 1130n: Mindre end 6,5 W
Slukket tilstand | Mindre end 0,8 W
[a] Se etiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding, frekvens (Hertz) og strømtype.

## Specifikationer af udskriftsmedier

Type | Størrelse | Mål | Udskriftsmediets vægt[a]/Kapacitet[b]
--- | --- | --- | ---
Bakke 1 | Manuel bakke
Plain paper | Letter | 216 × 279 mm | 60 til 120 g/m2 250 ark 80 g/m2 kontraktpapir | 60 til 220 g/m2 kontraktpapir 1 ark stablet
Legal | 216 × 356 mm
US Folio | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 til 90 g/m2 kontraktpapir 150 ark 80 g/m2 kontraktpapir
ISO B5 | 176 × 250 mm
Executive | 184 × 267 mm
A5 | 148 × 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Envelope | Envelope Monarch | 98 × 191 mm | Ikke tilgængelig i bakke 1 | 75 til 90 g/m2 1 ark stablet
Envelope No. 10 | 105 × 241 mm
Envelope DL | 110 × 220 mm
Envelope C5 | 162 × 229 mm
Envelope C6 | 114 × 162 mm
Thick paper | Se afsnittet om Plain paper | Se afsnittet om Plain paper | 90 g/m2 kontraktpapir | 90 g/m2 kontraktpapir 1 ark stablet
Thin paper | Se afsnittet om Plain paper | Se afsnittet om Plain paper | 60 til 70 g/m2 kontraktpapir | 60 til 70 g/m2 kontraktpapir 1 ark stablet
Transparency | Se afsnittet om Plain paper | Se afsnittet om Plain paper | Ikke tilgængelig i bakke 1 | 138 til 146 g/m2 1 ark stablet
Labels[c] | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement | Se afsnittet om Plain paper | Ikke tilgængelig i bakke 1 | 120 til 150 g/m2 1 ark stablet
Card stock | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, Postkort 4x6 | Se afsnittet om almindeligt papir | Ikke tilgængelig i bakke 1 | 105 til 163 g/m2 1 ark stablet
Minimumstørrelse (brugerdefineret) | 76 × 127 mm | 60 til 163 g/m2 kontraktpapir |
Maksimumstørrelse (brugerdefineret) | 216 × 356 mm
[a] Hvis papirets gramvægt er over 120 g/m2, skal du lægge ét stykke papir i bakken ad gangen. [b] Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold. [c] Overfladeglathed: 100 til 250 (Sheffield).