## Introduzione

Questo capitolo fornisce una panoramica della macchina.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Panoramica del dispositivo

- Panoramica del pannello di controllo

- Descrizione del pannello di controllo

## Panoramica del dispositivo

### Vista anteriore

Questa figura può essere diversa, a seconda del modello di dispositivo.

1 | Vassoio di uscita dei documenti | 6 | Vassoio manuale
2 | Pannello di controllo | 7 | Alimentatore manuale
3 | Maniglia coperchio anteriore | 8 | Supporto di uscita
4 | Coperchio anteriore | 9 | Cartuccia del toner
5 | Vassoio 1 |

### Vista posteriore

Questa figura può essere diversa, a seconda del modello di dispositivo.

1 | Coperchio posteriore | 3 | Porta USB
2 | Porta di rete[a] | 4 | Presa di alimentazione
[a] Solo Dell 1130n.

## Panoramica del pannello di controllo

Questo pannello di controllo potrebbe essere diverso, a seconda del modello di dispositivo.

1 |  | Inceppamento | Mostra lo stato di inceppamento carta del dispositivo. (Vedere LED.)
2 |  | In linea/Errore | Mostra lo stato del dispositivo. (Vedere LED.)
3 |  | Annulla | Interrompe un'operazione in qualsiasi momento. Sono inoltre disponibili altre funzioni. (Vedere Descrizione del pannello di controllo.)
4 |  | Alimentazione | Accende o spegne il dispositivo. (Vedere Descrizione del pannello di controllo.)

## Descrizione del pannello di controllo

### LED

Il colore dei LED indica lo stato corrente del dispositivo.

LED | Stato | Descrizione
--- | --- | ---
Inceppamento () | Arancione | Attivato | La carta si è inceppata. (Vedere Rimozione della carta inceppata.)
In linea/errore () | Disattivato | Il dispositivo non è in linea.
Verde | Attivato | Il dispositivo è in modalità risparmio energia. La stampante è in linea e può ricevere dati dal computer.
Lampeggiante | Quando il LED lampeggia lentamente, il dispositivo sta ricevendo dati dal computer. Quando il LED lampeggia rapidamente, il dispositivo sta stampando dati.
Rosso | Attivato | Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. Non vi è carta nel vassoio. Caricare la carta nel vassoio. Il dispositivo si è bloccato a causa di un grave errore. Il sistema ha qualche problema. Se si verifica questo problema, rivolgersi all'assistenza tecnica. La cartuccia del toner è quasi al termine della sua durata prevista.[a] Si consiglia di sostituire la cartuccia. (Vedere Sostituzione della cartuccia del toner.)
Lampeggiante | Si è verificato un piccolo errore e la stampante è in attesa della cancellazione dell'errore. Quando il problema viene risolto, il dispositivo riprende la sua attività. Sul display appare Toner scarso. Sostituire la cartuccia del tamburo. La durata prevista della cartuccia[a] del toner è prossima al termine. Preparare una nuova cartuccia sostitutiva. È possibile aumentare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner. (Vedere Ridistribuzione del toner.)
[a] La durata prevista della cartuccia o del toner indica il numero di stampe medio, come previsto dallo standard ISO/IEC 19752. Il numero di pagine può variare in base all'ambiente operativo, all'intervallo di stampa, al tipo e al formato del supporto. Una certa quantità di toner potrebbe rimanere nella cartuccia persino quando il LED diventa rosso e la stampante smette di stampare.

Dell sconsiglia l'utilizzo di cartucce di toner Dell non originali, come ad esempio cartucce ricaricate o rigenerate. Dell non può garantire la qualità delle cartucce di toner non originali Dell. L'assistenza o la riparazione richiesta a causa dell'utilizzo di cartucce di toner non originali Dell non sarà coperta dalla garanzia.

Tutti gli errori di stampa appariranno nella finestra del programma Controllo stato stampante. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

### Pulsanti

(Pulsante Annulla)

Premendo il (pulsante Annulla), è possibile:

Funzione | Descrizione
--- | ---
Stampa della pagina demo[a] | In modalità Pronto, tenere premuto questo pulsante per circa 2 secondi finché il LED di stato non lampeggia lentamente, quindi rilasciarlo. (Vedere Stampa di una pagina di configurazione.)
Stampa della pagina di configurazione[b] | In modalità Pronto, tenere premuto questo pulsante per circa 5 secondi finché il LED di stato non lampeggia velocemente, quindi rilasciarlo. (Vedere Stampa di un rapporto sul dispositivo.)
Stampa di un foglio di pulizia[b] | In modalità Pronto, tenere premuto questo pulsante per circa 10 secondi finché il LED di stato non lampeggia lentamente, quindi rilasciarlo. (Vedere Pulizia interna.)
Annullare un lavoro di stampa | Premere il (pulsante Annulla) durante la stampa. Il LED rosso lampeggia mentre il lavoro di stampa viene cancellato sia dal dispositivo che dal computer, quindi il dispositivo torna in modalità Pronta. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo a seconda delle dimensioni del lavoro di stampa.
Stampa manuale | Premere il (pulsante Annulla) ogni volta che si carica un foglio di carta nel vassoio manuale quando si seleziona Alimentazione manuale per Alimentazione dall'applicazione software.
[a] Quando si stampa la pagina di prova per il dispositivo Dell 1130, viene stampata anche la pagina di configurazione. [b] Solo Dell 1130n.

(Pulsante Alimentazione)

Questo pulsante deve essere utilizzato per accendere/spegnere il dispositivo.

#### Accensione dell'apparecchio

1. Collegare il cavo di alimentazione.

2. Premere (pulsante alimentazione) sul pannello di controllo.

   Se si desidera disattivare l'alimentazione, tenere premuto questo pulsante per un secondo.