## Media och kassett

I det här kapitlet beskrivs hur du lägger utskriftsmedier i maskinen.

Kapitlet innehåller:

- Välja utskriftsmedia

- Ändra kassettstorlek

- Fylla på papper i kassetten

- Skriva ut på specialmedia

- Använda utmatningsstödet

## Välja utskriftsmedia

Du kan skriva ut på en mängd utskriftsmedier, t.ex. vanligt papper, kuvert, etiketter och OH-film. Använd alltid utskriftsmedia som uppfyller riktlinjerna.

### Riktlinjer för att välja utskriftsmedia

Utskriftsmedier som inte uppfyller kraven som anges i den här användarhandboken kan orsaka följande problem:

- Dålig utskriftskvalitet.

- Fler pappersstopp.

- Ökat slitage på maskinen.

Egenskaper som vikt, sammansättning, fiber-och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten. Tänk på följande när du väljer papper:

- Typ, storlek och vikt för utskriftsmedia för maskinen beskrivs i specifikationerna för utskriftsmedia. (Se Specifikationer för utskriftsmedia.)

- Önskat resultat: det utskriftsmedium du väljer ska vara lämpligt för projektet.

- Ljusstyrka: en del utskriftsmedier är vitare än andra och ger skarpare och mer levande bilder.

- Ytans egenskaper: utskriftsmediets ytjämnhet påverkar hur skarp utskriften blir.

Vissa utskriftsmedier uppfyller alla riktlinjer i det här avsnittet men ger ändå inte ett tillfredsställande resultat. Det kan bero på felaktig hantering, olämplig temperatur och luftfuktighet, eller andra omständigheter som inte går att styra. Innan du köper större mängder utskriftsmedier bör du kontrollera att de uppfyller kraven som specificeras i användarhandboken.

Att använda utskriftsmedia som inte uppfyller specifikationerna kan orsaka problem som måste åtgärdas. Dessa reparationer täcks inte av garanti eller serviceavtal. Mängden papper som ska placeras i kassetten kan variera beroende på vilken medietyp som används. (Se Specifikationer för utskriftsmedia.)

### Mediestorlekar som stöds i de olika lägena

Läge | Format | Typ | Källa
--- | --- | --- | ---
Enkelsidiga utskrifter | För mer information om pappersformat, se Specifikationer för utskriftsmedia. | För mer information om papperstyp, se Specifikationer för utskriftsmedia. | kassett 1 manuell kassett
Dubbelsidiga utskrifter (manuellt)[a] | Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio. | Plain, Color, Preprinted, Recycled, Bond, Archive | kassett 1
[a] Endast 75 till 90 g/m2.

## Ändra kassettstorlek

Kassetten är förinställd för Letter eller A4 beroende på i vilket land du har köpt skrivaren. Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.

| Stöd Längdstöd för papper Pappersstödets lås Breddstöd för papper

1. Håll ned spärren med ena handen och håll samman papperslängdsstödet och stödguiden med andra handen. Skjut papperslängdsstödet och stödguiden så att de placeras i rätt läge för pappersformatet.

2. Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem. Lägg i papper i kassetten.

3. När du har satt in papper i kassetten justerar du stödguiden så att den lätt berör pappersbunten.

4. Kläm ihop breddstöden och för dem till rätt läge för det pappersformat du fyller på enligt markeringen i kassettens botten.

   Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen böjs. Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp. Använd inte papper med en krökning på mer än 6 mm.

## Fylla på papper i kassetten

### Kassett 1

1. Dra ut papperskassetten. Justera kassettstorleken efter mediestorleken som du fyller på. (Se Ändra kassettstorlek.)

2. Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

3. Lägg papperet med den sida som du vill skriva ut vänd nedåt.

4. Ange papperstyp och storlek för kassett 1. (Se Ange standardkassett och papper.)

   Om problem uppstår med pappersmatningen kontrollerar du att papperet överensstämmer med mediespecifikationen. (Se Specifikationer för utskriftsmedia.)

### Manuell kassett

Den manuella kassetten kan hantera speciella typer av utskriftsmedier i olika storlekar, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert. Den rekommenderas vid enkelsidig utskrift på färgat papper eller papper med brevhuvud.

#### Tips för användning av den manuella kassetten

- Om du väljer Manual Feeder som Source i det program du skriver ut med måste du trycka på (knappen Avbryt) varje gång du skriver ut en sida, och dessutom bara lägga i ett enda sorts utskriftsmedium i taget i den manuella kassetten, d.v.s. samma typ, format och vikt.

- För att undvika pappersstopp bör du inte fylla på papper när maskinen skriver ut. Det gäller även andra typer av utskriftsmedier.

- Utskriftsmedia ska läggas i med framsidan upp och med den övre kanten i den manuella kassetten först samt placeras i mitten.

- Fyll bara på med angivna utskriftsmedia. Därigenom undviker du pappersstopp och problem med utskriftskvaliteten. (Se Specifikationer för utskriftsmedia.)

- Platta till vykort, kuvert och etiketter innan du lägger dem i den manuella kassetten.

1. Fyll på papper i den manuella kassetten.

   Tryck inte papperet förbi ytan med märket när du fyller på det. När du skriver ut specialmedia måste du följa riktlinjerna för att fylla på papper. (Se Skriva ut på specialmedia.) När papper överlappar vid utskrift med den manuella kassetten öppnar du kassett 1, tar bort överlappande papper och försöker sedan att skriva ut igen. När papper inte matas på rätt sätt vid utskrift för du in papperet manuellt tills det börjar matas automatiskt.

2. Skjut in pappersbreddgejderna i den manuella kassetten så att de passar bredden på papperet. Tryck inte för hårt eftersom papperet då buktas med pappersstopp eller skev pappersutmatning som följd.

3. Om du vill skriva ut från ett program öppnar du programmet och går till utskriftsmenyn.

4. Öppna Utskriftsinställningar. (Se Öppna utskriftsinställningarna.)

5. Tryck på fliken Paper i Utskriftsinställningar och välj lämplig papperstyp.

   Om du t.ex. vill använda etiketter anger du papperstypen som Labels.

6. Välj Manual Feeder som papperskälla och tryck sedan på OK.

7. Påbörja utskriften i programmet.

Skriver du ut flera sidor stoppar du in nästa ark efter att det första har skrivits ut och trycker på (knappen Avbryt). Upprepa detta steg för varje sida som ska skrivas ut.

## Skriva ut på specialmedia

Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedia för varje kassett.

När du använder specialmedia rekommenderar vi att du matar ett papper åt gången. Kontrollera maximalt antal inmatningar av media för varje kassett. (Se Specifikationer för utskriftsmedia.)

Typer | Kassett 1 | Manuell kassett
--- | --- | ---
Plain | ● | ●
Thick | ● | ●
Thin | ● | ●
Bond |  | ●
Color |  | ●
CardStock |  | ●
Labels |  | ●
Transparency |  | ●
Envelope |  | ●
Preprinted |  | ●
Cotton |  | ●
Recycled | ● | ●
Archive | ● | ●

(●: stöds, tom: stöds ej)

Medietyperna visas i Utskriftsinställningar. Med det här alternativet anger du vilken papperstyp som ska fyllas på i kassetten. Inställningen visas nu i listan, så att du kan välja den. På så sätt får du bästa utskriftskvalitet. Om du inte väljer inställningen kanske utskriftskvaliteten inte blir lika bra som önskat.

- Plain: 60 till 120 g/m2 vanligt papper.

- Thick: 90 g/m2 tjockt papper.

- Thin: 60 till 70 g/m2 tunt papper.

- Bond: 105 till 120 g/m2 brevpapper.

- Color: 75 till 90 g/m2 papper med färgad bakgrund.

- CardStock: 105 till 163 g/m2 kartong.

- Labels: 120 till 150 g/m2 etiketter.

- Transparency: 138 till 146 g/m2 OH-film.

- Envelope: 75 till 90 g/m2 kuvert.

- Preprinted: 75 till 90 g/m2 förtryckt papper/papper med brevhuvud.

- Cotton: 75 till 90 g/m2 bomullspapper.

- Recycled: 75 till 90 g/m2 återvunnet papper.

  När du använder återvunnet papper kan utskrifterna bli skrynkliga.

- Archive: 70 till 90 g/m2. Välj det här alternativet om utskrifterna ska lagras länge, till exempel i arkiv.

### Kuvert

Papperskvaliteten styr utskriftsresultatet vid utskrift av kuvert.

Vid utskrift av kuvert är platsen för frimärket på vänster sida och änden av kuvertet med frimärkesområdet går in i skrivaren först och i mitten av det manuella facket.

Om kuvert blir skrynkliga eller veckade i utskriften eller om det skrivs ut tjocka svarta linjer på dem öppnar du den bakre luckan, drar ner tryckspaken och försöker igen. Låt den bakre luckan vara öppen vid utskrift.

| Tryckspak

- Tänk på följande saker när du väljer kuvert:

  - Vikt: kuvertpapperets vikt bör inte överstiga 90 g/m2. Är de tyngre kan de fastna.

  - Konstruktion: innan du skriver ut måste kuverten vara släta och inte bukta sig mer än 6 mm. De får inte innehålla luft.

  - Skick: kuvert får inte vara skrynklade, vikta eller skadade.

  - Temperatur: använd kuvert som tål värmen och trycket som maskinen alstrar.

- Använd endast vältillverkade kuvert med skarpa och väl slutna flikar.

- Använd inte frankerade kuvert.

- Använd inte kuvert med klämmor, snäpplås, fönster, bestruket foder, självhäftande förseglingar eller andra syntetiska material.

- Använd inte skadade eller dåligt tillverkade kuvert.

- Kontrollera att fogen i kuvertets båda ändar fortsätter hela vägen till hörnet.

  1. Godtagbar

  2. Inte godtagbar

- Kuvert med en klisterremsa som dras av eller som har mer än en flik som viks för att försegla kuvertet måste vara belagda med en gummering som klarar maskinens fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder. De extra flikarna och remsorna kan orsaka veck, skrynklor eller pappersstopp och kan även skada värmeenheten.

- För bästa utskriftskvalitet ska marginalerna inte placeras närmare än 15 mm från kuvertets kanter.

- Undvik att skriva på området där kuvertets skarvar möts.

### OH-ark

För att undvika att maskinen skadas ska du endast använda OH-ark som är avsedda för användning i laserskrivare.

- OH-film som används i skrivaren måste tåla skrivarens fixeringstemperatur.

- Placera filmerna på en plan yta när du tagit ur dem ur maskinen.

- Lämna inte oanvänd OH-film i papperskassetten under långa perioder. Damm och smuts kan samlas på dem, vilket resulterar i fläckar på utskriften.

- För att undvika suddiga märken från fingeravtryck bör du hantera dem försiktigt.

- Undvik blekning genom att inte utsätta de utskrivna OH-filmerna för solljus under en längre tid.

- Kontrollera att OH-filmen inte är skrynklig, buktig eller har skadade kanter.

- Använd inte OH-film som håller på att lossna från skyddspapperet.

- Låt inte de färdiga OH-filmerna ansamlas när de har skrivits ut, för då kan de klibba fast i varandra.

### Etiketter

Använd enbart etiketter som är avsedda för lasermaskiner. Annars kan maskinen skadas.

- Tänk på följande saker när du väljer etiketter:

  - Lim: limmet måste tåla skrivarens fixeringstemperatur på ungefär 170 °C.

  - Arrangemang: använd bara etiketter där du inte kan se bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant kan lossna och orsaka problem.

  - Buktigt papper: etiketterna måste ligga platt och inte kröka sig mer än 13 mm åt något håll innan de skrivs ut.

  - Skick: använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra tecken på att de har lossnat från bakstycket.

- Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens delar.

- Kör inte ett ark med etiketter genom maskinen mer än en gång. Skyddspapperet tål bara att passera genom maskinen en gång.

- Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller är skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.

### Kortpapper/Papper i anpassad storlek

Vykort, kort och annat material i specialstorlek kan skrivas ut med maskinen.

- Skriv inte ut på material som är mindre än 76 mm brett eller 127 mm långt.

- I programvaran ställer du in marginaler som är minst 6,4 mm ifrån kanterna på materialet.

- Om papperets ytvikt är mer än 160 g/m2 försöker du skriva ut till det bakre utmatningsfacket (utskriften uppåt).

### Brevhuvud/Förtryckt papper

| Enkelsidig | Dubbelsidig
--- | --- | ---
Papperskassett 1 | Utskriftsytan nedåt | Utskriftsytan uppåt
Manuell kassett | Utskriftsytan uppåt | Utskriftsytan nedåt

- Letterhead/förtryckt papper måste skrivas ut med värmetåligt bläck som inte smälter, förångas, eller avger farliga utsläpp när det utsätts för maskinens fixeringstemperatur på ungefär 170 °C under 0,1 sekunder.

- Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får inte skada maskinens rullar.

- Mallar och brevpapper bör förvaras i fuktskyddande omslag som skydd mot förändringar under lagring.

- Innan du lägger i brevhuvud/förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt papper och försämra utskriftskvaliteten.

### Foto

- Använd inte fotopapper för bläckstråleskrivare i den här skrivaren. Det kan skada maskinen.

### Blankt papper

Lägg i ett papper åt gången i den manuella kassetten med den blanka sidan uppåt.

- Rekommenderade medier: Blankt papper (Letter) för den här skrivaren från HP Brochure Paper (produkt: endast Q6611A).

- Rekommenderade medier: Blankt papper (A4) för den här skrivaren från HP Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).

## Använda utmatningsstödet

Ytan på utmatningskassetten kan bli varm om du skriver ut ett stort antal sidor på en gång. Vidrör inte ytan och låt inte barn komma i närheten.

Sidorna staplas i utmatningskassetten. Utmatningsstödet hjälper till att lägga utskrifterna rakt. Skrivaren skickar utskriften till utmatningsfacket enligt standardinställningen. Kontrollera att den bakre luckan är stängd om du vill använda utmatningsfacket.

Om du använder A5-papper ska utmatningsfacket vikas ut. Det finns annars risk för att de utskrivna sidorna blir skeva eller fastnar.