## 简介

本章将对您的机器进行概述说明。

本章内容包括：

- 机器概览

- 控制面板概览

- 了解控制面板

## 机器概览

### 正视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | 文档输出纸盘 | 6 | 手动进纸器
2 | 控制面板 | 7 | 手动进纸器导板
3 | 前盖手柄 | 8 | 输出支架
4 | 前盖 | 9 | 墨粉盒
5 | 纸盘 1 |

### 后视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | 后盖 | 3 | USB 端口
2 | 网络端口[a] | 4 | 电源插口
[a] 仅限 Dell 1130n。

## 控制面板概览

根据机器的型号，此控制面板可能与您的机器不同。

1 |  | 卡纸 | 显示机器的卡纸事件的状态。（请参见 LED。）
2 |  | 联机/出错 | 显示机器的状态。（请参见 LED。）
3 |  | 取消 | 随时停止操作。此外还有更多功能。（请参见了解控制面板。）
4 |  | 电源 | 打开或关闭电源。（请参见了解控制面板。）

## 了解控制面板

### LED

LED 的颜色指示机器的当前状态。

LED | 状态 | 说明
--- | --- | ---
卡纸 （） | 橙色 | 开 | 发生卡纸现象。（请参见清除卡纸。）
联机/出错 （） | 关 | 机器处于脱机状态。
绿色 | 开 | 机器处于节能模式。 机器处于联机状态，可以从计算机接收数据。
闪烁 | 当 LED 缓慢闪烁时，表明打印机正在接收来自计算机的数据。 当 LED 快速闪烁时，表明打印机正在打印数据。
红色 | 开 | 盖板未关。合上盖板。 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。 由于出现严重错误，机器已经停止运行。 系统出现问题。如果出现此问题，请与维修代表联系。 墨粉盒已经达到其预计的墨粉盒寿命[a]。 建议更换墨粉盒。（请参见更换墨粉盒。）
闪烁 | 发生小错误，机器正在等候清除错误。当问题解决时，机器会继续运行。 墨粉不足。更换墨粉盒。预计墨粉盒寿命[a] 接近墨粉的使用寿命。请准备新墨粉盒以备更换。可通过摇匀墨粉来临时提高打印质量。（请参见摇匀墨粉。）
[a] 预计硒鼓寿命表示期望或估计的硒鼓寿命，指示平均输出份数，依照 ISO/IEC 19752 进行设计。页数会受工作环境、打印间隔、介质类型和介质尺寸的影响。即使红色 LED 亮起且打印机停止打印，墨粉盒中仍可能残留墨粉。

Dell 不推荐使用非原装 Dell 墨粉盒，如重新装填或改装的墨粉盒。Dell 无法保证非原装 Dell 墨粉盒的质量。机器保修不涵盖由于使用非原装 Dell 墨粉盒而需要的服务或维修。

所有打印错误都将显示在打印机状态监视器程序窗口上。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。

### 按钮

（取消按钮）

如果按 （取消按钮），您可以：

功能 | 说明
--- | ---
打印演示页[a] | 在就绪模式下，按住此按钮约 2 秒钟，直至状态 LED 慢速闪烁为止，然后松开。（请参见打印演示页。）
打印配置页[b] | 在就绪模式下，按住此按钮约 5 秒钟，直至状态指示灯快速闪烁为止，然后松开。（请参见打印机器报告。）
打印清洁页[b] | 在就绪模式下，按住此按钮约 10 秒钟，直至状态 LED 慢速闪烁为止，然后松开。（请参见清洁内部。）
取消打印作业 | 打印期间按 （取消按钮）。从机器和计算机上清除打印作业时红色指示灯闪烁，然后机器恢复到就绪模式。这可能需要一些时间，具体取决于打印作业的大小。
手动打印 | 每次按 （取消按钮），就在手动纸盘中装入一张纸 （从软件应用程序中为来源选择手动进纸器时）。
[a] 为 Dell 1130 打印演示页时，还会打印配置页。 [b] 仅限 Dell 1130n。

（电源按钮）

必须使用此按钮来打开/关闭机器。

#### 开机

1. 插上电源线。

2. 按控制面板上的 （电源按钮）。

   如果要关闭电源，请按住此按钮 1 秒钟。