## Inleiding

Dit hoodstuk biedt een overzicht van uw apparaat.

In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen:

- Apparaatoverzicht

- Overzicht van het bedieningspaneel

- Kennismaking met het bedieningspaneel

## Apparaatoverzicht

### Voorkant

Deze illustratie kan afwijken van uw apparaat afhankelijk van het model.

1 | Documentuitvoerlade | 6 | Handmatige invoer
2 | Bedieningspaneel | 7 | Lade voor handmatige invoer
3 | Handgreep op de voorklep | 8 | Papieruitvoersteun
4 | Voorklep | 9 | Tonercassette
5 | Lade 1 |

### Achterkant

Deze illustratie kan afwijken van uw apparaat afhankelijk van het model.

1 | Achterklep | 3 | USB-poort
2 | Netwerkpoort[a] | 4 | Aansluiting netsnoer
[a] Alleen bij Dell 1130n.

## Overzicht van het bedieningspaneel

Dit bedieningspaneel kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van het model.

1 |  | Papierstoring | Geeft aan of er papier is vastgelopen. (Zie LED’s.)
2 |  | Online/Fout | Toont de status van uw apparaat. (Zie LED’s.)
3 |  | Annuleren | Hiermee onderbreekt u een taak die wordt uitgevoerd. Er zijn ook meer functies. (Zie Kennismaking met het bedieningspaneel.)
4 |  | Aan/uit | Schakelt de stroom in of uit. (Zie Kennismaking met het bedieningspaneel.)

## Kennismaking met het bedieningspaneel

### LED’s

De kleur van de LED’s geeft de huidige status van het apparaat aan.

LED | Status | Beschrijving
--- | --- | ---
Papierstoring () | Oranje | Aan | Het papier is vastgelopen. (Zie Papierstoringen verhelpen.)
Online/Fout () | Uit | Het apparaat is offline.
Groen | Aan | Het apparaat bevindt zich in energiebesparingsmodus. Het apparaat is online en kan gegevens ontvangen van de computer.
Knipperen | Wanneer de LED langzaam knippert, ontvangt het apparaat gegevens van de computer. Wanneer de LED snel knippert, is het apparaat bezig met afdrukken.
Rood | Aan | De klep is open. Sluit de klep. De papierlade is leeg. Plaats papier in de lade. Het apparaat is gestopt als gevolg van een ersntige fout. Uw systeem heeft enkele problemen. Neem contact op met een onderhoudstechnicus in geval dit probleem zich voordoet. De tonercassette is bijna aan het eind van de geschatte gebruiksduur[a]. Het verdient aanbeveling de tonercassette te vervangen. (Zie De tonercassette vervangen.)
Knipperen | Er is een kleine storing opgetreden en het apparaat wacht tot het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, gaat de printer door met afdrukken. De toner is bijna op. Vervang de cassette. De geschatte gebruiksduur van de cassette[a] is bijna bereikt. Houd een nieuwe cassette klaar ter vervanging van de oude cassette. U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verhogen door de toner te herverdelen. (Zie Toner herverdelen.)
[a] De geschatte gebruiksduur van een tonercassette verwijst naar het gemiddelde aantal resterende afdrukken volgens de ISO/IEC 19752-norm. Het aantal pagina’s kan worden beïnvloed door de omgevingsvoorwaarden, de tijd tussen afdruktaken en het type en formaat van het afdrukmateriaal. Er kan wat toner achterblijven in de cassette, ook als de rode LED brandt en de printer stopt met afdrukken.

Dell raadt het gebruik van niet-originele Dell-tonercassettes (bijv. hervulde of gerecyclede cassettes) af. Dell kan de kwaliteit van niet-originele Dell-tonercassettes niet garanderen. Onderhoud en reparaties die vereist zijn als gevolg van het gebruik van andere tonercassettes dan die van Dell vallen niet onder de garantie van het apparaat.

Alle afdrukfouten worden in het venster van het programma Printerstatusmonitor weergegeven. Neem contact op met de klantendienst als het probleem zich blijft voordoen.

### Toetsen

(Knop Annuleren)

Met (knop Annuleren) kunt u:

Functie | Beschrijving
--- | ---
Testpagina afdrukken[a] | Houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt in gereedmodus tot de status-LED traag begint te knipperen. (Zie Een testpagina afdrukken.)
Configuratiepagina afdrukken[b] | Houd deze knop 5 seconden lang ingedrukt in gereedmodus tot de status-LED snel begint te knipperen. (Zie Een rapport met apparaatgegevens afdrukken.)
Een reinigingspagina afdrukken[b] | Houd deze knop 10 seconden lang ingedrukt in gereedmodus tot de status-LED traag begint te knipperen. (Zie De binnenkant reinigen.)
De afdruktaak annuleren | Druk tijdens het afdrukken op (knop Annuleren). De rode LED knippert terwijl de afdruktaak uit de computer en het apparaat wordt gewist, waarna het apparaat terugkeert naar gereedmodus. Dit kan even duren afhankelijk van de omvang van de afdruktaak.
Handmatig afdrukken | Druk op (knop Annuleren) telkens wanneer u een vel papier in de lade voor handmatige invoer hebt geplaatst als in uw softwaretoepassing Handmatige invoer is ingesteld voor Invoer.
[a] Wanneer u de testpagina van de Dell 1130 afdrukt, wordt ook een configuratiepagina afgedrukt. [b] Alleen bij Dell 1130n.

(Aan/Uit-knop)

Gebruik deze knop om het apparaat in en uit te schakelen.

#### Het apparaat inschakelen

1. Het netsnoer aansluiten.

2. Druk op (Aan/Uit-knop) op het bedieningspaneel.

   Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u deze knop 1 seconde ingedrukt.