## Specificaties

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de specificaties van het apparaat.

In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen:

- Hardwarespecificaties

- Omgevingsvoorwaarden

- Elektrische specificaties

- Specificaties van het afdrukmateriaal

De specificaties zijn gebaseerd op voorlopige gegevens. Zie www.dell.com of support.dell.com voor actuele informatie.

## Hardwarespecificaties

Item | Beschrijving
--- | ---
Afmetingen | Hoogte | 197 mm
Diepte | 389 mm
Breedte | 360 mm
Gewicht | Apparaat met verbruiksartikelen | Dell 1130: 7,25 kg Dell 1130n: 7,30 kg
Verpakkingsgewicht | Papier | 1,23 kg
Plastic | 0,19 kg

## Omgevingsvoorwaarden

Item | Beschrijving
--- | ---
Geluidsniveau[a] | Gereedmodus | 26 dB (A)
Afdrukmodus | Dell 1130: 49 dB (A) Dell 1130n: 50 dB (A)
Temperatuur | Werking | 10 tot 32 °C
Opslag (zonder verpakking) | 0 tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid | Werking | 20 tot 80% RV
Opslag (zonder verpakking) | 10 tot 80% RV
[a] Geluidsdrukniveau, ISO 7779. Geteste configuratie: apparaat basisinstallatie, A4-papierformaat, enkelzijdig afdrukken.

## Elektrische specificaties

De stroomvereisten zijn gebaseerd op het land of de regio waar het apparaat wordt verkocht. De bedrijfsspanning mag niet worden gewijzigd. Doet u dit toch, dan kan het apparaat worden beschadigd en vervalt de productgarantie.

Item | Beschrijving
--- | ---
Voeding [a] | Model dat op 110 volt werkt | AC 110-127 V
Model dat op 220 volt werkt | AC 220-240 V
Stroomverbruik | Gemiddelde bedrijfsmodus | Minder dan 360 W
Gereedmodus | Dell 1130: Minder dan 45 W Dell 1130n: Minder dan 60 W
Energiebesparende modus | Dell 1130: Minder dan 4,5 W Dell 1130n: Minder dan 6,5 W
Uitgeschakelde toestand | Minder dan 0,8 W
[a] Zie het typeplaatje op het apparaat voor de juiste spanning, de frequentie (hertz) en het type stroom voor uw apparaat.

## Specificaties van het afdrukmateriaal

Type | Formaat | Afmetingen | Gewicht van het afdrukmateriaal[a]/capaciteit[b]
--- | --- | --- | ---
Papierlade 1 | Lade voor handmatige invoer
Normaal papier | Letter | 216 × 279 mm | 60 tot 120 g/m2 250 vellen van 80 g/m2 | 60 tot 220 g/m2 1 vel stapeling
Legal | 216 × 356 mm
US Folio | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 tot 90 g/m2 150 vellen van 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 mm
Executive | 184 × 267 mm
A5 | 148 × 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Envelop | Monarch-env. | 98 × 191 mm | Niet beschikbaar in lade 1 | 75 tot 90 g/m2 1 vel stapeling
Env. nr.10 | 105 × 241 mm
Envelop DL | 110 × 220 mm
Envelop C5 | 162 × 229 mm
Envelop C6 | 114 × 162 mm
Dik papier | Zie Normaal papier | Zie Normaal papier | 90 g/m2 | 90 g/m2 1 vel stapeling
Dun papier | Zie Normaal papier | Zie Normaal papier | 60 tot 70 g/m2 | 60 tot 70 g/m2 1 vel stapeling
Transparanten | Zie Normaal papier | Zie Normaal papier | Niet beschikbaar in lade 1 | 138 tot 146 g/m2 1 vel stapeling
Etiketten[c] | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement | Zie Normaal papier | Niet beschikbaar in lade 1 | 120 tot 150 g/m2 1 vel stapeling
Kartonpapier | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, Briefkaart 4x6 | Zie Normaal papier | Niet beschikbaar in lade 1 | 105 tot 163 g/m2 1 vel stapeling
Minimaal formaat (aangepast) | 76 × 127 mm | 60 tot 163 g/m2 |
Maximaal formaat (aangepast) | 216 × 356 mm
[a] Plaats het papier vel per vel in de lade als het afdrukmateriaal meer weegt dan 120 g/m2. [b] De maximumcapaciteit kan verschillen, afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden en van het gewicht en de dikte van het afdrukmateriaal. [c] Gladheid: 100 tot 250 (Sheffield).