## 网络设置（仅限 Dell 1130n）

本章将分步向您介绍安装联网机器与软件的步骤。

本章内容包括：

- 网络环境

- 实用网络程序介绍

- 使用有线网络

- 安装连接网络的机器驱动程序

- IPv6 配置

## 网络环境

您需要在机器上设置网络协议方可将其用作网络机器。

下表显示了机器所支持的网络环境：

项目 | 要求
--- | ---
网络接口 | Ethernet 10/100 Base-TX
网络操作系统 | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/2008 Server R2 各种 Linux 操作系统 Mac OS X 10.3-10.6
网络协议 | TCP/IPv4 DHCP、BOOTP DNS、WINS、Bonjour、SLP、UPnP 标准 TCP/IP 打印 （RAW）、LPR、IPP SNMPv 1/2/3、HTTP、IPSec TCP/IPv6 （DHCP、DNS、RAW、LPR、SNMPv 1/2/3、HTTP、IPSec） （请参见IPv6 配置。）

## 实用网络程序介绍

有多种程序可用于在网络环境中设置网络设置。

在使用下列程序之前，请先设置 IP 地址。

### Embedded Web Service

内嵌在您网络机器上的 Web 服务器，可使您进行下列操作：

- 配置将机器连接到不同网络环境所必需的网络参数。

- 自定义机器设置。

  （请参见使用 Embedded Web Service（仅限 Dell 1130n）。）

### SetIP

这种实用程序可使您选择网络接口以及手动配置与 TCP/IP 协议一同使用的 IP 地址。（请参见使用 SetIP 程序设置 IP 地址。）

此程序不支持 TCP/IPv6。

## 使用有线网络

您必须在您的机器上设置网络协议，以便在您的网络上使用。本章将向您介绍完成这一操作的方法。

在将网络电缆连接至机器上的相应端口之后，您可以使用网络。

### 打印网络配置报告

您可以从机器的控制面板打印一份网络配置报告，其中将显示当前机器的网络设置。这将有助于您设置网络以及排除故障。

要打印该报告：

在就绪模式下，按住 （取消按钮）约 5 秒。即可找到本机的 MAC 地址和 IP 地址。

例如：

- MAC 地址：00:15:99:41:A2:78

- IP 地址： 192.0.0.192

### 设置 IP 地址

首先，您必须设置用于网络打印与管理的 IP 地址。在大多数情况下，新的 IP 地址将由位于网络上的 DHCP（动态主机配置协议）服务器自动分配。

在少数情况下，必须手动设置 IP 地址。这被称为静态 IP，通常由公司局域网出于安全原因需要。

- DHCP IP 分配：将您的机器与网络连接，然后等待几分钟使 DHCP 服务器为机器分配 IP 地址。然后按上述说明打印网络配置报告。如果报告显示 IP 地址已更改，则表示分配成功。您将会在报告中看到新的 IP 地址。

- 静态 IP 分配：使用 SetIP 程序从您的计算机更改 IP 地址。

在办公环境中，我们建议您请网络管理员为您设置该地址。

#### 使用 SetIP 程序设置 IP 地址

该程序用于使用机器的 MAC 地址手动设置网络 IP 地址，从而与您的机器通信。MAC 地址是网络接口的硬件序列号，可在网络配置报告中找到。

如果使用 SetIP 程序，请在执行下列操作继续之前首先禁用计算机防火墙：

1. 打开开始 > 所有程序 > 控制面板。

2. 双击安全中心。

3. 单击 Windows 防火墙。

4. 禁用防火墙。

##### 安装程序

1. 插入本机随附的软件光盘。当驱动程序光盘自动运行时，请关闭窗口。

2. 启动 Windows 资源管理器，然后打开 X 盘。（X 代表您的 CD/DVD 驱动器。）

3. 双击 Application > SetIP。

4. 双击 Setup.exe 安装该程序。

5. 单击确定。如有必要，请从下拉列表中选择语言。

6. 按照窗口中的说明操作，并完成安装。

##### 启动程序

1. 使用网络电缆将机器联网。

2. 打开机器。

3. 在 Windows 开始菜单中，依次选择所有程序 > Dell 打印机 > SetIP > SetIP。

4. 在 SetIP 窗口中单击 图标（左起第三个）打开 “ TCP/IP 配置” 窗口。

5. 按下列说明将机器的新信息输入配置窗口。在公司局域网中，可能需要首先由网络管理器分配该信息，然后您才能继续下一步。

   - Mac 地址：从网络配置报告找到机器的 MAC 地址，然后输入（去掉冒号）。例如：00:15:99:29:51:A8 变为 0015992951A8。

   - IP 地址：为打印机输入新 IP 地址。

     例如，如果您计算机的 IP 地址为 192.168.1.150，请输入 192.168.1.X。（X 为介于 1 至 254 之间的数字，但不是计算机的地址。）

   - 子网掩码：输入子网掩码。

   - 默认网关：输入默认网关。

6. 单击应用后单击确定。机器将自动打印网络配置报告。确认所有设置均正确无误。

7. 单击退出以关闭 SetIP 程序。

8. 必要时重新启动计算机防火墙。

### 网络参数设置

您还可通过网络管理程序（例如 Embedded Web Service）设置不同网络设置。

### 恢复工厂默认设置

当您使用的机器与新网络环境连接时，您可能需要将机器重置为工厂默认设置。

#### 使用 Embedded Web Service 恢复出厂默认设置

1. 启动 Web 浏览器，并在浏览器窗口中输入机器的新 IP 地址。

   例如：

2. 当 Embedded Web Service 窗口打开时，单击网络设置。

3. 单击重置。然后单击清除。

4. 关闭并重启机器应用设置。

## 安装连接网络的机器驱动程序

### Windows

您可以执行下列步骤来设置机器驱动程序。

建议大多数用户执行此步骤。将安装机器运行所需的所有组件。

1. 确保机器与网络连接，并打开电源。

2. 在 CD/DVD 驱动器中插入随附的软件光盘。

   - 软件光盘应自动运行并出现一个安装窗口。

   - 如果未出现安装窗口，请单击开始，然后单击运行。键入 X:\Setup.exe，用代表您驱动器的字母替换 “X”。单击确定。

   - 如果使用 Windows Vista、Windows 7 以及 Windows Server 2008 R2，请单击开始 > 所有程序 > 附件 > 运行。

     键入 X:\Setup.exe，用代表驱动器的字母替换 “X”，然后单击确定。

   - 如果在 Windows Vista、Windows 7 以及 Windows 2008 Server R2 中显示自动播放窗口，请在安装或运行程序字段中单击 运行 Setup.exe，然后单击用户帐户控制窗口中的继续或是。

3. 单击下一步。

   如有必要，请从下拉列表中选择语言。

4. 选择网络打印机的典型安装。然后单击下一步。

   “自定义安装”允许您选择机器的连接并选择要安装的个别组件。按照窗口上的指导操作。

5. 显示可用的网络打印机列表。从列表中选择要安装的打印机，然后单击下一步。

   - 如果在列表上没有看到您的打印机，请单击更新以刷新列表，或选择添加 TCP/IP 端口将您的打印机添加到网络。要向网络添加打印机，请输入打印机的端口名称和 IP 地址。

   - 要验证您打印机的 IP 地址，请打印一份 “网络配置” 页。（通过按 （取消按钮）约 5 秒，然后松开。示例 IP 地址为 13.121.52.104）。

   - 要查找一台共享的网络打印机（UNC 路径），请选择共享打印机 （UNC） 并手动输入共享名称，或单击浏览按钮查找共享打印机。

   如果在网络中找不到机器，请关闭防火墙并单击更新。 对于 Windows 操作系统，单击开始 -> 控制面板，打开 Windows 防火墙，取消激活此选项。对于其他操作系统，请参阅其在线指南。

6. 完成安装后，将出现一个窗口，询问您是否打印测试页。如果您选择打印测试页，请选中相应复选框，然后单击下一步。否则，只需单击下一步，跳到步骤 8。

7. 如果测试页打印正确，请单击是。

   否则，请单击否重新打印。

8. 单击完成。

进行驱动程序设置后，即可启用防火墙。 如果打印机驱动程序不能正常工作，请执行下列步骤修复或重新安装驱动程序。 确保机器与您的机器连接，并打开电源。 从开始菜单选择程序或所有程序 > Dell > Dell 打印机 > 打印机驱动程序名称 > 维护。 根据需要选择选项，然后按照窗口上的说明操作。

### Macintosh

1. 确保机器与您的网络连接，并打开电源。此外，机器的 IP 地址也应设置完毕。

2. 在 CD/DVD 驱动器中插入随附的软件光盘。

3. 双击在您 Macintosh 桌面上出现的光盘图标。

4. 双击 MAC_Installer 文件夹。

5. 双击 Installer OS X 图标。

6. 输入密码并单击确定 => 好 （10.4）。

7. Dell 安装程序窗口将打开。单击继续。

8. 选择简易安装并单击安装。建议大多数用户使用简易安装。将安装机器运行所需的所有组件。

   - 如果您选择自镆涮装 => 自定安装 （10.4），则您可以选择要安装的各个组件。

9. 屏幕上出现关闭计算机上所有应用程序的警告消息。单击继续。

10. 安装完成后，请单击退出。

11. 打开应用程序文件夹 > 实用程序（10.4） => 实用工具 （10.5） > 打印机设置实用程序。

    - 对于 Mac OS X 10.5-10.6，打开应用程序文件夹 > 系统偏好设置 => 溝固渡零 （10.4） 并单击打印与传真。

12. 在打印机列表上单击添加。

    - 若是 Mac OS X 10.5-10.6，请单击 “+” 图标，然后会弹出显示窗口。

13. 若是 Mac OS X 10.3，请选择 IP 打印选项卡。

    - 若是 Mac OS X 10.4，请单击 IP 打印机。

    - 若是 Mac OS X 10.5-10.6，请单击 IP。

14. 在打印机类型中选择 Socket/HP Jet Direct。

    当打印包含多页的文档时，可通过为打印机类型选项选择 Socket 提高打印性能。

15. 在打印机地址字段中输入机器的 IP 地址。

16. 在队列名称字段内输入队列名称。如果无法确定机器服务器的队列名称，请首先尝试使用默认队列。

17. 若是 Mac OS X 10.3，如果“自动选择”无法正常运行，请在打印机型号中选择 Dell，并在型号名称中选择机器名称。

    - 若是 Mac OS X 10.4，如果“自动选择”无法正常运行，请在打印使用中选择 Dell，并在型号中选择机器名称。

    - 若是 Mac OS X 10.5-10.6，如果“自动选择”无法正常运行，请在打印使用中选择选择要使用的驱动程序 和您的机器名称。

    您的打印机将显示在打印机列表上并被设置为默认机器。

18. 单击添加。

    如果打印机驱动程序无法正常运行，请将其卸载然后重新安装。 对于 Macintosh 而言，卸载驱动程序的步骤如下。 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。 在 CD/DVD 驱动器中插入随附的软件光盘。 双击在您 Macintosh 桌面上出现的光盘图标。 双击 MAC_Installer 文件夹。 双击 Installer OS X 图标。 输入密码并单击确定 => 好 （10.4）。 Dell 安装程序窗口将打开。单击继续。 选择卸载 => 清除安装 （10.4），然后单击卸载 => 清除安装 （10.4）。 当屏幕上出现关于计算机上的所有应用程序将被关闭的警告消息时，请单击继续。 卸载完毕后，请单击退出。

### Linux

#### 安装 Linux 驱动程序

1. 确保机器与您的网络连接，并打开电源。此外，机器的 IP 地址也应设置完毕。

2. 在 CD/DVD 驱动器中插入随附的软件光盘。

3. 双击 Linux 桌面上出现的 CD-ROM 图标。

4. 双击 Linux 文件夹。

5. 双击 install.sh 图标。

6. Dell 安装程序窗口将打开。单击 Continue。

7. “Add printer wizard” 窗口会打开。单击 Next。

8. 选择网络打印机，然后单击 Search 按钮。

9. 打印机的 IP 地址与型号显示在列表字段上。

10. 选择您的机器并单击 Next。

#### 添加网络打印机

1. 双击 Unified Driver Configurator。

2. 单击 Add Printer...

3. Add printer wizard 窗口打开。单击 Next。

4. 选择 Network printer，然后单击 Search 按钮。

5. 打印机的 IP 地址与型号显示在列表字段上。

6. 选择您的机器并单击 Next。

7. 输入打印机描述并单击 Next。

8. 添加打印机完成后，单击 Finish。

## IPv6 配置

仅 Windows Vista 或更高版本可以正确支持 TCP/IPv6。 如果 IPv6 网络似乎未正常工作，请将所有网络设置设为出厂默认值，然后重试。（请参见恢复工厂默认设置。）

要使用 IPv6 网络环境，请按照下列步骤使用 IPv6 地址：

提供机器时 IPv6 功能已打开。

1. 使用网络电缆将机器联网。

2. 打开机器。

3. 从机器的控制面板打印网络配置报告，这将检查 IPv6 地址。

4. 选择开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 打印机 > 添加打印机。

5. 在添加打印机窗口上单击添加本地打印机。

6. 按照窗口上的指示操作。

如果机器在网络环境中无法正常工作，请激活 IPv6。请参阅接下来的一节。

### 打印网络配置报告

您可以从机器的控制面板打印一份网络配置报告，其中将显示当前机器的网络设置。这将有助于您设置网络以及排除故障。

要打印该报告：

在就绪模式下，按住 （取消按钮）约 5 秒。即可找到本机的 MAC 地址和 IP 地址。

例如：

- MAC 地址：00:15:99:41:A2:78

- IP 地址： 192.0.0.192

### 设置 IPv6 地址

机器支持使用下列 IPv6 地址进行网络打印和管理。

- Link-local Address：自行配置的本地 IPv6 地址。（地址以 FE80 开头。）

- Stateless Address：网络路由器自动配置的 IPv6 地址。

- Stateful Address：DHCPv6 服务器配置的 IPv6 地址。

- Manual Address：用户手动配置的 IPv6 地址。

### 手动地址配置

1. 启动支持 IPv6 寻址（例如 URL）的 Web 浏览器，如 Internet Explorer。（请参见使用 Embedded Web Service（仅限 Dell 1130n）。）

   对于 IPv4 而言，在地址字段中输入 IPv4 地址（http://xxx.xxx.xxx.xxx），然后按 Enter 键或单击转到。

2. 当 Embedded Web Service 窗口打开时，单击网络设置。

3. 单击 TCP/IP。

4. 在 TCP/IPv6 部分中启用手册地址。

5. 选择路由器前缀并单击添加按钮，即会在地址字段中自动输入该路由器前缀。

   输入地址的其余部分。（例如：3FFE:10:88:194::AAAA。“A” 为十六进制 0 到 9，A 到 F。）

6. 单击应用按钮。

### 安装打印机驱动程序

在 IPv6 网络环境中的网络打印机驱动程序安装与 TCP/IPv4 相同。（请参见安装连接网络的机器驱动程序。）

选择 TCP/IP 端口，当显示机器列表时，只需选择机器的 IPv6 地址。

### 使用 Embedded Web Service

1. 启动 Internet Explorer 等 Web 浏览器，该浏览器必须支持将 IPv6 寻址为 URL。

2. 从网络配置报告中选择其中一种 IPv6 地址（Link-local Address、Stateless Address、Stateful Address、Manual Address）。

3. 输入 IPv6 地址。（例如：http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]。）

   地址必须括在 “[]” 括号中间。