## Инструменты управления

В этой главе описываются инструменты управления, помогающие добиться использования всех возможностей устройства.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Знакомство с полезными инструментами управления

- Использование программы Embedded Web Service (только для модели Dell 1130n)

- Использование программы Printer Status Monitor

- Знакомство с полезными инструментами управления

- Использование утилиты настройки принтера

- Утилита обновления ПО устройства

- Использование средства Unified Linux Driver Configurator

## Знакомство с полезными инструментами управления

Описываемые в перечисленных ниже разделах программы делают использование устройства более удобным.

- Использование программы Embedded Web Service (только для модели Dell 1130n).

- Использование программы Printer Status Monitor.

- Использование средства Unified Linux Driver Configurator.

## Использование программы Embedded Web Service (только для модели Dell 1130n)

В зависимости от используемого устройства окно программы Embedded Web Service может отличаться от описанного в данном руководстве.

После подключения устройства к сети и правильной настройки параметров протокола TCP/IP устройством можно управлять с помощью встроенного веб-сервера — программу Embedded Web Service. Программу Embedded Web Service можно использовать для следующих целей:

- просмотр информации об устройстве и проверка его текущего состояния;

- изменение параметров TCP/IP и настройка других параметров сети;

- изменение настроек принтера;

- настройка уведомлений о состоянии устройства по электронной почте;

- получение поддержки по использованию устройства.

### Доступ к программе Embedded Web Service

1. В операционной системе Windows откройте веб-браузер (например, Internet Explorer).

   Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или щелкните Перейти.

2. Откроется встроенный веб-сайт устройства.

### Обзор программы Embedded Web Service

- Вкладка Information: общая информация об устройстве. Здесь находятся такие данные, как IP-адрес устройства, количество тонера, данные о соединении Ethernet, версия программного обеспечения и т. д. Отсюда же можно распечатать отчет об ошибках и другие подобные документы.

- Вкладка Machine Settings: настройка параметров устройства.

- Вкладка Network Settings: просмотр и изменение сетевых параметров. Позволяет настроить параметры TCP/IP, включить EtherTalk и т. д.

- Вкладка Maintenance: обслуживание устройства (обновление микропрограммы и ввод информации, касающейся безопасности).

- Вкладка Support: настройка контактной информации для отправки электронной почты. Также с этой вкладки можно перейти на веб-сайт Dell или загрузить драйверы, выбрав нужную ссылку.

### Настройка уведомлений по электронной почте

Для получения сообщений о состоянии устройства по электронной почте нужно настроить этот параметр. Задав IP-адрес, имя узла, адреса электронной почты и параметры сервера SMTP, можно настроить устройство на автоматическую отправку информации о своем состоянии (об окончании тонера или ошибках устройства) на указанный электронный адрес. Наиболее полезна эта функция может быть администратору устройства.

1. В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например, Internet Explorer).

   Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или кнопку «Перейти».

2. Откроется встроенный веб-сайт устройства.

3. В меню Machine Settings выберите пункт E-mail Notification Setup.

4. Выполните необходимые настройки.

   Укажите параметры сервера SMTP и другие настройки для включения функции отправки уведомлений по электронной почте. После настройки сетевого окружения выберите список получателей. С помощью переключателей выберите условия получения уведомлений.

5. Нажмите кнопку Apply.

### Настройка контактных данных

Перед использованием функции отправки уведомлений по электронной почте необходимо заполнить данные об администраторе устройства.

1. В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например, Internet Explorer).

   Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или щелкните Перейти.

2. Откроется встроенный веб-сайт устройства.

3. Выберите Support.

4. Укажите имя администратора, его телефонный номер, местонахождение или адрес электронной почты.

5. Нажмите кнопку Apply.

   При запущенном брандмауэре могут возникнуть проблемы с отправкой электронных сообщений. В этом случае следует обратиться к администратору сети.

## Использование программы Printer Status Monitor

Программа Printer Status Monitor может работать только в операционных системах Windows.

Программа Printer Status Monitor отслеживает состояние устройства и информирует о нем пользователя. Программа Printer Status Monitor устанавливается автоматически при установке программного обеспечения устройства.

Ниже перечислены минимальные требования к системе для этой программы. ОС Windows. Проверьте совместимость установленной операционной системы с устройством (см. Требования к системе).

### Описание программы Printer Status Monitor

При возникновении ошибки во время печати ее можно проверить с помощью программы Printer Status Monitor.

Ее можно запустить из меню Пуск, выбрав пункт Программы или Все программы, а затем последовательно выбрав пункты Dell > Dell Printers > имя драйвера принтера > Printer Status Monitor.

Программа Printer Status Monitor показывает текущее состояние устройства, уровень тонера в картриджах и прочие сведения.

1 | Printing Status | Программа Printer Status Monitor показывает текущее состояние принтера.
2 | Toner Level | Определение остатка тонера в картриджах.
3 | Order Supplies | Заказ нового картриджа с тонером через Интернет.
4 | Help me | При возникновении ошибки появляется кнопка Help me, с помощью которой можно открыть в руководстве пользователя раздел об устранении неисправностей.

#### Открытие Troubleshooting Guide

В Troubleshooting Guide можно найти решение возникающих проблем.

Щелкните правой кнопкой мыши по значку программы Printer Status Monitor и выберите пункт Troubleshooting Guide.

### Изменение параметров программы Printer Status Monitor

Щелкните правой кнопкой мыши по значку программы Printer Status Monitor и выберите пункт Options. Выполните нужные настройки в окне Options.

## Использование программы Dell Toner Management System™

Программа Printer Status Monitor показывает состояние принтера (готовность к работе,отключение принтера и сообщения об ошибках) и уровень тонера (100 %, 50 %, тонер заканчивается).

## Использование утилиты настройки принтера

При установке программного обеспечения Dell Printer Settings Utility устанавливается автоматически.

Для того чтобы открыть Printer Settings Utility, выполните указанные ниже действия.

В ОС Windows откройте меню Пуск, выберите пункт Программы или Все программы, а затем последовательно выберите пункты Dell > Dell Printers > имя драйвера принтера > Printer Settings Utility.

Printer Settings Utility выполняет несколько функций.

Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку справки.

## Утилита обновления ПО устройства

Firmware Update Utility позволяет обновлять программное обеспечение устройства.

В ОС Windows ее можно запустить из меню Пуск, выбрав пункт Программы или Все программы, а затем последовательно выбрав пункты Dell > Dell Printers > имя драйвера принтера > Firmware Update Utility.

## Использование средства Unified Linux Driver Configurator

Компакт-диск, входящий в комплект поставки, содержит пакет Unified Linux Driver, который обеспечивает работу устройства при подключении к компьютеру с ОС Linux.

Основным назначением средства Unified Linux Driver Configurator является настройка устройств.

После установки драйвера в ОС Linux на рабочем столе автоматически создается значок Unified Linux Driver Configurator.

### Запуск средства Unified Driver Configurator

1. Дважды щелкните по значку Unified Driver Configurator на рабочем столе.

   Можно также щелкнуть по значку меню Startup и последовательно выбрать пункты Dell Unified Driver и Unified Driver Configurator.

2. Для доступа к нужному окну настройки нажмите соответствующую кнопку слева.

   | Printers configuration Ports configuration

   Для вызова справки нажмите кнопку Help.

3. После завершения настройки нажмите кнопку Exit, чтобы завершить работу средства Unified Driver Configurator.

### Printers configuration

Окно Printers configuration имеет две вкладки: Printers и Classes.

#### Вкладка Printer

Для вывода на экран текущих параметров настройки принтера в системе нажмите кнопку со значком устройства в левой части окна Unified Driver Configurator.

1 | Переход к Printers configuration.
2 | Отображение всех установленных устройств.
3 | Отображение состояния, модели и URL-адреса устройства.

Ниже перечислены кнопки управления принтером.

- Refresh: обновление списка доступных устройств.

- Add Printer: добавление нового устройства.

- Remove Printer: удаление выбранного устройства.

- Set as Default: задание текущего выбранного устройства в качестве устройства по умолчанию.

- Stop/Start: остановка или запуск устройства.

- Test: печать пробной страницы для проверки работы устройства.

- Properties: просмотр и изменение параметров принтера.

#### Вкладка Classes

На вкладке Classes показаны доступные классы устройств.

1 | Список всех классов устройств.
2 | Отображение состояния класса и числа устройств в классе.

- Refresh: обновление списка классов.

- Add Class: добавление нового класса устройств.

- Remove Class: удаление выбранного класса устройств.

### Port configuration

В этом окне можно просмотреть список доступных портов, проверить состояние каждого порта и освободить порт, если он остается в состоянии «занят» после того, как его владелец прервал выполнение задания по той или иной причине.

1 | Переход к Ports configuration.
2 | Отображение всех доступных портов.
3 | Отображение типа порта, его состояния и подключенного к нему устройства.

- Refresh: обновление списка доступных портов.

- Release port: освобождение выбранного порта.