## Underhåll

Det här kapitlet innehåller information om hur du underhåller maskinen och tonerkassetten.

Kapitlet innehåller:

- Skriva ut en maskinrapport

- Använda låg tonervarning (endast Dell 1130n)

- Rengöra en maskin

- Förvara tonerkassetten

- Tips för att flytta och lagra maskinen

## Skriva ut en maskinrapport

Du kan skriva ut en konfigurationssida som visar aktuella skrivarinställningar och eventuella utskriftsproblem.

I redo-läget håller du ned (knappen Avbryt) i ungefär 5 sekunder.

Konfigurationssidan skrivs ut.

För Dell 1130 anges denna information på demosida.

## Använda låg tonervarning (endast Dell 1130n)

Om tonermängden i kassetten är låg blinkar lampan rött. Du kan ställa in om lampan ska blinka eller inte.

1. Installera drivrutinen. (Se Installera drivrutin för skrivare som är ansluten med USB eller Installera drivrutin för nätverksansluten skrivare.)

2. Du kan starta den från Startmenyn och välja Program eller Alla program > Dell > Dell Printers > skrivarens drivrutinnamn > Printer Settings Utility.

3. Klicka på Toner Low Alert. Ange en lämplig inställning och klicka på Apply.

## Rengöra en maskin

Om du får problem med utskriftskvaliteten eller om maskinen befinner sig i en dammig miljö måste du rengöra maskinen regelbundet för att få bästa möjliga utskrifter och för att maskinen ska hålla längre.

Om du rengör maskinens hölje med rengöringsmedel som innehåller stora mängder alkohol, lösningsmedel eller andra starka substanser kan höljet missfärgas eller skadas. Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp det med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare frigörs tonern i luften och kan vara skadlig för din hälsa.

### Rengöra utsidan

Rengör skrivarens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.

### Skriv ut ett rengöringsark (endast Dell 1130n)

Om utskrifterna blir suddiga eller smetiga kan du åtgärda problemet genom att skriva ut ett rengöringspapper med maskinen.

Skriv ut ett rengöringspapper:

I redo-läget håller du ned (knappen Avbryt) i ungefär 10 sekunder.

- OPC-rengöringssida: rengör tonerkassettens OPC-trumma.

Ett ark med tonerrester som ska kastas bort skrivs ut.

Skrivaren hämtar automatiskt ett papper i kassetten och skriver ut ett rengöringspapper med damm eller tonerrester på.

### Rengöra insidan

Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti skrivaren. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller utsmetad toner. Rengöring av maskinens insida löser och minimerar dessa problem.

1. Stäng av skrivaren och dra ur nätsladden. Låt skrivaren svalna en stund.

2. Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten. Placera den på en ren och plan yta.

   Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper. Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. Undvik att röra detta område genom att använda handtaget på kassetten.

3. Torka bort damm och spilld toner med en torr och luddfri trasa från området kring tonerkassetterna.

   Var försiktig när du rengör maskinens insida så att inte överföringsvalsen eller några andra delar skadas. Använd inga lösningsmedel som bensin eller thinner när du rengör. Det kan leda till försämrad utskriftskvalitet och skrivaren kan skadas.

4. Leta upp den långsmala glasytan (LSU) på insidan av maskinen och torka försiktigt rent glaset och se om den vita trasan blir svart.

5. Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng framluckan.

6. Sätt i nätsladden och slå på skrivaren.

## Förvara tonerkassetten

Tonerkassetter innehåller komponenter som är känsliga för ljus, temperatur och fukt. Dell rekommenderar att användarna följer anvisningarna för att få optimal prestanda, högsta kvalitet och längsta livslängd från den nya tonerkassetten från Dell.

Förvara kassetten i samma omgivning som skrivaren den ska användas i, d.v.s. normal temperatur och fuktnivå på ett kontor. Tonerkassetten bör förvaras i den oöppnade originalförpackningen innan den installeras i skrivaren. Om originalförpackningen inte finns till hands ska öppningen på kassettens ovandel täckas över med ett papper och kassetten förvaras i ett mörkt skåp.

Om kassettens förpackning öppnas innan kassetten ska användas förkortas dess livslängd och funktion avsevärt. Förvara inte kassetten på golvet. Om tonerkassetten tas ur skrivaren ska kassetten alltid förvaras:

- I skyddspåsen från originalförpackningen.

- Förvara liggande (ej stående på en kant) med samma sida upp som när den installeras i maskinen.

- Förvara inte förbrukningsartiklar i:

  - temperatur över 40 °C,

  - luftfuktighet på under 20 % eller över 80 %,

  - miljöer där luftfuktigheten eller temperaturen varierar kraftigt,

  - direkt solljus eller rumsbelysning,

  - dammiga miljöer,

  - en bil under längre tid,

  - miljöer med frätande gaser,

  - salthaltig luft.

### Hanteringsanvisningar

- Rör inte vid ytan på den ljuskänsliga trumman i kassetten.

- Exponera inte kassetten för onödiga vibrationer eller stötar.

- Rotera aldrig trumman manuellt, i synnerhet inte i motsatt riktning, eftersom det kan orsaka interna skador och tonerspill.

### Användning av en kassett som inte är från Dell och återfyllda tonerkassetter

Dell rekommenderar och godkänner inte användning av tonerkassetter som inte är Dells egna i skrivaren, inklusive generiska, butikskedjors, återfyllda, eller återtillverkade tonerkassetter.

Dells skrivargaranti täcker inte skada på maskinen som orsakats av en återfylld, återtillverkad, eller icke-Dell tonerkassett.

### Kassettens förväntade livslängd

Kassettens förväntade livslängd (tonerkapaciteten) beror på den mängd toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet utskrifter kan variera beroende på trycksvärtningen på de sidor du skriver ut, driftmiljö, utskriftsintervall, mediatyp, och/eller mediastorlek. Om du, till exempel, skriver ut mycket grafik är tonerförbrukningen mycket hög och du kanske måste byta tonerkassett oftare.

## Tips för att flytta och lagra maskinen

- Luta inte skrivaren och vänd den inte upp och ner när du flyttar den. Toner kan läcka ut och smutsa ner skrivarens insida, vilket kan påverka utskriftskvaliteten eller skada maskinen.

- Var minst två personer när ni flyttar skrivaren och håll i den ordentligt.