## Introducción

Este capítulo facilita una descripción general del dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Descripción general del dispositivo

- Descripción general del panel de control

- Descripción del panel de control

## Descripción general del dispositivo

### Vista frontal

Esta ilustración puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo.

1 | Bandeja de salida de documentos | 6 | Alimentador manual
2 | Panel de control | 7 | Guía del alimentador manual
3 | Asa de la cubierta frontal | 8 | Soporte de salida
4 | Cubierta frontal | 9 | Cartucho de tóner
5 | Bandeja 1 |

### Vista posterior

Esta ilustración puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo.

1 | Cubierta posterior | 3 | Puerto USB
2 | Puerto de red[a] | 4 | Toma de alimentación
[a] Sólo Dell 1130n.

## Descripción general del panel de control

Este panel de control puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo.

1 |  | Atasco | Muestra el estado del atasco de la impresora. (Consulte Indicadores luminosos (LED).)
2 |  | En línea/Error | Muestra el estado de la impresora. (Consulte Indicadores luminosos (LED).)
3 |  | Cancelar | Detiene una operación en cualquier momento. Dispone también de otras funciones. (Consulte Descripción del panel de control.)
4 |  | Alimentación | Conecta o desconecta el suministro eléctrico. (Consulte Descripción del panel de control.)

## Descripción del panel de control

### Indicadores luminosos (LED)

El color del LED indica el estado actual de la máquina.

Indicador | Estado | Descripción
--- | --- | ---
Atasco () | Naranja | Activado | Se ha producido un atasco de papel. (Consulte Solución de atascos de papel.)
En línea/Error () | Desactivado | La impresora no está en línea.
Verde | Activado | El dispositivo está en el modo de ahorro de energía. La impresora está en línea y puede recibir datos del equipo.
Intermitente | Cuando el indicador LED parpadea lentamente, significa que la impresora está recibiendo datos del equipo. Cuando el indicador LED parpadea rápidamente, significa que el dispositivo está imprimiendo datos.
Rojo | Activado | La cubierta está abierta. Cierre la cubierta. No hay papel en la bandeja. Cargue papel en la bandeja. El dispositivo se ha detenido a causa de un error grave. El sistema sufre varios problemas. Si se produce este error, póngase en contacto con el servicio técnico. El cartucho de tóner está a punto de acabarse[a]. Se recomienda que sustituya el cartucho de tóner. (Consulte Sustitución del cartucho de tóner.)
Intermitente | Ha sucedido un error menor y el dispositivo está esperando a que se solucione. Cuando se soluciona el problema, el dispositivo reanuda su funcionamiento. El tóner está bajo. Sustituya el cartucho. La duración estimada del cartucho[a] está a punto de acabarse. Prepare un cartucho nuevo para cambiarlo. Para mejorar la calidad de impresión temporalmente, puede redistribuir el tóner. (Consulte Distribución del tóner.)
[a] La duración estimada del cartucho es el tiempo estimado que durará el cartucho de tóner e indica la capacidad media de impresiones. Se ha diseñado en cumplimiento de la ISO/IEC 19752. La cantidad de páginas puede verse afectada por el entorno operativo, los intervalos de impresión y el tipo y el tamaño del material. Puede quedar una cantidad de tóner en el cartucho aunque el LED rojo esté encendido y la impresora deje de imprimir.

Dell no recomienda el uso de cartuchos de tóner que no sean originales de Dell como cartuchos rellenados o reciclados. Dell no se responsabiliza de la calidad de los cartuchos de tóner que no sean originales de Dell. La garantía del equipo no cubre los servicios ni reparaciones necesarios derivados del uso de cartuchos de tóner no originales de Dell.

Todos los errores de impresión aparecerán en la ventana del programa Monitor de estado de la impresora. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

### Botones

(Botón Cancelar)

Al pulsar (Botón Cancelar), podrá:

Función | Descripción
--- | ---
Impresión de la página de demostración[a] | En modo Listo, pulse y mantenga pulsado este botón durante unos 2 segundos hasta que el indicador de estado parpadee lentamente y, a continuación, suéltelo. (Consulte Impresión de una página de prueba.)
Impresión de la hoja de configuración[b] | En modo Listo, pulse y mantenga pulsado este botón durante unos 5 segundos hasta que el indicador de estado parpadee rápidamente y, a continuación, suéltelo. (Consulte Impresión de un informe del dispositivo.)
Impresión de una hoja de limpieza[b] | En modo Listo, pulse y mantenga pulsado este botón durante unos 10 segundos hasta que el indicador de estado parpadee lentamente y, a continuación, suéltelo. (Consulte Limpieza de la parte interna.)
Cancelar una tarea de impresión | Pulse (botón Cancelar) durante la impresión. El indicador de estado rojo parpadea mientras la tarea de impresión se borra de la impresora y el equipo. A continuación, el dispositivo vuelve al modo Listo. Esta acción puede tardar un tiempo, en función del tamaño de la tarea de impresión.
Impresión manual | Pulse (botón Cancelar) cada vez que cargue una hoja de papel en la bandeja manual cuando seleccione Alimentación manual para Origen desde la aplicación de software.
[a] Al imprimir la página de prueba de Dell 1130, también se imprimirá la hoja de configuración. [b] Sólo Dell 1130n.

(botón Alimentación)

Debe utilizarse este botón para encender y apagar el dispositivo.

#### Encendido del equipo

1. Conecte el cable de alimentación.

2. Pulse (botón Alimentación) en el panel de control.

   Si desea apagar la alimentación, mantenga pulsado este botón durante 1 segundo.