## Specifiche

Questo capitolo illustra le specifiche relative al dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Specifiche hardware

- Specifiche ambientali

- Specifiche elettriche

- Specifiche del supporto di stampa

I valori delle specifiche qui indicati si basano su dati preliminari. Per informazioni aggiornate, visitare i siti www.dell.com o support.dell.com.

## Specifiche hardware

Elemento | Descrizione
--- | ---
Dimensioni | Altezza | 197 mm
Profondità | 389 mm
Larghezza | 360 mm
Peso | Dispositivo con materiali di consumo | Dell 1130: 7,25 Kg Dell 1130n: 7,30 Kg
Peso dell'imballaggio | Carta | 1,23 Kg
Plastica | 0,19 Kg

## Specifiche ambientali

Elemento | Descrizione
--- | ---
Livello di rumorosità[a] | Modalità Pronta | 26 dB(A)
Modalità di stampa | Dell 1130: 49 dB(A) Dell 1130n: 50 dB(A)
Temperatura | Operazione | Da 10 a 32 °C
Conservazione (senza imballaggio) | Da 0 a 40 °C
Umidità | Operazione | 20-80% di umidità relativa
Conservazione (senza imballaggio) | 10-80% di umidità relativa
[a] Livello di pressione sonora, ISO 7779. Configurazione testata: installazione base, stampa semplice su carta A4.

## Specifiche elettriche

I requisiti di alimentazione sono basati sul Paese/regione di vendita del dispositivo. Non convertire le tensioni operative. Tale operazione potrebbe danneggiare il dispositivo ed annullare la garanzia del prodotto.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tensione nominale [a] | Modelli da 110 volt | CA 110-127 V
Modelli da 220 volt | CA 220-240 V
Assorbimento | Modalità operativa media | meno di 360 W
Modalità Pronta | Dell 1130: meno di 45 W Dell 1130n: meno di 60 W
Modalità Risparmio energia | Dell 1130: meno di 4,5 W Dell 1130n: meno di 6,5 W
Modalità spegnimento | Meno di 0,8
[a] Per informazioni sui valori esatti di tensione, frequenza (hertz) e corrente, vedere la targhetta sul dispositivo.

## Specifiche del supporto di stampa

Tipo | Formato | Dimensioni | Peso del supporto di stampa[a]/Capacità[b]
--- | --- | --- | ---
Vassoio 1 | Vassoio manuale
Carta normale | Lettera | 216 × 279 mm | 60-120 g/m2 250 fogli da 80 g/m2 | 60-220 g/m2 1 foglio impilato
Legale | 216 × 356 mm
Folio USA | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60-90 g/m2 150 fogli da 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 mm
Executive | 184 × 267 mm
A5 | 148 × 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Buste | Busta Monarch | 98 × 191 mm | Non disponibile nel vassoio 1 | 75-90 g/m2 1 foglio impilato
Busta N.10 | 105 × 241 mm
Busta DL | 110 × 220 mm
Busta C5 | 162 × 229 mm
Busta C6 | 114 × 162 mm
Carta spessa | Fare riferimento alla sezione Carta normale | Fare riferimento alla sezione Carta normale | 90 g/m2 | 90 g/m2 1 foglio impilato
Carta sottile | Fare riferimento alla sezione Carta normale | Fare riferimento alla sezione Carta normale | 60-70 g/m2 | 60-70 g/m2 1 foglio impilato
Lucidi | Fare riferimento alla sezione Carta normale | Fare riferimento alla sezione Carta normale | Non disponibile nel vassoio 1 | 138-146 g/m2 1 foglio impilato
Etichette[c] | Lettera, Legale, Folio USA, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement | Fare riferimento alla sezione Carta normale | Non disponibile nel vassoio 1 | 120-150 g/m2 1 foglio impilato
Cartoncini | Lettera, Legale, Folio USA, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, Cartolina 4x6 | Fare riferimento alla sezione Carta normale | Non disponibile nel vassoio 1 | 105-163 g/m2 1 foglio impilato
Formato minimo (personalizzato) | 76 × 127 mm | 60-163 g/m2 |
Formato massimo (personalizzato) | 216 × 356 mm
[a] Se il peso dei supporti supera i 120 g/m2, inserire la carta nel vassoio un foglio per volta. [b] La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali. [c] Ruvidità: 100–250 (sheffield).