## Innledning

Dette kapitlet gir deg en oversikt over maskinen.

Dette kapitlet inneholder:

- Oversikt over maskinen

- Oversikt over kontrollpanelet

- Bli kjent med kontrollpanelet

## Oversikt over maskinen

### Sett forfra

Denne illustrasjonen kan være forskjellig fra din maskin, avhengig av hvilken modell du har.

1 | Utskuff for dokument | 6 | Manuell mater
2 | Kontrollpanel | 7 | Papirfører for manuell mater
3 | Frontdekselhåndtak | 8 | Utgangsstøtte
4 | Frontdeksel | 9 | Tonerkassett
5 | Skuff 1 |

### Sett bakfra

Denne illustrasjonen kan være forskjellig fra din maskin, avhengig av hvilken modell du har.

1 | Bakre deksel | 3 | USB-port
2 | Nettverksport[a] | 4 | Strømkontakt
[a] Bare Dell 1130n.

## Oversikt over kontrollpanelet

Dette kontrollpanelet kan være forskjellig fra din maskin, avhengig av hvilken modell du har.

1 |  | Papirstopp | Viser statusen for papirstoppen på maskinen. (Se LED-lamper.)
2 |  | Online/feil | Viser statusen for maskinen. (Se LED-lamper.)
3 |  | Avbryt | Stanser en operasjon når som helst. Det finnes også andre funksjoner. (Se Bli kjent med kontrollpanelet.)
4 |  | Strøm | Slår strømmen på eller av. (Se Bli kjent med kontrollpanelet.)

## Bli kjent med kontrollpanelet

### LED-lamper

Fargen på LED-lampene angir maskinens gjeldende status.

LED-lamper | Status | Beskrivelse
--- | --- | ---
Papirstopp () | Oransje | På | Det har oppstått papirstopp. (Se Fjerne papirstopp.)
Online/feil () | Av | Maskinen er koblet fra.
Grønn | På | Maskinen er i strømsparingsmodus. Maskinen er i tilkoblet modus og kan motta data fra datamaskinen.
Blinker | Når LED-lampen blinker langsomt, mottar maskinen data fra datamaskinen. Når LED-lampen blinker raskt, skriver maskinen ut data.
Rød | På | Dekselet er åpent. Lukk dekselet. Det er ikke papir i skuffen. Legg papir i skuffen. Maskinen har stanset på grunn av en større feil. Systemet har problemer. Hvis dette problemet oppstår, må du kontakte en servicerepresentant. Den anslåtte levetiden til tonerkassetten er nesten over[a]. Det anbefales å bytte tonerkassett. (Se Skifte tonerkassett.)
Blinker | Det har oppstått en mindre feil, og maskinen venter på at feilen skal rettes. Når problemet er løst, fortsetter maskinen. Lite toner. Skift kassett. Den forventede kassettlevetiden[a] er snart over. Ha en ny kassett klar. Du kan forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren. (Se Fordeling av toner.)
[a] Anslått kassettlevetid betyr forventet eller estimert levetid for tonerkassetten og angir gjennomsnittskapasiteten for utskrifter, definert i henhold til ISO/IEC 19752. Antall sider kan påvirkes av driftsmiljø, utskriftshyppighet, medietype og mediestørrelse. Det kan fortsatt finnes noe toner igjen i kassetten når den røde LED-lampen tennes og skriveren stopper utskriften.

Dell anbefaler ikke bruk av uoriginale Dell-tonerkassetter, for eksempel etterfylte eller reproduserte kassetter. Dell kan ikke garantere for kvaliteten til uoriginale Dell-tonerkassetter. Service eller reparasjon som skyldes bruk av uoriginale Dell-tonerkassetter, dekkes ikke av maskingarantien.

Alle feil på skriveren vises i Printer Status Monitor-programvinduet. Hvis problemet vedvarer, må du be om service.

### Knapper

(avbruddsknappen)

Ved å trykke på (avbruddsknappen) kan du gjøre følgende:

Funksjon | Beskrivelse
--- | ---
Skrive ut demoside[a] | Trykk og hold inne denne knappen i klarmodus i ca. 2 sekunder, inntil statuslampen blinker sakte, og slipp den. (Se Skrive ut demoside.)
Skrive ut et konfigurasjonsark[b] | Trykk og hold inne denne knappen i klarmodus i ca. 5 sekunder, inntil statuslampen blinker hurtig, og slipp den. (Se Skrive ut en maskinrapport.)
Skrive ut et renseark[b] | Trykk og hold inne denne knappen i klarmodus i ca. 10 sekunder, inntil statuslampen blinker sakte, og slipp den. (Se Innvendig rengjøring.)
Avbryte en utskriftsjobb | Trykk på (avbruddsknappen) under utskrift. Den røde lampen blinker mens jobben fjernes fra både maskinen og datamaskinen. Maskinen går deretter tilbake til klarmodus. Dette kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på utskriften.
Manuell utskrift | Trykk på (avbruddsknappen) hver gang du legger i et ark med papir i den manuelle skuffen når du har valgt Manual Feeder som Source i programmet.
[a] Når du skriver ut demosiden for Dell 1130, skrives det også ut et konfigurasjonsark. [b] Bare Dell 1130n.

(strømknappen)

Bruk denne knappen til å slå maskinen på/av.

#### Slå på maskinen

1. Sett i strømledningen.

2. Trykk på (strømknappen) på kontrollpanelet.

   Trykk på og hold inne denne knappen i 1 sekund for å slå av strømmen.