## 规格

本章将向您介绍机器的规格。

本章内容包括：

- 硬件规格

- 环境规格

- 电气规格

- 打印介质规格

此处的规格值基于初步数据。有关最新信息，请参阅 www.dell.com 或 support.dell.com。

## 硬件规格

项目 | 描述
--- | ---
尺寸 | 高度 | 197 毫米
深度 | 389 毫米
宽度 | 360 毫米
重量 | 机器及耗材 | Dell 1130: 7.25 千克 Dell 1130n: 7.30 千克
包装重量 | 纸张 | 1.23 千克
塑料 | 0.19 千克

## 环境规格

项目 | 描述
--- | ---
噪声水平[a] | 就绪模式 | 26 dB （A）
打印模式 | Dell 1130: 49 dB （A） Dell 1130n: 50 dB （A）
温度 | 操作 | 10 到 32 °С
存储器（打开的） | 0 到 40 °С
湿度 | 操作 | 20-80% 相对湿度
存储器（打开的） | 10-80% 相对湿度
[a] 声压级，ISO 7779。已测试配置：机器基本安装，A4 纸，单面打印。

## 电气规格

电源要求基于销售设备所在的国家/地区。不要转换操作电压。这样做可能会损坏设备并失去产品保修权利。

项目 | 描述
--- | ---
额定电源 [a] | 110 伏型号 | AC 110-127 V
220 伏型号 | AC 220-240 V
功耗 | 平均运行模式 | 小于 360 W
就绪模式 | Dell 1130: 小于 45 W Dell 1130n: 小于 60 W
节能模式 | Dell 1130: 小于 4.5 W Dell 1130n: 小于 6.5 W
电源关闭模式 | 小于 0.8 W
[a] 有关机器的正确电压、频率（赫兹）和电流类型，请参见机器上的铭牌。

## 打印介质规格

类型 | 大小 | 尺寸 | 打印介质重量[a]/容量[b]
--- | --- | --- | ---
纸盘 1 | 手动纸盘
普通纸 | Letter | 216 × 279 毫米 | 60 到 120 g/m2 250 张 80 g/m2 | 60 到 220 g/m2 1 张叠放
Legal | 216 × 356 毫米
US Folio | 216 × 330 毫米
A4 | 210 × 297 毫米
Oficio | 216 × 343 毫米
JIS B5 | 182 × 257 毫米 | 60 到 90 g/m2 150 张 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 毫米
Executive | 184 × 267 毫米
A5 | 148 × 210 毫米
A6 | 105 × 148 毫米
信封 | 信封 Monarch | 98 × 191 毫米 | 在纸盘 1 中不可用 | 75 到 90 g/m2 1 张叠放
信封 No. 10 | 105 × 241 毫米
信封 DL | 110 × 220 毫米
C5 信封 | 162 × 229 毫米
C6 信封 | 114 × 162 毫米
厚型纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 90 g/m2 | 90 g/m2 1 张叠放
薄型纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 60 到 70 g/m2 | 60 到 70 g/m2 1 张叠放
透明胶片 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 在纸盘 1 中不可用 | 138 到 146 g/m2 1 张叠放
标签[c] | Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement | 请参阅普通纸部分 | 在纸盘 1 中不可用 | 120 到 150 g/m2 1 张叠放
卡片纸 | Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement、明信片 4x6 | 请参阅普通纸部分 | 在纸盘 1 中不可用 | 105 到 163 g/m2 1 张叠放
最小尺寸（自定义） | 76 × 127 毫米 | 60 到 163 g/m2 |
最大尺寸（自定义） | 216 × 356 毫米
[a] 如果介质重量超过 120 g/m2，请将纸张逐张装入纸盘中。 [b] 最大容量取决于介质重量、厚度和环境因素。 [c] 平滑度：100 到 250 （镀银）。