## Introduktion

Dette kapitel giver en oversigt over din maskine.

Kapitlet omfatter:

- Oversigt over maskinen

- Oversigt over kontrolpanelet

- Om kontrolpanelet

## Oversigt over maskinen

### Set forfra

Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.

1 | Dokumentudbakke | 6 | Manuel arkføder
2 | Kontrolpanel | 7 | Styr til manuel arkføder
3 | Håndtag til frontdæksel | 8 | Udskriftsstøtte
4 | Frontdæksel | 9 | Tonerpatron
5 | Bakke 1 |

### Set bagfra

Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.

1 | Bagdæksel | 3 | USB-port
2 | Netværksport[a] | 4 | Strømindgang
[a] Kun Dell 1130n.

## Oversigt over kontrolpanelet

Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.

1 |  | Papirstop | Viser status for papirstop på maskinen. (Se Indikatorer.)
2 |  | Online/fejl | Viser maskinens status. (Se Indikatorer.)
3 |  | Annuller | Afbryder en igangværende handling. Der findes desuden flere funktioner. (Se Om kontrolpanelet.)
4 |  | Strøm | Slukker eller tænder for strømmen. (Se Om kontrolpanelet.)

## Om kontrolpanelet

### Indikatorer

LED’ens farve angiver maskinens aktuelle status.

LED | Status | Beskrivelse
--- | --- | ---
Papirstop () | Orange | Lyser | Der er opstået papirstop. (Se Udbedring af papirstop.)
Online/fejl () | Fra | Maskinen er offline.
Grøn | Lyser | Maskinen er i strømsparetilstand. Maskinen er online og kan modtage data fra computeren.
Blinker | Når indikatoren blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren. Når indikatoren blinker hurtigt, udskriver maskinen data.
Rød | Lyser | Dækslet er åbent. Luk dækslet. Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken. Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Der er problemer i systemet. Hvis dette problem opstår, skal du kontakte en servicetekniker. Tonerpatronen er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid[a]. Det anbefales at udskifte tonerpatronen. (Se Udskiftning af tonerpatronen.)
Blinker | Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen. Næsten ingen toner tilbage. Udskift patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin[a] forventede levetid. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midletidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren. (Se Fordeling af toner.)
[a] Den anslåede patronlevetid er den forventede eller anslåede tonerpatronlevetid, som angiver den gennemsnitlige udskriftskapacitet. Den er designet i henhold til ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsmiljøet, medietypen og mediestørrelsen. Der kan blive en vis mængde toner tilbage i patronen, selvom den røde LED lyser, og printeren holder op med at udskrive.

Dell anbefaler ikke anvendelse af tonerpatroner, der ikke er originale Dell-tonerpatroner, f.eks. genpåfyldte eller genfremstillede tonerpatroner. Dell kan ikke garantere for kvaliteten af ikke-originale Dell-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Dell-tonerpatroner dækkes ikke af maskinens garanti.

Alle udskrivningsfejl vises i Printer Status Monitor-programvinduet. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

### Knapper

(annulleringsknap)

Ved at trykke på (annulleringsknappen), kan du gøre følgende:

Funktion | Beskrivelse
--- | ---
Udskrivning af testside[a] | Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 2 sekunder i tilstanden Klar, indtil statusindikatorerne blinker langsomt, og slip den derefter. (Se Udskrivning af testside.)
Udskrivning af konfigurationsark[b] | Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 5 sekunder i tilstanden Klar, indtil statusindikatorerne blinker hurtigt, og slip den derefter. (Se Udskrivning af en maskinrapport.)
Udskrivning af et renseark[b] | Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 10 sekunder i tilstanden Klar, indtil statusindikatorerne blinker langsomt, og slip den derefter. (Se Indvendig rengøring.)
Annuller udskriftsjob | Tryk på (annulleringsknappen) under udskrivningen. Den røde indikator blinker, mens udskriftsjobbet fjernes fra både maskine og computer. Maskinen skifter derefter til klar-tilstand. Dette kan tage lidt tid, afhængigt af størrelsen på udskriftsjobbet.
Manuel udskrivning | Tryk på (annulleringsknappen), hver gang du lægger et ark papir i den manuelle bakke, når du vælger Manual Feeder for Source fra softwareprogrammet.
[a] Når du udskriver testsiden for Dell 1130, udskrives konfigurationsarket også. [b] Kun Dell 1130n.

(tænd/sluk-knap)

Denne knap skal bruges til at tænde/slukke maskinen.

#### Tænde for maskinen

1. Sæt netledningen i.

2. Tryk på (tænd/sluk-knap) på kontrolpanelet.

   Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på denne knap og holde den nede i 1 sekund.