## Nätverksinställning (endast Dell 1130n)

Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar för hur du installerar den nätverksanslutna skrivaren och dess programvara.

Kapitlet innehåller:

- Nätverksmiljö

- Introduktion till användbara nätverksprogram

- Använda ett trådbundet nätverk

- Installera drivrutin för nätverksansluten skrivare

- IPv6-konfiguration

## Nätverksmiljö

Du måste installera nätverksprotokoll på maskinen om du vill använda den som nätverksmaskin.

I följande tabell visas vilka nätverksmiljöer som är kompatibla med skrivaren:

Objekt | Krav
--- | ---
Nätverkskort | Ethernet 10/100 Base-TX
Nätverksoperativsystem | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/2008 Server R2 Olika Linux-OS Mac OS X 10.3-10.6
Nätverksprotokoll | TCP/IPv4 DHCP, BOOTP DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec) (Se IPv6-konfiguration.)

## Introduktion till användbara nätverksprogram

Det finns flera tillgängliga program för att ställa in nätverksinställningarna i nätverksmiljön.

Ange först IP-adressen innan du använder programmen nedan.

### Embedded Web Service

En webbserver på nätverksmaskinen som gör att du kan:

- Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att skrivaren ska kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.

- Anpassa maskininställningarna.

  (Se Använda Embedded Web Service (endast Dell 1130n).)

### SetIP

Det här hjälpprogrammet gör att du kan välja ett nätverkskort och manuellt konfigurera adresser för användning med TCP/IP-protokollet. (Se IP-inställning med hjälp av programmet SetIP.)

Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.

## Använda ett trådbundet nätverk

Du måste ange nätverksprotokollen på skrivaren om den ska användas i nätverket. I kapitlet beskrivs hur detta görs.

Du kan använda nätverket när du har anslutit en nätverkskabel till en motsvarande port på maskinen.

### Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan skriva ut en Nätverkskonfigurationsrapporten från skrivarens kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. Detta hjälper dig att ställa in nätverket och felsöka problem.

Skriv ut rapporten:

I redo-läget håller du ned (knappen Avbryt) i ungefär 5 sekunder. Du kan ta reda på maskinens MAC-adress och IP-adress.

Exempel:

- MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78

- IP-adress: 192.0.0.192

### Ange IP-adress

Först måste du ange en IP-adress för nätverksutskrifter och hantering. I de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på nätverket.

Ibland måste IP-adressen anges manuellt. Det här kallas en statisk IP och krävs ofta i företagsnätverk av säkerhetsskäl.

- IP-tilldelning via DHCP: anslut maskinen till nätverket och vänta ett par minuter på att DHCP-servern tilldelar en IP-adress till maskinen. Skriv därefter ut Nätverkskonfigurationsrapporten enligt beskrivningen ovan. Om rapporten visar att IP-adressen har ändrats har tilldelningen lyckats. En ny IP-adress visas i rapporten.

- Statisk IP-tilldelning: med programmet SetIP kan du ändra IP-adressen från datorn.

Om du arbetar på ett kontor rekommenderar vi att du kontaktar en nätverksadministratör som anger adressen åt dig.

#### IP-inställning med hjälp av programmet SetIP

Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din maskin med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med maskinen. MAC-adressen är serienumret för programvaran på nätverkskortet. Den visas i Nätverkskonfigurationsrapporten.

Om du vill använda programmet SetIP stänger du av brandväggen innan du fortsätter genom att göra något av följande:

1. Öppna Start > Alla program > Kontrollpanelen.

2. Dubbelklicka på Säkerhetscenter.

3. Klicka på Windows-brandväggen.

4. Inaktivera brandväggen.

##### Installera programmet

1. Sätt i den medföljande CD-skivan med programvara som levererades med maskinen. När CD-skivan körs automatiskt stänger du det fönstret.

2. Starta Windows Explorer och öppna X-enheten. (X motsvarar CD/DVD-enheten på din dator.)

3. Dubbelklicka på Application > SetIP.

4. Dubbelklicka på Setup.exe för att installera programmet.

5. Klicka på OK. Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.

6. Slutför installationen genom att följa instruktionerna i fönstret.

##### Starta programmet

1. Anslut maskinen till nätverket med en nätverkskabel.

2. Slå på maskinen.

3. Från Windows Startmeny väljer du Alla program > Dell Printers > SetIP > SetIP.

4. Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP så att TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.

5. Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret enligt följande. I ett företags intranät måste kanske den här informationen tilldelas av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.

   - MAC Address: leta fram MAC-adressen i Nätverkskonfigurationsrapporten och ange den utan kolon. Skriv exempelvis 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

   - IP Address: ange en ny IP-adress för skrivaren.

     Om datorns IP-adress är 192.168.1.150 anger du 192.168.1.X (X är en siffra mellan 1 och 254, en annan än den i datorns adress).

   - Subnet Mask: ange en undernätmask.

   - Default Gateway: ange en standardgateway.

6. Klicka på Apply och sedan på OK. Nätverkskonfigurationsrapporten skrivs ut automatiskt. Bekräfta att alla inställningar är korrekta.

7. Klicka på Exit för att stänga SetIP-programmet.

8. Starta om datorns brandvägg om det behövs.

### Ställa in nätverksparametrar

Du kan också ställa in olika nätverk via program för nätverksadministration såsom Embedded Web Service.

### Återställa fabriksinställningarna

Du kan behöva återställa maskinen till fabriksinställningarna när maskinen som du använder ansluts till en ny nätverksmiljö.

#### Återställ fabriksinställningarna med hjälp av Embedded Web Service

1. Starta en webbläsare och ange maskinens nya IP-adress i webbläsarens fönster.

   Exempel:

2. När fönstret Embedded Web Service öppnas klickar du på Network Settings.

3. Klicka på Reset. Klicka sedan på Clear för nätverk.

4. Starta om skrivaren så börjar ändringarna gälla.

## Installera drivrutin för nätverksansluten skrivare

### Windows

Installera skrivarens drivrutin genom att följa stegen nedan.

Detta rekommenderas för de flesta användare. Alla komponenter som krävs för att använda maskinen installeras.

1. Kontrollera att maskinen är ansluten till nätverket och påslagen.

2. Sätt i den medföljande CD-skivan med programvara i datorns CD/DVD-enhet.

   - CD-skivan med programvara startar automatiskt och ett installationsfönster visas.

   - Om installationsfönstret inte visas klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv X:\Setup.exe och byt ut X mot den bokstav som enheten har tilldelats. Klicka på OK.

   - Om du använder Windows Vista, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 klickar du på Start > Alla program > Tillbehör > Kör.

     Skriv X:\Setup.exe och byt ut X mot den bokstav som CD-enheten har tilldelats. Klicka sedan på OK.

   - Om fönstret Spela upp automatiskt visas i Windows Vista, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 klickar du på Kör Setup.exe i fältet Installera eller kör programmet och klickar på Fortsätt eller Ja i fönstret Kontroll av användarkonto.

3. Klicka på Next.

   Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.

4. Välj Typical installation for a network printer. Klicka sedan på Next.

   Med Custom Installation kan du välja maskinanslutning och välja att installera enskilda komponenter. Följ anvisningarna på skärmen.

5. Listan över de skrivare som finns tillgängliga i nätverket visas. Välj den skrivare du vill installera från listan och klicka på Next.

   - Om skrivaren inte finns i listan klickar du på Update för att uppdatera listan eller väljer Add TCP/IP Port för att lägga till skrivaren till nätverket. För att lägga till skrivaren till nätverket anger du skrivarens portnamn och IP-adress.

   - För att verifiera skrivarens IP-adress skriver du ut en nätverkskonfigureringsida. Tryck på (knappen Avbryt) i ungefär 5 sekunder och släpp sedan upp den. (Exempel på IP-adress är 13.121.52.104.)

   - För att hitta en delad nätverksskrivare (UNC-sökväg) väljer du Shared Printer [UNC] och anger det delade namnet manuellt eller hittar en delad skrivare genom att klicka på knappen Browse.

   Om du inte kan hitta maskinen i nätverket så stänger du av brandväggen och klickar på Update. För Windows operativsystem gå till Start > Kontrollpanelen, starta Windows brandvägg och inaktivera detta alternativ. För andra operativsystem öppnar du systemets direkthjälp.

6. När installationen är klar visas ett fönster där du tillfrågas om du vill skriva ut en testsida. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och klickar sedan på Next. Annars klickar du bara på Next och går till steg 8.

7. Skrivs sidan ut på rätt sätt klickar du på Yes.

   Om inte klickar du på No så att den skrivs ut på nytt.

8. Klicka på Finish.

När drivrutinen har installerats kan du aktivera brandväggen. Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du stegen nedan för att reparera eller installera om drivrutinen. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen. Från Startmenyn väljer du Program eller Alla program > Dell > Dell Printers > skrivarens drivrutinnamn > Maintenance. Välj önskat alternativ och följ instruktionerna på skärmen.

### Macintosh

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.

2. Sätt i den medföljande CD-skivan med programvara i datorns CD/DVD-enhet.

3. Dubbelklicka på CD-skivans ikon som visas på Macintosh-skrivbordet.

4. Dubbelklicka på mappen MAC_Installer.

5. Dubbelklicka på ikonen Installer OS X.

6. Ange lösenordet och klicka på OK.

7. Fönstret Dell Installation visas. Klicka på Continue.

8. Ange Easy Install och klicka på Install. Easy Install rekommenderas för de flesta användare. Alla komponenter som krävs för att använda maskinen installeras.

   - Om du väljer Custom Install kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9. Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue.

10. När installationen är klar klickar du på Quit.

11. Öppna mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - I Mac OS X 10.5-10.6 öppnar du mappen Applications > System Preferences och klickar på Print & Fax.

12. Klicka på Add i Printer List.

    - I Mac OS X 10.5-10.6 klickar du på ikonen ”+”. Ett fönster visas på skärmen.

13. I Mac OS X 10.3 väljer du fliken IP Printing.

    - I Mac OS X 10.4 klickar du på IP Printer.

    - I Mac OS X 10.5-10.6 klickar du på IP.

14. Välj Socket/HP Jet Direct i Printer Type.

    När du skriver ut ett dokument som innehåller många sidor kan du öka utskriftshastigheten med alternativet Socket för Printer Type.

15. Ange maskinens IP-adress i fältet Printer Address.

16. Ange könamnet i fältet Queue Name. Om du inte kan ta reda på utskriftsmaskinens könamn ska du försöka med standardkön först.

17. I Mac OS X 10.3, om Auto Select inte fungerar korrekt, väljer du Dell i Printer Model och maskinens namn i Model Name.

    - I Mac OS X 10.4, om Auto Select inte fungerar korrekt, väljer du Dell i Print Using och maskinens namn i Model.

    - Om det automatiska valet inte fungerar på Mac OS X 10.5-10.6 väljer du Select a driver to use... och maskinens namn i Print Using.

    Maskinen visas på Printer List och anges som standardmaskin.

18. Klicka på Add.

    Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska avinstallerar du den och gör om installationen. Gör så här om du vill avinstallera drivrutinen för Macintosh: Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen. Sätt i den medföljande CD-skivan med programvara i datorns CD/DVD-enhet. Dubbelklicka på CD-skivans ikon som visas på Macintosh-skrivbordet. Dubbelklicka på mappen MAC_Installer. Dubbelklicka på ikonen Installer OS X. Ange lösenordet och klicka på OK. Dell Installationsfönster visas. Klicka på Continue. Ange Uninstall och klicka på Uninstall. Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue. När avinstallationen är klar klickar du på Quit.

### Linux

#### Installera Linux Driver

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.

2. Sätt i den medföljande CD-skivan med programvara i datorns CD/DVD-enhet.

3. Dubbelklicka på CD-skivans ikon som visas på Linux-skrivbordet.

4. Dubbelklicka på mappen Linux.

5. Dubbelklicka på ikonen install.sh.

6. Fönstret Dell Installation visas. Klicka på Continue.

7. Fönstret med guiden Lägg till ny skrivare öppnas. Klicka på Next.

8. Ange Network printer och klicka på Search.

9. Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.

10. Välj maskinen och klicka på Next.

#### Lägg till nätverksskrivare

1. Dubbelklicka på Unified Driver Configurator.

2. Klicka på Add Printer...

3. Fönstret Add printer wizard visas. Klicka på Next.

4. Välj Network printer och klicka på knappen Search.

5. Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.

6. Välj maskinen och klicka på Next.

7. Ange skrivarbeskrivning och klicka på Next.

8. När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.

## IPv6-konfiguration

TCP/IPv6 stöds bara till fullo i Windows Vista eller högre. Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna och försöker igen. (Se Återställa fabriksinställningarna.)

Om du vill använda IPv6-nätverksmiljön följer du förfarandet nedan för att använda IPv6-adressen:

Skrivaren levereras med IPv6-funktionen aktiverad.

1. Anslut maskinen till nätverket med en nätverkskabel.

2. Slå på maskinen.

3. Skriv ut en Nätverkskonfigurationsrapporten från skrivarens kontrollpanel. Där visas IPv6-adresserna.

4. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare > Lägg till skrivare.

5. Klicka på Lägg till en lokal skrivare i fönstret Lägg till skrivare.

6. Följ anvisningarna på skärmen.

Om maskinen inte fungerar i nätverksmiljön aktiverar du IPv6. Se nästa avsnitt följt av.

### Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan skriva ut en Nätverkskonfigurationsrapporten från skrivarens kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. Detta hjälper dig att ställa in nätverket och felsöka problem.

Skriv ut rapporten:

I redo-läget håller du ned (knappen Avbryt) i ungefär 5 sekunder. Du kan ta reda på maskinens MAC-adress och IP-adress.

Exempel:

- MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78

- IP-adress: 192.0.0.192

### Ange IPv6-adresser

Skrivaren har stöd för följande IPv6-adresser för utskrift och hantering via nätverk.

- Link-local Address: egenkonfigurerad lokal IPv6-adress. (Adressen börjar med FE80.)

- Stateless Address: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en nätverksrouter.

- Stateful Address: IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6-server.

- Manual Address: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en användare.

### Konfigurera adresser manuellt

1. Starta en webbläsare som Internet Explorer som har stöd för IPv6-adresser som webbadresser. (Se Använda Embedded Web Service (endast Dell 1130n).)

   Du anger IPv4-adressen (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och trycker på Retur-tangenten eller klickar på Gå till.

2. När fönstret Embedded Web Service öppnas klickar du på Network Settings.

3. Klicka på TCP/IP.

4. Aktivera Manual Address i avsnittet TCP/IPv6.

5. Välj Router Prefix och klicka på Add. Routerprefixet anges då automatiskt i adressfältet.

   Ange resten av adressen (t.ex. 3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” motsvaras av det hexadecimala värdet 0 till 9 eller A till F).

6. Klicka på Apply.

### Installera skrivardrivrutinen

Drivrutinsinstallationen för nätverksskrivare i IPv6-nätverksmiljöer är densamma som med TCP/IPv4. (Se Installera drivrutin för nätverksansluten skrivare.)

Välj TCP/IP-port och när maskinlistan visas väljer du din maskins IPv6-adress.

### Använda Embedded Web Service

1. Starta en webbläsare, t.ex. Internet Explorer, som är kompatibel med IPv6-adresser som webbadresser.

2. Välj en av IPv6-adresserna (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) från Nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Ange IPv6-adresserna (t.ex. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Adressen måste omges av []-klamrar.