## 维护

本章介绍有关如何维护机器和墨粉盒的信息。

本章内容包括：

- 打印机器报告

- 使用墨粉不足警告（仅限 Dell 1130n）

- 清洁机器

- 存放墨粉盒

- 机器搬运与存放方法小提示

## 打印机器报告

可以打印配置页，以查看当前打印机的设置或帮助排除打印机的故障。

在就绪模式下，按住 （取消按钮）约 5 秒。

随即会打印配置页。

对于 Dell 1130，此信息在演示页上提供。

## 使用墨粉不足警告（仅限 Dell 1130n）

如果墨粉盒中的墨粉量不足， LED 指示灯呈红色闪烁。可设置选项，以选择此 LED 指示灯是否闪烁。

1. 安装驱动程序。（请参见安装连接 USB 的机器驱动程序或安装连接网络的机器驱动程序。）

2. 可以从开始菜单启动它，选择程序或所有程序 > Dell > Dell Printers > 打印机驱动程序名称 > 打印机设置工具。

3. 单击墨粉不足警告。选择相应的设置，然后单击应用。

## 清洁机器

如果出现打印质量问题，或者您是在多尘的环境中使用您的机器，则您需要定期清洁您的机器，从而确保最佳的打印状况以及延长机器的使用寿命。

如果使用含有大量酒精、溶剂或其他烈性物质的清洁剂清洁机壳会造成外壳褪色或变形。 如果您的机器或其周边区域粘上墨粉，则我们建议您使用蘸水的布或绵纸擦拭。如果使用吸尘器，则墨粉会被吹进空气中，这会对您的身体有害。

### 清洁外部

用无绒软布清洁机壳。可用水稍微蘸湿软布，但注意不要让水滴到机器上或滴入机器。

### 打印清洁页（仅限 Dell 1130n）

如果遇到打印模糊或有污点等问题，您可以用机器提供的打印清洁页功能来解决问题。

要打印清洁页：

在就绪模式下，按住 （取消按钮）约 10 秒。

- OPC 清洁页: 清洁墨粉盒的 OPC 感光鼓。

打印机会打印出一张带有墨粉屑的页面，应将其扔掉。

机器会自动从纸盘中拾取一张纸，打印出一张带有灰尘或墨粉颗粒的清洁页。

### 清洁内部

在打印过程中，纸屑、墨粉和灰尘颗粒会堆积在机器内部。这样会导致产生打印质量问题，例如：出现墨粉斑点或污点。清洁机器内部能够清除或减少这些问题。

1. 关闭机器，拔掉电源线。等待机器冷却。

2. 打开前盖，拉出墨粉盒。将其放在干净、平坦的表面上。

   为了避免对墨粉盒造成损坏，切勿将其暴露在光线下超过数分钟。如果需要，请用纸将其遮盖。 不得触摸墨粉盒下面的绿色表面。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。

3. 用无绒的干布将墨粉盒区域内的灰尘和洒出的墨粉擦掉。

   清洁机器内部时，小心不要损坏传墨辊或其他任何内部零件。不得使用苯或稀释剂等溶剂清洁。可能会出现打印质量问题，并且会导致机器损坏。

4. 找到机器内的长条玻璃 （LSU），轻轻擦拭玻璃，看灰尘是否使白色的棉花变黑。

5. 将墨粉盒装回，关上前盖板。

6. 插入电源线，打开机器。

## 存放墨粉盒

墨粉盒包含光、温度和湿度敏感组件。Dell 建议用户遵循建议使用新的 Dell 墨粉盒来确保最佳性能、最高质量及最长寿命。

将此墨粉盒存放在会使用该打印机的环境中；这应该处于受控办公室温度和湿度条件下。墨粉盒在安装前不应该揭开原始包装 - 如果无原始包装，请用纸盖住墨粉盒的顶部开口处，然后将墨粉盒存放在阴暗机柜中。

揭开墨粉盒包装而不使用墨粉盒会显著缩短墨粉盒的使用寿命。不要将墨粉盒放在地板上。如果从打印机中取出墨粉盒，请务必按下列方式存放墨粉盒：

- 存放在随原始包装提供的保护袋中。

- 应平放存放 （不要竖放），同一面朝上，就如安装在机器中一样。

- 切勿将耗材存放在以下环境中：

  - 温度超过 40 °C。

  - 湿度范围小于 20% 且不大于 80%。

  - 湿度或温度急剧变化的环境。

  - 阳光或室内灯光直射。

  - 积满灰尘的位置。

  - 不要在汽车中存放太长时间。

  - 存在腐蚀性气体的环境。

  - 存在盐雾的环境。

### 处理说明

- 切勿接触墨粉盒中感光鼓的表面。

- 切勿使墨粉盒受到不必要的震动或冲击。

- 切勿手动旋转感光鼓，尤其是反向旋转；否则会导致内部损坏和墨粉溢出。

### 使用非 Dell 和重新装填的墨粉盒

Dell 不建议，也不批准在本打印机中使用非 Dell 品牌墨粉盒，包括一般、商店品牌、重新装填或改装的墨粉盒。

Dell 的打印机保修不涵盖由于使用重新装填、改装或非 Dell 品牌墨粉盒而导致的机器损坏。

### 预计墨粉盒寿命

预计墨粉盒寿命（墨粉盒的打印时间）依赖于打印作业所需的墨粉量。实际输出份数可能不同，取决于所打印页面的打印密度、操作环境、打印间隔、介质类型和/或介质尺寸。例如，如果您打印大量图形，则将使用较多的墨粉，因此您可能需要较频繁地更换墨粉盒。

## 机器搬运与存放方法小提示

- 搬运机器时，切勿倾斜或使其倒立。否则，机器内部可能会沾上墨粉，从而导致机器受损或打印质量欠佳。

- 搬运机器时，确保至少有两人牢固手扶机器。