## Материалы и лотки

В этой главе описывается загрузка материалов для печати в устройство.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Выбор материала для печати

- Изменение размера лотка

- Загрузка бумаги в лоток

- Печать на нестандартных материалах

- Использование подставки выходного лотка

## Выбор материала для печати

Печать можно выполнять на различных материалах, таких как обычная бумага, конверты, наклейки и прозрачные пленки. Используйте только материалы для печати, рекомендованные для этого устройства.

### Указания по выбору материала для печати

Применение материалов, не отвечающих требованиям данного руководства, может вызвать следующие проблемы:

- низкое качество печати;

- частое замятие бумаги;

- преждевременный износ устройства.

Такие свойства бумаги, как плотность, состав, зернистость и содержание влаги, влияют на производительность устройства и качество печати. При выборе материала для печати учитывайте указанные ниже факторы.

- Допустимые для данного устройства типы, размеры и значения плотности бумаги указаны в спецификациях для материала для печати (см. Спецификации материалов для печати).

- Желаемый результат: выбранные материалы должны соответствовать целям печати.

- Яркость: более белая бумага обеспечивает более четкое и живое изображение.

- Гладкость поверхности: гладкость материалов для печати влияет на четкость отпечатанного изображения.

Иногда при использовании бумаги, отвечающей всем требованиям, качество печати может оказаться неудовлетворительным. Это может быть вызвано неправильным обращением с материалами, недопустимым уровнем температуры и влажности или другими изменяющимися факторами, неподконтрольными компании. Перед приобретением большого количества материалов для печати убедитесь, что они соответствуют требованиям, описанным в данном руководстве пользователя.

Использование материалов для печати, не отвечающих требованиям, может привести к повреждению устройства, требующему ремонта. Гарантийные обязательства или соглашения об обслуживании на такой ремонт не распространяются. Количество листов бумаги, помещаемой в лоток, варьируется в зависимости от типа материала (см. Спецификации материалов для печати).

### Размеры носителей, поддерживаемые в каждом режиме

Режим | Размер | Тип | Источник
--- | --- | --- | ---
Односторонняя печать | Сведения о размере бумаги см. в разделе Спецификации материалов для печати | Сведения о типе бумаги см. в разделе Спецификации материалов для печати | Лоток 1 Лоток ручной подачи
Двусторонняя печать (в ручном режиме)[a] | Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio | Plain, Color, Preprinted, Recycled, Bond, Archive | Лоток 1
[a] Только материалы плотностью 75—90 г/м2.

## Изменение размера лотка

Первоначально лоток отрегулирован по формату Letter или A4 в зависимости от страны продажи устройства. Для изменения размера необходимо передвинуть ограничители бумаги.

| Подставка ограничителя длины Ограничитель длины бумаги Защелка ограничителя Ограничитель ширины бумаги

1. Одной рукой нажмите и удерживайте защелку ограничителя, а другой прижмите ограничитель длины бумаги к подставке. Двигайте ограничитель длины бумаги и подставку до положения, соответствующего нужному размеру бумаги.

2. Перед загрузкой согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга. Вставьте бумагу в лоток.

3. Поместив бумагу в лоток, сдвиньте подставку ограничителя длины, чтобы она слегка касалась края пачки бумаги.

4. Нажмите на ограничители ширины бумаги и переместите их в положение, соответствующее размеру загружаемой бумаги (см. маркировку на дне лотка).

   Не нажимайте слишком сильно на ограничитель ширины: это может привести к перекосу бумаги. Если не отрегулировать ограничитель ширины, может произойти замятие бумаги. Не используйте бумагу, волнистость которой превышает 6 мм.

## Загрузка бумаги в лоток

### Лоток 1

1. Осторожно извлеките лоток. Настройте размер лотка в соответствии с размером загружаемой бумаги (см. Изменение размера лотка).

2. Перед загрузкой согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.

3. Разместите бумагу стороной для печати вниз.

4. Укажите тип и размер бумаги в лотке 1 (см. Установка лотка и бумаги по умолчанию).

   При возникновении проблем с подачей бумаги следует проверить соответствие бумаги спецификациям (см. Спецификации материалов для печати).

### Лоток ручной подачи

В лоток ручной подачи можно помещать материалы для печати различного размера и типа, такие как почтовые открытки, карточки для заметок и конверты. Он также удобен для печати отдельных страниц на фирменных бланках или цветной бумаге.

#### Советы по использованию лотка ручной подачи

- Если для параметра Manual Feeder в программе выбрано значение Source, то каждый раз при печати страницы необходимо нажимать кнопку («Отмена») и загружать в лоток ручной подачи бумагу одного типа, размера и плотности.

- Для того чтобы избежать замятия бумаги, не добавляйте ее во время печати. Эта рекомендация распространяется и на другие материалы для печати.

- Загружайте материалы в лоток стороной для печати вверх и верхним краем вперед и располагайте их по центру.

- Во избежание замятия бумаги и снижения качества печати загружайте только рекомендованные материалы для печати (см. Спецификации материалов для печати).

- Перед загрузкой в лоток ручной подачи открыток, конвертов и наклеек распрямите их.

1. Загрузите бумагу в лоток ручной подачи.

   При загрузке не выходите за пределы метки . При печати на нестандартных материалах необходимо следовать указаниям по загрузке (см. Печать на нестандартных материалах). Если при печати с использованием лотка ручной подачи листы бумаги перекрываются, откройте лоток 1 и удалите перекрывающиеся листы, затем повторите попытку. Если при печати возникают проблемы с подачей бумаги, подавайте бумагу вручную до тех пор, пока не заработает подача в автоматическом режиме.

2. Сдвиньте направляющие в лотке ручной подачи, установив их в соответствии с шириной бумаги. Не рекомендуется сильно прижимать их к бумаге во избежание замятия или перекоса.

3. Для печати из приложения следует запустить его и открыть меню печати.

4. Откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

5. Откройте вкладку Paper в окне Настройка печати и выберите подходящий тип бумаги.

   Например, для печати наклеек выберите тип бумаги Labels.

6. В качестве источника бумаги выберите Manual Feeder, а затем нажмите OK.

7. Запустите печать из приложения.

При печати нескольких страниц загрузите следующий лист по окончании печати первой страницы и нажмите кнопку («Отмена»). Повторите это действие для каждой печатаемой страницы.

## Печать на нестандартных материалах

В следующей таблице указаны типы материалов для каждого из лотков.

При использовании специальных материалов рекомендуется подавать по одной единице материала за раз. Проверьте максимальное количество единиц материала для каждого из лотков (см. Спецификации материалов для печати).

Типы | Лоток 1 | Лоток ручной подачи
--- | --- | ---
Plain | ● | ●
Thick | ● | ●
Thin | ● | ●
Bond |  | ●
Color |  | ●
CardStock |  | ●
Labels |  | ●
Transparency |  | ●
Envelope |  | ●
Preprinted |  | ●
Cotton |  | ●
Recycled | ● | ●
Archive | ● | ●

(●: поддерживается, пустое поле: не поддерживается)

Типы материалов показаны в окне Настройка печати. Параметр «Тип бумаги» позволяет указать тип бумаги, загружаемой в лоток. Его можно выбрать из списка. Параметр позволяет добиться наилучшего качества печати. Без него можно не получить желаемого качества.

- Plain: обычная бумага плотностью 60—120 г/м2.

- Thick: 90 г/м2.

- Thin: 60—70 г/м2.

- Bond: 105—120 г/м2, плотная.

- Color: 75—90 г/м2, с цветным фоном.

- CardStock: картон плотностью 105—163 г/м2.

- Labels: наклейки плотностью 120—150 г/м2.

- Transparency: 138—146 г/м2, прозрачная пленка.

- Envelope: 75—90 г/м2, конверт.

- Preprinted: 75—90 г/м2, готовые формы или фирменные бланки.

- Cotton: 75—90 г/м2, хлопковая бумага.

- Recycled: 75—90 г/м2, вторичная бумага.

  При использовании переработанной бумаги напечатанные страницы могут сминаться.

- Archive: 70—90 г/м2, для длительного хранения, например в архивах.

### Конверт

Результаты печати на конвертах зависят от их качества.

Для того чтобы выполнить печать на конверте, подайте его по центру лотка ручной подачи той стороной, где должна находиться марка так, чтобы место для марки было слева.

Если при печати на конвертах появляются замятия, складки или толстые черные полосы, откройте заднюю крышку и опустите нажимной рычаг, а затем повторите печать. Не закрывайте заднюю крышку во время печати.

| Нажимной рычаг

- При выборе конвертов обращайте внимание на указанные ниже характеристики.

  - Вес: плотность бумаги конверта не должна превышать 90 г/м2, в противном случае может произойти замятие бумаги.

  - Форма: до печати конверты должны храниться на ровной поверхности. Волнистость конвертов не должна превышать 6 мм, внутри них не должно быть воздушной прослойки.

  - Состояние: не используйте мятые, рваные или иным образом поврежденные конверты.

  - Температура: конверты должны выдерживать нагревание и давление, которым они подвергнутся при печати.

- Используйте только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба.

- Не используйте конверты с марками.

- Не используйте конверты со скрепками, зажимами, окошками, мелованной подложкой, самоклеящимися клапанами и другими синтетическими материалами.

- Не используйте поврежденные или плохо склеенные конверты.

- Убедитесь, что клееные швы на обоих концах конверта достигают углов.

  1. Допустимо

  2. Недопустимо

- Конверты с клейкой полосой, защищенной бумажной лентой, или с несколькими клапанами должны содержать клей, выдерживающий температуру закрепления тонера (в данном устройстве около 170 °C) в течение 0,1 секунды. Дополнительные клапаны и клеящие ленты могут привести к смятию, сморщиванию или замятию конверта, а также повреждению термофиксатора.

- Для достижения наилучшего качества печати ширина полей должна составлять не менее 15 мм от краев конверта.

- Не печатайте на участках, где совмещаются швы конверта.

### Прозрачная пленка

Во избежание повреждения устройства используйте только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров.

- Прозрачные пленки должны выдерживать температуру закрепления тонера.

- После извлечения пленок из устройства кладите их на ровную поверхность.

- Не оставляйте неиспользованные прозрачные пленки в лотке на продолжительное время: на них могут осесть грязь и пыль, что приведет к появлению пятен во время печати.

- Не оставляйте отпечатки пальцев на прозрачной пленке.

- Чтобы изображение не выцветало, не подвергайте отпечатанные прозрачные пленки продолжительному воздействию солнечного света.

- Не используйте мятые прозрачные пленки, а также пленки со скрученными или рваными краями.

- Не используйте прозрачные пленки, отделенные от подложки.

- Во избежание склеивания прозрачных пленок не допускайте накопления напечатанных листов в стопке.

### Наклейки

Во избежание повреждения устройства используйте только наклейки, предназначенные для лазерных принтеров.

- При выборе наклеек обращайте внимание на указанные ниже факторы.

  - Наклейки: клейкое вещество должно выдерживать температуру закрепления тонера (около 170 °C).

  - Структура: не используйте листы наклеек с открытыми участками подложки между наклейками. При наличии таких промежутков наклейки могут отделиться от листов и вызвать трудноустранимое замятие.

  - Сворачивание: до печати наклейки должны храниться на ровной поверхности и иметь волнистость не более 13 мм в любом направлении.

  - Состояние: не используйте наклейки со складками, пузырьками и другими признаками отделения от подложки.

- Между наклейками не должно быть промежутков с нанесенным клеем, так как в этом случае при печати они могут отделиться от подложки, что приведет к замятию. Кроме того, клей может повредить компоненты устройства.

- Не пропускайте лист наклеек через устройство более одного раза: клейкая подложка рассчитана только на одно прохождение через устройство.

- Не используйте наклейки, отделяющиеся от подложки, а также мятые, с пузырьками или поврежденные.

### Картон и бумага нестандартного размера

Этот принтер позволяет выполнять печать на открытках, фрагментах картона и других материалах нестандартного размера.

- Не используйте для печати материалы шириной менее 76 мм и длиной менее 127 мм.

- В приложении следует установить ширину полей не менее 6,4 мм от краев материала.

- При использовании материала плотностью более 160 г/м2 старайтесь печатать на обратной стороне (лицевой стороной вверх).

### Бумага для фирменных бланков и готовые формы

| Односторонняя | Двусторонняя
--- | --- | ---
Лоток 1 | Лицевой стороной вниз | Лицевой стороной вверх
Лоток ручной подачи | Лицевой стороной вверх | Лицевой стороной вниз

- Фирменные бланки и готовые формы должны быть отпечатаны с использованием термостойких красок, которые не растекаются, не испаряются и не выделяют вредные вещества под воздействием температуры закрепления тонера (около 170 °C) в течение 0,1 секунды.

- Чернила фирменных бланков и готовых форм должны быть негорючими и не должны неблагоприятно воздействовать на ролики принтера.

- Для сохранения первоначальных свойств готовые формы и фирменные бланки следует хранить во влагонепроницаемой упаковке.

- Перед загрузкой фирменного бланка или готовой формы убедитесь в том, что чернила на бумаге сухие. Во время закрепления тонера влажная краска может размазаться, что снизит качество печати.

### Фотобумага

- Для данного устройства не подходит бумага для струйной фотопечати. Ее использование может привести к повреждению устройства.

### Глянцевая бумага

Загружайте бумагу в многоцелевой лоток по одному листу глянцевой стороной вверх.

- Рекомендуемый материал для печати: для этого устройства только глянцевая бумага (Letter) HP Brochure Paper (код: Q6611A).

- Рекомендуемый материал для печати: для этого устройства только глянцевая бумага (A4) HP Superior Paper 160 glossy (код: Q6616A).

## Использование подставки выходного лотка

При печати большого количества страниц поверхность выходного лотка может нагреваться. Избегайте контакта с поверхностью и не допускайте к ней детей.

Подставка выходного лотка позволяет выровнять страницы, которые собираются в выходном лотке. По умолчанию принтер отправляет отпечатанный материал в выходной лоток. Для того чтобы использовать выходной лоток, закройте заднюю крышку.

При использовании бумаги формата А5 отрегулируйте выходной лоток. В противном случае возможно смещение или замятие отпечатанных листов.