## Strumenti di gestione

Questo capitolo presenta gli strumenti di gestione forniti in dotazione per utilizzare al meglio il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Introduzione agli strumenti di gestione utili

- Uso di Embedded Web Service (solo Dell 1130n)

- Uso di Controllo stato stampante

- Introduzione agli strumenti di gestione utili

- Uso dell'Utilità impostazioni stampante

- Firmware Update Utility

- Utilizzo di Unified Linux Driver Configurator

## Introduzione agli strumenti di gestione utili

I seguenti programmi semplificano e migliorano l'uso del proprio dispositivo.

- Uso di Embedded Web Service (solo Dell 1130n).

- Uso di Controllo stato stampante.

- Utilizzo di Unified Linux Driver Configurator.

## Uso di Embedded Web Service (solo Dell 1130n)

La finestra Embedded Web Service illustrata in questo documento potrebbe essere diversa, a seconda del dispositivo utilizzato.

Se il dispositivo è stato connesso ad una rete e i parametri di rete TCP/IP sono stati impostati correttamente, è possibile gestire il dispositivo tramite Embedded Web Service, un server Web incorporato. Utilizzare Embedded Web Service per:

- visualizzare le informazioni sul dispositivo e controllare lo stato corrente;

- cambiare i parametri TCP/IP e impostare altri parametri di rete;

- cambiare le preferenze della stampante;

- impostare le notifiche via e-mail dello stato del dispositivo;

- ottenere supporto per l'utilizzo del dispositivo.

### Per accedere a Embedded Web Service:

1. Accedere a un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.

   Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su Vai.

2. Si apre il sito Web incorporato del dispositivo.

### Panoramica su Embedded Web Service

- Scheda Informazioni: questa scheda fornisce informazioni generali sul dispositivo. È possibile controllare diverse opzioni, ad es. l'indirizzo IP del dispositivo, la quantità di toner rimasto, le informazioni Ethernet, la versione firmware, ecc. Inoltre, è possibile stampare rapporti, come il rapporto sugli errori, ecc.

- Scheda Impostazioni apparecchio: questa scheda consente di impostare le opzioni fornite nel dispositivo.

- Scheda Impostazioni di rete: questa scheda consente di visualizzare e modificare l'ambiente di rete. È possibile impostare opzioni, quali TCP/IP, l'attivazione della rete EtherTalk, ecc.

- Scheda Manutenzione: in questa scheda è possibile gestire il dispositivo, eseguire l'aggiornamento del firmware e impostare le informazioni di sicurezza.

- Scheda Assistenza: questa scheda consente di impostare informazioni su contatto per l'invio di e-mail. Inoltre, è possibile collegarsi al sito Web Dell oppure scaricare i driver selezionando il collegamento.

### Impostazione notifica e-mail

Impostando questa opzione è possibile ricevere e-mail sullo stato del dispositivo. Impostando le informazioni quali indirizzo IP, nome host, indirizzo e-mail e server SMTP, lo stato del dispositivo (cartuccia toner in esaurimento o errore del dispositivo) sarà inviato automaticamente all'indirizzo e-mail specificato. Questa opzione può essere utilizzata più di frequente dall'amministratore del dispositivo.

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.

   Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere Invio oppure fare clic su Vai.

2. Si apre il sito Web incorporato del dispositivo.

3. Da Impostazioni apparecchio, selezionare Impostazione notifica e-mail.

4. Specificare le impostazioni richieste.

   Impostare le informazioni sul server SMTP oppure altre opzioni per utilizzare la funzione di notifica e-mail. Dopo aver impostato l'ambiente di rete, selezionare l'elenco dei destinatari. Inoltre, con un semplice clic su un pulsante di opzione, è possibile selezionare quando si desidera ricevere un avviso.

5. Fare clic su Applica.

### Impostazione delle informazioni di contatto

Impostare le informazioni sull'amministratore del dispositivo; tale impostazione è necessaria per utilizzare l'opzione di notifica e-mail.

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.

   Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su Vai.

2. Si apre il sito Web incorporato del dispositivo.

3. Selezionare Assistenza.

4. Inserire il nome dell'amministratore del dispositivo, il numero di telefono, la posizione o l'indirizzo e-mail.

5. Fare clic su Applica.

   Se il firewall è attivato, l'e-mail potrebbe non essere inviata correttamente. In tal caso, contattare l'amministratore di rete.

## Uso di Controllo stato stampante

Il programma Controllo stato stampante può usato solo con il sistema operativo Windows.

Controllo stato stampante è un programma che monitora e informa l'utente sullo stato del dispositivo. Controllo stato stampante viene installato automaticamente al momento dell'installazione del software del dispositivo.

Per utilizzare il programma sono necessari i seguenti requisiti di sistema. Windows. Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato. (Vedere Requisiti di sistema.)

### Informazioni su Controllo stato stampante.

Se si verifica un errore durante la stampa, è possibile controllare l'errore da Controllo stato stampante.

È possibile avviarlo dal menu Start, quindi selezionare Programmi o Tutti i programmi > Dell > Stampanti Dell > il nome del driver della stampante > Controllo stato stampante.

Il programma Controllo stato stampante visualizza lo stato attuale del dispositivo, il livello di toner residuo stimato nelle cartucce e molti altri tipi di informazione.

1 | Stato stampa | Il programma Controllo stato stampante visualizza lo stato corrente della stmpante.
2 | Livello toner | Visualizza il livello del toner presente nelle cartucce.
3 | Ord. mat. cons. | Consente di ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.
4 | Aiuto | Quando si verifica un errore, viene visualizzato il pulsante Aiuto. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella Guida dell'utente.

#### Apertura della Guida alla soluzione dei problemi

Trovare le soluzioni ai problemi mediante la Guida alla soluzione dei problemi.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Controllo stato stampante e selezionare Guida alla soluzione dei problemi.

### Modifica delle impostazioni del programma Controllo stato stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Controllo stato stampante e selezionare Opzioni. Scegliere le impostazioni desiderate dalla finestra Opzioni.

## Uso di Sistema gestione toner Dell™

Il monitor di stato della stampante mostra lo stato della stampante (stampante pronta, offline e controllo errori) e il livello del toner (100%, 50%, esaurito) della stampante.

## Uso dell'Utilità impostazioni stampante

Quando si installa il software Dell, l'Utilità impostazioni stampante viene installata automaticamente.

Per aprire Utilità impostazioni stampante.

Se si è un utente Windows è possibile avviarlo dal menu Start, quindi selezionare Programmi o Tutti i programmi > Dell > Stampanti Dell > il nome del driver della stampante > Utilità impostazioni stampante.

La finestra Utilità impostazioni stampante fornisce diverse funzionalità.

Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante dell'icona della Guida.

## Firmware Update Utility

Utilità Aggiornamento firmware consente di aggiornare il firmware del dispositivo.

Se si è un utente Windows è possibile avviarlo dal menu Start, quindi selezionare Programmi o Tutti i programmi > Dell > Stampanti Dell > il nome del driver della stampante > Utilità Aggiornamento firmware.

## Utilizzo di Unified Linux Driver Configurator

Nel CD del software in dotazione è incluso il pacchetto Unified Linux Driver per l'utilizzo del dispositivo con un computer Linux.

Unified Linux Driver Configurator è uno strumento progettato principalmente per la configurazione dei dispositivi.

Dopo aver installato il driver sul sistema Linux, l'icona Unified Linux Driver Configurator sarà creata automaticamente sul desktop.

### Apertura di Unified Driver Configurator

1. Fare doppio clic su Unified Driver Configurator sul desktop.

   È anche possibile fare clic sull'icona del menu Startup e selezionare Dell Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Fare clic su ciascun pulsante a sinistra per visualizzare la finestra di configurazione corrispondente.

   | Printers configuration Ports configuration

   Per accedere alla guida, fare clic su Help.

3. Dopo aver modificato le configurazioni, fare clic su Exit per chiudere Unified Driver Configurator.

### Printers configuration

Printers configuration ha due schede: Printers e Classes.

#### Scheda Printer

Visualizzare la configurazione della stampante corrente del sistema facendo clic sul pulsante con l'icona a forma di stampante sul lato sinistro della finestra Unified Driver Configurator.

1 | Consente di passare a Printers configuration.
2 | Visualizza tutti i dispositivi installati.
3 | Visualizza lo stato, il nome del modello e l'URI del dispositivo.

I pulsanti di controllo della stampante sono:

- Refresh: aggiorna l'elenco dei dispositivi disponibili.

- Add Printer: consente di aggiungere un nuovo dispositivo.

- Remove Printer: rimuove il dispositivo selezionato.

- Set as Default: imposta il dispositivo selezionato come dispositivo predefinito.

- Stop/Start: arresta/avvia il dispositivo.

- Test: consente di stampare una pagina di prova per verificare che il dispositivo funzioni correttamente.

- Properties: consente di visualizzare e modificare le proprietà della stampante.

#### Scheda Classes

Nella scheda Classes viene visualizzato l'elenco delle classi di dispositivi disponibili.

1 | Visualizza tutte le classi di dispositivi.
2 | Visualizza lo stato della classe e il numero di dispositivi inclusi nella classe.

- Refresh: aggiorna l'elenco delle classi.

- Add Class: consente di aggiungere una nuova classe di dispositivi.

- Remove Class: rimuove la classe del dispositivo selezionato.

### Port configuration

In questa finestra è possibile visualizzare l'elenco delle porte disponibili, verificare lo stato di ciascuna di esse e rilasciare una porta che è rimasta bloccata nello stato occupato dopo che il relativo proprietario ha interrotto il lavoro per qualsiasi motivo.

1 | Consente di passare a Ports configuration.
2 | Visualizza tutte le porte disponibili.
3 | Visualizza il tipo di porta, il dispositivo collegato alla porta e lo stato.

- Refresh: aggiorna l'elenco delle porte disponibili.

- Release port: rilascia la porta selezionata.