## Supports et bacs

Ce chapitre vous explique comment charger les supports d’impression dans votre appareil.

Il contient les sections suivantes :

- Sélection du support d’impression

- Modification du format du bac

- Chargement de papier dans le bac

- Impression sur supports spéciaux

- Utilisation du support de sortie papier

## Sélection du support d’impression

Vous pouvez imprimer sur différents supports, par exemple du papier ordinaire, des enveloppes, des étiquettes ou encore des transparents. N’utilisez que des supports d’impression compatibles avec l’appareil.

### Recommandations pour sélectionner le support d’impression

L’utilisation d’un support d’impression non conforme aux spécifications décrites dans le présent mode d’emploi peut provoquer des problèmes, notamment :

- Qualité d’impression médiocre.

- Des bourrages papier répétés.

- Une usure prématurée de l’appareil.

Certaines caractéristiques, comme le grammage, la composition, le grain et la teneur en humidité, constituent des facteurs importants qui ont une incidence sur les performances de l’imprimante et sur la qualité d’impression. Lorsque vous choisissez un support d’impression, tenez compte des points suivants :

- Le type, le format et le grammage des supports d’impression pour votre appareil sont dans les spécifications sur les supports d’impression. (Voir Spécifications des supports d’impression.)

- Résultat recherché : choisissez un support d’impression adapté à votre travail.

- Luminosité : plus le support d’impression est blanc, plus les couleurs paraissent éclatantes.

- Satinage : le satinage du papier améliore la netteté de l’impression.

Il arrive que certains supports d’impression répondant aux critères décrits dans cette section ne fournissent cependant pas des résultats satisfaisants. Cela peut être dû à une manipulation inadéquate, à des niveaux de température et d’hygrométrie excessifs ou à d’autres facteurs sur lesquels aucun contrôle ne peut être exercé. Avant de faire acquisition de supports d’impression en grande quantité, vérifiez qu’ils répondent aux spécifications indiquées dans le présent document.

L’utilisation d’un support d’impression non conforme aux spécifications peut provoquer des problèmes de fonctionnement de l’imprimante, allant jusqu’à nécessiter l’intervention d’un technicien. Ce type d’intervention n’est pas couvert par la garantie ni par les contrats de maintenance. La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé. (Voir Spécifications des supports d’impression.)

### Formats de support pris en charge dans chaque mode

Mode | Format | Type | Alimentation
--- | --- | --- | ---
Impression recto | Pour plus d’informations sur le format de papier, reportez-vous à la section Spécifications des supports d’impression. | Pour plus d’informations sur le type de papier, reportez-vous à la section Spécifications des supports d’impression. | bac 1 bac manuel
Impression recto verso (manuelle)[a] | Lettre, A4, Légal, Folio, Oficio. | Papier ordinaire, Papier couleur, Papier pré-imprimé, Papier recyclé, Papier de luxe, Papier archive. | bac 1
[a] 75 à 90 g/m2 uniquement.

## Modification du format du bac

Selon le pays, le bac est réglé par défaut sur le format Lettre ou A4. Pour changer le format, vous devez régler les guides-papier.

| Guide de support Guide-papier Verrou du guide Guide de largeur du papier

1. D’une main, pressez et maintenez le guide, et de l’autre main, tenez ensemble le guide-papier et le support de guidage. Faites glisser le guide-papier et le support de guidage pour les faire venir dans l’encoche correspondant au format du papier.

2. Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les feuilles. Insérez le papier dans le bac.

3. Une fois le papier inséré dans le bac, réglez le guide de support jusqu’à ce qu’il touche légèrement la pile de papier.

4. Appuyez sur les guides de largeur du papier et déplacez-les au format de papier indiqué au fond du bac.

   Si vous poussez le guide-papier trop loin, le papier risque de se courber. Si vous n’ajustez pas le guide, vous risquez de provoquer des bourrages papier. N’utilisez pas de papier dont l’ondulation dépasse 6 mm.

## Chargement de papier dans le bac

### Bac 1

1. Retirez le bac d’alimentation papier et réglez le format du bac en fonction du support chargé. (Voir Modification du format du bac.)

2. Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les feuilles.

3. Insérez le papier face à imprimer vers le bas.

4. Définissez le type et le format de papier pour le bac 1. (Voir Réglage du bac et du papier par défaut.)

   Si vous rencontrez des problèmes avec l’alimentation papier, vérifiez que le papier corresponde aux spécifications de support d’impression. (Voir Spécifications des supports d’impression.)

### Bac manuel

Le bac manuel peut contenir des supports de types et de formats spéciaux, tels que des cartes postales, des cartes de correspondance et des enveloppes. Il est très utile pour réaliser des impressions sur une seule feuille de papier à en-tête ou de papier de couleur.

#### Conseils d’utilisation du bac d’alimentation manuel

- Si vous sélectionnez Chargeur manuel comme Alimentation depuis votre application logicielle, vous devez appuyer sur (bouton Annuler) à chaque fois que vous imprimez une page et chargez un seul type, un seul format et un seul grammage de support d’impression à la fois dans le bac manuel.

- Pour éviter les bourrages papier, n’ajoutez pas de papier alors qu’une impression est en cours. Cela s’applique également aux autres types de support.

- Les supports doivent être chargés face vers le haut, le bord supérieur inséré en premier dans le bac d’alimentation manuel, et être placés au centre du bac.

- Utilisez uniquement les supports d’impression répertoriés pour éviter les bourrages papier ou les problèmes de qualité d’impression. (Voir Spécifications des supports d’impression.)

- Lissez les cartes, enveloppes et planches d’étiquettes avant de les insérer dans l’alimentation manuelle.

1. Chargez le format de papier approprié dans le bac manuel.

   Ne forcez pas le papier au-delà de la surface marquée par lors du chargement. Lors de l’impression sur support spécial, suivez les recommandations de chargement suivantes. (Voir Impression sur supports spéciaux.) Lorsque des feuilles se chevauchent lors de l’impression avec le bac manuel, ouvrez le bac 1 et retirez les feuilles qui se chevauchent ; recommencez l’impression. Lorsque le papier ne s’alimente pas correctement pendant l’impression, poussez manuellement le papier jusqu’à ce qu’il commence à s’alimenter automatiquement.

2. Pressez les guides de papier de l’alimentation manuelle et ajustez-les à la largeur du papier. Ne forcez pas trop, au risque de plier le papier et de provoquer un bourrage papier ou une impression oblique.

3. Pour imprimer dans une application, ouvrez-la et démarrez le menu d’impression.

4. Ouvrez Options d’impression. (Voir Ouverture des préférences d’impression.)

5. Appuyez sur l’onglet Papier dans Options d’impression, et sélectionnez le type de papier approprié.

   Par exemple, si vous souhaitez utiliser une étiquette, définissez le type de papier sur Étiquettes.

6. Sélectionnez Chargeur manuel dans la source de papier puis appuyez sur OK.

7. Lancez l’impression depuis l’application.

Si vous imprimez plusieurs pages, insérez la feuille suivante une fois la première page imprimée, puis appuyez sur (bouton Annuler). Répétez cette opération pour chaque page à imprimer.

## Impression sur supports spéciaux

Le tableau ci-dessous montre les supports spéciaux disponibles pour chaque bac.

Lors de l’utilisation d’un support spécial, nous vous recommandons d’alimenter une feuille à la fois. Vérifiez le nombre maximum de feuilles à alimenter pour chaque bac. (Voir Spécifications des supports d’impression.)

Types | Bac 1 | Bac manuel
--- | --- | ---
Papier ordinaire | ● | ●
Papier épais | ● | ●
Papier fin | ● | ●
Papier de luxe |  | ●
Papier couleur |  | ●
Papier cartonné |  | ●
Étiquettes |  | ●
Transparent |  | ●
Enveloppe |  | ●
Pré-imprimé |  | ●
Papier en coton |  | ●
Papier recyclé | ● | ●
Papier archive | ● | ●

(●: pris en charge, vide : non pris en charge)

Ces types de support sont affichés dans Options d’impression. Cette option de type de papier vous permet de définir le type du papier chargé dans le bac. Ce format défini apparaît alors dans la liste et vous pouvez le sélectionner. Vous obtiendrez ainsi une qualité d’impression optimale. Dans le cas contraire, la qualité d’impression souhaitée peut ne pas être atteinte.

- Papier ordinaire : papier ordinaire 60 à 120 g/m2.

- Papier épais : papier épais 90 g/m2.

- Papier fin : papier fin 60 à 70 g/m2.

- Papier de luxe : papier de luxe 105 à 120 g/m2.

- Papier couleur: papier de couleur 75 à 90 g/m2.

- Papier cartonné : papier cartonné 105 à 163 g/m2.

- Étiquettes : étiquettes 120 à 150 g/m2.

- Transparent : papier transparent 138 à 146 g/m2.

- Enveloppe : enveloppe 75 à 90 g/m2.

- Pré-imprimé : papier à en-tête/pré-imprimé 75 à 90 g/m2.

- Papier en coton : papier en fibre de coton 75 à 90 g/m2.

- Papier recyclé : papier recyclé 75 à 90 g/m2.

  Lorsque vous utilisez du papier recyclé, les impressions peuvent sembler froissées.

- Papier archive : 70 à 90 g/m2. Si vous devez conserver l’impression pendant une longue période, par exemple des archives, sélectionnez cette option.

### Enveloppe

La qualité d’impression sur les enveloppes dépend de la qualité des enveloppes.

Pour imprimer une enveloppe, introduisez en premier dans l’imprimante la partie où figure la zone réservée au timbre, à savoir le côté gauche. Positionnez l’enveloppe au centre du bac manuel.

Si les enveloppes imprimées présentent des plis, des froissements ou des lignes noires épaisses, ouvrez le capot arrière et abaissez le levier de pression, puis réessayez d’imprimer. Maintenez le capot arrière ouvert pendant l’impression.

| Levier de pression

- Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants :

  - Grammage : le poids du papier de l’enveloppe ne doit pas dépasser 90 g/m2 sinon un bourrage risque de se produire.

  - Qualité de fabrication : les enveloppes doivent être stockées à plat, avec moins de 6 mm de plissement. Elles ne doivent pas contenir d’air.

  - État : les enveloppes ne doivent pas être froissées, éraflées ni endommagées.

  - Température : utilisez des enveloppes résistant à la température de fusion et à la pression de l’appareil durant le fonctionnement.

- Utilisez uniquement des enveloppes de bonne qualité, dotées de rabats bien découpés et bien pliés.

- N’utilisez pas d’enveloppes affranchies.

- N’utilisez pas d’enveloppes à fermoir, à soufflet, à fenêtre, préencollées, adhésives, ou comportant d’autres matériaux synthétiques.

- Évitez d’utiliser des enveloppes endommagées ou non conformes.

- Vérifiez que la bande collée aux deux extrémités de l’enveloppe se termine bien aux coins de l’enveloppe.

  1. Acceptable

  2. Inacceptable

- Les enveloppes avec une bande adhésive ou avec plusieurs rabats se superposant doivent utiliser des adhésifs compatibles avec la température de fusion (environ 170 °C) pendant 0,1 seconde. Les rabats et les bandes risquent de se plier, de se froisser, de provoquer des bourrages ou même d’endommager le four.

- Pour une meilleure qualité d’impression, laissez une marge d’au moins 15 mm à partir du bord de l’enveloppe.

- Évitez d’imprimer sur les pliures de l’enveloppe.

### Transparent

Pour ne pas endommager l’appareil, utilisez uniquement des transparents conçus pour les imprimantes laser.

- Les transparents utilisés doivent pouvoir supporter la température de fusion de l’appareil.

- Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés de l’appareil.

- Ne laissez pas les transparents inutilisés trop longtemps dans le bac d’alimentation papier. Il se peut que de la poussière s’accumule sur les transparents et provoque des taches sur les impressions.

- Pour éviter les taches dues aux traces de doigts, manipulez-les délicatement.

- Pour que les transparents imprimés ne se décolorent pas, évitez de les exposer trop longtemps à la lumière du soleil.

- Assurez-vous que les transparents ne sont pas froissés ou ondulés et qu’ils ne sont pas déchirés sur les bords.

- N’utilisez pas de transparents qui se séparent de la feuille de support.

- Pour éviter que les transparents se collent les uns aux autres, retirez au fur et à mesure du bac de sortie les feuilles imprimées.

### Étiquettes

Pour éviter d’endommager l’appareil, n’utilisez que des étiquettes conçues pour les appareils laser.

- Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants :

  - Substance adhésive : le revêtement adhésif doit rester stable à la température de fusion (environ 170 °C) de l’appareil.

  - Disposition : n’utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des bourrages importants.

  - Plissement : avant l’impression, les étiquettes doivent être stockées à plat, avec moins de 13 mm d’ondulation quel que soit le sens.

  - État : n’utilisez pas d’étiquettes froissées, présentant des bulles d’air ou d’autres signes de décollement.

- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l’impression, entraînant des bourrages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l’appareil.

- N’utilisez pas plusieurs fois la même planche d’étiquettes. Le revêtement adhésif n’est prévu que pour un seul passage dans l’imprimante.

- N’utilisez pas d’étiquettes se décollant de la planche ou encore froissées, gondolées ou abîmées.

### Papiers cartonnés ou de format personnalisé

Cet appareil permet d’imprimer des cartes postales, des cartes et des formats personnalisés.

- N’utilisez pas de supports de largeur inférieure à 76 mm et d’une longueur inférieure à 127 mm.

- Dans l’application, définissez des marges d’au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support.

- Si le grammage est supérieur à 160 g/m2, imprimez dans le capot arrière (face imprimée vers le haut).

### Papier à en-tête/papier pré-imprimé

| Une seule face | Recto verso
--- | --- | ---
Bac 1 | Face imprimée vers le bas | Face imprimée vers le haut
Bac manuel | Face imprimée vers le haut | Face imprimée vers le bas

- Les encres utilisées sur les formulaires pré-imprimés doivent être thermostables ; elles ne doivent ni fondre, ni s’évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu’elles sont soumises à la température de fusion (environ 170 °C) de l’appareil un dixième de seconde.

- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l’appareil.

- Les formulaires et papiers à en-tête doivent être conservés dans un emballage résistant à l’humidité pour éviter toute altération pendant la période de stockage.

- Avant d’insérer du papier pré-imprimé ou du papier à en-tête dans l’imprimante, vérifiez que l’encre est bien sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s’effacer du support pré-imprimé, diminuant ainsi la qualité de l’impression.

### Photo

- Veillez à ne pas utiliser du papier photo pour jet d’encre avec cet appareil. Vous risqueriez d’endommager l’appareil.

### Brillant

Chargez une feuille à la fois dans le bac manuel, face brillante orientée vers le haut.

- Supports recommandés : papier brillant (Lettre) pour cet appareil HP Brochure Paper (produit : Q6611A) uniquement.

- Supports recommandés : papier brillant (A4) pour cet appareil HP Superior Paper 160 glossy (produit : Q6616A).

## Utilisation du support de sortie papier

La surface du bac de sortie peut chauffer si vous imprimez un grand nombre de pages en une seule fois. Ne touchez pas cette surface et ne laissez pas les enfants s’en approcher.

Les pages imprimées s’empilent sur le support de sortie papier, et celui-ci permet d’aligner les pages imprimées. Elle envoie l’impression vers le bac de sortie par défaut. Assurez-vous que le capot arrière est bien fermé pour utiliser le bac de sortie.

Si vous utilisez du papier au format A5, repliez le bac de sortie, sans quoi un mauvais alignement ou un bourrage des pages imprimées pourrait se produire.