[main]
1111=cn
2000=刻录数据CD/DVD
2001=上一步
2002=下一步
2003=退出
2004=完成
2005=名称
2006=大小
2007=类型
2008=修改日期
2009=来源
2010=该文件夹已经包含一个名为"%s"的%s.
2011=您想要替换已有的%s吗?
2012=使用这一个?
2013=路径:%s
2014=修改时间:%s
2015=文件夹
2016=文件
2017=大小:%s
2018=制作成ISO镜像文件
2019=取消
2020=烧录
2021=时间:%2d:%2d
2022=刻录份数:%d/%d
2023=刻录状态:%s
2024=刻录信息:
2025=数据缓冲:
2026=设备缓冲:
2027=刻录进度:
2028=正在启动刻录...
2029=正在启动制作镜像文件...
2030=正在擦除盘片...
2031=正在后台进行格式化操作...
2032=正在关闭轨道...
2033=正在进行预处理,请等待...
2034=正在中止,请等待...
2035=正在导入区段,请等待...
2036=写光盘数据发生错误,正在中止...
2037=正在校验光盘数据...
2038=正在关闭光盘,需要一点时间,请等待...
2039=第一步:
2040=选择刻录盘片类型.
2041=第二步:
2042=添加需要刻录的文件和文件夹.
2043=第三步:
2044=选择刻录设备,设置光盘刻录参数.
2045=第四步:
2046=盘片刻录.
2047=替换
2048=全部替换
2049=不替换
2050=烧录数据CD
2051=烧录数据DVD
2052=烧录可启动数据CD
2053=烧录可启动数据DVD
2054=建立标准的数据光盘,数据光盘可用来保存所有类型的文件和完整的文件夹.光盘可以在所有的Windows操作系统上读取,可以备份您重要的数据.
2055=创建一张可用来保存所有类型文件和文件夹的数据DVD.该数据DVD可以在所有的Windows操作系统上读取.
2056=创建一张可以引导标准数据光盘,可以保存所有类型的文件和完整的文件夹.光盘可以在所有的个人电脑上使用CD-ROM设备直接引导个人电脑的启动.并且数据可以在所有的Windows操作系统上读取.
2057=创建一张可以引导标准数据DVD,保存所有类型的文件和文件夹数据DVD,光盘可以在所有的个人电脑上使用DVD-ROM设备直接引导个人电脑的启动.并且数据可以在所有的Windows操作系统上读取.
2058=请选择镜像文件:
2059=上层
2060=新建
2061=导航
2062=添加
2063=删除
2064=删除所有
2065=目标设备:
2066=光盘卷标:
2067=烧录速度:
2068=烧录方式:
2069=烧录份数:
2070=启用防烧死技术
2071=模拟刻录
2072=烧录完成校验数据
2073=更多卷信息设置...
2074=正在添加目录:%s
2075=正在添加文件:%s
2076=是否移除选择的项目吗?
2077=是否删除所有已添加的文件和文件夹?
2078=我的光盘
2079=请选择启动镜像文件
2080=找不到启动镜像文件
2081=请选择要刻录的文件或文件夹
2082=添加
2083=新建文件夹
2084=轨道一次刻录
2085=光盘一次刻录
2086=光盘一次刻录/RAW96
2087=写入镜像文件...
2088=请放入要刻录的光盘到设备\n%s
2089=设备中没有盘片,请先插入要刻录的盘片...
2090=无法识别到设备中的盘片
2091=光盘类型:
2092=盘片不可写,您不能刻录数据到盘片中,请换可写盘片...
2093=不支持
2094=支持
2095=节区:%d 轨道:%d 模式:%s \n\t开始位置:%d 结束位置:%d 轨道长度:%d 轨道容量:%.2fMB\n
2096=空白盘片
2097=没有要烧录的数据
2098=是否要刻录
2099=ISO镜像文件 (*.ISO)|*.iso||
2100=您选择使用的卷不允许写入大于4GB的文件,请保存在NTFS卷.\n或删除一些刻录文件,使刻录数据小于4GB再试.
2101=卷剩余容量不足
2102=您确定要终止刻录过程吗?如果终止,正在刻录的光盘将不能读取
2103=正在终止刻录过程,请稍等...
2104=刻录过程已经被终止！
2105=正在准备
2106=刻录完成,检验失败
2107=刻录失败
2108=刻录遇到错误,后继任务已被取消
2109=刻录完成,检验成功.
2110=刻录成功, 启动数据校验
2111=正在执行数据校验...
2112============ 模拟刻录完成 ===========
2113=无效的设备
2114=刻录已经成功完成
2115============ 真实刻录完成 ===========
2116=光盘刻录完成,请更换新光盘后点击确定,继续刻录...
2117=后续刻录任务已经被取消...
2118=正在刻录数据 %4.2f/%4.2fMB
2119=启动镜像文件不符合标准
2120=初始化刻录数据失败,文件或目录长度不符合标准
2121=写入镜像文件:
2122=创建镜像文件失败
2123=盘片不支持模拟刻录,将取消模拟刻录,是否继续刻录?
2124=取消了模拟刻录...
2125============ 开始模拟刻录 ===========
2126============ 开始真实刻录 ===========
2127=启动刻录失败
2128=启动刻录成功,正在刻录中...
2129=盘片不可写,或者设备不支持此类型盘片刻录
2130=刻录可启动光盘,光盘必需是空白盘片.\n
2131=盘片已经被终结,不能继续刻录数据.\n或者盘片没有关闭节区,不能进行追加刻录\n
2132=盘片剩余刻录容量不足,不能进行刻录.
2133=请更换光盘后重试
2134=是否擦除盘片后,继续刻录...
2135=正在擦除盘片...
2136=光盘擦除失败
2137=添加文件失败
2138=您选择的刻录光盘类型与设备中的盘片类型不符,请放入%s类型盘片继续...
2139=光盘不是空白,是否追加刻录数据到光盘中?\n确定:保留当前光盘内容并添加当前要刻录的文件及文件夹到光盘.\n取消:以前刻录的文件及文件夹将不可见. 
2140=98BOOT.img
2141=注册
2142=模拟刻录:
2143=正在校验数据 %4.2f/%4.2fMB
2144=%s文件校验失败.
2145=结束光盘
2146=启用"防烧死技术"提高设备刻录的稳定性能,降低刻录失败损坏光盘的几率.
2147=启用"模拟刻录"首先进行光盘的测试刻录,刻录失败并不会损坏光盘,测试刻录成功后将进行正式刻录,以保证刻录成功.
2148=启用"结束光盘"光盘将不能继续追加刻录数据.
2149=启用"刻录完成检验数据"保证刻录数据的准确性.
2150=第一步/共四步
2151=第二步/共四步
2152=第三步/共四步
2153=第四步/共四步 
2154=[试用版]
2155=关闭 
2156=4096
2157=文件"%s"大于%dGB,因此不能存储在ISO文件系统中. 
2158=您确定要终止校验过程吗?
2159=校验过程已经被终止！
2160=All Folders and Files (*.*)|*.*||
2161=添加的文件已经超出了%dMB.
2162=模拟刻录已经成功完成.
2163=盘片不可用，需要擦除。
2164=盘片节区未关闭，需要关闭节区。
2165=是否尝试关闭节区
2166=未能成功的关闭节区
2167=无法正确导入节区，原有文件及文件夹将不可见。\n是否继续刻录？
2168=设备刻录预处理开始
2169=设备刻录预处理完成
2170=设备刻录写入开始
2171=设备刻录写入完成
2172=设备刻录结束处理开始
2173=设备刻录结束处理完成
2174=开始关闭轨道
2175=完成关闭轨道
2176=开始关闭节区
2177=完成关闭节区
2178=设备数据同步缓存
2179=读扇区错误
2180=WAVE文件打开失败
2181=WAVE文件读错误
2182=WAVE文件格式错误
2183=WAVE文件长度错误
2184=数据组织错误
2185=设备刻录处理结束
2186=刻录过程正在终止
2187=刻录过程完成终止
2188=刻录出现错误，错误码：0x%08X,0x%08X
2189=盘片不支持多节区刻录，盘片将会强制关闭，是否继续刻录？


