[ForceFW]



//---
FLASH_45D7988276D5_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45D7988276D5_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_45D7988276D5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA8827AD5_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45DEA8827AD5_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_45DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D588827255_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45D588827255_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_45D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798827655_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45D798827655_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_45D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798827655_ISP=SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98D798827655_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_98D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_989798827655_ISP=SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_989798827655_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_989798827655_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D588827255_ISP=SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98D588827255_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_98D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA8827A55_ISP=SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98DEA8827A55_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_98DEA8827A55_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA8827AD5_ISP=SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98DEA8827AD5_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_98DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45C798B276D5_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45C798B276D5_PTEST=SM3257ENAATSPTEST.bin
FLASH_45C798B276D5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45CE99B27AD5_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSDEX3_Dual.BIN
FLASH_45CE99B27AD5_PTEST=SM3257ENAATSPTEST_Dual.bin
FLASH_45CE99B27AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454A9AB27ED5_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSDEX3_Qual.BIN
FLASH_454A9AB27ED5_PTEST=SM3257ENAATSPTEST_Qual.bin
FLASH_454A9AB27ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927256_ISP=SM3257ENAAISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE98927256_PTEST=SM3257ENAATSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D6_ISP=SM3257ENAAISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE989272D6_PTEST=SM3257ENAATSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798927256_ISP=SM3257ENAAISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D798927256_PTEST=SM3257ENAATSPTEST24nm.bin
FLASH_98D798927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7989272D6_ISP=SM3257ENAAISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D7989272D6_PTEST=SM3257ENAATSPTEST24nm.bin
FLASH_98D7989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE98927256_ISP=SM3257ENAAISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45DE98927256_PTEST=SM3257ENAATSPTEST24nm.bin
FLASH_45DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_2C88085FA900_ISP=SM3257ENAAISP-B74.bin
FLASH_2C88085FA900_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_2C88085FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88285FA900_ISP=SM3257ENAAISP-B74.bin
FLASH_2C88285FA900_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_2C88285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988285FA900_ISP=SM3257ENAAISP-B74.bin
FLASH_8988285FA900_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_8988285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98CE74C3_ISP=SM3257ENAAISP-27nm.BIN
FLASH_ECDE98CE74C3_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_ECDE98CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9CE78C3_ISP=SM3257ENAAISP-27nm.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C3_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE78C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CA5442_ISP=SM3257ENAAISP-bucket01.BIN
FLASH_ECD798CA5442_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_ECD798CA5442_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE74C3_ISP=SM3257ENAAISP-27nm.BIN
FLASH_ECD798CE74C3_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_ECD798CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988244BA984_ISP=SM3257ENAAISP-L84.BIN
FLASH_8988244BA984_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_8988244BA984_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64444BA900_ISP=SM3257ENAAISP-L84.BIN
FLASH_2C64444BA900_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_2C64444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84C54BA900_ISP=SM3257ENAAISP-L84.BIN
FLASH_2C84C54BA900_PTEST=SM3257ENAAPTEST.bin
FLASH_2C84C54BA900_DisableCardModeFW=1
//---

//---------------------------------------------------------------------//
