主页 > 网络 > 访问设备的网络设置 > 使用 BRAdmin Light 时访问网络设置 (Windows® 和 Macintosh)

### 使用 BRAdmin Light 时访问网络设置 (Windows® 和 Macintosh)

相关型号:DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw

- 请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com) 上您的设备型号的下载页面，下载最新版本的 BRAdmin Light。
- 如果您正在使用 Windows® 防火墙，或者反间谍软件或反病毒应用程序的防火墙功能，请暂时禁用防火墙。确认可以进行打印时，请遵循相关说明配置软件设置。
- 节点名称：节点名称出现在当前 BRAdmin Light 窗口中。对于有线网络，默认节点名称为 "BRNxxxxxxxxxxxx"；对于无线网络，默认节点名称为 "BRWxxxxxxxxxxxx" (其中，"xxxxxxxxxxxx" 为本设备的 MAC 地址/以太网地址)。
- 默认情况下不需要密码。如果之前已经设置了密码，请输入您的密码。

1. 安装 BRAdmin Light。
2. 启动 BRAdmin Light。
   - (Windows Vista®、Windows® 7、Windows Server® 2003 和 Windows Server® 2008)

     点击 (开始)>所有程序>Fuji Xerox>BRAdmin Light>BRAdmin Light。

   - (Windows® 8、Windows Server® 2012 和 Windows Server® 2012 R2)

     点击 (BRAdmin Light)。

   - (Macintosh)

     请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com) 上您的设备型号的下载页面，下载最新版本的 BRAdmin Light。

     选择已下载的文件夹，然后双击 BRAdmin Light.jar 图标。

   BRAdmin Light 将自动搜索设备。
3. 双击您想要更改其设置的打印服务器。
   - 如果打印服务器设置为出厂默认设置 (如果您未使用 DHCP/BOOTP/RARP 服务器)，设备将在 BRAdmin Light 中显示为 未配置。双击未配置的设备。
   - 通过打印网络配置报告，您可以查找到节点名称和 MAC 地址 (以太网地址)。您也可以使用 Fuji Xerox 设备的操作面板查找 MAC 地址。
4. 如果之前已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击确定。

您现在可以更改网络设置。

相关信息
  - 访问设备的网络设置
  - 我在哪可以找到 Fuji Xerox 设备的网络设置？
  - 安装 BRAdmin Light (Windows®)
  - 打印网络配置报告
  - 将网络设置重置为出厂设置

转到首页