调整系统和程序设置 >
Wacom 绘图板疑难解答

针对 Wacom 绘图板用户的重要信息。

安装最新的驱动程序

如果在最初插入时 Wacom 设备似乎能正常工作，但随后出现异常行为（例如，手写笔压力问题、画笔笔迹随意移动或偏移问题），则需要安装最新的绘图板驱动程序。

注意如果从串行设备切换到 USB 设备，请尝试卸载绘图板驱动程序并重新安装。

要获得最新的 Wacom 驱动程序，请访问 www.wacom.com 中的“Support”区域。仅在插入 Wacom 设备、卸载以前的驱动程序并重新启动以后，再安装绘图板驱动程序。

注意对于 PC 用户，不要在 Tablet PC 上安装 Wacom 驱动程序。仅安装 Tablet PC 制造商提供的驱动程序。

使用默认笔尖压感

如果在变换应用于手写笔的压力大小时，发现画笔笔迹的颜色从很浅突然变得很深，请执行下列操作：

1. 对于 PC 用户，显示“Wacom 绘图板属性”窗口。从“开始”>“设置”>“控制面板”>“Wacom 绘图板”访问该窗口。

   对于 Mac 用户，找到安装的 Wacom 驱动程序并双击 Wacom 绘图板图标以访问该窗口。

2. 要使其他应用程序使用自定义设置，请将 Autodesk SketchBook Pro 添加到具有自定义工具设置的应用程序的列表中，这样将仅对 Autodesk SketchBook Pro 应用更改。
3. 将“笔尖压感”滑块移动到“软”和“硬”中间的位置。

   在“其他选项”显示中的压力曲线的形状必须是斜线。将“笔尖压感”滑块移动到中间位置时，默认使用该形状。

更多信息

有关通过 Wacom 绘图板使用 Autodesk SketchBook Pro 以及如何针对 双监视器进行设置的信息，请选择“帮助”>“支持中心”，以打开 Web 上的 FAQ。另请参见随后的一节“调整系统手写笔压力敏感度”。

调整系统手写笔压力敏感度

适用于各种系统的手写笔会对应用的压力做出不同的响应。如果不喜欢当前手写笔的敏感度，请按照以下说明操作。

注意该设置影响所有压力敏感画笔的画笔笔迹。

1. 选择一种对压力敏感的画笔，例如铅笔。
   注意除非当前画笔是对压力敏感的，否则无法调整手写笔压力敏感度。
2. 选择“编辑”>“手写笔压力敏感度”。

   将显示“手写笔压力敏感度”窗口。

3. 向右移动滑块，以增加手写笔的压力敏感度。

   对于 PC

   对于 Mac

   在向比例尺的“较低”端移动时，手写笔的效果逐渐变软。这样不必用力按即可获得又深又浓的笔迹。

   在向比例尺的“较高”端移动时，手写笔的效果逐渐变硬。此时必须用力按才能获得又深又浓的笔迹。

4. 在画布上测试手写笔。试验不同类型的画笔。
   注意测试时，“手写笔压力敏感度”窗口保持显示状态。
5. 使用不同的压力敏感度值进行测试，直到对屏幕中笔迹的外观和效果满意为止。

   在较重的压力下，马克笔和其他较重的画笔将产生又深又浓的笔迹。在较轻的压力下，铅笔将产生虽浅但可见的笔迹。

   注意每次使用不同的绘图板或手写笔时，可能需要调整手写笔压力敏感度。

为一个画笔调整手写笔压力敏感度

“手写笔压力敏感度”窗口适用于所有画笔。

要创建对应用于手写笔的压力有不同响应的画笔，请创建自定义画笔并更改其大小和不透明度级别。请参见：

- 调整自定义画笔的压力敏感度

针对 Wacom 绘图板用户的说明

在变换手写笔压力时，画笔笔迹可能会从很浅突然变得很深。将笔尖压感设置为其默认值可以更正突然变化的问题。有关详细信息，请参见Wacom 绘图板疑难解答。

调整 Tablet PC 设置

对于 PC 用户，请通过更改 Tablet PC 设置优化工作流。

重要说明

- 以下设置适用于运行在 Tablet PC 上的 Microsoft Windwos XP Tablet PC Edition 操作系统。它们不适用于其他操作系统。
- 不要在 Tablet PC 上安装 Wacom 驱动程序。仅使用 Tablet PC 制造商提供的驱动程序。

使用主要横向方向

为实现最佳性能，请在“Tablet 和笔设置”窗口中更改主要横向方向的控件。

1. 在系统工具栏上单击该图标。

2. 在显示的菜单中选择“属性”。

   注意不要单击“更改屏幕方向”。

   将显示“Tablet 和笔设置”窗口。

3. 单击“显示”选项卡。
4. 单击“主要横向”屏幕方向。
   注意对于 PC 用户，一些 Tablet PC 型号由于硬件实现的问题而在纵向模式中运行较慢。在这种情况下，建议使用横向模式。

选择最佳性能设置

最佳性能设置可提高 Tablet PC 操作系统的速度：

1. 对于 PC 用户，浏览到系统的“开始”菜单。
2. 选择“控制面板”。
3. 确保分类视图可见（窗口包含标题“选择一个类别”）。
4. 单击“性能和维护”类别。
5. 单击“调整视觉效果”任务。
6. 在“视觉效果”选项卡中，单击“调整为最佳性能”。

禁用弹出键盘

摆动手写笔时会显示键盘窗口。如果发现该窗口影响了绘制工作流，可以临时禁用该窗口，如下所述：

1. 对于 PC 用户，在系统工具栏中单击该图标。

2. 在显示的菜单中选择“属性”。

   将显示“Tablet 和笔设置”窗口。

3. 单击“笔选项”选项卡。
4. 在“笔操作”标题下，选择“启动输入面板笔势”选项。

   选中时该选项将变成蓝色。

5. 单击“设置”按钮。
6. 禁用“启用启动输入面板笔势”复选框。
   注意再次输入文本（例如，键入文件名）时，请重新启用此设置。也可以尝试通过将“笔势”滑块的值增加到“大”，以增加手写笔摆动的大小阈值。
7. 单击“确定”。

禁用鼠标右键菜单

如果总是在手写笔旁边弹出鼠标右键指示器并影响绘图，请禁用鼠标右键菜单。可以稍后再次启用该设置以使用该菜单。

1. 在系统工具栏上单击该图标。

2. 在显示的菜单中选择“属性”。

   将显示“Tablet 和笔设置”窗口。

3. 选择“笔选项”选项卡。
4. 在“笔操作”标题下，选择“按下并保持”选项。

   选中时该选项将变成蓝色。

5. 单击“设置”。
6. 在显示的窗口中，禁用“启用右键单击的按下并保持时间”复选框。