[LANGUAGE]
System=Zarządzania systemu
Stream=Zarządzanie strumień bitów
Storage=Kontrol pamięci
Accounts=Zarządzanie użytkownikami
Network=Kontrol sieciowy
PTZ=Zarządzanie PTZ
Exit=Wyjdź
IPCam Setting=Ustawienie kamery
Ok=OK
Cancel=Anuluj
System Setting=Konfiguracja systemu
Maintenance=Utrzymanie systemu
Logs=Zarządzanie dziennika
Device name:=Nazwa urzędzenia
Product SN:=Numer seryjny
Version:=Numer wersji oprogramowania
Product Type:=Model urządzenia
Format:=Format daty
Date Time:=Data: 
CloudSEE ID:=Nvsip ID:
nvsip Port:=Nvsip Port:
nvsip Port Modified, Restart to Enable It ?=Port nvsip został zmodyfikowany, czy chcesz ponownie uruchomić, aby wprowadzić to w życie
Language:=Język systemu: 
Web Service=Obsługa sieciowa
Enable mobile server=Włącz usługi mobilnej
Port:=Port w służbie:
Quality:=Jakość zdjęcia
FPS:=Częstotliwość odświeżania obrazu
Date...=Konfiguracja czasu
Default Setting=Ustawienie domyślne
Enable talk server=Włącz dyskusję wymową
high=Wysoki
middle=średni
low=niski
25=Najbardziej gładka
20=Gładki
15=stosunkowo gładka
10=niska przepustowość
5=Najniższa przepustowość
Time automatically=Porównanie czasu przez internet
NTP Server:=Serwer dla porównania czasu
NTP Interval(Hour):=Przedział czasu od porównania czasu(godziny):
Hour=Godzina
Time Setting=Konfiguracja czasu
Focus Helper=Pomocnika skupienia
Update method:=Aktualizacja systemu
Select...=Przegląd ...
Progress:=postęp
Update begin=Uaktualnij
Cancel=Anuluj
Restart=ponownie uruchomić urządzenie
Recovery=odzyskiwanie systemu
WEB Update=aktualizacja strony internetowej
File Update=Aktualizacja pliku
Device is busing refuse update request.=Urządzenie jest zajęte, odmówił aktualizacji wniosku
Start update module failed.=Nie można uruchomić modułu aktualizacji
Send data error.=Błąd transmisji danych
Burning:=Postęp pisanie
Update Success=Aktualizacji zakończył
Update Failed=Nie udało się uaktualnić.
Open update file failed please check if the update file exist=Nie udało się otworzyć pliku, proszę sprawdzać czy plik aktualizacyjny istnieje!
Open Version file fail=nie udało się otworzyć pliku wersyjny
Download:=Postęp pobrania:
Restart the device, are you sure?=Połączenie tego urządzenia odłączy jeżeli ponownie uruchomić, na pewno?
Recover the device, are you sure?=Połączenie tego urządzenia odłączy jeżeli ponownie uruchomić ze względu przywrócić konfigurację urządzenia, na pewno?
Update the device, are you sure?=System aktualizuje, dalej?
Update ok, restart the device now?=Aktualizacja jest zakończona, ponownie uruchomić kamerę teraz?
Latest version don't need update.=Już jest najnowszy wersja.
Upgrade file does not match.=Pliki aktualizacji nie pasują
Checksum error!=Plik uaktualnienia sprawdza się błąd!
Update error please retry.=Uaktualnienie błąd, proszę uaktualnić jeszcze raz!
User No Permission=Użytkownik nie ma prawa!
Connect server failed.=Praca w godzinach nadliczbowych, aby połączyć się z serwerem aktualizacji, proszę sprawdzać sieć kamery
Update with FTP Background. You can leave here now.=System uaktualnieje przez umowę FTP w tle, teraz możesz opuścić z strony. 
FTP Update=Uaktualnić przez umowę FTP
Date=Data
Refresh=Odświeżaj
Print=Drukować 
Save=Zapis
File already exists overwrite it?=Plik już istnieje, nadpis go?
No Printer=Nie znalzło drukarki
Print Fail=Nie udało się wydrukowanie
Print %.4d-%.2d-%.2d Log, are you sure?=Na pewno wydrukować listę dziennika systemu %.4d rok %.2d miesiąc %.2d dzień?
IPC Sys Note Info=Lista dzienników systemu kamera sieciowa
Print time:%.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d=Czas drukowania: rok %.4d miesiąc %.2d dnia %.2d  godzina %.2d minuta %.2d
Format:=Format daty
Date:=Data 
Server01-U=China Unicom
Server02-T=Telekomunikacja
Server03-T=Telekomunikacja
OSD position:=Miejsca OSD
LEFT_TOP=Lewy górny
LEFT_BOTTOM=Na dole po lewej
RIGHT_TOP=Prawy górny
RIGHT_BOTTOM=Na dole po prawej
HIDE=Ukryć 
IPCam Setting=Ustawienie kamery
Ok=OK
Cancel=Anuluj
Video=Konfiguracja audio
Region Cover=zamykać obszar
Motion Detect=zdejmowana detekcja
Alarm Parameters=Parametr alarmowy
Video Stream1:=Strumień bitów HD
Resolution:=rozdzielczość
Frame Rate:=Kaltek :
MBPH:=Jakość wideo:
Video Stream2:=SD strumień
Mobile Phone Stream=Strumień sieciowy
Default Setting=Ustawienie domyślne
Bitrate Control=Stawka kontrolowania
Min QP=Najmniejszy QP
Max QP=Największy QP
CBR=Stacjonarne przepływność
VBR=Zmienna przepływność
Max Qp Should be Bigger=Największy QP jest większy niż najmniejszy QP
Image=Regulacji obrazu
Brightness:=Lekkość
Saturation:=nasycenie
Default Setting=Ustawienie domyślne
Contrast:=kontrast
Sharpness:=ostrość
Sence:=Scena 
InDoor=Wnętrz 
OutDoor=Zewnętrzny 
Default Setting=Domyślij
Modeone=Miękki
AUTO AWB=Automatyczny balans bieli
MIRROR=Obraz na ekranie
TURN=obrócić ekranu
NOCOLOUR=Tryb czarno-biały
Enable WDR=Włącz szeroką dynamikę
WDR Changed, Reboot to Effect ?=Szeroka dynamika zmieniło, ponownie uruchomić wziąć go w życie
Software Cut:=Oprogramowanie CUT
Sensitivity:=wrażliwość
Enable private area=Włącz okluzję wideo
Refresh Photo=Odświedź obraz
Save Settings=Zapisz ustawienie
Dragging the mouse for the area, right cancel area.=Przeciągnij myszą, aby wybrać obszar, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby anulować
Enable=Włącz detekcję ruchomą
Sensitivity:=wrażliwość
Send Alarm To Client=Wysyłaj alarm do klienta.
Send Alarm E-Mail=Wysyłaj alarm do e-mail
Refresh Photo=Odświedź obraz
Save Settings=Zapisz ustawienie
Alarm duration:=Długość czasu alarmu
E-Mail Setup=Ustawienia poczty
Sender:=Nadawca :
Server:=Serwer
UserID:=Nazwa użytkownika
Passwd:=Hasło
Port:=port
Crypto:=Szyfrowania:
Receiver1:=Adres adresatu
Receiver2:=Adres adresatu
Receiver3:=Adres adresatu
Receiver4:=Adres adresatu
Snapshot=Ustawienie migawki
Default Setting=Ustawienie domyślne
Email Test=Wysyłaj e-mail testy
Email succeed, please check your mailbox=Wysyłał e-mail testowy skutecznie, proszę przejść do skrzynki pocztowej w celu weryfikacji
Email fail, please check your parameter=Nie udało się wysyłanie e-mail testowy, proszę sprawdzać ustawienie parametra
Email Result=Test przez e-mail skończył.
Seconds=Sekunda
None=Nie znalazło urządzenia pamięci masowej
Unformatted=niesformatowany
Storeage is full=Urządzenie pamięci masowej jest pełne
Recording...=nagranie
Get ready=Gotowy 
IPCam Setting=Ustawienie kamery
Ok=OK
Cancel=Anuluj
Management=Kontrol pamięci
Start recording failed=Nie udało się włączyć nagranie
Stop recording failed=Nie udało się wyłączyć nagranie
Failed=nie udało się sformatować
Succeed=Formatowanie skończył
Store Card=Karta pamięci 
Already used=Już używane 
Stop Record=Zatrzymaj nagrywanie
Start Record=Rozpoczęcie nagrywania
Devices list:=List urządzenia
Refresh Lists=Odświedź listę
Device status:=Stan urządzenia
Used Space:=stan roboczy
Format=Nadaj format
Format the SD card are you sure?=Czy chcesz sformatować kartę SD?
IPCam Setting=Ustawienie kamery
OK=OK
Exit=Wyjdź
Management=Zarządzanie użytkownikami
User Setting=Kontrol konto
User:=Konto 
Group:=Grupować 
Description:=Ilustracja
Password:=Hasło
Confirm:=Potwierdź hasło
Refresh Lists=Odświedź listę
Add Account=Dodaj 
Delete=usunąj
Modify=modyfikować
User=użytkownik
Group=Grupować 
Description=Ilustracja
Administrator=Administrator 
User=Krajowy konsument
New User=Nowe konto
User already exist please check the input!=Użytkownik już istnieje, proszę sprawdzać nazwę użytkownika
Please input user and password!=Proszę wpisać nazwę użytkownika i hasło!
The confirm passwd is different from passwd above!=Hasło błąd dwa razy!
Please input the user to delete!=Proszę wpisać nazwę użytkownika który chcesz usunąć!
The user to delete is not exist!=Użytkownik który chcesz usunąć nie istnieje!
Please input user and password to modify!=Proszę wpisać nazwę użytkownika i jego hasło które chcesz zmienić!
The user to modify is not exist!=Użytkownik który chcesz zmienić nie istnieje!
The counts of user are limited!=Liczba użytkowników jest pełna!
Password incorrect!=Hasło błąd!
Guest=gość
Please Select The Account=Proszę wybierać użytkownika
No Permission !=Użytkownik nie ma prawa!
Net Management=Kontrol sieciowy
Default Conn:=Łączenie domyślne
ETH Conn:=Przewodowe podłączenie
PPPOE Conn:=Połączenia przez modem
WIFI Conn:=bezpołączeniowa
User Name:=Nazwa użytkownika
Passwd:=Hasło
Refresh=Odświeżaj
Connect=Kontaktuj
Net Info=Informacje o sieci
IP Address:=Adres IP:
Net Mask:=maska ​​podsieci
Gateway:=Brama domyślna:
DNS:=DNS:
MAC:=Adres karty sieciowej:
CloudSEE ID:=Nvsip ID:
nvsip Status:=Stan nvsip:
Online=On-line
Offline=Autonomiczny 
Disconnect=Odłączyj
Please Refresh Net List First!=Proszę odświeżać listę sieci
User And Passwd Cann't Empty!=Nazwa użytkownika lub hasło nie może być pusty
Connecting=Podłączenia...
Connect Succeed=Udało się połączyć
Connect Fail=nie udało się połączyć
Connect Timeout=Przekroczono limit czasu połączenia
Disconnecting=Odłączenie...
Disconnect Succeed=Udało się odłączyć
Disconnect Fail=Nie udało się wyłączyć
Disconnect Timeout=Operacja jest nadgodzina
Search In Net=Szukaj internet
Not Found In Net!=Nie znalazło internetu!
Passwd Cann't Empty!=Nie można nie wpisać hasła
Management=Kontrol sieciowy
Network Type:=Łączenie domyślne
Ethernet=Przewodowe podłączenie
PPPOE=Połączenia przez modem
WIFI=bezpołączeniowa
ID:=Nazwa użytkownika
Passwd:=Hasło
Search=Szukaj
Connect=Kontaktuj
ID:=Konto
SSID:=Bezprzewodowy SSID
Network Info=Informacje o sieci
IP:=Adres IP:
Netmask:=maska ​​podsieci
Gateway:=Brama domyślna:
DNS:=DNS:
MAC:=Adres karty sieciowej:
DHCP=DHCP
CloudSEE ID:=Nvsip ID:
nvsip Status:=Stan nvsip:
Online=On-line
Offline=Autonomiczny 
Disconnect=Odłączyj
Please search SSID at first!=Szukaj na bezprzewodowy SSID najpierw!
ID or Passwd Cann't be empty!=Nazwa użytkownika lub hasło nie może być pusty
Connecting=Podłączenia...
Connect Succeed=Udało się połączyć
Connect Failed=nie udało się połączyć
Connect Timeout=Przekroczono limit czasu połączenia
Disconnecting=Odłączenie...
Disconnect Succeed=Udało się odłączyć
Disconnect Fail=Nie udało się wyłączyć
Disconnect Timeout=Operacja jest nadgodzina
Searching WIFI SSID=Szukaj internet
Not found WIFI SSID!=Nie znalazło internetu!
Passwd cann't be NULL!=Nie można nie wpisać hasła
ID or password can not be emputy!=Nazwa użytkownika lub hasło nie może być pusty
Please refresh and select WIFI AP!=Proszę wybierać sieci bezprzewodową który chcesz połączyć!
Restart to enable the changing, are you sure?=Należy ponownie uruchomić urządzenie, jeśli chcesz zmodyfikować ustawienia sieci, na pewno?
Refresh=Odświeżaj
Ok=OK
Exit=Wyjdź
User No Permission=Użytkownik nie ma prawa!
The Last byte of the IP Should not be 255=Czwarty bajt adresu IP nie może być 255
IPCam Setting=Ustawienie kamery
Iris=Apertura
Focus=obiektyw zmiennoogniskowy
Zoom=zmiennoogniskowy
Assist=AUX
Speed=prędkość
Preset=Preset
Patrol=Rejs 
Path & Watch=Droga i dozorować
Scan=skanować
Name=Nazwa 
Add=Dodaj
Delete=usunąj
Call=Przejść do
Preset(%d)=Preset
The Speep is 1~255=Prędkość jest między 1~255
This is beyond the Total!=Uważaj : Poza ustawionego numeru punktu
Error:This Presetting Location Number has been used!=Błąd : presetów są powtarzane, proszę używać inny preset.
Stay Time=Czas pobytu
Start=Rozpocznij 
Stop=Zatrzymaj
Record Path=Nagrywać drogę
Record=Nagrywać 
Finish=Gotowy
Watch=Dozorować 
Wait Time=czas oczekiwania
Left Limit=Lewa granica
Right Limit=Prawa granica
Start Scan=Zacznij skanowanie
Stop Scan=Zatrzymaj skanowanie
Various Scan=wzorzec
NULL=NULL