具体使用步骤：
运行控制端（小荣远控）→配置被控端：填写被控端上线信息生成被控端→让对方运行被控端， 控制端这边显示被控端上线 进行操控。

本远控软件呢最主要的操作就是配置被控端了，因为只有被控端配置正确了 运行被控端才可以上线才可以进行操控！

上线方式有两种 1.固定IP端口上线 2.网页文件地址上线
固定IP端口上线必须你是固定的外网IP才可以的 一般都不是固定的！
那就用第二种上线方式，第二种上线方式 支持：网页文本+网页文件 上线，网页文本是论坛，微博之类的可以修改账户资料或发表帖子的！网页文件是有域名空间 可以上传TXT文件的，这第二种上线方式具体使用请查看：（网页、论坛，空间上线教程.txt）

配置被控端主要就是设置上线方式了，其他的随意填写都可以上线！再填写上线地址完后一定要测试连接一下！

为什么上线地址都填写好了，为什么还不上线呢？
1.如果有路由器请检查是否做端口映射了！
2.是否运行了！是否重复运行了

有路由器的请进路由器里做映射  把你的上线端口映射一下，不会做映射去百度搜索一下！

如果第一个配置错误而运行了没上线，又重新配置了一个要先更换一下被控端文件名字，在被控端配置窗口里更换！

好了再不会请再次阅读一下使用教程，还不会的请联系作者QQ1205757930！

再次声明下：本软件 无毒 无木马 无后门  请放心使用！