[ForceFW]



//---
FLASH_45D7988276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45D7988276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45D7988276D5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA8827A55_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45DEA8827A55_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45DEA8827A55_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45DEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D588827255_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45D588827255_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45D798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45CEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45CEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45CEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98D798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_98D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_989798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_989798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_989798827655_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D588827255_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98D588827255_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_98D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA8827A55_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98DEA8827A55_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_98DEA8827A55_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98DEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_98DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7988276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPTEX3.BIN
FLASH_98D7988276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_98D7988276D5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45C798B276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45C798B276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45C798B276D5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798B276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3.BIN
FLASH_45D798B276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST.bin
FLASH_45D798B276D5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454A9AB27ED5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3_Qual.BIN
FLASH_454A9AB27ED5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST_Qual.bin
FLASH_454A9AB27ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_984A9AB27ED5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPTEX3_Qual.BIN
FLASH_984A9AB27ED5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST_Qual.bin
FLASH_984A9AB27ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927256_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE98927256_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D6_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE989272D6_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798927256_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D798927256_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98D798927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7989272D6_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D7989272D6_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98D7989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A99927656_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_983A99927656_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_983A99927656_DisableCardModeFW=1

//---
FLASH_45DE98927256_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45DE98927256_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798927256_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45D798927256_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45D798927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE989272D6_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45DE989272D6_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45DE989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D7989272D6_ISP=\TS\24nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45D7989272D6_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45D7989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE98927257_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD19nm.BIN
FLASH_45DE98927257_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45DE98927257_Force4WayIntv=1
FLASH_45DE98927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798927257_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD19nm.BIN
FLASH_45D798927257_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45D798927257_Force4WayIntv=1
FLASH_45D798927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE98927250_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD1ynm.BIN
FLASH_45DE98927250_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45DE98927250_Force4WayIntv=1
FLASH_45DE98927250_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE989272D0_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD1ynm.BIN
FLASH_45DE989272D0_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_45DE989272D0_Force4WayIntv=1
FLASH_45DE989272D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA8927650_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD1ynm4P.BIN
FLASH_45DEA8927650_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_45DEA8927650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA89276D0_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD1ynmDDR4P.BIN
FLASH_45DEA89276D0_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_45DEA89276D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454CA8927650_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD1ynm4P.BIN
FLASH_454CA8927650_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_454CA8927650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454CA8927650_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD1ynmDDR4P.BIN
FLASH_454CA8927650_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_454CA8927650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927250_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm.BIN
FLASH_98DE98927250_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE98927250_Force4WayIntv=1
FLASH_98DE98927250_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D0_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm.BIN
FLASH_98DE989272D0_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE989272D0_Force4WayIntv=1
FLASH_98DE989272D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927257_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98DE98927257_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE98927257_Force4WayIntv=1
FLASH_98DE98927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D7_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98DE989272D7_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98DE989272D7_Force4WayIntv=1
FLASH_98DE989272D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798927257_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98D798927257_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98D798927257_Force4WayIntv=1
FLASH_98D798927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7989272D7_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98D7989272D7_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_98D7989272D7_Force4WayIntv=1
FLASH_98D7989272D7_DisableCardModeFW=1
//---
//---
FLASH_AD3A18A36125_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-ISPHY16nmTLC.BIN
FLASH_AD3A18A36125_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_AD3A18A36125_Force4WayIntv=1
FLASH_AD3A18A36125_DisableCardModeFW=1
//---
//---
FLASH_983AA8927650_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm4P.BIN
FLASH_983AA8927650_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA8927650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D0_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm4P.BIN
FLASH_983AA89276D0_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA89276D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454CA8927657_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD19nm4P.BIN
FLASH_454CA8927657_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_454CA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_453CA9927A57_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD19nm4P.BIN
FLASH_453CA9927A57_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_453CA9927A57_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA8927650_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm4P.BIN
FLASH_983AA8927650_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA8927650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D0_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm4P.BIN
FLASH_983AA89276D0_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA89276D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA8927657_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA8927657_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D7_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA89276D7_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA89276D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454CA8927657_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD19nm4P.BIN
FLASH_454CA8927657_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_454CA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA8927657_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA8927657_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D7_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA89276D7_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA89276D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454CA8927657_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD19nm4P.BIN
FLASH_454CA8927657_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_454CA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_453AA8927657_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSD19nm4P.BIN
FLASH_453AA8927657_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_453AA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA8927657_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA8927657_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D7_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA89276D7_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983AA89276D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA9927A57_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983CA9927A57_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983CA9927A57_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA9927A50_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm4P.BIN
FLASH_983CA9927A50_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983CA9927A50_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA9927AD0_ISP=\TS\19nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPT1ynm4P.BIN
FLASH_983CA9927AD0_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_983CA9927AD0_DisableCardModeFW=1
//---



FLASH_2C68044BA400_ISP=SM3257ENBBISP.bin
FLASH_2C68044BA400_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C68044BA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88085FA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-B74.bin
FLASH_2C88085FA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C88085FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88285FA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-B74.bin
FLASH_2C88285FA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C88285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988285FA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-B74.bin
FLASH_8988285FA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_8988285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA809DFA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-B74.bin
FLASH_2CA809DFA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2CA809DFA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88085F8900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-B74.bin
FLASH_2C88085F8900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C88085F8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988085F8900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-B74.bin
FLASH_8988085F8900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_8988085F8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA809DF8900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-B74.bin
FLASH_2CA809DF8900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2CA809DF8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98CE74C3_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-27nm.BIN
FLASH_ECDE98CE74C3_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDE98CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9CE78C3_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-27nm.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C3_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE78C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CA5442_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-bucket01.BIN
FLASH_ECD798CA5442_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD798CA5442_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE74C3_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-27nm.BIN
FLASH_ECD798CE74C3_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD798CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C24444BA400_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_2C24444BA400_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C24444BA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89A825CBA984_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_89A825CBA984_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_89A825CBA984_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988244BA984_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_8988244BA984_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_8988244BA984_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64444BA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_2C64444BA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C64444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964444BA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_8964444BA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_8964444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84C54BA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_2C84C54BA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C84C54BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C44444BA400_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_2C44444BA400_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C44444BA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84C54BA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_2C84C54BA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C84C54BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C44444BA900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84.BIN
FLASH_2C44444BA900_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_2C44444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA508_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_2C64643CA508_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C64643CA508_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA100_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_2C64643CA100_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C64643CA100_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA504_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_2C64643CA504_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C64643CA504_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84E53CA504_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_2C84E53CA504_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C84E53CA504_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA505_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_2C64643CA505_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C64643CA505_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA400_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85_HP.BIN
FLASH_2C64643CA400_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K_HP.bin
FLASH_2C64643CA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643B8900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85-AL.BIN
FLASH_2C84643B8900_PTEST=SM3257ENBBPTEST-L85-AL.bin
FLASH_2C84643B8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B584643B8900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85-AL.BIN
FLASH_B584643B8900_PTEST=SM3257ENBBPTEST-L85-AL.bin
FLASH_B584643B8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B564643CA004_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-IM_16K-single.BIN
FLASH_B564643CA004_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-single.bin
FLASH_B564643CA004_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B5646454A400_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-IM_16K-single.BIN
FLASH_B5646454A400_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-single.bin
FLASH_B5646454A400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_8964643CA500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_8964643CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA50C_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_8964643CA50C_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_8964643CA50C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA10C_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_8964643CA10C_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_8964643CA10C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA100_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L84c.BIN
FLASH_8964643CA100_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_8964643CA100_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643CA904_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2C84643CA904_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C84643CA904_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B5646454A400_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-IM_16K-single.BIN
FLASH_B5646454A400_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-single.bin
FLASH_B5646454A400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B544643CA004_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-IM_16K-single.BIN
FLASH_B544643CA004_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-single.bin
FLASH_B544643CA004_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B5846454A900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-IM_16K-single.BIN
FLASH_B5846454A900_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-single.bin
FLASH_B5846454A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C846454A900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-IM_16K-single.BIN
FLASH_2C846454A900_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-single.bin
FLASH_2C846454A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E53CA904_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2CA4E53CA904_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2CA4E53CA904_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C846434A500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2C846434A500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C846434A500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643CA500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2C84643CA500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C84643CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8984643CA500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_8984643CA500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_8984643CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643CA400_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2C84643CA400_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C84643CA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C846434A500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2C846434A500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C846434A500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E53CA500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2CA4E53CA500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2CA4E53CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89A4E53CA500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_89A4E53CA500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_89A4E53CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89A4E53CA50C_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_89A4E53CA50C_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_89A4E53CA50C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C846434A400_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2C846434A400_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2C846434A400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E534A500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_2CA4E534A500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_2CA4E534A500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8984643CA50C_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_8984643CA50C_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_8984643CA50C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8984643CA90C_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L85.BIN
FLASH_8984643CA90C_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K.bin
FLASH_8984643CA90C_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_2C846454A900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L95b.BIN
/FLASH_2C846454A900_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-L95b.bin
/FLASH_2C846454A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E554A900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L95b.BIN
FLASH_2CA4E554A900_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-L95b.bin
FLASH_2CA4E554A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B5846454A900_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-L95b.BIN
FLASH_B5846454A900_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-L95b.bin
FLASH_B5846454A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C646456A500_ISP=\IM\SM3257ENBBISP-IM_16K_L94c-single.BIN
FLASH_2C646456A500_PTEST=SM3257ENBBPTEST-IM_16K-single-L95b.bin
FLASH_2C646456A500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98CE74C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA21nmTLC.BIN
FLASH_ECDE98CE74C4_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECDE98CE74C4_Force4WayIntv=1
FLASH_ECDE98CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD598CE74C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA21nmTLC.BIN
FLASH_ECD598CE74C4_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECD598CE74C4_Force4WayIntv=1
FLASH_ECD598CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE74C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA21nmTLC.BIN
FLASH_ECD798CE74C4_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECD798CE74C44_Force4WayIntv=1
FLASH_ECD798CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9CE78C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA21nmTLC.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C4_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_EC3AD9CE78C4_Force4WayIntv=1
FLASH_EC3AD9CE78C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3CD9CE78C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA21nmTLC.BIN
FLASH_EC3CD9CE78C4_PTEST=SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_EC3CD9CE78C4 Force4WayIntv=1
FLASH_EC3CD9CE78C4_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_ECDE98DE85C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA21nmTLC4P.BIN
/FLASH_ECDE98DE85C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
/FLASH_ECDE98DE85C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC1AA8DE88C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC4P.BIN
FLASH_EC1AA8DE88C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_EC1AA8DE88C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC0000DE00C5_ISP1=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC4P.BIN
FLASH_EC0000DE00C5_PTEST1=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_EC0000DE00C5_ISP2=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC4P.BIN
FLASH_EC0000DE00C5_PTEST2=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_EC0000DE00C5_ISP4=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC4P.BIN
FLASH_EC0000DE00C5_PTEST4=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_EC0000DE00C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3CE9DE88C5_ISP1=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC4P.BIN
FLASH_EC3CE9DE88C5_PTEST1=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_EC3CE9DE88C5_ISP2=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC4P.BIN
FLASH_EC3CE9DE88C5_PTEST2=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_EC3CE9DE88C5_ISP4=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC4P.BIN
FLASH_EC3CE9DE88C5_PTEST4=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm4P.bin
FLASH_EC3CE9DE88C5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_ECD598DE94C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC-AAG.BIN
/FLASH_ECD598DE94C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm-AAG.bin
/FLASH_ECD598DE94C5_Force4WayIntv=1
/FLASH_ECD598DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE88BF90C6_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA16nmTLC.BIN
FLASH_ECDE88BF90C6_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECDE88BF90C6_Force4WayIntv=1
FLASH_ECDE88BF90C6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD598DE94C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC.BIN
FLASH_ECD598DE94C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECD598DE94C5_Force4WayIntv=1
FLASH_ECD598DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98DE94C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC.BIN
FLASH_ECDE98DE94C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECDE98DE94C5_Force4WayIntv=1
FLASH_ECDE98DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798DE94C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC.BIN
FLASH_ECD798DE94C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECD798DE94C5_Force4WayIntv=1
FLASH_ECD798DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9DE94C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC.BIN
FLASH_EC3AD9DE94C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_EC3AD9DE94C5_Force4WayIntv=1
FLASH_EC3AD9DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
//---
FLASH_ECAEB8DE86C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-ISPSA19nmTLC.BIN
FLASH_ECAEB8DE86C5_PTEST=\Samsung\SM3257ENBBTSPTEST24nm.bin
FLASH_ECAEB8DE86C5_Force4WayIntv=1
FLASH_ECAEB8DE86C5_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_ECD594765443_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD594765443_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD594765443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD794766443_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD794766443_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD794766443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE95766843_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECDE95766843_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDE95766843_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947A5443_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947A5443_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD7947A5443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDED57A5843_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECDED57A5843_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDED57A5843_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDED5765843_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECDED5765843_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDED5765843_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD5947654C3_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD5947654C3_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD5947654C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947A64C3_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947A64C3_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD7947A64C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947A54C3_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947A54C3_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD7947A54C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDED57A58C3 _ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECDED57A58C3_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDED57A58C3_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_ECD7943264C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA19nmMLC.BIN
FLASH_ECD7943264C5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD7943264C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA43268C5_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA19nmMLC.BIN
FLASH_ECDEA43268C5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDEA43268C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E64C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E64C4_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD7947E64C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E64C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E64C4_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD7947E64C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA47E78C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECDEA47E78C4_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDEA47E78C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA47A68C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECDEA47A68C4_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECDEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECAEA47A68C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECAEA47A68C4_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECAEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECAEA47A68C4_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECAEA47A68C4_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECAEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E6444_ISP=\Samsung\SM3257ENBBISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E6444_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_ECD7947E6444_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D584327256_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98D584327256_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98D584327256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D5843272D6_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98D5843272D6_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98D5843272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE94827656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98DE94827656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98DE94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D794327656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98D794327656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98D794327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA4827656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA4827656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98DEA4827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE948276D6_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98DE948276D6_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98DE948276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7943276D6_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98D7943276D6_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98D7943276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D584327656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98D584327656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98D584327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D5843276D6_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98D5843276D6_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98D5843276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AD6327ED5_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_983AD6327ED5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_983AD6327ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA5827A56_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_983AA5827A56_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_983AA5827A56_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA48276D6_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA48276D6_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98DEA48276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D794327656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_45D794327656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45D794327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE94827656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_45DE94827656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45DE94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D584327256_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_45D584327256_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45D584327256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D5843272D6_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_45D5843272D6_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45D5843272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE948276D6_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_45DE948276D6_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45DE948276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_453A97327ED5_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_453A97327ED5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_453A97327ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_452D94827656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_452D94827656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_452D94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454D94827656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_454D94827656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_454D94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_456D95827A56_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_456D95827A56_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_456D95827A56_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA4827656_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm.BIN
FLASH_45DEA4827656_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45DEA4827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA4827657_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S19nm.BIN
FLASH_45DEA4827657_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45DEA4827657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA4827657_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nm.BIN
FLASH_98DEA4827657_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98DEA4827657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA48276D7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nm.BIN
FLASH_98DEA48276D7_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_98DEA48276D7_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_453CA6827E56_ISP=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBISP-24nm-iNand.BIN
FLASH_453CA6827E56_PTEST=\TS\24nm MLC\SM3257ENBBPTEST-24nm-iNand.bin
FLASH_453CA6827E56_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_45D784937257_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S19nmB.BIN
FLASH_45D784937257_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_45D784937257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE84937257_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S19nmB.BIN
FLASH_45DE84937257_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_45DE84937257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE849372D7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S19nmB.BIN
FLASH_45DE849372D7_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_45DE849372D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D784937257_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmB.BIN
FLASH_98D784937257_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_98D784937257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7849372D7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmB.BIN
FLASH_98D7849372D7_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_98D7849372D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE84937257_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmB.BIN
FLASH_98DE84937257_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_98DE84937257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE849372D7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmB.BIN
FLASH_98DE849372D7_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_98DE849372D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A85937657_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmB.BIN
FLASH_983A85937657_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_983A85937657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A859376D7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmB.BIN
FLASH_983A859376D7_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmB.BIN
FLASH_983A859376D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE94937657_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmC.BIN
FLASH_98DE94937657_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_98DE94937657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE949376D7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmC.BIN
FLASH_98DE949376D7_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_98DE949376D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95937AD7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmC.BIN
FLASH_983A95937AD7_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_983A95937AD7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95937A57_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T19nmC.BIN
FLASH_983A95937A57_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_983A95937A57_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE94937657_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S19nmC.BIN
FLASH_45DE94937657_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_45DE94937657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE949376D7_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S19nmC.BIN
FLASH_45DE949376D7_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_45DE949376D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE94937650_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S1ynmC.BIN
FLASH_45DE94937650_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_45DE94937650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE949376D0_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-S1ynmC.BIN
FLASH_45DE949376D0_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_45DE949376D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE94937650_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T1ynmC.BIN
FLASH_98DE94937650_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_98DE94937650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE949376D0_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T1ynmC.BIN
FLASH_98DE949376D0_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_98DE949376D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA4937A50_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T1ynmC.BIN
FLASH_983AA4937A50_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_983AA4937A50_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA4937AD0_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T1ynmC.BIN
FLASH_983AA4937AD0_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_983AA4937AD0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA5937E50_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T1ynmC.BIN
FLASH_983CA5937E50_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.bin
FLASH_983CA5937E50_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA5937ED0_ISP=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBISP-T1ynmC.BIN
FLASH_983CA5937ED0_PTEST=\TS\19nm MLC\SM3257ENBBPTEST-19nmC.binn
FLASH_983CA5937ED0_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_ADD7149E344A_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY16.BIN
FLASH_ADD7149E344A_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY20.bin
FLASH_ADD7149E344A_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE14AB424A_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY16nm.BIN
FLASH_ADDE14AB424A_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY16nm_F.bin
FLASH_ADDE14AB424A_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_AD3A14AB424A_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY16nm.BIN
FLASH_AD3A14AB424A_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY16nm_E.bin
FLASH_AD3A14AB424A_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE14A7424A_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY16nm.BIN
FLASH_ADDE14A7424A_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY16nm_E.bin
FLASH_ADDE14A7424A_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE14A7424A_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY16nm.BIN
FLASH_ADDE14A7424A_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY16nm_E.bin
FLASH_ADDE14A7424A_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE14A74249_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY16nm.BIN
FLASH_ADDE14A74249_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY16nm_E.bin
FLASH_ADDE14A74249_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94974445_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY16nm.BIN
FLASH_ADDE94974445_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY16nm_D.bin
FLASH_ADDE94974445_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADD794DA74C3_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY26.BIN
FLASH_ADD794DA74C3_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY26.bin
FLASH_ADD794DA74C3_HYEN=IESLCEN.BIN
FLASH_ADD794DA74C3_HYDS=IESLCDS.BIN
FLASH_ADD794DA74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94D20443_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY26.BIN
FLASH_ADDE94D20443_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY26.bin
FLASH_ADDE94D20443_HYEN=IESLCEN.BIN
FLASH_ADDE94D20443_HYDS=IESLCDS.BIN
FLASH_ADDE94D20443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADD594DA74C4_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY20.BIN
FLASH_ADD594DA74C4_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY20.bin
FLASH_ADD594DA74C4_HYTABLE=HYTABLE.BIN
FLASH_ADD594DA74C4_HYEN=IESLCEN.BIN
FLASH_ADD594DA74C4_HYDS=IESLCDS.BIN
FLASH_ADD594DA74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94DA74C4_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY20.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY20.bin
FLASH_ADDE94DA74C4_HYTABLE=HYTABLE.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_HYEN=IESLCEN.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_HYDS=IESLCDS.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADD794916044_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY20.BIN
FLASH_ADD794916044_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY20.bin
FLASH_ADD794916044_HYTABLE=HYTABLE.BIN
FLASH_ADD794916044_HYEN=IESLCEN.BIN
FLASH_ADD794916044_HYDS=IESLCDS.BIN
FLASH_ADD794916044_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94EB7444_ISP=\HY\SM3257ENBBISP-HY20_16K.BIN
FLASH_ADDE94EB7444_PTEST=\HY\SM3257ENBBPTEST-HY20_16K.bin
FLASH_ADDE94EB7444_HYTABLE=HYTABLE.BIN
FLASH_ADDE94EB7444_HYEN=IESLCEN.BIN
FLASH_ADDE94EB7444_HYDS=IESLCDS.BIN
FLASH_ADDE94EB7444_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45CE99827AD5_ISP=\TS\iNand\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3-iNand.BIN
FLASH_45CE99827AD5_PTEST=\TS\iNand\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST-iNand.bin
FLASH_45CE99827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45CE99B27AD5_ISP=\TS\iNand\32nm TLC\SM3257ENBBISP-ISPSDEX3-iNand.BIN
FLASH_45CE99B27AD5_PTEST=\TS\iNand\32nm TLC\SM3257ENBBTSPTEST-iNand.bin
FLASH_45CE99B27AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45CE95327AD5_ISP=\TS\iNand\32nm MLC\SM3257ENBBISP-iNand-M.BIN
FLASH_45CE95327AD5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45CE95327AD5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454A96327ED5_ISP=\TS\iNand\32nm MLC\SM3257ENBBISP-iNand-M.BIN
FLASH_454A96327ED5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_454A96327ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45C5943276D5_ISP=\TS\iNand\32nm MLC\SM3257ENBBISP-iNand-M.BIN
FLASH_45C5943276D5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45C5943276D5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45C7943276D5_ISP=\TS\iNand\32nm MLC\SM3257ENBBISP-iNand-M.BIN
FLASH_45C7943276D5_PTEST=SM3257ENBBPTEST.bin
FLASH_45C7943276D5_DisableCardModeFW=1
//---

//---------------------------------------------------------------------//
