[ForceFW]

//---
/FLASH_45D7988276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D7988276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D7988276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45DEA8827A55_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45DEA8827A55_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45DEA8827A55_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45DEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45DEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45D588827255_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D588827255_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45D798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45CEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45CEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45CEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98D798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98D798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_989798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_989798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_989798827655_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98D588827255_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98D588827255_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98DEA8827A55_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98DEA8827A55_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98DEA8827A55_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98DEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98DEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98D7988276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98D7988276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98D7988276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45C798B276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45C798B276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45C798B276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45D798B276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D798B276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D798B276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_454A9AB27ED5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3_Qual.BIN
/FLASH_454A9AB27ED5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST_Qual.bin
/FLASH_454A9AB27ED5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_984A9AB27ED5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3_Qual.BIN
/FLASH_984A9AB27ED5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST_Qual.bin
/FLASH_984A9AB27ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927256_ISP=SM3261ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE98927256_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D6_ISP=SM3261ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE989272D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798927256_ISP=SM3261ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D798927256_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D798927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7989272D6_ISP=SM3260ADISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D7989272D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D7989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A99927656_ISP=SM3261ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_983A99927656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A99927656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE999276D6_ISP=SM3261ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE999276D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE999276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE98927256_ISP=SM3261ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45DE98927256_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798927256_ISP=SM3261ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45D798927256_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45D798927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE989272D6_ISP=SM3261ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45DE989272D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D7989272D6_ISP=SM3261ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45D7989272D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45D7989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE98927257_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm.BIN
FLASH_45DE98927257_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE98927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927257_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98DE98927257_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE98927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98DE989272D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE989272D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798927257_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98D798927257_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D798927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7989272D7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98D7989272D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D7989272D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE98927250_ISP=SM3261ABISP-ISPSDA19nm.BIN
FLASH_45DE98927250_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE98927250_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE989272D0_ISP=SM3261ABISP-ISPSDA19nm.BIN
FLASH_45DE989272D0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE989272D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA8927650_ISP=SM3261ABISP-ISPSDA19nm.BIN
FLASH_45DEA8927650_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DEA8927650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA89276D0_ISP=SM3261ABISP-ISPSDA19nm.BIN
FLASH_45DEA89276D0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DEA89276D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927250_ISP=SM3261ABISP-ISPTA19nm.BIN
FLASH_98DE98927250_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE98927250_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D0_ISP=SM3261ABISP-ISPTA19nm.BIN
FLASH_98DE989272D0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE989272D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA8927650_ISP=SM3261ABISP-ISPTA19nm.BIN
FLASH_983AA8927650_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA8927650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D0_ISP=SM3261ABISP-ISPTA19nm.BIN
FLASH_983AA89276D0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA89276D0_DisableCardModeFW=1
//---


//---
FLASH_ECDE98CE74C4_ISP=SM3261ABISP-ISPSA21nm.BIN
FLASH_ECDE98CE74C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDE98CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD598CE74C4_ISP=SM3261ABISP-ISPSA21nm.BIN
FLASH_ECD598CE74C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD598CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE74C4_ISP=SM3261ABISP-ISPSA21nm.BIN
FLASH_ECD798CE74C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD798CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9CE78C4_ISP1=SM3261ABISP-ISPSA21nm2die.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C4_PTEST1=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE78C4_ISP2=SM3261ABISP-ISPSA21nm2die.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C4_PTEST2=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE78C4_ISP4=SM3261ABISP-ISPSA21nm2die.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C4_PTEST4=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE78C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC1AA8DE88C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm.BIN
FLASH_EC1AA8DE88C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_EC1AA8DE88C5_PSCAN=\Prescan\SM3261ABPSCN_19NM_ADG.bin
FLASH_EC1AA8DE88C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD598DE94C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm.BIN
FLASH_ECD598DE94C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
/FLASH_ECD598DE94C5_PSCAN=\Prescan\SM3261ABPSCN_19NM_ADG.bin
FLASH_ECD598DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98DE94C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm.BIN
FLASH_ECDE98DE94C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDE98DE94C5_PSCAN=\Prescan\SM3261ABPSCN_19NM_ADG.bin
FLASH_ECDE98DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798DE94C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm.BIN
FLASH_ECD798DE94C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD798DE94C5_PSCAN=\Prescan\SM3261ABPSCN_19NM_ADG.bin
FLASH_ECD798DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD598DE94C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm.BIN
FLASH_ECD598DE94C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD598DE94C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC0000DE00C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm2die.BIN
FLASH_EC0000DE00C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_EC0000DE00C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3CE9DE88C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm2die.BIN
FLASH_EC3CE9DE88C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_EC3CE9DE88C5_DisableCardModeFW=1
//---
//---
FLASH_ECAEB8DE86C5_ISP=SM3261ABISP-ISPSA19nm.BIN
FLASH_ECAEB8DE86C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECAEB8DE86C5_PSCAN=\Prescan\SM3261ABPSCN_19NM_ADG.bin
FLASH_ECAEB8DE86C5_DisableCardModeFW=1
//---


//---
FLASH_983AA8927657_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_983AA8927657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_983AA89276D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA89276D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA9927A57_ISP1=SM3261ABISP-ISPT19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927A57_PTEST1=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927A57_ISP2=SM3261ABISP-ISPT19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927A57_PTEST2=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927A57_ISP4=SM3261ABISP-ISPT19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927A57_PTEST4=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927A57_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA9927A50_ISP1=SM3261ABISP-ISPTA19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927A50_PTEST1=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927A50_ISP2=SM3261ABISP-ISPTA19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927A50_PTEST2=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927A50_ISP4=SM3261ABISP-ISPTA19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927A50_PTEST4=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927A50_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA9927AD0_ISP1=SM3261ABISP-ISPTA19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927AD0_PTEST1=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927AD0_ISP2=SM3261ABISP-ISPTA19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927AD0_PTEST2=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927AD0_ISP4=SM3261ABISP-ISPTA19nm2die.BIN
FLASH_983CA9927AD0_PTEST4=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA9927AD0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454CA8927657_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm.BIN
FLASH_454CA8927657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_454CA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_453CA9927A57_ISP1=SM3261ABISP-ISPSD19nm2die.BIN
FLASH_453CA9927A57_PTEST1=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_453CA9927A57_ISP2=SM3261ABISP-ISPSD19nm2die.BIN
FLASH_453CA9927A57_PTEST2=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_453CA9927A57_ISP4=SM3261ABISP-ISPSD19nm2die.BIN
FLASH_453CA9927A57_PTEST4=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_453CA9927A57_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798927257_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm.BIN
FLASH_45D798927257_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45D798927257_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_2C9805CF8900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_2C9805CF8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C9805CF8900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C9805CF8900_PSCNFlash=3
FLASH_2C9805CF8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988243BA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_8988243BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8988243BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8988243BA900_PSCNFlash=3
FLASH_8988243BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88044BA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_2C88044BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C88044BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C88044BA900_PSCNFlash=3
FLASH_2C88044BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C8824498900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_2C8824498900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C8824498900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C8824498900_PSCNFlash=3
FLASH_2C8824498900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88244BA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_2C88244BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C88244BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C88244BA900_PSCNFlash=3
FLASH_2C88244BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA805CBA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_2CA805CBA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA805CBA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2CA805CBA900_PSCNFlash=3
FLASH_2CA805CBA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA825CB8900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_2CA825CB8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA825CB8900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2CA825CB8900_PSCNFlash=3
FLASH_2CA825CB8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89882449A900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_89882449A900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_89882449A900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_89882449A900_PSCNFlash=3
FLASH_89882449A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988244BA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_8988244BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8988244BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8988244BA900_PSCNFlash=3
FLASH_8988244BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988044BA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_8988044BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8988044BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8988044BA900_PSCNFlash=3
FLASH_8988044BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89A825CBA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_89A825CBA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_89A825CBA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_89A825CBA900_PSCNFlash=3
FLASH_89A825CBA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89C826CBA900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_89C826CBA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_89C826CBA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_89C826CBA900_PSCNFlash=3
FLASH_89C826CBA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C78044F8900_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_2C78044F8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C78044F8900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C78044F8900_PSCNFlash=3
FLASH_2C78044F8900_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_98D7A0327656_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_98D7A0327656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D7A0327656_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_98D7A0327656_PSCNFlash=11
FLASH_98D7A0327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA1327A56_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_98DEA1327A56_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DEA1327A56_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_98DEA1327A56_PSCNFlash=12
FLASH_98DEA1327A56_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D390267615_ISP=SM3261ABISP.bin
FLASH_98D390267615_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D390267615_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_98D390267615_PSCNFlash=13
FLASH_98D390267615_DisableCardModeFW=1
//---


//---
FLASH_2C88085FA900_ISP=SM3261ABISP-B74.bin
FLASH_2C88085FA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C88085FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88285FA900_ISP=SM3261ABISP-B74.bin
FLASH_2C88285FA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C88285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988285FA900_ISP=SM3261ABISP-B74.bin
FLASH_8988285FA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8988285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA809DFA900_ISP=SM3261ABISP-B74.bin
FLASH_2CA809DFA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA809DFA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88085F8900_ISP=SM3261ABISP-B74.bin
FLASH_2C88085F8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C88085F8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA809DF8900_ISP=SM3261ABISP-B74.bin
FLASH_2CA809DF8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA809DF8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98CE74C3_ISP=SM3261ABISP-27nm.BIN
FLASH_ECDE98CE74C3_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDE98CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9CE78C3_ISP=SM3261ABISP-27nm.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C3_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE78C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CA5442_ISP=SM3261ABISP-bucket01.BIN
FLASH_ECD798CA5442_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD798CA5442_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE74C3_ISP=SM3261ABISP-27nm.BIN
FLASH_ECD798CE74C3_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD798CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88044BA900_ISP=SM3261ABISP.BIN
FLASH_2C88044BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C88044BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C88044BA900_PSCNFlash=3
FLASH_2C88044BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C24444BA400_ISP=SM3261ABISP-L84.BIN
FLASH_2C24444BA400_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C24444BA400_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C24444BA400_PSCNFlash=2
FLASH_2C24444BA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964444BA900_ISP=SM3261ABISP-L84.BIN
FLASH_8964444BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8964444BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8964444BA900_PSCNFlash=2
FLASH_8964444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89A825CBA984_ISP=SM3261ABISP-L84.BIN
FLASH_89A825CBA984_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_89A825CBA984_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_89A825CBA984_PSCNFlash=2
FLASH_89A825CBA984_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988244BA984_ISP=SM3261ABISP-L84.BIN
FLASH_8988244BA984_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8988244BA984_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8988244BA984_PSCNFlash=2
FLASH_8988244BA984_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64444BA900_ISP=SM3261ABISP-L84.BIN
FLASH_2C64444BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C64444BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C64444BA900_PSCNFlash=2
FLASH_2C64444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84C54BA900_ISP=SM3261ABISP-L84.BIN
FLASH_2C84C54BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C84C54BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C84C54BA900_PSCNFlash=2
FLASH_2C84C54BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C44444BA900_ISP=SM3261ABISP-L84.BIN
FLASH_2C44444BA900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C44444BA900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C44444BA900_PSCNFlash=2
FLASH_2C44444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C44403CA504_ISP=SM3261ABISP-16K.BIN
FLASH_2C44403CA504_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C44403CA504_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA504_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C64643CA504_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C64643CA504_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C64643CA504_PSCNFlash=1
FLASH_2C64643CA504_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA505_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C64643CA505_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C64643CA505_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C64643CA505_PSCNFlash=1
FLASH_2C64643CA505_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA100_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C64643CA100_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C64643CA100_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C64643CA100_PSCNFlash=1
FLASH_2C64643CA100_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA508_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C64643CA508_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C64643CA508_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C64643CA508_PSCNFlash=1
FLASH_2C64643CA508_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C846434A500_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C846434A500_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C846434A500_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C846434A500_PSCNFlash=0
FLASH_2C846434A500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643CA500_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C84643CA500_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C84643CA500_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C84643CA500_PSCNFlash=0
FLASH_2C84643CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643CA904_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C84643CA904_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C84643CA904_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C84643CA904_PSCNFlash=0
FLASH_2C84643CA904_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E53CA904_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2CA4E53CA904_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA4E53CA904_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2CA4E53CA904_PSCNFlash=0
FLASH_2CA4E53CA904_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C846454A900_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C846454A900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C846454A900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C846454A900_PSCNFlash=0
FLASH_2C846454A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E554A900_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2CA4E554A900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA4E554A900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2CA4E554A900_PSCNFlash=0
FLASH_2CA4E554A900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8984643CA500_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8984643CA500_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8984643CA500_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8984643CA500_PSCNFlash=0
FLASH_8984643CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_89A4E53CA500_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_89A4E53CA500_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_89A4E53CA500_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_89A4E53CA500_PSCNFlash=0
FLASH_89A4E53CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA500_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8964643CA500_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8964643CA500_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8964643CA500_PSCNFlash=1
FLASH_8964643CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA100_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8964643CA100_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8964643CA100_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8964643CA100_PSCNFlash=1
FLASH_8964643CA100_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA50C_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8964643CA50C_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8964643CA50C_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8964643CA50C_PSCNFlash=1
FLASH_8964643CA50C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8964643CA10C_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8964643CA10C_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8964643CA10C_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8964643CA10C_PSCNFlash=1
FLASH_8964643CA10C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8984643CA50C_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8984643CA50C_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8984643CA50C_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8984643CA50C_PSCNFlash=0
FLASH_8984643CA50C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8984643CA50C_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8984643CA50C_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8984643CA50C_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8984643CA50Cx_PSCNFlash=0
FLASH_8984643CA50C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8984643CA90C_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_8984643CA90C_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_8984643CA90C_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_8984643CA90C_PSCNFlash=0
FLASH_8984643CA90C_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643CA400_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C84643CA400_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C84643CA400_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C84643CA400_PSCNFlash=0
FLASH_2C84643CA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E53CA500_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2CA4E53CA500_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA4E53CA500_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2CA4E53CA500_PSCNFlash=0
FLASH_2CA4E53CA500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C846434A400_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C846434A400_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C846434A400_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C846434A400_PSCNFlash=0
FLASH_2C846434A400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA4E534A500_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2CA4E534A500_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2CA4E534A500_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2CA4E534A500_PSCNFlash=0
FLASH_2CA4E534A500_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64643CA400_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C64643CA400_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C64643CA400_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C64643CA400_PSCNFlash=1
FLASH_2C64643CA400_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84643B8900_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_2C84643B8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C84643B8900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C84643B8900_PSCNFlash=0
FLASH_2C84643B8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_B584643B8900_ISP=SM3261ABISP-L85.BIN
FLASH_B584643B8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_B584643B8900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_B584643B8900_PSCNFlash=0
FLASH_B584643B8900_DisableCardModeFW=1
//---


//---
FLASH_2C84643B8900_ISP=SM3261ABISP-L85-AL.BIN
FLASH_2C84643B8900_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_2C84643B8900_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_2C84643B8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7943264C5_ISP=SM3261ABISP-SA19nmMLC.BIN
FLASH_ECD7943264C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD7943264C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA43268C5_ISP=SM3261ABISP-SA19nmMLC.BIN
FLASH_ECDEA43268C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDEA43268C5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E64C4_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E64C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947E64C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E64C4_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E64C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947E64C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA47E78C4_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECDEA47E78C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDEA47E78C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA47A68C4_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECDEA47A68C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECAEA47A68C4_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECAEA47A68C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECAEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECAEA47A68C4_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECAEA47A68C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECAEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECAEA47A68C4_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECAEA47A68C4_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECAEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E6444_ISP=SM3261ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E6444_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947E6444_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD594765443_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD594765443_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD594765443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD794766443_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD794766443_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD794766443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE95766843_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECDE95766843_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDE95766843_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947A5443_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947A5443_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947A5443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDED57A5843_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECDED57A5843_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDED57A5843_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDED5765843_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECDED5765843_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDED5765843_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD5947654C3_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD5947654C3_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD5947654C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947A64C3_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947A64C3_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947A64C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947A54C3_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947A54C3_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947A54C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD594765443_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD594765443_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD594765443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD794765443_ISP=SM3261ABISP-SA27nmMLC.BIN
FLASH_ECD794765443_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECD794765443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA43268C5_ISP=SM3261ABISP-SA19nmMLC.BIN
FLASH_ECDEA43268C5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ECDEA43268C5_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_98D584327256_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D584327256_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D584327256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D5843272D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D5843272D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D5843272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE94827656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DE94827656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D794327656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D794327656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D794327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA4827656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA4827656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DEA4827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE948276D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DE948276D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE948276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7943276D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D7943276D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D7943276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D584327656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D584327656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D584327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D5843276D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D5843276D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D5843276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D794327656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45D794327656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45D794327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE94827656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DE94827656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D584327256_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45D584327256_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45D584327256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D5843272D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45D5843272D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45D5843272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE948276D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DE948276D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE948276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA4827657_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA4827657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DEA4827657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA48276D7_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA48276D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DEA48276D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AD6327ED5_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_983AD6327ED5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AD6327ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_453A97327ED5_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_453A97327ED5_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_453A97327ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA5827A56_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_983AA5827A56_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA5827A56_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_452D94827656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_452D94827656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_452D94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454D94827656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_454D94827656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_454D94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_456D95827A56_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_456D95827A56_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_456D95827A56_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA4827656_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DEA4827656_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DEA4827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA48276D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA48276D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DEA48276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA4827657_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DEA4827657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DEA4827657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA4927657_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DEA4927657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DEA4927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE948376D6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DE948376D6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE948376D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95837AD6_ISP=SM3261ABISP-24nm.BIN
FLASH_983A95837AD6_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A95837AD6_DisableCardModeFW=1
//---


//---
FLASH_983AA5827AD7_ISP=SM3261ABISP-T19nmMLC.BIN
FLASH_983AA5827AD7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA5827AD7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE84937257_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm16K.BIN
FLASH_45DE84937257_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE84937257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_453A85937657_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm16K.BIN
FLASH_453A85937657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_453A85937657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE849372D7_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm16K.BIN
FLASH_45DE849372D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE849372D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE84937257_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_98DE84937257_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE84937257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE849372D7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_98DE849372D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE849372D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A85937657_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_983A85937657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A85937657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A859376D7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_983A859376D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A859376D7_DisableCardModeFW=1

//---
FLASH_98DE94937657_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_98DE94937657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE94937657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE949376D7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_98DE949376D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE949376D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95937AD7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_983A95937AD7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A95937AD7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95937A57_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_983A95937A57_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A95937A57_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95937A57_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_983A95937A57_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A95937A57_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7849372D7_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_98D7849372D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D7849372D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D784937257_ISP=SM3261ABISP-ISPT19nm16K.BIN
FLASH_98D784937257_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D784937257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE94937657_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm16K.BIN
FLASH_45DE94937657_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE94937657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE949376D7_ISP=SM3261ABISP-ISPSD19nm16K.BIN
FLASH_45DE949376D7_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE949376D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE94937650_ISP=SM3261ABISP-ISPSD1ynm16K.BIN
FLASH_45DE94937650_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE94937650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE949376D0_ISP=SM3261ABISP-ISPSD1ynm16K.BIN
FLASH_45DE949376D0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_45DE949376D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95937A50_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_983A95937A50_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A95937A50_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A95937AD0_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_983A95937AD0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983A95937AD0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D784937250_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_98D784937250_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98D784937250_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE94937650_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_98DE94937650_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE94937650_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE949376D0_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_98DE949376D0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_98DE949376D0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA4937A50_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_983AA4937A50_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA4937A50_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA4937AD0_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_983AA4937AD0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983AA4937AD0_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA5937E50_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_983CA5937E50_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA5937E50_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983CA5937ED0_ISP=SM3261ABISP-ISPT1ynm16K.BIN
FLASH_983CA5937ED0_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_983CA5937ED0_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_ADD594DA74C4_ISP=\HY-8K\SM3261ABISP-HY.BIN
FLASH_ADD594DA74C4_PTEST=\SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ADD594DA74C4_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_ADD594DA74C4_HYEN=\HY-8K\IESLCEN.BIN
FLASH_ADD594DA74C4_HYDS=\HY-8K\IESLCDS.BIN
FLASH_ADD594DA74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADD794DA74C3_ISP=\HY-8K\SM3261ABISP-HY.BIN
FLASH_ADD794DA74C3_PTEST=\SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ADD794DA74C3_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_ADD794DA74C3_HYEN=\HY-8K\IESLCEN.BIN
FLASH_ADD794DA74C3_HYDS=\HY-8K\IESLCDS.BIN
FLASH_ADD794DA74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94D20443_ISP=\HY-8K\SM3261ABISP-HY.BIN
FLASH_ADDE94D20443_PTEST=\SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ADDE94D20443_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_ADDE94D20443_HYEN=\HY-8K\IESLCEN.BIN
FLASH_ADDE94D20443_HYDS=\HY-8K\IESLCDS.BIN
FLASH_ADDE94D20443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94DA74C4_ISP=\HY-8K\SM3261ABISP-HY.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_PTEST=\SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ADDE94DA74C4_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_ADDE94DA74C4_HYEN=\HY-8K\IESLCEN.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_HYDS=\HY-8K\IESLCDS.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADD794916044_ISP=\HY-8K\SM3261ABISP-HY.BIN
FLASH_ADD794916044_PTEST=\SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ADD794916044_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_ADD794916044_HYEN=\HY-8K\IESLCEN.BIN
FLASH_ADD794916044_HYDS=\HY-8K\IESLCDS.BIN
FLASH_ADD794916044_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94EB7444_ISP=\HY-16K\SM3261ABISP-ISPHY20nm.BIN
FLASH_ADDE94EB7444_PTEST=\SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ADDE94EB7444_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_ADDE94EB7444_HYEN=\HY-16K\iESLCEN.BIN
FLASH_ADDE94EB7444_HYDS=\HY-16K\iESLCDS.BIN
FLASH_ADDE94EB7444_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94974445_ISP=\HY-16K\SM3261ABISP-ISPHY20nm.BIN
FLASH_ADDE94974445_PTEST=\SM3261ABPTEST.bin
FLASH_ADDE94974445_PSCAN=SM3261ABPSCN.bin
FLASH_ADDE94974445_HYEN=\HY-16K\iESLCEN.BIN
FLASH_ADDE94974445_HYDS=\HY-16K\iESLCDS.BIN
FLASH_ADDE94974445_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_50504E010006_ISP=SM3261ABE2NISP.BIN
FLASH_50504E010006_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_50504E010006_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_50504E010003_ISP=SM3261ABE2NISP.BIN
FLASH_50504E010003_PTEST=SM3261ABPTEST.bin
FLASH_50504E010003_DisableCardModeFW=1
//---
//---------------------------------------------------------------------//
