[ForceFW]
SupportDisableInterleave=0



;FLASH_8988244B_ISP=SM3254AEISP_Intel_L74A.BIN
;FLASH_8988244B_PTEST=SM3254AEPTEST.bin
;FLASH_8988244B_DisableCardModeFW=1

;FLASH_8988044B_ISP=SM3254AEISP_Intel_L74A.BIN
;FLASH_8988044B_PTEST=SM3254AEPTEST.bin
;FLASH_8988044B_DisableCardModeFW=1


//---------------------------------------------------------------------//
