硬件测试指令下发工具 (Version:1  Rivision:5.6.1)
使用步骤：
1，在菜单上，点击"系统->型号"，填入型号信息和编码信息及备注信息，以及项目相关信息。带星号为必填项。

2，在菜单上，点击"系统->连接"，输入需要测试的设备的IP和密码。

3，点击确认后，被测设备将会自动从总部工厂端，下载最新的测试脚本。（设备不需要重启）
   （
       ！注意：确保被测设备的其中一个网口已经连接到网络，可以访问互联网，
       并域名解析设置正确，最好同时设置主备DNS。
    ）

4，开始测试前请先确认测试设备是否处于恢复出厂设置之后的初始状态（即仓库出货状态，没有做VS初始化，没有建立虚拟机），如果非初始状态，则硬盘性能检测会无法通过，可以忽略。

5，测试的状态和结果，请访问下面的地址获取。（对测试状态和结果有疑问，请联系硬件部同事确认）

