HP LaserJet Pro MFP M125-M126/M127-M128

הערות להתקנת התוכנה במערכת Windows

Edition 1, 9/2013

תוכן העניינים

  I. מבוא
  II. הוראות התקנה
  III. סיוע טכני
  IV. הצהרות משפטיות

I. מבוא

מטרת מסמך זה

קובץ זה מספק מידע ספציפי בנושא התקנה, תאימות ופתרון בעיות. לקבלת מידע נוסף על מאפייני המוצר ומאפייני מנהל ההתקן, עיין במדריך למשתמש של המוצר ובעזרה המקוונת הכלולה בכל רכיב תוכנה.

מערכות הפעלה נתמכות

התקליטור המצורף למוצר כולל תוכנה למערכות ההפעלה הבאות:

• | Windows® XP במהדורת 32 סיביות (Service Pack 2 ומעלה)

• | Windows Vista‎ במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

• | Windows 7 במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

• | Windows Server 2003 במהדורת 32 סיביות

• | Windows Server 2008‏ במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

• | Windows 8 במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

מערכות ההפעלה הבאות תומכות ברכיבי התוכנה המומלצים:

• | Windows® XP במהדורת 32 סיביות (Service Pack 2 ומעלה)

• | Windows Vista‎ במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

• | Windows 7 במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

• | Windows 8 במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

להלן רכיבי התוכנה המומלצים:

• | HP LaserJet Pro MFP M125-M126/M127-M128 PCLmS (נדרש)

• | מנהל התקן סריקה HP LaserJet Pro MFP M125-M126/M127-M128 (נדרש)

• | HP Help and Learn Center (אופציונלי)

• | HP Printer Status and Alerts (אופציונלי)

• | HP Scan (אופציונלי)

• | HP Update (אופציונלי)

• | HP Device Toolbox (אופציונלי)

• | מחקר לשיפור המוצר של HP (אופציונלי)

• | חוויית התקן של HP (אופציונלי)

מערכות ההפעלה הבאות תומכות ברכיבי התוכנה המינימליים בלבד:

• | Windows Server 2003 במהדורת 32 סיביות

• | Windows Server 2008‏ במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות

להלן רכיבי התוכנה המינימליים:

• | מנהל הדפסה HP LaserJet PCLmS

• | מנהל התקן HP Scan

כדי להתקין את התוכנה מתקליטור, נדרש שטח פנוי של ‎200 MB בדיסק הקשיח של המחשב.

לקבלת מידע ומנהלי מדפסת עבור Linux, בקר באתר האינטרנט הבא:
www.hp.com/go/linux

לקבלת מידע ומנהלי מדפסת עבור UNIX®‎, בקר באתר האינטרנט הבא:
www.hp.com/pond/modelscripts/index2.html

סקירה כללית של רכיבי התוכנה

התקליטור ל-Windows כולל תוכנות למערכות מחשב תואמות IBM. לקבלת מידע נוסף על מנהל התקן או רכיב תוכנה מסוימים, עיין בעזרה המקוונת המתאימה.

מנהלי התקנים

מנהל התקן הוא תוכנה המאפשרת ליישומי תוכנה לקבל גישה למאפייני המוצר. בדרך כלל, יש להתקין מנהל התקן עבור כל מוצר. תקליטור תוכנת המוצר שסופק עם המוצר כולל את מנהלי ההתקנים הבאים עבור Windows:

• | מנהל ההדפסה HP PCLmS למערכות ההפעלה הנתמכות הנזכרות לעיל

• | מנהל ההתקן HP WIA Scan הכולל תאימות ל-TWAIN.

ייתכן שמנהלי התקנים נוספים זמינים מהמפיץ של Hewlett-Packard או ממקורות מקוונים. לקבלת מידע נוסף על השגת מנהלי התקנים ותוכנות אחרות של HP, עיין בסעיף "סיוע טכני" במסמך זה או במדריך למשתמש של המוצר.

יישומי תוכנה

מרכז העזרה והלמידה של HP

תוכנת מרכז העזרה והלמידה של HP מותקנת עם ערכת התוכנות המומלצות ומספקת גישה לתיעוד ועזרה למוצר. כדי לעיין בתיעוד של המוצר מבלי להתקין את התוכנות המומלצות, הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים. עם הופעת מסך תוכנית ההתקנה, לחץ על הלחצן בצד שמאל של המסך המשויך לתיעוד.

HP Device Toolbox

התוכנה HP Device Toolbox מספקת מידע על סטטוס המוצר, כמו רמות הטונר והנייר. כמו כן, היא מספקת הודעות התראה קופצות כאשר נדרש טיפול במוצר. ניתן להשתמש ב-HP Device Toolbox גם כדי לקבוע את הגדרות המוצר.

תוכנית הסרת ההתקנה

באמצעות תוכנית הסרת ההתקנה ניתן להסיר את רכיבי מערכת ההדפסה של HP ממערכת Windows. לקבלת הוראות, עיין בסעיף "תוכנית הסרת ההתקנה".

II. הוראות התקנה

תוכנת ההתקנה שבתקליטור מזהה את הגרסה ואת השפה של מערכת ההפעלה הפועלת במחשב.

התקנה ב-Windows באמצעות כבל USB:

1. | חבר את כבל ה-USB למחשב ולמוצר.

2. | פעל לפי ההוראות שעל המסך דרך הנתיב חבר מחשב זה ישירות לכבל USB.

הערה: אם תוכנת ההתקנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, ייתכן שתכונת ההפעלה האוטומטית מושבתת במחשב. במקרה כזה, לחץ על לחצן התחל של Windows ובחר מחשב (או המחשב שלי), ולאחר מכן לחץ על ההתקן של HP. פעל לפי ההוראות שבמסך.

הערה: אם תוכנית ההתקנה נכשלת, נתק את כבל ה-USB, כבה את המוצר והפעל אותו שוב ולאחר מכן הכנס את תקליטור המוצר למחשב. פעל לפי ההוראות שבמסך. חבר את הכבל רק כאשר התוכנה תנחה אותך לעשות זאת.

התקנה ב-Windows של מדפסות ברשת (קווית או אלחוטית):

הכנס את התקליטור למחשב ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

הערה: אם אתה משתמש ברשת קווית, חבר את כבל הרשת לפני שתכניס את התקליטור.

התקנה ב-Mac OS X (‏USB או רשת):

הכנס את התקליטור למחשב ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

הערה: אם אתה משתמש בחיבור USB או רשת קווית, חבר את כבל ה-USB או את כבל הרשת לפני שתכניס את התקליטור.

תוכנית הסרת ההתקנה

כלי השירות להסרת ההתקנה עומד לרשותך אם הותקנה ערכת התוכנות המומלצת או המינימלית. תוכנית הסרת ההתקנה מסירה את רכיבי התוכנה של תוכנת המוצר של HP.

1. | בתפריט התחל, בחר כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על HP. אם ברשותך יותר ממוצר אחד של HP, בחר במוצר הספציפי ולחץ על Uninstall (הסרת ההתקנה) מקבוצת התוכניות.

2. | פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את הסרת התוכנה.

III. סיוע טכני

לקבלת מידע על תמיכה בלקוחות, עיין במדריך למשתמש או בעלון התמיכה שנכלל באריזה או פנה אל המשווק המורשה המקומי של מוצרי HP.

כמו כן, באפשרותך לנווט אל כתובת ה-URL הבאה כדי לקבל תמיכה טכנית מקוונת:

www.hp.com/support/ljMFPM125series

www.hp.com/support/ljMFPM126series

www.hp.com/support/ljMFPM127series

www.hp.com/support/ljMFPM128series

IV. הצהרות משפטיות

הודעות בדבר סימנים מסחריים

Microsoft®‎, ‏Windows®‎ ו-Windows XP®‎ הם סימני מסחר רשומים בארה"ב של .Microsoft Corp.

השם UNIX®‎ הוא סימן מסחר רשום של Open Group.

אחריות וזכויות יוצרים

אחריות

עיין במדריך המשפטי ובמדריך התקינה של המוצר לקבלת מידע מלא על אחריות ותמיכה.

זכויות יוצרים

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

חל איסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמה מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית למוצרים ושירותים אלה. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. HP אינה נושאת באחריות לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.