## Specifikationer

I kapitlet finns information om maskinens specifikationer.

Kapitlet innehåller:

- Specifikationer för programvara

- Miljöspecifikationer

- Elspecifikationer

- Specifikationer för utskriftsmedia

Siffrorna som anges i specifikationerna baseras på preliminära data. Se www.dell.com eller support.dell.com för aktuell information.

## Specifikationer för programvara

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Dimensioner | Höjd | 197 mm
Djup | 389 mm
Bredd | 360 mm
Vikt | Maskin med förbrukningsvaror | Dell 1130: 7,25 kg Dell 1130n: 7,30 kg
Förpackningens vikt | Papper | 1,23 kg
Plast | 0,19 kg

## Miljöspecifikationer

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Bullernivå[a] | Redoläge | 26 dB(A)
Under utskrift | Dell 1130: 49 dB(A) Dell 1130n: 50 dB(A)
Temperatur | Åtgärd | 10 till 32 °C
Förvaring (uppackad) | 0 till 40 °C
Luftfuktighet | Åtgärd | 20 till 80 % relativ luftfuktighet
Förvaring (uppackad) | 10 till 80 % relativ luftfuktighet
[a] Ljudtrycknivå, ISO 7779. Testad konfigurering: grundläggande skrivarinstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.

## Elspecifikationer

Strömkravet beror på det land eller den region där enheten såldes. Omvandla inte driftspänningen. Om du gör det kan enheten skadas och produktgarantin gäller inte.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Effektmärkning [a] | 110 voltsmodeller | AC 110-127 V
220 voltsmodeller | AC 220-240 V
Energiförbrukning | Genomsnittligt driftsläge | Mindre än 360 W
Redoläge | Dell 1130: mindre än 45 W Dell 1130n: mindre än 60 W
Energisparläge | Dell 1130: mindre än 4,5 W Dell 1130n: mindre än 6,5 W
Off-läge | Mindre än 0,8 W
[a] Se märkdata på skrivaren för rätt spänning, frekvens (Hertz) och typ av ström.

## Specifikationer för utskriftsmedia

Typ | Format | Mått | Vikt för utskriftsmedia[a]/Kapacitet[b]
--- | --- | --- | ---
Papperskassett 1 | Manuell kassett
Plain paper | Letter | 216 × 279 mm | 60 till 120 g/m2 250 ark papper med ytvikten 80 g/m2 | 60 till 220 g/m2 1 ark i taget
Legal | 216 × 356 mm
US Folio | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 till 90 g/m2 150 ark papper med ytvikten 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 mm
Executive | 184 × 267 mm
A5 | 148 × 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Envelope | Envelope Monarch | 98 × 191 mm | Ej tillgänglig i kassett 1 | 75 till 90 g/m2 1 ark i taget
Envelope No. 10 | 105 × 241 mm
Envelope DL | 110 × 220 mm
Envelope C5 | 162 × 229 mm
Envelope C6 | 114 × 162 mm
Thick paper | Se avsnittet om Plain paper | Se avsnittet om Plain paper | 90 g/m2 | 90 g/m2 1 ark i taget
Thin paper | Se avsnittet om Plain paper | Se avsnittet om Plain paper | 60 till 70 g/m2 | 60 till 70 g/m2 1 ark i taget
Transparency | Se avsnittet om Plain paper | Se avsnittet om Plain paper | Ej tillgänglig i kassett 1 | 138 till 146 g/m2 1 ark i taget
Labels[c] | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement | Se avsnittet om Plain paper | Ej tillgänglig i kassett 1 | 120 till 150 g/m2 1 ark i taget
Card stock | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, PostCard 4x6 | Se avsnittet om Plain paper | Ej tillgänglig i kassett 1 | 105 till 163 g/m2 1 ark i taget
Minsta storlek (anpassad) | 76 × 127 mm | 60 till 163 g/m2 |
Maximal storlek (anpassad) | 216 × 356 mm
[a] Lägg i ett papper i taget om mediet väger mer än 120 g/m2. [b] Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön. [c] Mjukhetsgrad: 100 till 250 (sheffield).