## Grundlæggende konfiguration

Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at angive de indstillinger, der skal bruges som standard. Se næste afsnit, hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til opsætning af maskinen.

Kapitlet omfatter:

- Højdejustering

- Konfiguration af standardbakke og -papir

- Ændring af skrifttypeindstillingen (kun Dell 1130n)

## Højdejustering

Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives, hvordan du konfigurerer maskinen, så du opnår den bedste udskriftskvalitet. Før du konfigurerer højdeindstillingen, skal du finde den højde, du bruger maskinen i.

| High 1 High 2 High 3 Normal

### For Dell 1130

1. Installer driveren. (Se Installation af driver til maskine tilsluttet via USB eller Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet netværket.)

2. Klik på menuen Start i Windows.

   - I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.

   - I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.

   - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.

   - I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere.

   - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.

3. Vælg maskinens driver, og højreklik for at åbne Egenskaber.

4. Vælg Device Options i egenskaberne for printerdriveren.

5. Vælg de nødvendige indstillinger på rullelisten Altitude Adjustment.

6. Klik på OK.

### For Dell 1130n

Du kan justere højdetilpasningen i Printer Settings Utility

1. Du kan starte det fra menuen Start ved at vælge Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell Printers > navnet på din printerdriver > Printer Settings Utility.

2. Vælg de nødvendige indstillinger på rullelisten Altitude Adjustment.

3. Klik på knappen Apply.

   Denne indstilling kan også justeres via Embedded Web Service.

## Konfiguration af standardbakke og -papir

Du kan vælge bakken og det papir, som du vil bruge til udskriftsjob.

### På computeren

#### Windows

1. Klik på menuen Start i Windows.

2. I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.

   - I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.

   - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.

   - I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere.

   - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.

3. Højreklik på maskinen.

4. I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du klikke på Udskriftsindstillinger.

   I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.

   Hvis menupunktet Udskriftsindstillinger har mærket ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

5. Klik på fanen Paper.

6. Vælg bakke og indstillinger, f.eks. papirformat og -type.

7. Klik på OK.

#### Macintosh

Mac OS understøtter ikke denne funktion. Mac OS-brugere skal ændre standardindstillingen manuelt, hver gang de vil udskrive med andre indstillinger.

1. Åbn et Mac OS-program, og vælg den fil, du vil udskrive.

2. Åbn menuen File, og klik på Print.

3. Gå til ruden Paper Feed.

4. Åbn menuen File, og klik på Print.

5. Gå til Paper Feed.

6. Angiv den bakke, du vil udskrive fra.

7. Gå til ruden Paper.

8. Indstil papirtypen, så den svarer til papiret i den bakke, du vil udskrive fra.

9. Klik på Print for at udskrive.

## Brug af strømbesparelsesfunktionen

Brug denne funktion for at spare strøm, når maskinen ikke bruges i en periode.

### For Dell 1130

1. Installer driveren. (Se Installation af driver til maskine tilsluttet via USB eller Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet netværket.)

2. Klik på menuen Start i Windows.

   - I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.

   - I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.

   - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.

   - I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere.

   - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.

3. Vælg maskinens driver, og højreklik for at åbne Egenskaber.

4. Vælg Device Options i egenskaberne for printerdriveren.

5. Vælg det ønskede tidsrum på rullelisten Power Save.

6. Klik på OK.

### For Dell 1130n

Du kan ændre strømspareindstillingerne i Printer Settings Utility.

1. Du kan starte det fra menuen Start ved at vælge Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell Printers > navnet på din printerdriver > Printer Settings Utility.

2. Klik på Power Save. Vælg den korrekte værdi på rullelisten, og klik derefter på Apply.

## Ændring af skrifttypeindstillingen (kun Dell 1130n)

Maskinen leveres med skrifttypen forudindstillet, afhængigt af dit område eller land.

Hvis du vil ændre skrifttypen eller indstille skrifttypen i en særlig tilstand (f.eks. i DOS-miljøet), kan du ændre skrifttypeindstillingen som følger:

1. Kontroller, at du har installeret printerdriveren med den medfølgende cd med software.

2. Hvis du bruger Windows, kan du starte det fra menuen Start ved at vælge Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell Printers > navnet på din printerdriver > Printer Settings Utility.

3. Klik på Emulation Type.

4. Vælg din foretrukne skrifttype.

5. Klik på Apply.

Følgende oplysninger viser listen med de korrekte skrifttyper for de forskellige sprog. Russisk: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic. Hebraisk: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (kun Israel). Græsk: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek. Arabisk og farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic. OCR: OCR-A, OCR-B.