## Einführung

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über das Gerät.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- Übersicht über das Gerät

- Übersicht über das Bedienfeld

- Beschreibung des Bedienfelds

## Übersicht über das Gerät

### Vorderansicht

Die Abbildung kann je nach Modell von Ihrem Gerät abweichen.

1 | Dokumentausgabefach | 6 | Manueller Papiereinzug
2 | Bedienfeld | 7 | Führung des manuellen Papiereinzugs
3 | Griff der Frontabdeckung | 8 | Ausgabehalterung
4 | Vordere Abdeckung | 9 | Tonerkartusche
5 | Papierfach 1 |

### Rückansicht

Die Abbildung kann je nach Modell von Ihrem Gerät abweichen.

1 | Rückseitige Abdeckung | 3 | USB-Anschluss
2 | Netzwerk-Port[a] | 4 | Netzkabelanschluss
[a] Nur bei Dell 1130n.

## Übersicht über das Bedienfeld

Das Bedienfeld kann je nach Modell von Ihrem Gerät abweichen.

1 |  | Stau | Zeigt den Status von Staus im Gerät an. (Siehe LEDs.)
2 |  | Online/Fehler | Zeigt den Gerätestatus an. (Siehe LEDs.)
3 |  | Abbrechen | Mit dieser Taste halten Sie einen Vorgang zu jedem beliebigen Zeitpunkt an. Darüber hinaus sind noch weitere Funktionen verfügbar. (Siehe Beschreibung des Bedienfelds.)
4 |  | Ein/Aus | Schaltet das Gerät ein oder aus. (Siehe Beschreibung des Bedienfelds.)

## Beschreibung des Bedienfelds

### LEDs

Die Farbe der LEDs zeigt den aktuellen Status des Geräts an.

LED | Status | Beschreibung
--- | --- | ---
Stau () | Orange | Ein | Ein Papierstau ist aufgetreten. (Siehe Beseitigen von Papierstaus.)
Online/Fehler () | Aus | Das Gerät ist offline.
Grün | Ein | Das Gerät befindet sich im Stromsparmodus. Das Gerät ist online und kann vom Computer Daten empfangen.
Blinkend | Wenn die LED langsam blinkt, empfängt das Gerät Daten vom Computer. Wenn die LED schnell blinkt, druckt das Gerät Daten.
Rot | Ein | Die Abdeckung ist offen. Schließen Sie die Abdeckung. Im Papierfach ist kein Papier vorhanden. Legen Sie Papier in das Papierfach ein. Das Gerät hat den Vorgang auf Grund eines schweren Fehlers angehalten. In Ihrem System sind Probleme aufgetreten. Wenn dieses Problem auftritt, wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst. Die Tonerkartusche hat ihre geschätzte Lebensdauer fast erreicht[a]. Es wird empfohlen, die Tonerkartusche auszutauschen. (Siehe Ersetzen der Tonerkartusche.)
Blinkend | Es ist ein leichter Fehler aufgetreten und das Gerät wartet, bis dieser Fehler behoben ist. Wenn das Problem behoben ist, setzt das Gerät den Vorgang fort. Wenig Toner. Wechseln Sie die Tonerkartusche aus. Die Tonerkartusche steht kurz vor dem Ablauf[a] der voraussichtlichen Lebenserwartung. Stellen Sie eine neue Kartusche als Ersatz bereit. Sie können die Druckqualität vorübergehend durch eine Neuverteilung des Toners verbessern. (Siehe Verteilen des Toners.)
[a] Die geschätzte Kartuschenlebensdauer ist die zu erwartende oder geschätzte Lebensdauer der Tonerkartusche, also die durchschnittliche Menge an Ausdrucken, konzipiert nach ISO/IEC 19752. Die Anzahl der Seiten hängt von Betriebsumgebung, Druckintervallen, Medientyp und Medienformat ab. Selbst wenn die rote LED leuchtet und der Drucker nicht mehr druckt, kann sich immer noch eine geringe Menge Toner in der Kartusche befinden.

Die Verwendung nicht originaler Dell-Tonerkartuschen, beispielsweise wiederbefüllter oder wiederaufbereiteter Kartuschen, wird von Dell nicht empfohlen. Dell kann keine Garantie für die Qualität nicht originaler Dell-Tonerkartuschen übernehmen. Eine Wartung oder Reparatur, die aufgrund der Verwendung nicht originaler Dell-Tonerkartuschen erforderlich wird, wird von der Gerätegarantie nicht abgedeckt.

Alle Druckfehler werden im Programmfenster Druckerstatusmonitor angezeigt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

### Tasten

(Taste Abbrechen)

Das Drücken von (Taste Abbrechen) hat folgende Funktion:

Funktion | Beschreibung
--- | ---
Testseite drucken[a] | Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf diese Taste und halten Sie sie etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED langsam blinkt, und lassen Sie sie anschließend wieder los. (Siehe Drucken einer Testseite.)
Konfigurationsblatt drucken[b] | Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf diese Taste und halten Sie sie etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED schnell blinkt, und lassen Sie sie anschließend wieder los. (Siehe Drucken eines Geräteberichts.)
Reinigungsblatt drucken[b] | Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf diese Taste und halten Sie sie etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED langsam blinkt, und lassen Sie sie anschließend wieder los. (Siehe Reinigen des Innenraums.)
Druckauftrag abbrechen | Drücken Sie die (Taste Abbrechen), während der Druckauftrag ausgeführt wird. Die rote LED blinkt, während der Druckauftrag sowohl vom Gerät als auch vom Computer gelöscht wird. Anschließend kehrt das Gerät in den Bereitschaftsmodus zurück. Je nach Umfang des Druckauftrags kann dies einen Augenblick dauern.
Manueller Druck | Drücken Sie jedes Mal auf (Taste Abbrechen), wenn Sie ein Papier in den manuellen Papiereinzug einlegen und in Ihrer Softwareanwendung Manueller Einzug als Papierzufuhr ausgewählt haben.
[a] Wenn Sie die Testseite für Dell 1130 drucken, wird auch das Konfigurationsblatt gedruckt. [b] Nur bei Dell 1130n.

(Taste Ein/Aus)

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät ein oder aus.

#### Einschalten des Geräts

1. Stecken Sie das Netzkabel ein.

2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste (Ein/Aus).

   Zum Ausschalten des Geräts halten Sie diese Taste 1 Sekunde lang gedrückt.