## Manutenção

Este capítulo descreve como fazer a manutenção da máquina e do cartucho de toner.

Este capítulo inclui:

- Imprimir um relatório da máquina

- Utilizar o alerta pouco toner (apenas na Dell 1130n)

- Limpar uma máquina

- Guardar o cartucho de toner

- Sugestões para transportar e guardar a máquina

## Imprimir um relatório da máquina

Pode imprimir a página de configuração para visualizar as definições actuais da impressora ou para ajudar a resolver problemas da impressora.

No modo “Pronto”, prima e mantenha premido o botão (Cancelar) durante cerca de 5 segundos.

É impressa uma página de configuração.

Para a Dell 1130, esta informação é fornecida na página de demonstração.

## Utilizar o alerta pouco toner (apenas na Dell 1130n)

Se a quantidade de toner no cartucho estiver baixa, o LED pisca a vermelho. Pode definir a opção para que este LED pisque ou não.

1. Instalar o controlador. (Consulte Instalar o controlador da máquina ligado por USB ou Instalar o controlador da máquina ligado à rede).

2. Pode abri-lo a partir do menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os programas > Dell > Dell Printers > o nome do controlador da sua impressora > Printer Settings Utility.

3. Clique em Toner Low Alert Seleccione a definição adequada e, em seguida, clique em Apply.

## Limpar uma máquina

Se ocorrerem problemas de qualidade de impressão ou se utilizar a máquina num ambiente com pó, tem de limpar a máquina regularmente para manter as melhores condições de impressão e utilizar a máquina durante mais tempo.

Se limpar a estrutura da máquina com agentes de limpeza com elevados teores de álcool, solvente ou outras substâncias fortes, pode descolorar ou danificar a estrutura. Se a máquina ou a área circundante estiverem sujas de toner, recomendamos que limpe com um pano ou um tecido humedecido com água. Se utilizar um aspirador, o toner rebenta no ar e pode ser perigoso.

### Limpar o exterior

Limpe a estrutura da máquina com um pano macio e sem fios. Humedeça ligeiramente o pano com água, mas cuidado para não deixar cair água sobre ou para o interior da máquina.

### Imprimir uma folha de limpeza (apenas na Dell 1130n)

Se observar impressões manchadas ou sujas, pode resolver o problema mediante a impressão de uma folha de limpeza fornecida com a sua máquina.

Para imprimir a folha de limpeza:

No modo “Pronto”, prima e mantenha premido o botão (Cancelar) durante cerca de 10 segundos.

- Folha de limpeza do OPC: Limpa o tambor OPC do cartucho de toner.

Este processo irá produzir uma página com detritos de toner, que deverá ser eliminada.

A máquina puxa automaticamente uma folha de papel do tabuleiro e imprime uma folha de limpeza com as partículas de poeira ou de toner.

### Limpar a parte interior

Durante o processo de impressão, o papel, o toner e as partículas de poeira podem acumular-se no interior da máquina. Esta acumulação pode causar problemas na qualidade de impressão, tais como manchas ou borrões do toner. A limpeza do interior da máquina elimina e reduz estes problemas.

1. Desligue a máquina e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada. Espere até que a máquina arrefeça.

2. Abra a tampa dianteira e retire o cartucho de toner. Coloque-o numa superfície plana e limpa.

   Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário. Não toque na superfície verde da parte inferior do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.

3. Com um pano seco sem fios, limpe o pó e o toner salpicado da área dos cartuchos de toner.

   Ao limpar a parte interna da máquina, tenha cuidado para não danificar o rolo de transferência ou quaisquer outras partes do interior. Não utilize solventes como benzeno ou diluente para limpar. Podem ocorrer problemas relacionados com a qualidade de impressão que poderão provocar danos na máquina.

4. Procure a ripa de vidro comprida (LSU) no interior da máquina e passe suavemente algodão para ver se fica preto com pó.

5. Volte a colocar o cartucho de toner e feche a tampa dianteira.

6. Ligue o cabo de alimentação e a máquina.

## Guardar o cartucho de toner

Os cartuchos de toner contêm componentes que são sensíveis à luz, temperatura e humidade. A Dell sugere que os utilizadores sigam as recomendações para assegurar o melhor desempenho, a mais alta qualidade e o mais longo tempo de vida útil do seu novo cartucho de toner Dell.

Guarde o cartucho de toner no mesmo ambiente em que a impressora será utilizada; isso deve ser em condições controladas de temperatura e humidade de um escritório. Deve guardar o cartucho de toner na embalagem original por abrir até à instalação; se a embalagem original não estiver disponível, cubra a abertura superior do cartucho com papel e armazene num armário escuro.

A abertura do cartucho de toner antes da utilização reduz drasticamente a sua duração em armazém e em funcionamento. Não armazene no chão. Se o cartucho de toner for removido da impressora, guarde-o sempre:

- Dentro do saco de protecção da embalagem original.

- Guarde-os deitados (não na posição vertical) com o mesmo lado virado para cima como se estivesses instalados na máquina.

- Não guarde os consumíveis em:

  - Temperaturas superiores a 40 ºC.

  - Condições de humidade inferiores a 20% ou superiores a 80%.

  - Ambientes com diferenças acentuadas de temperatura e humidade.

  - Luz solar directa ou luz da sala.

  - Onde haja poeira.

  - No interior de um automóvel durante muito tempo.

  - Onde haja gases corrosivos.

  - Num ambiente salobro.

### Instruções de manuseamento

- Não toque na superfície do tambor fotossensível no cartucho.

- Não exponha o cartucho a vibrações ou choque desnecessários.

- Nunca rode o tambor manualmente, especialmente no sentido inverso; isso pode causar danos internos e derrame do toner.

### Utilização de cartuchos de toner não genuínos da Dell e cartuchos recarregados

A Dell não recomenda nem aprova a utilização de cartuchos de toner de uma marca não Dell na sua impressora, incluindo cartuchos de toner genéricos, de marca branca, reabastecidos ou recondicionados.

A garantia da impressora Dell não cobre danos na máquina causados pela utilização de um cartucho de toner recarregado, recondicionado ou de uma marca diferente da Dell.

### Tempo de vida útil estimado

O tempo de vida útil estimado (a duração do cartucho do toner) depende da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem. O número real de impressões pode variar dependendo da densidade de impressão das páginas que são impressas, ambiente de funcionamento, intervalo de impressão, tipo do material e/ou formato do material. Por exemplo, se imprimir muitos gráficos, o consumo de toner é alto e pode precisar de mudar de cartucho com mais frequência.

## Sugestões para transportar e guardar a máquina

- Quando transportar a máquina, não a incline nem a vire ao contrário. Caso contrário, o interior da máquina pode ficar sujo de toner, o que poderá provocar danos na máquina ou prejudicar a qualidade de impressão.

- Quando transportar a máquina, faça-o com a ajuda de pelo menos duas pessoas que têm de segurar bem na máquina.