## Especificaciones

Este capítulo ofrece una guía sobre las especificaciones del dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Especificaciones de hardware

- Especificaciones medioambientales

- Especificaciones eléctricas

- Especificaciones del material de impresión

Los valores de especificación se basan en datos preliminares. Consulte www.dell.com o support.dell.com para obtener información actual.

## Especificaciones de hardware

Elemento | Descripción
--- | ---
Dimensiones | Altura | 197 mm
Profundidad | 389 mm
Ancho | 360 mm
Gramaje | Dispositivo con consumibles | Dell 1130: 7,25 Kg Dell 1130n: 7,30 Kg
Peso del paquete | Papel | 1,23 Kg
Plástico | 0,19 Kg

## Especificaciones medioambientales

Elemento | Descripción
--- | ---
Nivel de ruido[a] | Modo Listo | 26 dB (A)
Modo de impresión | Dell 1130: 49 dB (A) Dell 1130n: 50 dB (A)
Temperatura | Operacion | de 10 a 32 °C
Almacenamiento (sin embalaje) | de 0 a 40 °C
Humedad | Operacion | de 20 a 80% de humedad relativa
Almacenamiento (sin embalaje) | de 10 a 80% de humedad relativa
[a] Nivel de presión acústica, ISO 7779. Configuración probada: instalación básica del dispositivo, papel A4, impresión simple.

## Especificaciones eléctricas

Los requisitos de potencia se basan en el país/región de venta del dispositivo. No convierta los voltajes de funcionamiento. Si lo hace podría dañar el dispositivo y anular la garantía del producto.

Elemento | Descripción
--- | ---
Fuente de alimentación [a] | Modelos de 110 voltios | AC 110-127 V
Modelos de 220 voltios | AC 220-240 V
Consumo de energía | Modo de funcionamiento promedio | Menos de 360 W
Modo Listo | Dell 1130: menos de 45 W Dell 1130n: menos de 60 W
Modo de ahorro de energía | Dell 1130: menos de 4,5 W Dell 1130n: menos de 6,5 W
Modo de apagado | Menos de 0,8 W
[a] Consulte la etiqueta adherida al dispositivo para conocer la tensión, la frecuencia (hercios) y el tipo de corriente adecuados para el dispositivo.

## Especificaciones del material de impresión

Tipo | Tamaño | Dimensiones | Gramaje de los materiales de impresión[a]/Capacidad[b]
--- | --- | --- | ---
Bandeja 1 | Bandeja manual
Papel normal | Carta | 216 × 279 mm | 60 a 120 g/m2 250 hojas de 80 g/m2 | 60 a 220 g/m2 1 hoja apilada
Legal | 216 × 356 mm
Folio | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 a 90 g/m2 150 hojas de 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 mm
Ejecutivo | 184 × 267 mm
A5 | 148 × 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Sobre | S. Monarca | 98 × 191 mm | No disponible en bandeja 1. | 75 a 90 g/m2 1 hoja apilada
Sobre No. 10 | 105 × 241 mm
Sobre DL | 110 × 220 mm
Sobre C5 | 162 × 229 mm
Sobre C6 | 114 × 162 mm
Grueso | Consulte la sección Papel normal | Consulte la sección Papel normal | 90 g/m2 | 90 g/m2 1 hoja apilada
Fino | Consulte la sección Papel normal | Consulte la sección Papel normal | 60 a 70 g/m2 | 60 a 70 g/m2 1 hoja apilada
Transparencia | Consulte la sección Papel normal | Consulte la sección Papel normal | No disponible en bandeja 1. | 138 a 146 g/m2 1 hoja apilada
Etiquetas[c] | Carta, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, Statement | Consulte la sección Papel normal | No disponible en bandeja 1. | 120 a 150 g/m2 1 hoja apilada
Tarjetas | Carta, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, Statement, Postal 4x6 | Consulte la sección Papel normal | No disponible en bandeja 1. | 105 a 163 g/m2 1 hoja apilada
Tamaño mínimo (personalizado) | 76 × 127 mm | 60 a 163 g/m2 |
Tamaño máximo (personalizado) | 216 × 356 mm
[a] Si el peso del material es superior a 120 g/m2, cargue el papel en la bandeja de uno en uno. [b] La capacidad máxima puede variar según el peso y el grosor del material, y según las condiciones ambientales. [c] Homogeneidad: 100 a 250 (Sheffield).