## Печать

В данной главе описываются наиболее распространенные операции печати.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Характеристики драйвера принтера

- Основные операции печати

- Доступ к настройкам печати

- Использование справки

- Специальные функции печати

- Изменение стандартных параметров печати

- Выбор устройства по умолчанию

- Печать в файл (PRN)

- Печать в Macintosh

- Печать в операционной системе Linux

Операции, приведенные в данной главе, в основном предназначены для выполнения в среде Windows XP.

## Характеристики драйвера принтера

Драйверы принтера поддерживают следующие стандартные функции:

- выбор ориентации бумаги, размера, источника и типа материала для печати;

- выбор количества копий.

Кроме того, поддерживается множество специальных функций печати. В приведенной ниже таблице перечислены функции, поддерживаемые драйверами принтера.

Некоторые модели или операционные системы могут не поддерживать отдельные функции из приведенной ниже таблицы.

### Драйвер принтера

Функция | Windows
--- | ---
Выбор качества печати | ●
Печать плакатов | ●
Печать нескольких страниц на одном листе | ●
Печать брошюр (ручная подача) | ●
Печать по размеру страницы | ●
Уменьшение и увеличение размеров печати | ●
Другой источник для первой страницы | ●
Водяной знак | ●
Наложение | ●
Двусторонняя печать (в ручном режиме) | ●

(●: поддерживается, пустое поле: не поддерживается)

## Основные операции печати

Устройство позволяет печатать из различных приложений в системах Windows, Macintosh или Linux. Порядок действий при печати документа зависит от используемого приложения.

В зависимости от используемого устройства окно Настройка печати драйвера устройства может отличаться от описанного в данном руководстве. Однако состав окна Настройка печати у них одинаковый. Проверьте совместимость установленной операционной системы с устройством. Ознакомьтесь с разделом сведений о совместимости с операционными системами (см. Требования к системе). При выборе пунктов в окне Настройка печати может появиться предупреждающий знак или . Восклицательный знак () обозначает, что выбор данного параметра не рекомендуется, а знак обозначает, что параметр недоступен из-за настроек устройства или системной среды.

Ниже описаны основные действия, которые необходимо выполнить для печати из различных приложений системы Windows.

Основы печати в системе Mac OS (см. Печать в Macintosh). Основы печати в системе Linux (см. Печать в операционной системе Linux).

Окно Настройка печати приведено для программы «Блокнот» из системы Windows XP. Вид окна Настройка печати может различаться в зависимости от используемых операционной системы и приложения.

1. Откройте документ, который необходимо распечатать.

2. Выберите пункт Печать в меню Файл. Откроется окно Печать.

3. Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.

   В окне Печать находятся основные настройки печати: число копий и диапазон страниц для печати.

   Чтобы воспользоваться функциями драйвера принтера, нажмите кнопку Свойства или Настройки в окне приложения Печать. После этого можно изменить параметры печати (см. Доступ к настройкам печати).

4. Чтобы приступить к печати, нажмите ОК или Печать в окне Печать.

### Отмена задания печати

Если задание печати находится в очереди или буфере, его можно отменить указанным ниже образом.

1. В системе Windows откройте меню Пуск.

2. В системе Windows 2000 последовательно выберите пункты Настройка > Принтеры.

   - В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.

   - В системе Windows Server 2008 или Windows Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.

   - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.

   - В системе Windows Server 2008 R2 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование > Устройства и принтеры.

3. В системе Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 или Windows Vista дважды щелкните по названию устройства.

   В Windows 7 и Windows Server 2008 R2 щелкните по значку принтера правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Просмотр очереди печати.

   Если элемент Просмотр очереди печати обозначен меткой ►, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

4. В меню Документ выберите пункт Отмена.

Кроме того, открыть это окно можно, дважды щелкнув по значку устройства () на панели задач Windows. Отменить текущее задание также можно, нажав кнопку на панели управления.

## Доступ к настройкам печати

Выбранные параметры можно посмотреть в верхнем правом углу окна Настройка печати.

1. Откройте документ, который необходимо распечатать.

2. Выберите пункт Печать в меню «Файл». Откроется окно Печать.

3. Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.

4. Нажмите Свойства или Настройки.

### Использование набора параметров

Параметр Presets, присутствующий на всех вкладках настроек, кроме Dell, позволяет сохранить текущие настройки для дальнейшего использования.

Для того чтобы сохранить набор настроек Presets, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните нужные настройки на каждой вкладке.

2. Введите имя нового набора настроек в поле Presets.

3. Нажмите кнопку Add. При сохранении набора настроек Presets сохраняются все текущие настройки драйвера.

При нажатии кнопки Add кнопка Add изменится на Update. Выберите дополнительные параметры и нажмите кнопку Update. Выбранные параметры будут добавлены в созданные Presets.

Для того чтобы применить сохраненный набор настроек, выберите его из выпадающего списка Presets. После этого настройки печати принтера изменяются в соответствии с выбранным набором.

Чтобы удалить сохраненный набор параметров, выберите его в раскрывающемся списке Presets и нажмите кнопку Delete.

Для восстановления исходных параметров драйвера принтера выберите пункт Default Preset из раскрывающегося списка Presets.

## Использование справки

Щелкните по знаку вопроса в правом верхнем углу окна и выберите интересующий вас параметр. На экране откроется всплывающее окно с информацией о функции, выполняемой выбранным параметром, которая обеспечивается драйвером.

Для поиска информации по ключевым словам откройте вкладку Dell в окне Настройка печати и введите ключевое слово в строку ввода параметра Help. Для получения информации о материалах, обновлении драйвера, регистрации и т. д. нажимайте соответствующие кнопки.

## Специальные функции печати

Ниже перечислены специальные функции печати.

- Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги.

- Печать плакатов.

- Печать брошюр (ручная подача).

- Печать на обеих сторонах листа (в ручном режиме).

- Изменение масштаба документа.

- Масштабирование документа по размеру бумаги.

- Использование водяных знаков.

- Использование наложения.

- Дополнительно.

### Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги

На одном листе бумаги можно распечатать несколько страниц. При этом страницы уменьшаются и располагаются в указанном порядке. На одной стороне листа можно распечатать до 16 страниц.

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. На вкладке Basic выберите пункт Multiple Pages Per Side в раскрывающемся списке Type.

3. Укажите количество страниц на листе (2, 4, 6, 9 или 16) в раскрывающемся списке Pages per Side.

4. При необходимости выберите порядок страниц в раскрывающемся списке Page Order.

5. Если нужно печатать рамки вокруг каждой страницы на листе, установите флажок Print Page Border.

6. Перейдите на вкладку Paper и выберите Size, Source и Type.

7. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

### Печать плакатов

Эта функция позволяет распечатать один документ на 4, 9 или 16 листах бумаги. Такие листы можно склеить для получения плаката.

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. На вкладке Basic выберите пункт Poster Printing в раскрывающемся списке Type.

3. Выберите нужный макет страницы.

   Характеристики макета

   - Poster 2x2: документ увеличен и поделен на 4 страницы.

   - Poster 3x3: документ увеличен и поделен на 9 страниц.

   - Poster 4x4: документ увеличен и поделен на 16 страниц.

4. Выберите значение Poster Overlap. Укажите Poster Overlap в миллиметрах или дюймах с помощью переключателя в верхнем правом углу вкладки Basic, чтобы упростить склеивание листов.

5. Перейдите на вкладку Paper и выберите Size, Source и Type.

6. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

7. Для того чтобы получить плакат, склейте листы бумаги.

### Печать брошюр (ручная подача)

Эта функция позволяет распечатывать документы на обеих сторонах листов бумаги и упорядочивать страницы таким образом, чтобы бумагу можно было сгибать пополам для создания брошюры.

Печать брошюр возможна на материалах формата Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio.

1. Для изменения настроек печати из приложения откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. На вкладке Basic выберите пункт Booklet Printing в раскрывающемся списке Type.

3. Перейдите на вкладку Paper и выберите Size, Source и Type.

   Пункт Booklet Printing доступен не для всех размеров бумаги. Посмотреть, какие размеры бумаги доступны для этой функции, можно в пункте Size на вкладке Paper. Неверно выбранный размер бумаги может быть автоматически отменен. Выбирайте только доступные типы бумаги (без знаков и ).

4. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

5. После завершения печати согните и прошейте страницы.

### Печать на обеих сторонах листа (в ручном режиме)

Можно печатать на обеих сторонах листа бумаги. Такой режим называется дуплексным. Перед началом печати задайте ориентацию документа. Двусторонняя печать поддерживается для следующих форматов бумаги: Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio (см. Спецификации материалов для печати).

Не рекомендуется выполнять двустороннюю печать на специальных материалах, таких как наклейки, конверты или толстая бумага. Это может привести к замятию бумаги или повреждению устройства. Функция Double-Sided Printing (Manual) доступна только для лотка 1.

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. Откройте вкладку Advanced.

3. В разделе Double-Sided Printing (Manual) выберите вариант переплета.

   - None

   - Long Edge: этот вариант наиболее часто используется для книжных переплетов.

   - Short Edge: этот вариант наиболее часто используется для календарей.

4. Перейдите на вкладку Paper и выберите Size, Source и Type.

5. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

Если устройство не оснащено модулем двусторонней печати, задание печати придется выполнять вручную. Сначала документ будет напечатан через одну страницу на одной стороне бумаги. После этого на компьютере отобразится сообщение. Завершите печать, следуя инструкциям на экране.

### Изменение масштаба документа

Размер печатаемого документа можно изменить в обе стороны, указав новый размер в процентах от исходного.

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. Откройте вкладку Paper.

3. Укажите коэффициент масштабирования в поле ввода Percentage.

   Коэффициент масштабирования можно также выбрать с помощью стрелок «вверх» и «вниз».

4. Выберите Size, Source и Type в окне Paper Options.

5. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

### Масштабирование документа по размеру бумаги

Эта функция позволяет печатать документ на бумаге любого размера вне зависимости от его размеров. Она может быть полезна в том случае, если нужно рассмотреть мелкие детали небольшого документа.

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. Откройте вкладку Paper.

3. Выберите нужный размер бумаги в меню Fit to Page.

4. Выберите Size, Source и Type в окне Paper Options.

5. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

### Использование водяных знаков

Водяные знаки печатаются как текст поверх собственного содержимого документа. Например, можно напечатать текст «ЧЕРНОВИК» или «СЕКРЕТНО» большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.

Существует несколько предустановленных водяных знаков, входящих в комплект поставки устройства. Можно изменить их или добавить в список новые водяные знаки.

#### Использование существующих водяных знаков

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. Откройте вкладку Advanced и выберите водяной знак в списке Watermark. Водяной знак появится на изображении для предварительного просмотра.

3. Нажимайте кнопку ОК или Печать, пока не закроется окно печати.

#### Создание водяного знака

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. На вкладке Advanced выберите пункт Edit... в раскрывающемся списке Watermark. Откроется окно Edit Watermarks.

3. Введите текст в поле Watermark Message. Можно ввести не более 256 символов. Текст появится в окне предварительного просмотра.

   Если установлен флажок First Page Only, водяной знак печатается только на первой странице документа.

4. Задайте параметры водяного знака.

   В области Font Attributes можно выбрать название, начертание, размер и оттенок шрифта, а в области Message Angle — угол наклона текста.

5. Нажмите кнопку Add для добавления водяного знака в список Current Watermarks.

6. Окончив работу с водяным знаком, нажимайте на кнопку ОК или Печать, пока окно Печать не будет закрыто.

Если водяные знаки не требуются, выберите пункт None в списке Watermark.

#### Изменение водяного знака

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. На вкладке Advanced выберите пункт Edit... в раскрывающемся списке Watermark. Откроется окно Edit Watermarks.

3. Из списка Current Watermarks выберите водяной знак, текст или параметры отображения которого необходимо изменить.

4. Для сохранения изменений нажмите кнопку Update.

5. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

#### Удаление водяного знака

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. На вкладке Advanced выберите пункт Edit... в раскрывающемся списке Watermark. Откроется окно Edit Watermarks.

3. В списке Current Watermarks выберите водяной знак и нажмите кнопку Delete.

4. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

### Использование наложения

Наложение — это текст или изображение, которое хранится на жестком диске компьютера в виде файла особого формата. Наложения могут печататься вместе с любым документом. Наложения часто используются вместо готовых форм и фирменных бланков. Вместо заранее напечатанных бланков можно создать наложение, содержащее точно такую же информацию, как фирменный бланк. Для того чтобы распечатать письмо на фирменном бланке компании, не нужно загружать бланки в устройство.

#### Создание наложения

Для того чтобы использовать наложение, содержащее логотип или изображение, его необходимо создать.

1. Откройте или создайте документ, содержащий текст или изображение для нового наложения. Расположите текст и изображение так, как они должны отображаться в наложении.

2. Для сохранения документа в качестве наложения откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

3. На вкладке Advanced выберите пункт Edit... в раскрывающемся списке Text. Откроется окно Edit Overlay.

4. В окне Edit Overlay нажмите Create.

5. В окне Сохранить как в поле Имя файла введите имя длиной не более восьми знаков. При необходимости укажите путь к файлу (по умолчанию используется путь C:\Formover).

6. Нажмите Save. Новое имя появится в поле Overlay List.

7. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

8. Файл не выводится на печать. Вместо этого он сохраняется на жестком диске компьютера.

Размер наложения должен совпадать с размером документа, печатаемого вместе с наложением. Не создавайте наложений с водяными знаками.

#### Использование наложения

После создания наложения его можно распечатать вместе с документом. Для этого выполните указанные ниже действия.

1. Создайте или откройте документ, который необходимо распечатать.

2. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

3. Откройте вкладку Advanced.

4. Выберите наложение в раскрывающемся списке Text.

5. Если нужный файл наложения в списке Text отсутствует, нажмите кнопку Edit..., а затем — кнопку Load. Выберите файл наложения, которое вы хотите использовать.

   Если файл наложения сохранен на внешнем носителе, его можно также загрузить с помощью диалогового окна Открыть.

   После выбора файла нажмите кнопку Открыть. Файл появится в окне Overlay List. После этого файл можно использовать при печати. Выберите наложение в окне Overlay List.

6. При необходимости установите флажок Confirm Page Overlay When Printing. Если флажок установлен, при выводе документа на печать будет появляться запрос на подтверждение использования наложения.

   Если этот флажок не установлен, а наложение выбрано, это наложение будет автоматически печататься вместе с документом.

7. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

   Выбранное наложение будет напечатано на вашем документе.

Разрешение наложения должно совпадать с разрешением документа.

#### Удаление наложения

Наложение, которое больше не используется, можно удалить.

1. В окне Настройка печати перейдите на вкладку Advanced.

2. Выберите пункт Edit... в списке Overlay.

3. Выберите наложение из списка Overlay List.

4. Нажмите Delete.

5. В окне запроса на удаление нажмите кнопку Да.

6. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

### Дополнительно

Настройте качество печати, установив указанные ниже значения параметров.

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

2. Откройте вкладку Graphics.

   Доступные параметры зависят от модели принтера. Для получения информации о параметрах печати в меню Настройка печати обратитесь к онлайн-руководству.

   - Font/Text: выберите параметр Darken Text, чтобы сделать текст более темным. Для черно-белой печати используйте параметр All Text Black.

   - Advanced (только для модели Dell 1130n): для того чтобы задать дополнительные параметры, нажмите кнопку Advanced.

     - True Type Options: определяет, как будет обрабатываться текст документа принтером. Выберите значение, соответствующее типу шрифтов документа.

       - Download as Outline: при выборе этого параметра драйвер будет загружать любые используемые в документе шрифты TrueType, если они не хранятся в памяти принтера. Если шрифты в документе печатаются неправильно, выберите параметр Download as bit image и отправьте задание печати повторно. Параметр Download as bit image часто используется при печати шрифтов Adobe®.

       - Download as Bit Image: драйвер загружает шрифт как растровые изображения. Эта настройка позволит быстрее печатать документы со сложными шрифтами (например, шрифтами для китайского и корейского языков).

       - Print as Graphics: если выбрано это значение, драйвер будет загружать все шрифты TrueType как графику. При печати документов с большим количеством графики и относительно небольшим содержанием шрифтов TrueType этот вариант позволит увеличить скорость печати.

     - Use Printer Fonts: если выбран параметр Use Printer Fonts, вместо загрузки используемых в документе шрифтов при печати документа применяются шрифты, хранящиеся в памяти принтера (резидентные). Поскольку для загрузки шрифтов требуется время, выбор этого параметра позволит сократить время печати. При использовании шрифтов принтера производится автоматическое согласование шрифтов, используемых в документе, и шрифтов, хранящихся в памяти принтера. Если используемые в документе шрифты существенно отличаются от резидентных, результаты печати будут заметно расходиться с изображением документа на экране.

   - Graphic Controller: функция Fine Edge предназначена для более четкой печати текста и тонких линий, улучшающих читаемость.

   - Toner Save: эта функция позволяет продлить срок службы картриджа и снизить стоимость печати одной страницы. При этом качество печати существенно не снижается.

     - Printer Setting: если выбран этот параметр, функция определяется настройками, заданными на устройстве.

     - On: при выборе этого значения для печати страниц документа используется меньше тонера.

     - Off: выберите это значение, если при печати документа экономить тонер не нужно.

   - Darkness: этот параметр позволяет настроить плотность тонера на отпечатках. Доступные значения этого параметра: Normal, Light и Dark.

     Настроить параметры плотности тонера для модели Dell 1130n можно с помощью Printer Settings Utility.

3. Нажимайте кнопку ОК или Печать до выхода из окна Печать.

## Изменение стандартных параметров печати

Большинство приложений системы Windows могут отменять настройки драйвера принтера. Сначала установите настройки в приложении, а затем другие настройки в драйвере печати.

1. В системе Windows откройте меню Пуск.

2. В системе Windows 2000 последовательно выберите пункты Настройка > Принтеры.

   - В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.

   - В системе Windows Server 2008 или Windows Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.

   - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.

   - В системе Windows Server 2008 R2 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование > Устройства и принтеры.

3. Щелкните по устройству правой кнопкой мыши.

4. В системе Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 или Windows Vista в контекстном меню выберите пункт Настройка печати.

   В системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт Настройка печати.

   Если элемент Настройка печати обозначен меткой ►, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

5. Задайте нужные параметры на каждой вкладке.

6. Нажмите кнопку ОК.

Изменить настройки для всех заданий печати можно в окне Настройка печати.

## Выбор устройства по умолчанию

1. В системе Windows откройте меню Пуск.

2. В системе Windows 2000 последовательно выберите пункты Настройка > Принтеры.

   - В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.

   - В системе Windows Server 2008 или Windows Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.

   - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.

   - В системе Windows Server 2008 R2 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование > Устройства и принтеры.

3. Выберите устройство.

4. Щелкните правой кнопкой мыши по устройству и выберите пункт Использовать по умолчанию.

   В Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Если элемент Использовать по умолчанию обозначен меткой ►, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

## Печать в файл (PRN)

Иногда может возникнуть необходимость в сохранении данных печати в файл.

Для того чтобы создать файл, выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажок в поле Печать в файл в окне Печать.

2. Нажмите кнопку Печать.

3. Введите адрес и имя файла, затем нажмите ОК.

   Например, c:\Temp\имя_файла.

   Если будет введено только имя файла, данный файл будет сохранен в папке Мои документы. Файл может сохраняться в другую папку в зависимости от операционной системы.

## Печать в Macintosh

В данной главе описывается печать в среде Macintosh. Перед печатью необходимо настроить окружение печати:

- с подключением через USB (см. Macintosh);

- с подключением через сеть (см. Macintosh).

### Печать документа

При печати документов в среде Macintosh необходимо устанавливать настройки драйвера печати в каждом приложении. Для печати на компьютере под управлением Macintosh выполните указанные ниже действия.

1. Откройте приложение и выберите файл, который необходимо распечатать.

2. Откройте меню File и нажмите кнопку Page Setup (в некоторых приложениях — Document Setup).

3. Выберите размер бумаги, расположение, масштаб документа и другие параметры, а также убедитесь в том, что выбрано соответствующее устройство. Нажмите кнопку OK.

4. Откройте меню File и нажмите кнопку Print.

5. Укажите количество копий и выберите нужные страницы.

6. Нажмите кнопку Print.

### Изменение настроек принтера

Можно использовать дополнительные функции устройства.

Откройте приложение и выберите пункт Print в меню File. Имя устройства в окне свойств может отличаться в зависимости от модели устройства. В остальном окна свойств различных устройств похожи.

Значения параметров могут различаться в зависимости от модели принтера и версии Mac OS.

#### Layout

Параметры на вкладке Layout определяют расположение документа на странице. Можно печатать несколько страниц на одном листе бумаги. Для того чтобы использовать перечисленные ниже функции, выберите пункт Layout из раскрывающегося списка под пунктом Orientation.

- Pages per Sheet: выбор количества страниц, печатаемых на одном листе бумаги (см. Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги).

- Layout Direction: выбор одного из направлений печати, представленных в диалоге.

- Border: печать рамки вокруг каждой страницы на листе.

- Reverse Page Orientation: поворот страницы при печати на 180 градусов.

#### Graphics

Вкладка Graphics позволяет настроить параметр Resolution. Для доступа к графическим функциям выберите пункт Graphics из раскрывающегося списка под пунктом Orientation.

- Resolution (Quality): данный параметр позволяет указать разрешение печати. Чем выше разрешение, тем более четкими будут символы и графика. При повышении разрешения время печати может увеличиться.

- Darkness: параметр, позволяющий улучшить качество печати. Доступные значения этого параметра — Normal, Light и Dark.

#### Paper

Установите параметр Paper Type, чтобы данное значение соответствовало типу бумаги в лотке, из которого нужно печатать. Параметр позволяет добиться наилучшего качества печати. При загрузке нестандартного материала для печати выберите соответствующее значение.

#### Printer Settings

На вкладке Printer Settings находятся параметры Toner Save Mode, Reprint When Jammed и Power Save. Для доступа к перечисленным ниже функциям выберите Printer Settings из раскрывающегося списка под пунктом Orientation.

- Toner Save Mode: эта функция позволяет продлить срок службы картриджа и снизить стоимость печати одной страницы. При этом качество печати существенно не снижается.

  - Printer Setting: если выбран этот параметр, функция определяется настройками, заданными на устройстве.

  - On: при выборе этого значения для печати страниц документа используется меньше тонера.

  - Off: выберите это значение, если при печати документа экономить тонер не нужно.

- Reprint When Jammed: если этот флажок установлен, изображение отпечатанной страницы сохраняется в памяти принтера до поступления сигнала о ее успешном выходе из устройства. В случае замятия бумаги принтер еще раз печатает последнюю страницу после устранения замятия (только для модели Dell 1130.)

- Power Save: если этот флажок установлен, по прошествии указанного времени устройство переходит в энергосберегающий режим.

### Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги

На одной стороне листа бумаги можно распечатать несколько страниц. Эта функция позволяет экономить средства при печати черновиков.

1. Откройте приложение и выберите пункт Print в меню File.

2. Из раскрывающегося списка под пунктом Orientation выберите Layout. Выберите количество страниц для печати на одной стороне листа из списка Pages per Sheet.

3. Выберите другие параметры.

4. Нажмите на кнопку Print. Устройство напечатает заданное количество страниц на одной стороне листа бумаги.

## Печать в операционной системе Linux

### Печать из приложений

Существует множество приложений Linux, из которых можно печатать с помощью системы печати CUPS (Common UNIX Printing System). Устройство поддерживает печать из любых приложений такого рода.

1. Откройте приложение и выберите пункт Print в меню File.

2. Выберите команду Print напрямую с помощью lpr.

3. В окне LPR GUI выберите из списка устройств название модели используемого устройства и нажмите кнопку Properties.

4. Измените настройки задания на печать с помощью перечисленных ниже четырех вкладок, расположенных в верхней части экрана.

   - General: на этой вкладке можно указать размер и тип бумаги, а также положение документов. Там же можно включить функцию двусторонней печати, нумерацию страниц, добавить верхнюю и нижнюю шапки.

   - Text: на этой вкладке можно настроить ширину полей страницы и параметры текста, например интервалы или столбцы.

   - Graphics: выбор настроек, используемых при печати изображений и файлов, например настроек передачи цвета, размера изображения и его расположения.

   - Advanced: на этой вкладке можно указать разрешение печати, источник бумаги и выбрать особые функции печати.

   Если тот или иной параметр затенен, это означает, что данная функция не поддерживается.

5. Нажмите кнопку Apply, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно Properties.

6. Чтобы начать печать, нажмите кнопку OK в окне LPR GUI.

7. Появится окно печати, позволяющее контролировать задания печати.

   Чтобы отменить текущее задание, нажмите кнопку Cancel.

### Печать файлов

Устройство позволяет печатать файлы различных типов стандартным для системы CUPS способом — непосредственно из командной строки. Для этого служит утилита CUPS lpr. Однако пакет драйверов заменяет стандартное средство lpr значительно более удобной программой LPR GUI.

Для печати документа выполните указанные ниже действия.

1. В командной строке введите команду lpr <имя_файла> и нажмите клавишу Enter. Откроется окно LPR GUI.

   Если ввести только lpr и нажать Enter, сначала будет открыто окно Select file(s) to print. Просто выберите файлы, которые требуется напечатать, и нажмите кнопку Open.

2. В окне LPR GUI выберите свое устройство из списка и измените свойства задания печати.

3. Чтобы начать печать, нажмите кнопку OK.

### Настройка параметров принтера

В окне Printer Properties, доступном из окна Printers configuration, можно изменять различные параметры устройства, используемого в качестве принтера.

1. Откройте Unified Driver Configurator.

   При необходимости перейдите к Printers configuration.

2. Выберите нужное устройство в списке и нажмите кнопку Properties.

3. Откроется окно Printer Properties.

   Окно содержит пять вкладок.

   - General: изменение имени и расположения принтера. Имя, заданное на этой вкладке, отображается в списке принтеров в окне Printers configuration.

   - Connection: просмотр и выбор другого порта. При переключении с порта USB на параллельный порт и наоборот необходимо изменить порт устройства на этой вкладке.

   - Driver: просмотр или выбор другого драйвера принтера. Кнопка Options служит для задания параметров устройства по умолчанию.

   - Jobs: отображение списка заданий печати. Для отмены выбранного задания нажмите кнопку Cancel job. Для просмотра предыдущих заданий из списка нажмите кнопку Show completed jobs.

   - Classes: отображение класса, к которому относится данное устройство. Кнопка Add to Class позволяет добавить устройство в тот или иной класс, кнопка Remove from Class — удалить устройство из выбранного класса.

4. Нажмите кнопку OK, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно Printer Properties.